
Załącznik nr 4 do SWZ / Attachment No. 4 to the ToR

______________________________________	________________________ dnia/dated as of _________________
(nazwa i adres Wykonawcy/Name and address of the Contractor)


KRYTERIA OCENY OFERT / OFFER EVALUATION CRITERIA


	Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
	Faculty of Psychology 
University of Warsaw
26/28 Krakowskie Przedmieście Street
00-927 Warsaw



	[bookmark: _Hlk198854054][bookmark: _Hlk198853618]Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji nr POUZ-361/115/2026/WPS pn. „Zakup sprzętu badawczego przeznaczonego do równoczesnego prowadzenia badań  z wykorzystaniem funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS)”.

	Referring to the announcement of the public procurement procedure in the basic procedure without negotiations No. POUZ-361/115/2026/WPS, entitled ‘Purchase of research equipment intended for simultaneous research using functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)’.




_____________________________________________________________________________________________________
pełna nazwa firmy wykonawcy / full name of the contractor's company

posiadając/ego/a siedzibę  / having its registered office:

_____________________________________________________________________________________________________
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość / street, house numer, postal code, town

_____________________________________________________________________________________________________
Województwo / Province						Powiat / County

______________________________________             _____________________________@_______________________
Telefon / Telephone									E-mail

NIP / Tax Identification Number  _______________________________________________________________
REGON / Statistical No. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 
names, surnames and positions of persons authorized to represent the Contractor

	po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oferujemy:

Spełnienie przez Sprzęt kryteriów minimalnych określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
a. data produkcji spektroskopu:
b. produkt fabrycznie nowy / nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania TAK/NIE*
c. jednostka główna (wzmacniacz fNIRS) działająca w technice pomiaru fala ciągła (continuous wave) – TAK/NIE*;
d. dwie długości fali w zakresie od……… do ………………;
e. rodzaj źródła: dioda LED – TAK/NIE*;
f. minimum 16 emiterów (każdy emitujący podwójne źródło światła) – TAK/NIE*;
g. minimum 16 detektorów – TAK/NIE*;
h. rodzaj detektora: …………………..;
i. częstotliwość próbkowania dla konfiguracji pojedynczego kanału: minimum 10 Hz – TAK/NIE*;
j. wbudowana możliwość tworzenia kanałów krótkich dla filtracji artefaktów powierzchniowych (bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów) – TAK/NIE*
k. czepki do montażu optod dopasowane do różnego obwodu głowy osoby dorosłej oraz dzieci (minimum 3 szt.)  – TAK/NIE*;
l. waga systemu wraz z koniecznymi akcesoriami umieszczonego na osobie badanej: maksimum 1 kg – TAK/NIE*;
m. uprząż do montażu na ciele do każdego urządzenia – TAK/NIE*;
n. czepki  blokujące światło (w rozmiarze pasującym do badania dorosłych oraz dzieci w wieku przedszkolnym – TAK/NIE*;
o. zasilanie poprzez wewnętrzny akumulator z czasem pracy na baterii minimum 4 godziny – TAK/NIE*;
p. ładowarka dla wbudowanej baterii – TAK/NIE*;
q. możliwość rejestracji danych w trybie Wi-Fi lub Bluetooth; opcjonalnie możliwość pracy w trybie niezależnej jednostki poprzez zapis danych do pamięci wewnętrznej urządzenia lub wymiennej karty SD – TAK/NIE*;
r. możliwość eksportu danych w formacie akceptowanym przez zewnętrzne platformy do analizy danych NIRS (snirf) – TAK/NIE*;
s. oprogramowanie do akwizycji danych umożliwiające dowolną konfigurację montażu optod oraz wizualizację poziomu hemoglobiny w czasie rzeczywistym na modelu głowy – TAK/NIE*;
t. stacja akwizycji danych zapewniająca płynną akwizycję danych - (laptop) o parametrach min. 16 GB RAM/512 GB SSD/przekątna ekranu 14’’/Windows 11 – lub porównywalny – TAK/NIE*;
u. fantom do diagnostyki urządzenia fNIRS  – TAK/NIE*;
v. gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu odbioru – TAK/NIE*;
w. czas dostawy nie dłuższy niż 5 tygodni od dnia zawarcia umowy – TAK/NIE*;

x. w cenie zakupu transport do miejsca wskazanego przez kupującego – TAK/NIE*;

y. w cenie szkolenia specjalistyczne dla personelu z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie - 1 dzień przy uruchamianiu urządzenia oraz dodatkowe konsultacje w okresie gwarancyjnym – TAK/NIE*;
z. aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji przez cały okres trwania gwarancji – TAK/NIE*;
aa. paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ, producent, rok produkcji, numer seryjny, inne istotne informacje (części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) – TAK/NIE*;
ab. system umożliwia prowadzenie badań hiperskaningowych, tj. jednoczesną, zsynchronizowaną czasowo rejestrację sygnału fNIRS od co najmniej dwóch osób badanych – TAK/NIE*;
ac. system umożliwia połączenie, współpracę albo jednoznaczną synchronizację czasową co najmniej dwóch jednostek pomiarowych fNIRS w ramach jednego eksperymentu badawczego – TAK/NIE*.


Dodatkowe urządzenia wykraczające poza minimalny zakres wynikający z OPZ:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..


W ramach kryterium nr 2 oceny oferty (E)
[bookmark: _Hlk236003305]Deklarujemy liczbę źródeł/emiterów przypadających na jedną jednostkę pomiarową fNIRS: …………………..

W ramach kryterium nr 3 oceny oferty (D)
Deklarujemy liczbę detektorów przypadających na jedną jednostkę pomiarową fNIRS: ………………..

W ramach kryterium nr 4 oceny oferty (P)
Deklarujemy częstotliwość próbkowania dla konfiguracji pojedynczego kanału: ……………..

W ramach kryterium nr 5 oceny oferty (L)

Deklarujemy liczbę czepków pomiarowych: ……………….

W ramach kryterium nr 6 oceny oferty (W)

Deklarujemy masę systemu fNIRS noszonego przez jedną osobę badaną podczas pomiaru: ……………………….

W ramach kryterium nr 7 oceny oferty (G)


[bookmark: _Hlk236006793]Deklarujemy ilość miesięcy udzielonej gwarancji na Sprzęt oraz jego Elementy: ……………………….

W ramach kryterium nr 8 oceny oferty (H)

Liczba publikacji lub prac naukowych spełniających wymagania niniejszego kryterium: …………..

W załączeniu do niniejszego dokumentu niniejszym przedkładam wykaz publikacji lub prac naukowych spełniających wymagania niniejszego kryterium. 

*niepotrzebne skreślić
        <dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji)
	after reviewing the Terms of Reference, we offer:


Compliance of the Equipment with the minimum criteria set out in Annex 2 to the Terms of Reference – detailed Subject of the Contract
a. date of manufacture of the spectroscope:
b. brand-new / unused, not reconditioned, with the latest hardware and software versions – YES/NO*
c. main unit (fNIRS amplifier) operating using continuous-wave measurement technology – YES/NO*;
d.   two wavelengths in the range from ……… to ………………;
e. type of light source: LED – YES/NO*;
f. at least 16 emitters (each emitting a dual light source) – YES/NO*;

g. at least 16 detectors – YES/NO*;
h.  detector type: …………………..;

i. sampling frequency for single-channel configuration: at least 10 Hz – YES/NO*;
j. built-in capability to create short channels for filtering surface artefacts (without the need to purchase additional accessories) – YES/NO*;
k. [bookmark: _GoBack] head caps for mounting photodiodes, suitable for different head circumferences of adults and children (minimum 3 pieces) – YES/NO*;
l. weight of the system, including necessary accessories, when worn by the test subject: maximum 1 kg – YES/NO*;
m. body harness for each device – YES/NO*;
n. light-blocking caps (in sizes suitable for adults and pre-school children) – YES/NO*;
o. power supply via an internal rechargeable battery with a minimum battery life of 4 hours – YES/NO*;
p. charger for the built-in battery – YES/NO*;
q. capability to record data via Wi-Fi or Bluetooth; optionally, capability to operate as a standalone unit by saving data to the device’s internal memory or a removable SD card – YES/NO*;

r. capability to export data in a format accepted by external NIRS data analysis platforms (snirf) – YES/NO*;

s. data acquisition software enabling custom configuration of the optical module and real-time visualisation of haemoglobin levels on a head model – YES/NO*;
t. data acquisition station ensuring smooth data acquisition – (laptop) with the following minimum specifications: 16 GB RAM/512 GB SSD/14-inch screen diagonal/Windows 11 – or equivalent – YES/NO*;
u. phantom for fNIRS device diagnostics – YES/NO*;
v. guarantee of at least 12 months from the date of delivery and signing of the acceptance report – YES/NO*;
w. delivery time not exceeding 5 weeks from the date of conclusion of the agreement – YES/NO*;
x. transport to a location specified by the Contracting Authority included in the purchase price – YES/NO*;
y. specialist training for staff on the operation of the system, the application and the performance of quality control tests on the offered device included in the price – 1 day during the commissioning of the device and additional consultations during the guarantee period – YES/NO*;
z. Software updates to the latest version throughout the guarantee period – YES/NO*;
aa. Technical specifications containing at least the following details: name, type, manufacturer, year of manufacture, serial number, and other relevant information (components, essential accessories, software) – YES/NO*;
ab. the system enables hyperscan studies, i.e. the simultaneous, time-synchronised recording of fNIRS signals from at least two subjects – YES/NO*;
ac. the system enables the connection, co-operation or unambiguous temporal synchronisation of at least two fNIRS measurement units within a single research experiment – YES/NO*.

Additional equipment going beyond the minimum scope set out in the Scope of the Contract:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Under criterion No. 2 of the offer evaluation (E)
We declare the number of sources/emitters per fNIRS measurement unit: …………………..

Under criterion No. 3 of the offer evaluation (D)
We declare the number of detectors per fNIRS measurement unit: ………………..

Under criterion No. 4 of the offerevaluation (P)
We declare the sampling rate for a single-channel configuration: ……………..

Under criterion No. 5 of the offer evaluation (I)
We declare the number of measurement caps: ……………….

Under criterion No. 6 of the offer evaluation (W)
We declare the mass of the fNIRS system worn by a single test subject during measurement: ……………………….

Under criterion No. 7 of the tender evaluation (G)

We declare the number of months for which the guarantee is provided for the Equipment and its Components: ……………………….

Under criterion No. 8 of the offer evaluation (H)

Number of publications or research papers meeting the requirements of this criterion: …………..

I hereby submit, as an annex to this document, a list of publications or research papers meeting the requirements of this criterion.

*delete as appropriate
        <this document must be drawn up in electronic form and signed with a qualified electronic signature by the person(s) authorised to represent the organisation>







