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Część I – Ładowarka wielofunkcyjna 
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	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMERTY
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT

	I.
	Charakterystyka techniczna ładowarki teleskopowej
	

	1.1. 
	Rok produkcji 2025/2026
	

	1.2. 
	Ładowarka teleskopowa – 1 szt.
	

	1.3. 
	Kod CPV: 43260000 - 3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
	

	1.4. 
	Kod CPV: 43300000 - 6 Maszyny i sprzęt budowlany
	

	1.5. 
	silnik spalinowy o mocy minimum 55 kW, 
	

	1.6. 
	silnik spalinowy spełniający europejską normy niskiej emisji spalin - Stage V; 
	

	1.7. 
	skrzynia biegów hydrostatyczna, minimum 2 biegi do przodu i 2 do tyłu, 
	

	1.8. 
	sterowanie pracą ramienia maszyny za pomocą pojedynczego joysticka; 
	

	1.9. 
	Hamulec serwisowy - tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej
	

	1.10. 
	Kabina zamknięta z ogrzewaniem spełniająca standardy bezpieczeństwa ISO - normy ROPS/FOPS wyposażona m. in. w: wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu, otwieraną tylną i boczną szybę, 
	

	1.11. 
	Klimatyzacja manualna 
	

	1.12. 
	Tablica przyrządów z: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, alarm stabilności wzdłużnej, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych,
	

	1.13. 
	Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy 
	

	1.14. 
	Przednia i tylna wycieraczka ze spryskiwaczem 
	

	1.15. 
	Tylna wycieraczka 
	

	1.16. 
	Wycieraczka dachowa 
	

	1.17. 
	Zasłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie i dachu 
	 

	1.18. 
	Lusterko kabiny wsteczne 
	

	1.19. 
	Oświetlenie sufitowe 
	

	1.20. 
	Lusterko tylne na zaczep 
	

	1.21. 
	Fotel operatora pneumatyczny 
	

	1.22. 
	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie; 
	

	1.23. 
	Sygnał dźwiękowy cofania 
	

	1.24. 
	System redukcji ciśnienia ECS 
	

	1.25. 
	Wentylator zwrotny – system samooczyszczania chłodnicy 
	

	1.26. 
	Światła robocze LED na kabinie 4 
	

	1.27. 
	Akumulator 12V/110AH 750A 
	

	1.28. 
	Wtyczka 12 V typu zapalniczka 
	

	1.29. 
	Tylne gniazdo prądowe do przyczep 
	

	1.30. 
	Wyłącznik prądu 
	

	1.31. 
	Ręczny obrotowy hak holowniczy 
	

	1.32. 
	Sekcja hydrauliczna na przód teleskopu 
	

	1.33. 
	Joystick JSM 
	

	1.34. 
	Wolny posów 
	

	1.35. 
	Przełącznik wolno – szybko 
	

	1.36. 
	Osłona głowicy 
	

	2.       
	Cyklonowy filtr wstępny 
	

	2.1. 
	Przycisk zatrzymania awaryjnego 
	

	2.2. 
	Tryb ECO 
	

	2.3. 
	Zewnętrzny filtr samoczyszczący 
	

	2.4. 
	Wentylator z automatyczną rewersją 
	

	2.5. 
	Światła drogowe kompletne 
	

	2.6. 
	Światło cofania i przeciwmgielne 
	

	2.7. 
	Lampa błyskowa 
	

	2.8. 
	Zewnętrzne lusterka prawe-lewe 
	

	2.9. 
	Wskaźnik ustawienia przednich i tylnych kół 
	

	2.10. 
	cztery koła w równym rozmiarze, opony 300/75R18 A580 ALLIANCE 
	

	2.11. 
	Układ chłodzenia silnika 2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego 
	

	II.
	Parametry techniczne ładowarki teleskopowej
	

	2.12. 
	Udźwig maksymalny min. 2500 kg
	

	2.13. 
	Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 5,9 m
	

	2.14. 
	Maksymalny zasięg do przodu min. 3,3 m
	

	2.15. 
	Masa robocza maszyny min 4900 kg
	

	2.16. 
	Długość całkowita do karetki (z zaczepem) 3,90 m
	

	2.17. 
	Szerokość całkowita 1,81 m
	

	2.18. 
	Napęd na obie osie 4x4, obie osie skrętne
	

	2.19. 
	Prędkość max. Do 25 km/h
	

	III.
	Osprzęt i wyposażenie ładowarki teleskopowej
	

	3.1
	Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne umożliwiające uzbrojenie maszyny w dodatkowy osprzęt
	

	3.2
	Widły do palet
	

	3.3
	Łyżka ładowarkowa o pojemności 1,9 m3
	

	3.4
	Kosz roboczy/narzędziowy, montaż na szybkozłącze ładowarkowe
	

	3.5
	Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny
	

	3.6
	Szczypce do drewna
	

	IV.
	Wymagania dodatkowe
	

	4.1
	Gwarancja na oferowaną ładowarkę teleskopową musi wynosić co najmniej 36 miesięcy lub 2000 mtg
	

	4.2
	Termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze ładowarki teleskopowej oraz otrzymaniu faktury VAT (nie przewiduje się zaliczek)
	

	4.3
	Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej ładowarki teleskopowej
	

	4.4
	Dostawca musi przy dostawie dostarczyć „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową
	

	4.5
	Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej
	

	4.6
	Stacjonarny punkt serwisowy na terenie Polski
	

	4.7
	Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ładowarki teleskopowej musi wynosić maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia w dni robocze, a  zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty rozpoczęcia
	

	4.8
	Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio, immobiliser oraz pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy proszkowej 6 kg (ABC), apteczki, smarownicy, tuba smaru, klucza do kół, lewarka hydraulicznego 8t
	

	4.9
	Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ładowarki teleskopowej
	

	4.10
	Miejsce dostawy – ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek
	









Część II – 2 kpl. indywidualnego wyposażenia ochronnego ratowników i personelu OLiOC oraz 10 kpl ubrań ochronnych ognioodpornych

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWLINEJ

image1.png
0001 Ochrona ludnosci
i obrona cywilna




