Pytanie 1
Czy zamawiający może doprecyzować typ ogrodzenia? Czy chodzi o ogrodzenie panelowe 2D lub 3d czy siatkę stalową w oplocie gumowym. Jeśli ogrodzenie 2D lub 3D to wysokość 4m oznacza wykorzystanie 2 sztuk takiego przęsła bo jego wysokość to 2030mm.
ODPOWIEDŹ: 
Chodzi o ogrodzenie panelowe z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, wykonanych z drutu fi 5 mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia o wysokości do 4060 mm, poprzez zastosowanie dwóch paneli o wysokości 2030 mm każdy, przy czym dopuszcza się zastosowanie panelu 2D w dolnej części ogrodzenia oraz panelu 3D w jego górnej części, z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych i użytkowych ogrodzenia.

Pytanie 2
Czy według zamawiającego konstrukcja słupa 80x80x2 o wysokości 600cm ponad grunt jest odpowiednia? Nie powinna być grubsza ścianka?
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje wskazany parametr. 

Pytanie 3
Czy zamawiający dopuści siatkę o oczku 10x10 splot 5mm ?
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4
Czy zamawiający dysponuje fotografiami prezentującymi aktualny stan miejsca inwestycji?
ODPOWIEDŹ: 
Zdjęcia stanu aktualnego poniżej:
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