Załącznik nr 2 do SWZ
[bookmark: _Hlk235785127]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) POUZ/361/218/2026/WG Zakup i dostarczenie profesjonalnego sprzętu do fotogrametrii z niezbędnym osprzętem oraz akcesoriami
I) 2 x cyfrowy aparat fotograficzny (korpus) o wysokiej wydajności z wymienną optyką
1. Wymagania ogólne i konstrukcyjne:
1. Typ aparatu: Bezlusterkowy systemowy aparat fotograficzny z wymienną optyką, wyposażony w pełnoklatkowy przetwornik obrazu (format ekwiwalentny dla 35mm).
2. [bookmark: _Hlk235788720]Konstrukcja matrycy: Matryca pełnoklatkowa (format 35mm) wykonana w technologii CMOS, BSI CMOS lub nowocześniejszej, o rozdzielczości efektywnej w przedziale od 20,0 do 33,0 megapikseli. – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT
3. Procesor obrazu: Dedykowany procesor najnowszej generacji.
4. Budowa i odporność: Korpus wykonany ze stopów magnezu oraz zaawansowanych materiałów kompozytowych, w pełni zabezpieczony systemem uszczelek przed kurzem, zachlapaniem oraz wilgocią. Gwarantowana przez producenta bezproblemowa praca w temperaturze obniżonej do minimum -10°C.
2. System podglądu obrazu (Wizjer i Ekran):
1. Wizjer elektroniczny (EVF): Elektroniczny wizjer OLED o rozdzielczości minimum 3,68 mln punktów, częstotliwości odświeżania minimum 60 kl./s. Wizjer musi wspierać szeroką przestrzeń barwną zgodną ze standardem DCI-P3. – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT
2. Ekran główny: Monitor LCD o przekątnej minimum 3,2 cala, w pełni ruchomy (obracany i uchylny w wielu osiach na przegubie bocznym), dotykowy, o rozdzielczości minimum 2,0 mln punktów.
3. Autofokus (AF) i Wydajność seryjna:
1. Autofokus: Hybrydowy system AF (detekcja fazy i kontrastu). Czułość AF od minimum -6 EV mierzone dla obiektywu f/1.2 w trybie zdjęć nocnych (preferowana czułość AF -10 EV). System musi wykorzystywać algorytmy głębokiego uczenia (AI) do jednoczesnego i niezależnego wykrywania co najmniej 9 typów obiektów. 
2. Szybkość fotografowania:
· Szybkość serii zdjęć minimum 10 kl./s w formacie RAW z pełnym śledzeniem AF/AE (preferowana szybkość dla serii zdjęć 20 kl./s).
· Minimum 60 kl./s w formacie JPEG dla pełnej klatki (FX).
· Funkcja zapisu serii przed wciśnięciem spustu migawki (Pre-Release Capture) rejestrująca zdjęcia do 1 sekundy przed pełnym naciśnięciem.
3. Czas naświetlania: Najkrótszy czas otwarcia migawki elektronicznej o wartości minimum 1/16 000 sekundy.
4. Stabilizacja obrazu:
1. Wbudowana, 5-osiowa mechaniczna stabilizacja matrycy (IBIS) o skuteczności minimum 8,0 stopni EV (zgodnie ze standardem CIPA).
2. Standardowa stabilizacja działająca względem środka kadru lub stabilizacja  powiązana bezpośrednio z wybranym, aktywnym punktem autofocusu.  – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT
5. Możliwości Rejestracji Wideo:
1. Zapis wewnętrzny: Możliwość wewnętrznego zapisu wideo w jakości minimum 4K (3840x2160) przy 60 kl./s w formacie 10-bit z profilami logarytmicznymi.
2. Formaty kompresji: Aparat musi umożliwiać rejestrację materiału wideo w profesjonalnym formacie o kompresji bezstratnej lub stratnej RAW (np. N-RAW lub równoważny) o głębi bitowej minimum 12-bit, zapisywanym bezpośrednio na wewnętrzny nośnik pamięci urządzenia (bez konieczności stosowania zewnętrznych rekorderów HDMI/SDI), w rozdzielczości minimum 4K przy 60 kl./s – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT
3. Wysoki klatkaż: Możliwość rejestracji wideo w formacie Full HD z prędkością minimum 240 kl./s w celu uzyskania efektu slow-motion (bez dodatkowego cropowania sensora poniżej formatu DX).
4. Zapis plików 10-bitowych w profilach logarytmicznych bezpośrednio na kartę pamięci.


6. Zasilanie i Złącza:
1. Pamięć: Dwa niezależne gniazda kart pamięci, w tym jedno dedykowane dla superszybkich kart standardu CFexpress Typ B (lub XQD) oraz drugie dla kart standardu SD (UHS-II). 
2. Złącza: Pełnowymiarowe gniazdo HDMI typu A (niedopuszczalne są złącza micro-HDMI lub mini-HDMI), port USB-C ze wsparciem dla standardu USB Power Delivery (ładowanie i zasilanie aparatu podczas pracy), wejście mikrofonowe mini-jack 3.5mm oraz wyjście słuchawkowe 3.5mm.
3. Wyposażenie w dedykowane gniazdo zdalnego sterowania (standard 10-pinowy lub dedykowany dla systemów studyjnych).
II)  2 x profesjonalny, jasny obiektyw stałoogniskowy o wysokiej rozdzielczości optycznej przeznaczonego do aparatów pełnoklatkowych, kompatybilny z oferowanym aparatem fotograficznym. 
1. Parametry optyczne i konstrukcyjne: 
1. Typ obiektywu: Stałoogniskowy, szerokokątny. 
2. Ogniskowa: 35 mm. 
3. Maksymalny otwór względny (jasność): Minimum f/1.8. 
4. Minimalny otwór względny (przysłona): f/16. 
5. Kompatybilność z matrycami: Zaprojektowany do współpracy z matrycami pełnoklatkowymi (format 35mm / Full Frame). 
6. Kąt widzenia: 63° po przekątnej dla formatu pełnej klatki. 
7. Konstrukcja optyczna: Szerokokątny obiektyw stałoogniskowy 35mm o jasności minimum f/1.8 z elektromagnetycznym sterowaniem przysłony i obudową z uszczelnieniami. Układ optyczny składający się z 11 soczewek rozmieszczonych w 9 grupach. Wewnątrz konstrukcji muszą znajdować się 2 soczewki ze szkła o niskiej dyspersji (ED) oraz 3 soczewki asferyczne. 
8. Powłoki przeciwodblaskowe: Soczewki obiektywu muszą być pokryte zaawansowaną, nanokrystaliczną powłoką antyrefleksyjną (eliminującą refleksy i flary powstające przy świetle padającym pod kątem) oraz powłoką chroniącą przed brudem, pyłem i wodą (powłoka fluorowa lub równoważna). 
2. Mechanizm przysłony i ostrości: 
1. Konstrukcja przysłony: Przysłona kołowa złożona z 9 zaokrąglonych listków w celu zapewnienia plastycznego, płynnego rozmycia tła. 
2. Sterowanie przysłoną: W pełni elektromagnetyczny mechanizm sterowania przysłoną, zintegrowany w tubusie obiektywu, zapewniający stabilną kontrolę ekspozycji podczas szybkich zdjęć seryjnych. 
3. Minimalna odległość ostrzenia: Maksymalnie 0,25 m (25 cm) od płaszczyzny matrycy aparatu. 
4. System autofocusu (AF): Napędzany przez precyzyjny silnik krokowy (STM). System ustawiania ostrości musi wykorzystywać technologię wielokrotnego ogniskowania (tzw. multi-focusing system) realizowaną przez synchroniczną pracę niezależnych silników AF w celu eliminacji aberracji na bliskich dystansach. Ostrzenie musi odbywać się wewnętrznie (brak obracania i wysuwania się przedniego tubusu podczas pracy AF). 
3. Parametry fizyczne, ergonomia i eksploatacja:
1. Mocowanie gwintowe filtrów: Średnica gwintu filtra w przedziale 62 mm - 67 mm. 
2. Obudowa i uszczelnienia: Konstrukcja tubusu musi posiadać fabryczne, gumowe uszczelnienia chroniące wszystkie ruchome części obiektywu oraz okolice bagnetu przed kurzem i kropelkami wody. 
3. Ergonomia sterowania: Szeroki, dedykowany pierścień sterujący z możliwością programowania funkcji z poziomu menu aparatu (np. płynna zmiana przysłony, czułości ISO lub kompensacji ekspozycji w trybie AF). 
4. Wymiary gabarytowe: 
· Maksymalna średnica tubusu: nie większa niż 75 mm. 
· Długość obiektywu (od czoła do płaszczyzny mocowania bagnetu): nie większa niż 95 mm.
5. Masa własna: Masa własna obiektywu nie większa niż 450 g. – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT
4. Wymagane wyposażenie akcesoryjne (w zestawie): 
1. Dedykowana osłona przeciwsłoneczna z mocowaniem bagnetowym. 
2. Zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu. 
3. Tylna pokrywka obiektywu. 
4. Dedykowane miękkie etui / futerał transportowy producenta. 
III) 2 x zestaw do ciągłego zasilania sieciowego aparatów fotograficznych (adapter zasilania w kształcie akumulatora oraz dedykowany zasilacz sieciowy) kompatybilny z oferowanym sprzętem fotograficznym.
Element 1: Adapter zasilania (tzw. Dummy Battery/łącznik zasilania)
1. Przeznaczenie i konstrukcja: Adapter wkładany bezpośrednio do komory baterii aparatu w miejsce fabrycznego akumulatora litowo-jonowego.
2. Kształt i wymiary: Kształt i układ styków elektrycznych adaptera muszą być w 100% identyczne z fabrycznym akumulatorem do kompatybilnego oferowanego aparatu fotograficznego zapewniając bezproblemowe domknięcie klapki uszczelniającej komory baterii aparatu oraz wyprowadzenie przewodu przez fabryczną szczelinę gumową w korpusie aparatu.
3. Złącze wyjściowe: Zintegrowany z adapterem elastyczny przewód o długości minimum 1,0 m, zakończony specjalistycznym, 4-pinowym, okrągłym złączem żeńskim z wewnętrznym kluczem pozycjonującym (standard w pełni kompatybilny z gniazdem męskim). Niedopuszczalne jest stosowanie standardowych, uniwersalnych złączy rurkowych typu DC (np. 5.5/2.1mm) z uwagi na ryzyko przypadkowego rozłączenia lub zwarcia.
Element 2: Stacjonarny zasilacz sieciowy z przewodem zasilającym
1. Parametry wejściowe (zasilanie z sieci AC):
· Napięcie prądu przemiennego: Auto-sensing w zakresie 100 V – 240 V (częstotliwość 50/60 Hz), umożliwiające pracę w międzynarodowych standardach sieci energetycznych.
2. Parametry wyjściowe (prąd stały DC):
· Napięcie wyjściowe: Stabilizowane, wynoszące dokładnie 9,0 V (dopuszczalna tolerancja +/- 0.1V). 
· Prąd wyjściowy / natężenie: Minimum 4,5 A (ampera) w celu zapewnienia stabilnej pracy aparatu przy maksymalnym poborze prądu podczas rejestracji wideo w wysokim klatkażu.
3. Konstrukcja przewodów i zabezpieczenia:
· Przewód wyjściowy DC zintegrowany z zasilaczem, o długości minimum 1,2 m, wyposażony w dwa rdzenie ferrytowe (filtry przeciwzakłóceniowe) umieszczone na przewodzie w celu eliminacji szumów elektromagnetycznych, które mogłyby zakłócić pracę toru audio lub matrycy w aparacie.
· Złącze wyjściowe: Dedykowane, 4-pinowe okrągłe złącze męskie z systemem zatrzaskowym lub blokadą, kompatybilne z łącznikiem z Elementu 1.
· Przewód zasilający AC (do ściany): Odłączany przewód o długości minimum 1,5 m ze standardową wtyczką europejską (Europlug / CEE 7/16) z jednej strony oraz złączem ósemkowym (IEC C7) od strony zasilacza.
4. Bezpieczeństwo elektryczne: Zasilacz musi posiadać wbudowane, automatyczne zabezpieczenia chroniące podłączony aparat fotograficzny przed:
· przepięciem (OVP),
· przetężeniem (OCP),
· przegrzaniem (OTP),
· zwarciem (SCP).
5. Certyfikacja: Urządzenie musi posiadać fabryczne oznaczenia certyfikatów bezpieczeństwa CE oraz TÜV/GS.
WARTOŚCI PARAMETRÓW BĘDĄCYCH KRYTERIAMI OCENY OFERT 
	Lp.
	Oceniany Parametr Techniczny
	Sposób punktacji

	1.
	Technologia wykonania matrycy
Uzasadnienie: Szybszy odczyt danych, redukcja efektu rolling-shutter w wideo i migawce elektronicznej.
	• Matryca w technologii częściowo warstwowej (Partially-stacked CMOS) lub w pełni warstwowej (Stacked CMOS) – 10 pkt
• Standardowa matryca CMOS / BSI CMOS – 0 pkt

	2.
	Wewnętrzny zapis wideo RAW 12-bit
Uzasadnienie: Wyższa rozpiętość tonalna i elastczność w postprodukcji bez konieczności stosowania zewnętrznych rejestratorów.
	• Możliwość rejestracji wideo 12-bit RAW w rozdzielczości min. 6K (5994 x 3372) przy 60 kl./s bezpośrednio na wewnętrzną kartę pamięci – 10 pkt
• Brak możliwości wewnętrznego zapisu 6K RAW 60p – 0 pkt

	3.
	Parametry wizjera elektronicznego (EVF)
Uzasadnienie: Precyzyjna ocena kadru w pełnym słońcu oraz wierność odwzorowania barw.
	• Wizjer o jasności minimum 4000 nitów (cd/m²), rozdzielczości minimum 5,70 mln punktów oraz wsparciu dla przestrzeni DCI-P3 – 10 pkt
• Wizjer o niższej jasności lub rozdzielczości – 0 pkt

	4.
	Innowacyjny system stabilizacji (IBIS)
Uzasadnienie: Wyższa ostrość zdjęć wykonywanych poza centrum kadru.
	• System stabilizacji matrycy powiązany bezpośrednio z aktywnym punktem ostrości (Focus Point VR) – 5 pkt
• Standardowa stabilizacja działająca tylko względem środka kadru – 0 pkt

	5.
	Kompaktowość i masa obiektywu 35mm
Uzasadnienie: Lepsza ergonomia i mniejsze obciążenie operatora podczas długotrwałych nagrań/zdjęć.
	• Masa własna obiektywu poniżej 380 g – 5 pkt
• Masa własna obiektywu 380 g lub większa – 0 pkt
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