OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kolorystyka mebli biurowych zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów poszczególnych mebli we własnym zakresie.

Biurka proste kolor: kolor  Dąb Sonoma
Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.
[bookmark: _Hlk200022964]Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera się na konstrukcji płytowej . Nogi wykonane z płyty o grubości 25 mm. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka i wyposażone w ślizgacze. Wszelkie połączenia w biurkach wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. W blacie dwie przelotki na przepusty kablowe. Klawiatura wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Prowadnice rolkowe. Szerokość 700mm. Klawiaturę należy przymocować do biurka na etapie realizacji w miejscu wskazanym przez użytkownika.  
Przed przystąpieniem do realizacji podczas obowiązkowej weryfikacji wymiarów Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy biurka dolegają do koryt na przewody i do zastosowania odpowiedniego nawisu aby blat dolegał do ściany. 



[image: Obraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający meble, szuflada, komoda, Kredens

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]









Biurka z elektryczną regulacją wysokości kolor  Dąb Sonoma
Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.
[image: ]

Biurko elektryczne - Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu
Kształt blatu: Narożne lewe/prawe
Kolor blatu: Dąb Sonoma
Rozmiar blatu (cm): 
: Szerokość: 160
: Głębokość: 70
: Szerokość wypustu: 60
: Głębokość wypustu: 150
Grubość blatu: 28mm
Kolor stelaża: ustalany z Zamawiającym na etapie realizacji
Opcjonalne akcesoria:
Przelotki kablowe: Lewy róg
Materiał przelotek: Metal
Kolor przelotek: ustalany z Zamawiającym na etapie realizacji
Kanał kablowy: ustalany z Zamawiającym na etapie realizacji
Udźwig: min.150kg
Napęd: min. 3 silniki
Prędkość: min.30 mm/s
Regulacja: 620 – 1270 mm
Czujnik detekcji kolizji: tak



Kontener mobilny 4-szufladowy z piórnikiem kolor  Dąb Sonoma
Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.
Kontener wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Wieniec kontenera grubości 25mm. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Górna szuflada wyposażona w piórnik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szuflady na prowadnicach łożyskowanych pełnego wysuwu. Kontener posiada kółka umożliwiające swobodne przesuwanie. Korpus, czoła oraz plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.

Lada z drzwiami otwieranymi kolor  Dąb Sonoma
Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.
[image: ]
Lada wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec górny grubości 25mm. Ściana tylna szafy wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Lada posadowiona na cokole o wysokości 70mm. Fronty otwierane. wyposażone w zamki. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Uchwyty o rozstawie 128mm aluminiowe.


Nadstawki kolor  Dąb Sonoma
Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.
Nadstawka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Ściana tylna wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Wieniec górny gr.25mm. Wiązanie dolne grubości 18m. Rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatora.  Fronty uchylne wyposażone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem. Nadstawka wyposażona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek składa się z mechanizmu zamkowego, zaczepów hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl, niklowanych zamkowych drążków profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec górny i wiązanie dolne wyposażone w kołki blokujące zamek. Jeden z frontów mebla wyposażony w profilowaną, tworzywową listwę przymykową. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa, wielościankowa, zamykana i profilowana o grubości ścianki 1,5mm i całkowitej wysokości 8mm. Nadstawki z jednym frontem bez listwy przymykowej. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Nadstawki trwale przymocowane do szafy. 

[image: Obraz zawierający meble, Szafki, gabinet/szafka, szafka

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający Szafki, szafka, drewno, sklejka

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]


Pomocniki do biurka kolor  Dąb Sonoma

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.
Pomocniki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Ściana tylna wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Wieniec dolny grubości 18mm. Zamiast wieńca górnego przygotowane listwy do przykręcenia blatu. Blat grubości 25mm. Blat jako osobny element w celu możliwości zmiany położenia pomocnika na drugą stronę biurka. Pomocnik posadowiony na stopach 27mm x fi50 z możliwością regulacji.  Front uchylny wyposażony w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem. Szafka wyposażona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek składa się z mechanizmu zamkowego, zaczepów hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drążków profilowanych 2 szt. Dodatkowo listwa górna i wieniec dolny wyposażone w kołki blokujące zamek. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Szuflady na prowadnicach łożyskowanych pełnego wysuwu zamykane zamkiem centralnym. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. 
Przed przystąpieniem do realizacji podczas obowiązkowej weryfikacji wymiarów Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy pomocniki dolegają do koryt na przewody i do zastosowania odpowiedniego nawisu aby blat dolegał do ściany. 
[image: Obraz zawierający meble, Szafki, szuflada, szafka

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający meble, Szafki, szafka, szuflada

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]





Stoliki i stoły na stelażu metalowym kolor  Dąb Sonoma
Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat stołu opiera się na konstrukcji metalowej. Nogi profil 40x40 wyposażone w regulatory poziomu. Belki poprzeczne 40x20. Konstrukcja ramowa spawana w całości. Malowana proszkowo.  Farby nanoszone na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą jakość i odporność powłoki lakierniczej.

[image: Obraz zawierający Prostokąt, czarne i białe]
Szafy kolor  Dąb Sonoma
Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Szafa aktowa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Ściana tylna wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec górny gr.25mm. Rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatora.  Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z możliwością regulacji. Fronty uchylne wyposażone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem. Szafa wyposażona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek składa się z mechanizmu zamkowego, zaczepów hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drążków profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec górny wyposażony w kołki blokujące zamek. Jeden z frontów mebla wyposażony w profilowaną, tworzywową listwę przymykową. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa, wielościankowa, zamykana i profilowana o grubości ścianki 1,5mm i całkowitej wysokości 8mm. Szafy z jednym frontem bez listwy przymykowej.  Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. 
[image: Obraz zawierający meble, szafa, szafka, drewno

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający meble, szuflada, Szafa kartotekowa, Szafki

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]

Szafy z 15-przegródkami(kalendarz) – wyposażone w dwie przegrody pionowe dzielące przestrzeń wewnętrzną na 15 pól. 

[image: Obraz zawierający meble, szafa, szafka, drewno

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający Szafki, meble, w pomieszczeniu

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]



Szafy aktowo–ubraniowe - dzielona 1/3 (półki) na 2/3 z drążkiem wysuwnym typu „puzon” z półką nad drążkiem oraz półką w odległości 300mm od wieńca dolnego.
[image: Obraz zawierający meble, szafa, szafka, drewno

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający meble, szafa, szafka, Szafki

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]


Szafy ubraniowe głębokości 440mm – wyposażone w drążek wysuwny typu „puzon” z półką nad drążkiem oraz półką w odległości 300mm od wieńca dolnego.
[image: Obraz zawierający meble, szafa, szafka, w pomieszczeniu

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający meble, szafa, szafka, Szafki

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]



Szafki wysokości od 500mm do 850mm  - wyposażone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem







Krzesło kuchenne
[image: ]
Szerokość: min.40cm max.44cm
Głębokość: min.45cm max.53cm
Wysokość: min.88cm max.92cm
Szerokość siedziska: min.40cm max.44cm
Głębokość siedziska: min.35 max.39cm
Wysokość siedziska: min.43cm max.47 cm
Materiał : lite drewno, pokryte lakierem
Wybarwienie: ustalane z Zamawiającym na etapie realizacji
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