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Zam.TO.240.8.2026
Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pt. „Wzmocnienie standardów funkcjonowania Kina Kultura w Gołdapi” wraz z usługami towarzyszącymi.

1. Zamawiający wymaga zaoferowania, fabrycznie nowego przedmiotu zamówienia, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.
2. W celu uniknięcia wieloznaczności Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza produkt (urządzenie), który nie był wcześniej eksploatowany (co dotyczy również wszystkich jego elementów składowych i akcesoriów), nie jest sprzętem powystawowym ani odnowionym (tzw. refurbished), pochodzi z bieżącej produkcji i posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 styczeń 2026 r. 
3. W celu uniknięcia wieloznaczności, Zamawiający informuje, iż słowo „odpowiedni”/”dedykowany” użyte w tabeli poniżej, należy rozumieć jako w pełni kompatybilny z zaoferowanym Kinowym projektorem cyfrowym w standardzie DCI.
4. Nazwa elementu zestawu i parametry techniczne wg. tabeli poniżej:

	Lp.
	Urządzenie
	Parametry techniczne

	1.
	Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI - 
(1 sztuka)
	1) pełna zgodność ze standardem kinowym DCI, rozdzielczość co najmniej 2K,
2) laserowe źródło światła odpowiednie do zapewnienia luminacji ekranu o rozmiarze 7m x 3m z gain 2.2 do poziomu minimum 14fL przy projekcji 2D oraz minimum 5fL przy projekcji 3D z systemem polaryzacyjnym o skuteczności nie mniejszej niż 15% przy wykorzystaniu nie więcej niż 90% mocy początkowej laserowego źródła światła,
3) Jasność minimum 6500 lumenów,
4) gniazdo do zamontowania zintegrowanego serwera DCI.

	2.
	Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI  - (1 sztuka)
	1) zgodność ze standardem kinowym DCI,
2) montaż w obudowie projektora, wymagana jest pełna kompatybilność z oferowanym projektorem,
3) macierz dyskowa o pojemności minimum 3,6 TB netto,
4) wejście HDMI dla podłączenia sygnałów alternatywnych,
wbudowana funkcjonalność procesora dźwięku dla wykupieniu licencji w przyszłości.

	3.
	Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Kinie Kultura w Gołdapi - 
(1 sztuka)
	1) Obiektyw musi posiadać zmotoryzowany zoom i focus z pamięcią ustawień, ogniskowa dobrana do wielkości ekranu i odległości projekcyjnej, umożliwiający ustawienie obrazu dla formatów FLAT i SCOPE na ekranie zainstalowanym w kinie.

	4.
	Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora  - (1 sztuka)
	1) Procesor: Architektura wielordzeniowa (x86 lub ARM).
2) Liczba rdzeni fizycznych: minimum 8.
3) Wydajność: na poziomie minimum 20 000 pkt. zgodnie z  PassMark. W celu potwierdzenia spełniania parametrów wydajnościowych dla komputera lub panelu sterującego, Wykonawca wraz z ofertą, złoży przedmiotowy środek dowodowy w postaci wydruku karty procesora z oficjalnej bazy https://www.cpubenchmark.net/  lub raportu z programu PassMark PerformanceTest, jednoznacznie potwierdzającego osiągnięcie wyniku minimum 20 000 pkt. CPU Mark dla oferowanego modelu procesora.
4) Pamięć RAM: Minimum 16 GB (LPDDR5, LPDDR5x lub zunifikowana o wysokiej przepustowości).
5) Przestrzeń dyskowa Minimum 512 GB SSD (interfejs PCIe NVMe).
6) Ekran: Przekątna: minimum 15,0" do 15,6".
7) Rozdzielczość: minimum 2800 x 1800 pikseli.
8) Matryca: IPS, OLED lub równoważna o szerokich kątach widzenia.
9) Jasność maksymalna: minimum 500 nitów (cd/m²).
10) Układ graficzny: Zintegrowany z procesorem głównym układ graficzny. 
11) Karta sieciowa bezprzewodowa: standard Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowszy.
12) Bluetooth: w wersji minimum 5.3.
13) Porty: minimum 2x USB-C obsługujące przesyłanie obrazu (DisplayPort) oraz ładowanie (Power Delivery) / zgodne ze standardem Thunderbolt 4 lub USB4.
14) Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości minimum 1080p.
15) Wbudowany system minimum 4 głośników stereo.
16) Wbudowane mikrofony kierunkowe (minimum 3).
17) Podświetlana klawiatura w układzie QWERTY PL lub US International.
18) Wielodotykowy gładzik (touchpad) z obsługą gestów.
19) Bateria i zasilanie: Akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy umożliwiający pracę przez minimum 15 godzin (przy odtwarzaniu wideo lub przeglądaniu internetu).
20) Zasilacz w komplecie.
21) System operacyjny: Wstępnie zainstalowany, 64-bitowy system operacyjny posiadający graficzny interfejs użytkownika, w polskiej wersji językowej (wspierany przez producenta w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa).

	

	5.
	Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów: 
	1) Zamawiający będzie wymagał kompleksowej instalacji systemu, zgodnie z wytycznymi producenta projektora. 
2) Po dostawie i montażu, Wykonawca będzie musiał skalibrować dostarczany zestaw projekcyjny zgodnie z normą emisji obrazów filmowych w obiektach kinowych wg DCI/SMPTE 431-1. 
3) Wykonawca skieruje do wykonania kalibracji – technika posiadającego wiedzę i co najmniej 2 letnie doświadczenie z zakresu kalibracji kinowych projektorów cyfrowych.  Osoba wyznaczona do realizacji usługi kalibracji, musi posiadająca aktualny certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania kinowych projektorów cyfrowych w standardzie DCI, tj. autoryzację producencką lub techniczną potwierdzająca uprawnienia do obsługi technicznej projektorów 2K/4K.
4) Technik dokona kalibracji wyświetlanego obrazu między innymi w zakresie jasności i kolorystki, dedykowaną do tego celu sondą pomiarową typu spektroradiometr posiadającą obowiązujące świadectwo wzorcowania urządzenia przez producenta lub certyfikowaną jednostkę akredytacyjną. 
5) W ramach konfiguracji serwera wymagane jest zaprogramowanie w makr automatyki do sterowania projektorem (m.in. zmiany formatów) oraz procesorem dźwięku (zmiany kanałów, głośności).
6) Nowe urządzenia mają współpracować z posiadanym przez Zamawiającego ekranem oraz procesorem dźwięku przestrzennego tj . ekran 7m x 3m z gain 2.2, procesor dźwięku Dolby CP750.
7) Projektor należy zainstalować na podeście znajdującym się w kabinie projekcyjnej. Należy przewidzieć  konieczność dostosowania podestu do wymiaru i gabarytu nowego projektora. Aktualnie Zamawiający posiada podest regulowany o wymiarach: wysokość 160 cm, szerokość 60 cm, głębokość 85 cm.
8) W przypadku, gdy snop światła z projektora po stronie sali kinowej znajduje się na wysokości poniżej 200cm nad poziomem najwyższego rzędu należy wydzielić strefę niebezpieczną (Hazard-Zone) w związku z pracą lasera i wyłączyć te miejsca z użytkowania.
9) W celu montażu nowego zestawu projekcyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania stanowiska projekcyjnego poprzez demontaż  zestawu znajdującego się na stanowisku projekcyjnym.
10) Cały zestaw do projekcji kinowej musi być gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania innych zakupów przez Zamawiającego, wobec czego wraz z zestawem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne elementy w tym okablowanie i drobne akcesoria niezbędne do montażu, uruchomienia i działania systemu projekcyjnego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnych elementów
11) Po uruchomieniu i wykazaniu poprawności działania, Wykonawca zobowiązany jest do  przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu – do 3 osób w czasie nie krótszy niż 3 godziny.
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