[bookmark: _Hlk233882719]Załącznik nr 3 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej
Zadanie I: 

	[bookmark: _Hlk233881229]Lp.
	Podstawa szacunku (zakres prac)
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto:
	Wartość VAT
	Wartość VAT w zł
	Wartość brutto

	 1
	2
	3
	4
	5
	6=5x4
	7
	8=5+6
	9=7+8

	1.
	Projekt elektroakustyczny i adaptacji akustycznej (analiza pomiary symulacje)
	kpl
	1
	
	
	
	
	

	2.
	Panele akustyczne pochłaniające wraz z konstrukcją montażową
	kpl
	1
	
	
	
	
	

	3.
	Dyfuzory akustyczne wraz z montażem
	kpl
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Pozostałe materiały wygłuszające
	kpl
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Cyfrowy procesor DSP
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6.
	Kolumny głośnikowe typu Beam Steering
	kpl
	2
	
	
	
	
	

	7.
	Wzmacniacz mocy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8.
	Mikrofony bezprzewodowe ręczne
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	9.
	Mikrofony pojemnościowe do mównicy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	10.
	Mikrofony nagłowne bezprzewodowe
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	11.
	Okablowanie, złącza, szafy Rack, osprzęt
	kpl
	1
	
	
	
	
	

	12.
	Elementy wibroizolacyjne i konstrukcyjne
	kpl
	1
	
	
	
	
	

	13.
	Pętla indukcyjna (opcjonalnie)
	kpl
	2
	
	
	
	
	

	14.
	Montaż uruchomienie i strojenie systemu
	kpl
	1
	
	
	
	
	

	15.
	Pomiary końcowe i szkolenie użytkowników
	kpl
	1
	
	
	
	
	


	16.
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	
	




		

	Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.












[bookmark: _Hlk236043476]Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:  kompleksowa modernizacja systemu nagłośnienia, mającego na celu eliminację pogłosu i poprawę parametrów słyszalności mowy w Auli Kolumnowej SGGW  w Pawilonie 3 przy ulicy Rakowieckiej 26 w Warszawie. 
Dane techniczne:
1. Powierzchnia Auli – 578,11 m2
2. Średnia wysokość – 7,6 m
3. Kubatura – około 4400 m3 
Jednostka SGGW w Warszawie: Dział Administrowania Zasobami  Użytkowymi (Rakowiecka)   
Zakres planowanych prac
W związku z potrzebą modernizacji systemu nagłośnienia znajdującego się w Auli Kolumnowej SGGW w Pawilonie 3 przy ul. Rakowieckiej 26 w Warszawie prace powinny obejmować:
1. Projekt - wyznaczenie optymalnej ilości materiałów chłonnych w korelacji z precyzyjnie dobranym systemem nagłośnienia, który musi uzyskać uprzednią pisemną akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem do jego realizacji;
2. Pasywną adaptację akustyczną typu:
· Panele pochłaniające(Absorbery) z elementami mocującymi w ilości zgodnej z założeniami projektowymi,
· Panele rozpraszające (Dyfuzory) z elementami mocującymi w ilości zgodnej z założeniami projektowymi,
· Inne rozwiązania wygłuszające,
3. Aktywną adaptację (System Elektroakustyczny) typu:
· Procesor Digital Sound Processing- posiadający opcje cyfrowej obróbki sygnału audio dające możliwość wystrojenia systemu nagłośnieniowego z uwzględnieniem trudnej akustyki pomieszczenia ,
· możliwość podłączenia minimum sześciu mikrofonów (gniazda XLR)
· Zestaw mikrofonów o wąskiej charakterystyce kardioidalnej lub hiperkardioidalnej,
- bezprzewodowe ręczne - 4 szt,
- pojemnościowe do mównicy – 2szt,
- bezprzewodowe nagłowne – 2szt,
· Zestaw głośników – preferowane cyfrowe kolumny głośnikowe z technologią Beam Steeringing,
· Elementy pomocnicze i konstrukcyjne np. izolacja wibroakustyczna urządzeń
· Pętla indukcyjna system wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących (opcjonalnie) – 2 kpl.
· wykonanie wszystkich prac instalacyjnych niezbędnych do działania systemu wraz z uruchomieniem


Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 3 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej
Zadanie II: 

	Lp.
	Nazwa materiału/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Cena jednostkowa netto w zł
	Ilość
	Wartość netto w zł
	VAT %
	Wartość VAT zł
	Wartość brutto w zł
	Oferowany przez wykonawcę producent 
	numer katalogowy/nazwa produktu

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5x4
	7
	8=6x7
	9=6+8
	10
	11

	1
	Projektor laserowy Kolorowy
- Natężenie światła: min. 6 500 lumen / 4 600 lumen (tryb ekonomiczny)
- Rozdzielczość: WUXGA
- Współczynnik proporcji obrazu: 16:9
- Stosunek kontrastu: min 5 000 000:1
- Żywotność Źródła światła: min 20 000 godz. / 30 000 godz. (tryb oszczędny)
- Korekcja obrazu: minimum pionowo ±50°, poziomo ±20°
- Przetwarzanie wideo: minimum 10 Bit
- Stosunek projekcji: min zakres 1,35–2,20:1
- Zoom: manualny zakres min. 1–1,6
- Rozmiar projekcji: min zakres 50–500 cali
- Odległość wyświetlania (szerokokątny): min zakres 1,4–14 m
- Odległość projekcyjna (tele): min zakres  2,4–23 m
- Przyłącza: co najmniej  2× USB 2.0-A,  Ethernet (100Base-TX/10Base-T), WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, wyjście HDMI, wejście  2× HDMI , 
- obsługiwane protokoły HDBaseT, Miracast,Apple Airplay
- Funkcje: min. wbudowany głośnik 
	szt.
	           
	6
	
	
	       
	         
	 
	 

	2
	Ekran elektryczny ze sterownikiem ręcznym i radiowym
- Rodzaj ekranu: elektryczny
- wypełniający maksymalnie dostępną powierzchnia robocza: 360×220 cm
- Format ekranu: 16:10
- przystosowany d współpracy z dostarczanym rzutnikiem
	Szt.
	             
	6
	    
	
	        
	
	 
	 

	3
	Interfejs zdalnego sterowania ekranem
- Interfejs do zdalnego sterowania ekranem elektrycznym, współpracujący z z ekranem poz. 2
	Szt.
	                
	6
	      
	
	           
	
	 
	 

	4
	Pilot radiowy do interfejsu sterowania
- Pilot radiowy współpracujący z interfejsem zdalnego sterowania ekranem poz.3
	Szt.
	                
	6
	
	
	           
	           
	 
	 

	5
	Wzmacniacz miksujący mono (z mikserem strefowym)
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Moc znamionowa RMS: nie mniej niż 240 W
- Moc szczytowa (peak): nie mniej niż 340 W
- Praca w trybie nisko impedancyjnym oraz w linii 100 V, moc nie mniejsza niż 240 W w każdym trybie
- Liczba kanałów wejściowych: co najmniej 5
- Liczba stref: co najmniej 5
- Złącza (co najmniej): 3× wejście typu combo 6,3 mm/XLR (mikrofon/linia), 2× wejście liniowe RCA L/P, 1× wyjście 6,3 mm na wzmacniacz zewnętrzny, 1× wyjście RCA L/P (rec), wyjścia głośnikowe na zaciskach śrubowych

Uwaga: wszystkie wartości stanowią parametry minimalne/graniczne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone powyżej.
	Szt.
	             
	6
	    
	
	        
	          
	 
	 

	6
	kolumna głośnikowa naścienna
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Moc znamionowa: nie mniej niż 175 W; moc maksymalna: nie mniej niż 350 W
- Pasmo przenoszenia: co najmniej 65–20 000 Hz
- kompatybilny ze wzmacniaczem z poz 5
- Przetwornik wysokotonowy: o średnicy co najmniej 25 mm (1")
- Przetwornik średnio-nisko tonowy: o średnicy co najmniej 203 mm (8")
- Wymiary maksymalne: nie większe niż 250×380×260 mm; 
- Kolor: biały
- W komplecie: regulowany (obrotowy) wspornik montażowy ścienny

Uwaga: wszystkie wartości stanowią parametry minimalne/graniczne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone powyżej.
	Szt.
	             
	6
	
	
	        
	
	 
	 

	7
	Mikrofon bezprzewodowy
- Typ systemu: cyfrowy system bezprzewodowy UHF
- Transmisja audio: min.24-bitowa cyfrowa
- Zakres dynamiki: min. 120 dB
- Zasięg pracy: do 100 m (w optymalnych warunkach)
- Typ kapsuły: Beta 58A; charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna
- Zasilanie nadajnika: 2× AA lub akumulator w przypadku akumulatora musi być dostarczony wraz z ładowarką 
- Czas pracy: min. 8 godzin
	Szt.
	             
	6
	    
	
	        
	  
	 
	 

	8
	Mikrofon kablowy
- Mikrofon: dynamiczny; charakterystyka: kardioidalna
- Pasmo przenoszenia: minimum 50 Hz – 15 kHz
- Magnes:; impedancja: 600 Ω
- Opcje: wyłącznik, metalowa konstrukcja
	Szt.
	                
	6
	
	
	
	
	 
	 

	9
	Dystansownik do ekranu elektrycznego
- Dystansownik: ścienno-sufitowy
- Wymiar: 30 cm; udźwig: minimum 20 kg; kolor: biały pasujący do dostarczanego ekranu
	Szt.
	                
	6
	      
	
	
	
	 
	 

	10
	Ramię do projektora
- Uchwyt: sufitowy
- Wysokość: od 110 cm do 200 cm; udźwig: 20 kg; kolor: biały kompatybilny z dostarczanym projektorem
	Szt.
	                
	6
	      
	
	        
	
	 
	 

	11
	Przełącznik z rozdzielaczem HDMI – HDMI
- Obsługiwane formaty: HDMI 2.0
- minimalna Maksymalna rozdzielczość: 3840×2160 4K@60 Hz
- Obsługa audio: LPCM, DTS, Dolby-AC3
- Wejście HDMI: 6; wyjście HDMI: 3; wyjście audio: stereo jack
	Szt.
	                
	6
	      
	
	        
	
	 
	 

	12
	Konwerter sygnału HDMI na IP, zestaw TX+RX
- Wejście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Wyjście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- HDMI w wersji: 2.0
- Długość kabla CAT6/6A/7 między Rx i Tx: do minimum100 m
- Zasilanie: DC 5V/2A
	Szt.
	                
	6
	      
	
	
	
	 
	 

	13
	Szafa RACK 19"
- Standard: 19"; wysokość: 12U
- Wymiary: 600×600×655(721) mm (szer./gł./wys.)
- Nośność statyczna: do 60 kg
- Drzwi przednie ze szkłem hartowanym; drzwi boczne zatrzaskowe (demontowane)
- Zdejmowana pokrywa w tylnej ścianie; otwory na przewody od góry/od dołu
- Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych; kolor: jasnoszary/biały
- Kółka: 2 z hamulcem
	Szt.
	                
	6
	
	
	           
	
	 
	 

	14
	Półka stała do szafy RACK 19"
- Szerokość użytkowa: 19"; wysokość użytkowa: 1U
- Głębokość: 350 mm; kolor: szary
- Nośność: 15 kg (równomiernie rozłożone); mocowanie w 4 punktach
	Szt.
	                
	12
	
	
	
	            
	 
	 

	15
	Listwa zasilająca 19" 1U
- Standard: 19"; wysokość: 1U
- Liczba gniazd: 8; wyłącznik: tak, podświetlany
- Długość kabla: minimum 1,8 m; przekrój przewodu: 3×1,5 mm²
- Typ gniazd: uniwersalne 3-biegunowe (z uziemieniem)
- Kabel zasilający zakończony uniwersalnym wtykiem 3-biegunowym (z uziemieniem)
	Szt.
	                
	6
	
	
	           
	            
	 
	 

	 
	Okablowanie do uruchomienia systemu audio-wideo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Kabel HDMI – HDMI, długość 10 m
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Standard: HDMI co najmniej 2.0; obsługa rozdzielczości co najmniej 4K@60 Hz
- Długość: 10 m (±5%); wtyki HDMI typu A
	Szt.
	                
	18
	      
	
	
	
	 
	 

	17
	Kabel HDMI – HDMI, długość 1 m
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Standard: HDMI co najmniej 2.0; obsługa rozdzielczości co najmniej 4K@60 Hz
- Długość: 1 m (±5%); wtyki HDMI typu A
	Szt.
	                  
	18
	         
	
	           
	               
	 
	 

	18
	Kabel mikrofonowy XLR – XLR, długość 7,5 m
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Przewód symetryczny, ekranowany; złącza XLR (męskie/żeńskie)
- Długość: 7,5 m (±5%
	Szt.
	                
	6
	         
	
	           
	               
	 
	 

	19
	Kabel mikrofonowy XLR – XLR, długość 1 m
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Przewód symetryczny, ekranowany; złącza XLR (męskie/żeńskie)
- Długość: 1 m (±5%)
	Szt.
	                  
	12
	         
	
	
	               
	 
	 

	20
	Kabel 2× RCA – 2× RCA, długość 10 m
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Przewód sygnałowy stereo, ekranowany; złącza 2× RCA (cinch) z obu stron
- Długość: 10 m (±5%)
	Szt.
	                
	3
	         
	
	
	               
	 
	 

	21
	Kabel Jack 3,5 mm – 2× RCA, długość 1 m
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Przewód sygnałowy, ekranowany; wtyk Jack 3,5 mm stereo na 2× RCA (cinch)
- Długość: 1 m (±5%)
	Szt.
	                  
	6
	        
	
	            
	               
	 
	 

	22
	Kabel głośnikowy
Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż):
- Przewód głośnikowy dwużyłowy; przekrój żyły co najmniej 2×1,5 mm²
- Dostarczany w odcinkach po 100 m (łącznie zgodnie z ilością w formularzu)
	Mb.
	                     
	1000
	
	
	           
	            
	 
	 

	 
	RAZEM 
	
	
	
	       
	
	            
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	



	Ilekroć w zestawieniu Zamawiający wskazuje nazwy własne produktów lub producenta, działa w zamiarze przekazania jak najrzetelniejszego opisu parametrów wymaganych

	towarów. W tego typu przypadkach opisanie przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie za pomocą parametrów technicznych może nie dostarczyć Wykonawcy kompleksowej

	wiedzy na temat konkretnej pozycji. Dopuszcza się rozwiązania/produkty równoważne. Odpowiedzialność za udowodnienie równoważności oferowanego produktu spoczywa na

	Wykonawcy.
	
	
	
	
	

	Zamawiający w opisie przedmiotów zamówienia użył nazw własnych oraz producentów niektórych artykułów i materiałów instalacji ze względu na brak możliwości opisu w inny

	jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz nazwy producentów zostały podane ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć jaki

	asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do jakości, wymogów technicznych zamawianego asortymentu do konserwacji oraz modernizacji

	istniejących instalacji elektrycznych, a także wykonywania nowych instalacji.
	
	
	
	
	

	W przypadku produktów wymienionych z nazwy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. (Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie

	produkt o parametrach takich samych bądź lepszych od produktu zamówionego określonego producenta z nazwy lub przez podany symbol artykułu przez Zamawiającego).

	Wymagane jest, aby materiały odpowiadały obowiązującym normom PN, EN oraz posiadały wymagane przepisami atesty właściwe dla tych materiałów.
	

	Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z jego odstępstwami od parametrów produktów oryginalnych

	m.in. koszty naprawy uszkodzonych urządzeń, przestojów.
	
	
	
	
	

	Ilość oraz rodzaj zamawianych materiałów została zawarta w formularzu cenowym stanowiącym zarówno szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również

	formularz rzeczowo cenowy Wykonawcy.
	
	
	
	
	

	Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający

	dopuszcza dostarczanie materiałów za pośrednictwem kuriera - na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne,

	certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach; winien być wyposażony we wszystkie element ty niezbędne do uruchomienia i pracy u

	Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.





