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Załącznik nr 1 do SWZ

[bookmark: _Hlk201665338]Opis przedmiotu zamówienia

Zakup (przeniesienie własności na Zamawiającego i wydanie Zamawiającemu) fabrycznie nowego samochodu osobowego (busa) dostosowanego do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym osób poruszających się na wózkach.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami, dostosowanego do transportu min. 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

II.  Wymagania techniczno – użytkowe samochodu

	MARKA
	

	MODEL
	

	WERSJA/TYP
	

	ROK PRODUKCJI
	



	Samochód osobowy 


	Lp.
	Wyszczególnienie 
	Tak
	Nie
	Proszę podać parametry oferowanego pojazdu

	I.
	Wymagania podstawowe 
	
	
	

	1. 
	Samochód fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych 
	
	
	

	2. 
	Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowany do przewozu 9 osób (1+8), w tym co najmniej 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Kompletna homologacja, w tym do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim).
	
	
	

	3. 
	Pojazd z kierownicą po lewej stronie
	
	
	

	4. 
	Zabudowa do przewozu osób niepełnosprawnych: 
· rampa najazdowa umożliwiająca wjazd osoby niepełnosprawnej na wózku przez tylne drzwi do wnętrza pojazdu- dopuszcza się rozwiązania w postaci 2 osobnych szyn/najazdów (materiał wykonania: aluminium, antypoślizgowe), 
· pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim
· oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej.
	
	
	

	5. 
	Rok produkcji – nie starszy niż 2026
	
	
	

	6.  
	II rząd foteli niezależnie demontowany (szybki montaż oraz demontaż każdego fotela osobno)
	
	
	

	7. 
	III rząd foteli niezależnie regulowany i demontowany (szybki montaż każdego z foteli, szyna przesuwna) albo alternatywnie ławka trzy miejscowa (szybki montaż oraz demontaż ławki)
Siedzenie od strony drzwi przesuwnych odchylane lub składane umożliwiające wygodne wsiadanie do III rzędu przez możliwie najszerszą przestrzeń.
	
	
	

	8. 
	Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe
	
	
	

	9. 
	Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
	
	
	

	10. 
	Klimatyzacja automatyczna lub manualna kabiny kierowcy oraz części pasażerskiej- wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
	
	
	

	11. 
	System wspomagania parkowania (kamera tylna, czujniki przód + tył pojazdu)
	
	
	

	12. 
	Centralny zamek sterowany pilotem
	
	
	

	13. 
	lmmobiliser, ABS, ESP
	
	
	

	14. 
	Wspomaganie układu kierowniczego
	
	
	

	15. 
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
	
	
	

	16. 
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
	
	
	

	17. 
	Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów
	
	
	

	18. 
	Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
	
	
	

	19. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe + podnośnik
	
	
	

	20. 
	Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
	
	
	

	21. 
	Całkowite przeszklenie pojazdu- szyby termoizolacyjne 
	
	
	

	22. 
	Przyciemniane szyby boczne przedziału pasażerskiego 
	
	
	

	23. 
	Przesuwne przeszklone prawe drzwi boczne
	
	
	

	24. 
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane na boki, 
	
	
	

	25. 
	Elektryczne regulowane przednie szyby boczne
	
	
	

	26. 
	Światła przeciwmgielne przód
	
	
	

	27. 
	Światła przednie wykonane w technologii LED
	
	
	

	28. 
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie do i z przestrzeni pasażerskiej
	
	
	

	29. 
	Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie
	
	
	

	30. 
	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
	
	
	

	31. 
	Czujnik zmierzchu i deszczu
	
	
	

	32. 
	Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
	
	
	

	33. 
	Podgrzewana tylna szyba
	
	
	

	34. 
	Radio + głośniki
	
	
	

	35. 
	System umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
	
	
	

	36. 
	Port USB
	
	
	

	37. 
	Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego 
	
	
	

	38. 
	Napęd na koła przednie 
	
	
	

	39. 
	Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu
	
	
	

	40. 
	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
	
	
	

	41. 
	3 światło stop+ światło przeciwmgielne tył
	
	
	

	42. 
	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy
	
	
	

	43. 
	Gaśnica, trójkąt, apteczka DIN13164,
	
	
	

	44. 
	Instrukcja obsługi i użytkowania pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w języku polskim
	
	
	

	45. 
	Samochód na kołach z oponami letnimi z felgami ze stopów lekkich. 
	
	
	

	46. 
	Hak holowniczy (stały lub elektryczny) ze stabilizacją przyczepy
	
	
	

	II.

	[bookmark: _Hlk233721899]Opis wymagań jakościowych, technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych
	

	
	

	1. 
	Rodzaj silnika – diesel
	
	
	

	2. 
	Rodzaj paliwa – ON
	
	
	

	3. 
	Pojemność silnika minimum 1900 cm3 
	
	
	

	4. 
	Długość całkowita od 5000 mm do 5600 mm
	
	
	

	5. 
	Szerokość całkowita pojazdu (z lusterkami bocznymi): do 2300 mm
	
	
	

	6. 
	Wysokość całkowita: do 2100 mm
	
	
	

	7. 
	Rozstaw osi: od 3200 mm do 3600 mm
	
	
	

	8. 
	Pojazd musi spełniać normę EURO 6
	
	
	

	9. 
	Skrzynia biegów: manualna
	
	
	

	10. 
	Liczba biegów – 6
	
	
	

	11. 
	DMC – max. 3 500 kg
	
	
	

	12. 
	Kolor nadwozia: do uzgodnienia (preferowany kolor – srebrny, jasny szary lub ich pochodne) - lakier metalizowany
	
	
	

	13. 
	Naprawy z tytułu rękojmi oraz przeglądy gwarancyjne w autoryzowanej stacji obsługi zlokalizowanej w odległości do 100 kilometrów od siedziby Zamawiającego (jeżeli właściwy punkt serwisowy znajduje się w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt
 i ryzyko: 
1)	odbierze Pojazd od Zamawiającego, 
2)	przetransportuje Pojazd do serwisu, 
3)	po zakończeniu naprawy zwróci Pojazd Zamawiającemu.
	
	
	

	14. 
	Wydanie przedmiotu zamówienia – do 70 dni od podpisania umowy
	
	
	

	15. 
	Gwarancja fabryczna producenta / na wszelkie zespoły i podzespoły- bez wyłączeń - obejmująca każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu — zgodnie ze złożoną ofertą /minimum 4 lata od dnia rejestracji samochodu
	
	
	

	16. 
	Gwarancja na perforację korozyjną- zgodnie ze złożoną ofertą /minimum 6 lat od dnia rejestracji samochodu/ bez limitu kilometrów.
	
	
	

	17. 
	Gwarancja na korozję powierzchniową i wady powłoki lakierowej - zgodnie ze złożoną ofertą /minimum 3 lata od dnia rejestracji samochodu/ bez limitu kilometrów,
	
	
	



UWAGA: Opis znajdujący się w tabeli powyżej zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie muszą spełniać oferowane samochody osobowe, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.
Dodatkowo Wykonawca wykona oznakowanie pojazdu (przednie drzwi po obu stronach), wskazujące na finansowanie zakupu, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.


_________________________________________
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do  
                                                                                                                            składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy                                                  
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