Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1 Dostawa koparki kompaktowej gąsiennicowej
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz z wyposażeniem, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, szkoleniem operatorów oraz gwarancją producenta.
Maszyna musi być kompletna, wolna od wad fizycznych i prawnych, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok dostawy, gotowa do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez Zamawiającego.

2. Wymagania techniczne minimalne
Oferowana minikoparka musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	Typ maszyny
	Minikoparka gąsienicowa

	Masa robocza
	od 2 400 do 3 000 kg

	Masa transportowa
	nie większa niż 2 500 kg

	Silnik
	wysokoprężny, 3-cylindrowy

	Moc silnika
	minimum 15 kW

	Norma emisji spalin
	Stage V lub równoważna obowiązująca na terenie UE

	Układ hydrauliczny
	pompa o zmiennym wydatku (Load Sensing lub rozwiązanie równoważne)

	Wydajność pompy hydraulicznej
	minimum 55 l/min

	Ciśnienie robocze
	minimum 25 MPa

	Głębokość kopania
	minimum 2 450 mm

	Maksymalny zasięg kopania
	minimum 4 400 mm

	Wysokość wysypu
	minimum 2 750 mm

	Siła odspajania łyżki
	minimum 22 kN

	Siła zrywająca ramienia
	minimum 15 kN

	Prędkość jazdy
	minimum 4 km/h

	Prędkość obrotu nadwozia
	minimum 9 obr./min

	Lemiesz
	wyposażenie standardowe

	Gąsienice
	gumowe

	Szerokość maszyny
	nie większa niż 1 600 mm


3. Wyposażenie wymagane
Maszyna powinna być wyposażona co najmniej w:
· kabinę ogrzewaną lub zadaszenie spełniające wymagania bezpieczeństwa (ROPS/FOPS/TOPS), 
· regulowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, 
· oświetlenie robocze LED lub równoważne, 
· instalację hydrauliczną do zasilania osprzętu, 
· proporcjonalne sterowanie hydrauliką pomocniczą, 
· automatyczną zmianę prędkości jazdy lub rozwiązanie równoważne, 
· automatyczny bieg jałowy lub rozwiązanie równoważne, 
· wycieraczkę i spryskiwacz szyby (dla wersji kabinowej), 
· licznik motogodzin, 
· wskaźnik poziomu paliwa, 
· sygnalizację usterek silnika, 
· akumulator umożliwiający bezpieczne opuszczenie osprzętu po wyłączeniu silnika, 
· fabryczne punkty mocowania do transportu, 
· lemiesz, 
· komplet kluczy. 
Wyposażenie odpowiada standardowi maszyn tej klasy. 
4. Osprzęt
W skład dostawy powinien wchodzić minimum:
· szybkozłącze mechaniczne lub hydrauliczne, 
· łyżka kopiąca, 
· łyżka skarpowa, 
· komplet przewodów hydraulicznych do obsługi osprzętu. 
5. Wymagania eksploatacyjne
Maszyna powinna zapewniać:
· łatwy dostęp do punktów serwisowych, 
· możliwość wykonywania codziennej obsługi bez demontażu podstawowych elementów, 
· okres między smarowaniami minimum 50 motogodzin lub rozwiązanie równoważne, 
· możliwość transportu na przyczepie o DMC do 3,5 t (przy odpowiednim zestawie transportowym), 
· współpracę z osprzętem hydraulicznym. 

Część nr 2 Dostawa przyczepy niskopodwoziowej 
Specyfikacja techniczna
· Wymiary wewnętrzne przyczepy: 3700 x 1700 mm
· Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 kg
· Ładowność w dokumentach: 2788kg
· Ładowność rzeczywista z najazdami: 2736 kg
· Masa własna: 712kg (w dokumentach)/ z najazdami rzeczywista masa własna 764 kg
· Ilość osi: 2
· Koła: R12C
Wyposażenie standardowe
· Mocne koło podporowe
· Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
· Powierzchnia ładunkowa perforowana w środku wypełniona sklejką wodoodporną 
· Zaczep kulowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym, urządzenie najazdowe - hamulec
· Kliny najazdowe czarne
· 2 osie
· Koła 195|60 R12
· Podpora na łyżkę koparki
· Możliwość zabezpieczenia ładunku pasami w ramie oraz powierzchni perforowanej
· Stalowe najazdy pojedyncze, ocynkowane ogniowo
· Nadkola stalowe ocynkowane ogniowo, powierzchnia antypoślizgowa
· Kąt najazdu 14°
· Wypinany kabel zasilający
· oświetlenie full led 12/24V Instalacja elektryczna zgodna z przepisami o ruchu drogowym, wtyczka 13 PIN
 Dokumentacja
Wykonawca przekaże:
· instrukcję obsługi w języku polskim, 
· katalog części, 
· deklarację zgodności CE, 
· książkę gwarancyjną, 
· dokumentację serwisową. 
Gwarancja
Wymaga się:
· minimum 24 miesięcy gwarancji bez limitu motogodzin, 
· serwis zapewniający wykonanie napraw na terytorium RP, 
· dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat, 
· czasu reakcji serwisu nie dłuższego niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. 
Rozwiązania równoważne (zgodnie z art. 99 ustawy Pzp)
Jeżeli w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano znaki towarowe, nazwy producentów, typy, modele, normy, patenty lub pochodzenie, należy je traktować wyłącznie jako określenie minimalnego standardu jakościowego, technicznego i funkcjonalnego.
Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
Za rozwiązanie równoważne uznaje się produkt, który:
· posiada parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne nie gorsze od określonych w OPZ, 
· zapewnia co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa pracy, 
· posiada nie niższą trwałość i niezawodność, 
· umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji określonych w niniejszym OPZ, 
· spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawa oraz norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. 
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowana maszyna spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy dołączyć katalogi, karty techniczne, specyfikacje producenta lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.
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