Druk nr 1
TEKST PO ZMIANACH NR 1 Z DNIA 25.08.2026 R.
Znak sprawy: 
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
Karta katalogowa fabrycznie nowego autobusu miejskiego, rok produkcji nie starszy niż 2025 wraz z wyposażeniem, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim, zawierająca szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych autobusu oraz jego wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowany autobus odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ.

Marka (nazwa handlowa producenta): _______________________
Model: ________________________
Rok produkcji: ________________________
Nr identyfikacyjny   pojazdu: _______________________
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry Wymagane
	Spełnia/nie spełnia

	1
	Rodzaj  
	Fabrycznie nowy, nierejestrowany, autobus miejski, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim. 
Przebieg pojazdu przed rozpoczęciem jego dostawy do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 1500 km. Dopuszcza się zwiększenie przebiegu wyłącznie o kilometry wynikające z bezpośredniego przejazdu pojazdu do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udokumentować miejsce rozpoczęcia dostawy oraz przebieg pojazdu w chwili jej rozpoczęcia.
Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie,
	

	2
	Rok produkcji
	Nie starszy niż 2025r.
	

	3
	Liczba miejsc
	Minimum 31 wraz z kierowcą (minimum 20 miejsc siedzących), w tym jedno miejsce/przestrzeń przeznaczona dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z rampą podjazdową lub innym rozwiązaniem zgodnym z dokumentacją dopuszczenia pojazdu. Dopuszcza się zapewnienie przestrzeni dla wózka poprzez złożenie maksymalnie 4 siedzeń pasażerskich. Dopuszcza się, aby w czasie przewozu osoby na wózku odpowiednia część miejsc stojących nie była dostępna, jeżeli wynika to z dokumentacji homologacyjnej albo dokumentu indywidualnego dopuszczenia pojazdu. Wymóg minimum 31 miejsc odnosi się do maksymalnej dopuszczonej konfiguracji pojazdu.
	

	4
	Kategoria i klasa autobusu
	Kategoria M3, klasa I – pojazd, w konstrukcji którego przewidziano przestrzeń dla pasażerów stojących.
	

	5
	Spełnianie wymogów przez autobus
	Autobus spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Z 2024 r. Poz. 502 z późn. zm.).
	

	6
	Drzwi pasażerskie
	1 lub 2 szt., sterowane elektropneumatycznie lub elektrycznie ze stanowiska kierowcy w układzie 0-2-0, 0-1-2 lub 1-0-2.
	

	7
	Długość autobusu
	Maksimum 9,00 m
	

	8
	Wysokość autobusu
	Maksimum 3,50 m
	

	9
	Liczba osi
	2
	

	10
	Kolor
	zielony – odcień do uzgodnienia 
z Zamawiającym przed produkcją
	

	11
	Asystent kierowcy wspierający bezpieczeństwo jazdy
	System/systemy wspomagające kierowcę 
w zakresie bezpieczeństwa jazdy, zgodne 
z wymaganiami homologacyjnymi obowiązującymi dla oferowanego pojazdu, 
w szczególności ostrzegające kierowcę 
o zagrożeniu kolizją lub równoważne
	

	12
	Typ silnika
	Diesel
	

	13
	Moc silnika
	Minimum 129 kW
	

	14
	Normy emisji spalin
	Minimum Euro VI 
	

	15
	Pojemność silnika
	Zamawiający nie określa minimalnej pojemności skokowej silnika. Silnik musi spełniać wymagania dotyczące mocy, emisji spalin oraz warunków dopuszczenia pojazdu.
	

	16
	Zbiornik paliwa
	Minimum 80 litrów
	

	17
	Skrzynia biegów
	Automatyczna 
	

	18
	Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne
	Wymagane
	

	19
	Systemy ABS, ASR, EBV, ESP lub równoważne 
	Wymagane
	

	20
	Napięcie znamionowe 12 lub 24V
	Wymagane
	

	21
	Kamera cofania oraz dźwiękowy sygnalizator cofania
	Wymagane 
	

	22
	Komplet kół z oponami bezdętkowymi wielosezonowymi, opony fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku
	Wymagane
	

	23
	Koło zapasowe z mocowaniem
	Wymagane
	

	24
	Kierownica ze wspomaganiem
	Wymagane
	

	25
	Klimatyzacja i ogrzewanie postojowe 
	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska kierowcy oraz niezależne ogrzewanie postojowe.
	

	26
	Fotel kierowcy
	Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym albo mechanicznym (sprężyna + amortyzator), z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa – wymagane.
	

	27
	Tachograf elektroniczny 
	Wymagane
	

	28
	Ogranicznik prędkości
	Wymagane
	

	29
	Rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej stronie kierowcy
	Wymagane
	

	30
	W oknach przedziału pasażerskiego rolety przeciwsłoneczne lub szyby przeciwsłoneczne
	Opcjonalne
	

	31
	Ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników lub wyświetlacz zapewniający kierowcy co najmniej informacje o: prędkości pojazdu, prędkości obrotowej silnika, temperaturze płynu chłodzącego, poziomie paliwa, stanie lub ciśnieniu oleju silnikowego, przebiegu dziennym i całkowitym oraz zaciągnięciu hamulca postojowego.
W przypadku pojazdu wyposażonego 
w pneumatyczny układ hamulcowy wymagane jest również wskazanie ciśnienia powietrza 
w układzie pneumatycznym.
	Wymagane


	
	

	32
	Luk bagażowy
	Opcjonalne
	

	33
	Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową 
	Wymagane
	

	34
	Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych
	Wymagane
	

	35
	Szyby boczne przedziału pasażerskiego – minimum 2 szyby wyposażone w część otwieraną, umożliwiającą naturalną wentylację przestrzeni pasażerskiej.
	Wymagane
	

	36
	Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie
	Wymagane
	

	37
	Uchwyty na montaż tablic kierunkowych lub fabryczny wyświetlacz elektroniczny oraz tablic „Uwaga dzieci”
	Wymagane
	

	38
	Uchwyty (poręcze) ułatwiające wejście/wyjście do/z autobusu oraz utrzymanie równowagi podczas podróży w pozycji stojącej.
	Wymagane
	

	39
	System detekcji oraz gaszenia pożaru komory silnika
	Wymagane
	

	40
	Oświetlenie LED
	Opcjonalne
	

	41
	Zestaw podstawowych narzędzi, w tym podnośnik
	Wymagane
	

	42
	Trójkąt ostrzegawczy
	Wymagane
	

	43
	Gaśnica 6 kg – 2 sztuki
	Wymagane
	

	44
	Apteczka
	Wymagane
	

	45
	Klin pod koła
	Wymagane
	

	46
	Dokumenty dopuszczenia pojazdu do ruchu i dokumenty niezbędne do rejestracji
	Wszystkie dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i umożliwiające pierwszą rejestrację dostarczonego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym – zależnie od podstawy dopuszczenia pojazdu – świadectwo homologacji typu/świadectwo zgodności albo świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wraz z wymaganym oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji, albo inny przewidziany prawem dokument równoważny. Komplet dokumentów należy przekazać najpóźniej w dniu odbioru. Brak dokumentacji umożliwiającej rejestrację uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru. Ponadto: zaświadczenie o badaniu UDT urządzenia do obsługi osób na wózkach – jeżeli urządzenie takie jest zainstalowane.
	

	47
	Możliwość montażu urządzeń systemu monitorowania GPS oraz parametrów pojazdu
	Wymagane
	



Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych.


(Uzupełniony dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z SWZ)
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