Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu               miejskiego, rok produkcji nie starszy niż 2025 wraz z wyposażeniem w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502 z późn. zm.), przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim.
Zamawiający informuje, że pod pojęciem „autobus miejski” należy rozumieć autobus kategorii M3, klasy I (pojazdy, w konstrukcji których przewidziano przestrzeń dla pasażerów stojących), który spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502 z późn. zm.). Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
2. Wykonawca, we własnym zakresie dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie wskazanym w Formularzu Ofertowym, nie dłuższym niż do 30.11.2026
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji mechanicznej na cały przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy lub do osiągnięcia przez pojazd przebiegu 200 000 km, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, w tym na zespoły i podzespoły elektryczne, elektroniczne, mechaniczne oraz układ jezdny. Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące bez limitu przebiegu. Zamawiający wyłącza z gwarancji naprawy wynikające z uszkodzeń powstałych na skutek:
· działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych jak: asfalt, kamienie, żwir, grad, osady chemiczne, sól, kwasy.
· uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji (używanie niewłaściwych paliw, smarów, płynów) oraz będących wynikiem niepodjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii
· szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (kradzież, dewastacja, włamanie)
· klęski żywiołowej (pożar, powódź)
· szkód powypadkowych lub następstw będących ich skutkiem
· wad będących następstwem kolizji, wypadków, katastrof i zdarzeń losowych, chyba, że te wynikły w skutek wad autobusu
· wad powstałych w wyniku wandalizmu



4.  Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1:
a) musi być fabrycznie nowy,
b) nie może być starszy niż wyprodukowany w 2025 roku,
c) musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych i gotowy do pracy, zgodnie z jego przeznaczeniem bez dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i napraw,
d) musi być   wolny od wad prawnych, nie może być ograniczony prawami osób trzecich, nie może być przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (Wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania), przedmiot zamówienia musi stanowić wyłączną własność Wykonawcy, być wolny od jakichkolwiek obciążeń i zastawów na rzecz osób trzecich,
e) układ sterowania silnika pojazdu nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy.
5. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy.
6. Wykonawca przed odbiorem autobusu udzieli instruktażu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienia pojazdu wraz z jego przygotowaniem do pracy.
7. W momencie odbioru autobusu, pojazd musi posiadać pełen zbiornik paliwa oraz pełne zbiorniki na płyny eksploatacyjne. 
8. Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy autobusu oraz zobowiązany jest, 
w okresie obowiązywania gwarancji, do wykonywania wszystkich przeglądów okresowych wymaganych przez producenta pojazdu, w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu. Koszt wszystkich przeglądów wykonywanych w okresie gwarancji, w tym koszt robocizny, materiałów eksploatacyjnych, olejów, filtrów, płynów oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie zgodnie z harmonogramem obsługi producenta, ponosi Wykonawca. Koszty te Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
w cenie ofertowej autobusu. Powyższe nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, o ile ich wymiana nie wynika z obowiązkowego zakresu danego przeglądu okresowego.
9. W chwili odbioru autobusu Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
a) instrukcje obsługi, wyposażenia i konserwacji w języku polskim 
b) dwa komplety kluczy 
c) niezbędną dokumentację techniczną 
d) książkę   gwarancyjną
e) książkę   serwisową
f) komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu
g) zaświadczenie o przeprowadzeniu badania UDT na windę do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jeśli urządzenie     takie występuje jako wyposażenie autobusu)
h) świadectwo homologacji 
i) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin

Wymagane cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:
	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry Wymagane

	1
	Rodzaj  
	Fabrycznie nowy, nierejestrowany, autobus miejski, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim. 
Przebieg pojazdu przed rozpoczęciem jego dostawy do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 1500 km. Dopuszcza się zwiększenie przebiegu wyłącznie o kilometry wynikające z bezpośredniego przejazdu pojazdu do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udokumentować miejsce rozpoczęcia dostawy oraz przebieg pojazdu w chwili jej rozpoczęcia.
Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie,

	2
	Rok produkcji
	Nie starszy niż 2025r.

	3
	Liczba miejsc
	Minimum 31 wraz z kierowcą (minimum 20 siedzących) w tym jedno miejsce wraz z rampą podjazdową dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dopuszcza się zapewnienie przestrzeni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego poprzez złożenie maksymalnie 4 siedzeń pasażerskich.

	4
	Kategoria i klasa autobusu
	Kategoria M3, klasa I – pojazd, w konstrukcji którego przewidziano przestrzeń dla pasażerów stojących.

	5
	Spełnianie wymogów przez autobus
	Autobus spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Z 2024 r. Poz. 502 z późn. zm.).

	6
	Drzwi pasażerskie
	1 lub 2 szt., sterowane elektropneumatycznie lub elektrycznie ze stanowiska kierowcy w układzie 0-2-0, 0-1-2 lub 1-0-2.

	7
	Długość autobusu
	Maksimum 9,00 m

	8
	Wysokość autobusu
	Maksimum 3,50 m

	9
	Liczba osi
	2

	10
	Kolor
	zielony – odcień do uzgodnienia 
z Zamawiającym przed produkcją

	11
	Asystent kierowcy wspierający bezpieczeństwo jazdy
	System/systemy wspomagające kierowcę 
w zakresie bezpieczeństwa jazdy, zgodne 
z wymaganiami homologacyjnymi obowiązującymi dla oferowanego pojazdu, 
w szczególności ostrzegające kierowcę 
o zagrożeniu kolizją lub równoważne

	12
	Typ silnika
	Diesel

	13
	Moc silnika
	Minimum 135 kW

	14
	Normy emisji spalin
	Minimum Euro VI 

	15
	Pojemność silnika
	Minimum 2 700 cm3

	16
	Zbiornik paliwa
	Minimum 80 litrów

	17
	Skrzynia biegów
	Automatyczna 

	18
	Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne
	Wymagane

	19
	Systemy ABS, ASR, EBV, ESP lub równoważne 
	Wymagane

	20
	Napięcie znamionowe 12 lub 24V
	Wymagane

	21
	Kamera cofania oraz dźwiękowy sygnalizator cofania
	Wymagane 

	22
	Komplet kół z oponami bezdętkowymi wielosezonowymi, opony fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku
	Wymagane

	23
	Koło zapasowe z mocowaniem
	Wymagane

	24
	Kierownica ze wspomaganiem
	Wymagane

	25
	Klimatyzacja i ogrzewanie postojowe 
	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska kierowcy oraz niezależne ogrzewanie postojowe.

	26
	Fotel kierowcy z poduszką pneumatyczną z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, 
	Wymagane

	27
	Tachograf elektroniczny 
	Wymagane

	28
	Ogranicznik prędkości
	Wymagane

	29
	Rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej stronie kierowcy
	Wymagane

	30
	W oknach przedziału pasażerskiego rolety przeciwsłoneczne lub szyby przeciwsłoneczne
	Opcjonalne

	31
	Ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników lub wyświetlacz zapewniający kierowcy co najmniej informacje o: prędkości pojazdu, prędkości obrotowej silnika, temperaturze płynu chłodzącego, poziomie paliwa, stanie lub ciśnieniu oleju silnikowego, przebiegu dziennym i całkowitym oraz zaciągnięciu hamulca postojowego.
W przypadku pojazdu wyposażonego 
w pneumatyczny układ hamulcowy wymagane jest również wskazanie ciśnienia powietrza 
w układzie pneumatycznym.
	Wymagane


	

	32
	Luk bagażowy
	Opcjonalne

	33
	Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową 
	Wymagane

	34
	Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych
	Wymagane

	35
	Szyby boczne przedziału pasażerskiego – minimum 2 szyby wyposażone w część otwieraną, umożliwiającą naturalną wentylację przestrzeni pasażerskiej.
	Wymagane

	36
	Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie
	Wymagane

	37
	Uchwyty na montaż tablic kierunkowych lub fabryczny wyświetlacz elektroniczny oraz tablic „Uwaga dzieci”
	Wymagane

	38
	Uchwyty (poręcze) ułatwiające wejście/wyjście do/z autobusu oraz utrzymanie równowagi podczas podróży w pozycji stojącej.
	Wymagane

	39
	System detekcji oraz gaszenia pożaru komory silnika
	Wymagane

	40
	Oświetlenie LED
	Opcjonalne

	41
	Zestaw podstawowych narzędzi, w tym podnośnik
	Wymagane

	42
	Trójkąt ostrzegawczy
	Wymagane

	43
	Gaśnica 6 kg – 2 sztuki
	Wymagane

	44
	Apteczka
	Wymagane

	45
	Klin pod koła
	Wymagane

	46
	Wszystkie konieczne dokumentacje dopuszczenia pojazdu do ruchu publicznego (w tym homologacja lub dokument równoważny) umożliwiające rejestrację pojazdu (komplet dokumentów, w tym zaświadczenie o przeprowadzeniu badania UDT na windę do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jeśli winda jest zainstalowana w autobusie).
	Wymagane

	47
	Możliwość montażu urządzeń systemu monitorowania GPS oraz parametrów pojazdu
	Wymagane



Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych.
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