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Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI MAGAZYNIERA-LOGISTYKA, KUCHARZA, ARCHITEKTA KRAJOBRAZU W ZSBIKZ W KONINIE"

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego i RFID oraz oprogramowania do pracowni magazyniera-logistyka


I. Kolektor danych – terminal mobilny z czytnikiem RFID 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kompletnych zestawów terminali mobilnych (kolektorów danych) wraz z dedykowanymi akcesoriami ładującymi oraz uchwytami pistoletowymi, spełniających poniższe minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne.
1. Terminal mobilny (kolektor danych) – wymagania minimalne: System operacyjny: Android (wsparcie dla nowoczesnych architektur bezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami mobilnymi).
· Procesor: Ośmiordzeniowy (Octa-Core) o taktowaniu min. 2.0 GHz oparty na architekturze Qualcomm.
· Pamięć RAM: Minimum 8 GB.
· Pamięć Flash: Minimum 128 GB z możliwością rozbudowy poprzez wbudowane gniazdo kart Micro SD.
· Wyświetlacz:
· Przekątna min. 15,2 cm (6 cali).
· Matryca pojemnościowa (Multi-Touch).
· Rozdzielczość dokładnie 2160x1080 pikseli.
· Jasność ekranu wynosząca min. 1500 cd/m² (nitów), zapewniająca pełną czytelność w pełnym słońcu.
· Moduł skanujący: Wbudowany zaawansowany czytnik kodów 2D typu Imager (klasy SR560) optymalizowany pod kątem szybkiego odczytu kodów standardowych oraz uszkodzonych.
· Komunikacja bezprzewodowa i interfejsy:
· Wi-Fi 7 (standard 802.11be) z obsługą najnowszych pasm i protokołów transmisji danych.
· Bluetooth z obsługą technologii niskiego poboru energii (BLE).
· Wbudowany moduł NFC oraz zintegrowany czytnik/programator RFID.
· Port komunikacyjno-ładujący typu USB-C.
· Aparaty fotograficzne:
· Aparat główny (tylny) o rozdzielczości min. 50 MP.
· Aparat przedni o rozdzielczości min. 8 MP.

· Zasilanie i konstrukcja baterii:
· Bateria wymienna o pojemności min. 5000 mAh.
· Konstrukcja urządzenia umożliwiająca wymianę baterii w trybie Hot-Swap (bez konieczności wyłączania urządzenia i przerywania pracy systemu operacyjnego).
· Obudowa i odporność:
· Wbudowana sygnalizacja wibracyjna.
· Wysoki stopień szczelności i odporności na warunki środowiskowe potwierdzony certyfikatami IP65 oraz IP68.
2. Stacja dokująco-ładująca – wymagania minimalne:
· Konstrukcja dedykowana dla oferowanego modelu terminala.
· Możliwość jednoczesnego ładowania jednego urządzenia (terminala) oraz jednej dodatkowej (zapasowej) baterii.
· Konstrukcja stacji musi umożliwiać włożenie i ładowanie terminala wyposażonego w gumową osłonę ochronną (tzw. protective boot), bez konieczności jej każdorazowego demontażu.
3. Uchwyt pistoletowy  – wymagania minimalne:
· Ergonomiczny, elektroniczny uchwyt pistoletowy wyposażony w fizyczny spust wyzwalający moduł skanujący.
· Konstrukcja kompatybilna i spasowana z oferowanym terminalem użytkowanym bez dodatkowej gumowej osłony ochronnej.
· Uchwyt musi posiadać dedykowany punkt montażowy na opcjonalny pasek na nadgarstek podnoszący bezpieczeństwo pracy.

II. Drukarka etykiet RFID

1. Technologia i parametry druku
· Metoda druku: Termotransferowa (z obsługą taśm barwiących) oraz termiczna.
· Rozdzielczość głowicy: Dokładnie 8 punktów/mm (203 dpi).
· Maksymalna prędkość druku: Minimum 203 mm/s.
· Maksymalna szerokość druku: Minimum 104 mm.
· Maksymalna szerokość nośnika (wraz z podkładem): Minimum 118 mm.
· Maksymalna średnica zewnętrzna rolki z etykietami: Minimum 127 mm.
2. Moduł kodowania RFID
· Zintegrowany moduł RFID: Wbudowany koder i integrator pracujący w częstotliwościach UHF (zgodny z EPC Gen 2 V2 / ISO 18000-63).
· Drukarka musi umożliwiać jednoczesne drukowanie oraz kodowanie znaczników (inlayów) RFID umieszczonych wewnątrz etykiet.
· Wbudowana technologia automatycznej, dynamicznej kalibracji modułu RFID, eliminująca konieczność ręcznego ustawiania pozycji anteny dla różnych typów nośników.
3. Interfejsy komunikacyjne
Urządzenie musi być wyposażone fabrycznie (wbudowane porty) w następujące interfejsy operacyjne:
· Port USB 2.0 oraz port USB Host (umożliwiający podłączenie peryferiów, np. klawiatury lub pamięci flash).
· Port szeregowy RS-232.
· Karta sieciowa Ethernet (LAN) zintegrowana z płytą główną urządzenia.
· Moduł bezprzewodowy Bluetooth z obsługą technologii niskiego poboru energii (BLE - Bluetooth Low Energy) do łatwej konfiguracji z poziomu urządzeń mobilnych.
4. Pamięć i interfejs użytkownika
· Pamięć wewnętrzna urządzenia: Minimum 256 MB pamięci RAM oraz minimum 512 MB pamięci Flash (do przechowywania czcionek, grafik i szablonów).
· Panel sterowania: Wbudowany, kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, oferujący intuicyjne menu użytkownika oraz sygnalizację stanu pracy urządzenia zmianą koloru podświetlenia ekranu.
· Zegar czasu rzeczywistego (RTC): Wbudowany fabrycznie moduł z podtrzymaniem bateryjnym, umożliwiający automatyczne drukowanie aktualnej daty i godziny bez pobierania danych z komputera.
5. Sensoryka i konstrukcja mechaniczna
· Wbudowany, ruchomy/regulowany czujnik przerw (Gap Sensor).
· Wbudowany, ruchomy/regulowany czujnik znaczników czarnych (Black Mark Sensor).
· Kolor obudowy: Szary.
6. Wyposażenie w zestawie
· Dedykowany zasilacz sieciowy wraz z kompletem kabli zasilających (w standardzie stosowanym w UE oraz UK).
· Przewód komunikacyjny USB o długości minimum 1.5 m.y
· Etykiety min 40x10mm termotransfer/rfid
· Zestaw startowy

III. Symulator Procesów Logistycznych plus gogle VR
Opis Przedmiotu Zamówienia 
określa minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne, jakie musi spełnić oferowane oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z usługami towarzyszącymi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na rozwiązania równoważne, spełniające wszystkie parametry wskazane jako minimalne. Zgodność rozwiązania z wymaganiami zostanie zweryfikowana podczas odbioru przedmiotu umowy.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania aplikacji wirtualnej rzeczywistości pod nazwą „Symulator Procesów Logistycznych VR” lub równoważnej, spełniającej wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w niniejszym OPZ.
Aplikacja stanowi narzędzie dydaktyczne dla technika logistyczne, branżowe szkoły i i ii stopnia o profilu logistyczno-magazynowym. Cel: rozwijanie kompetencji praktycznych w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku symulacyjnym, z możliwością powtarzania ćwiczeń i obiektywnej oceny postępów.

ZAKRES DOSTAWY
•  Licencja/-e oprogramowania (w liczbie wskazanej w formularzu ofertowym, per stanowisko/gogle).
•  Dostawa elektroniczna (kopia instalacyjna oprogramowania) lub instalacja na sprzęcie Zamawiającego.
•  Wdrożenie i konfiguracja w siedzibie Zamawiającego (testy uruchomieniowe na każdym stanowisku).
•  Szkolenie personelu (kadry dydaktycznej / instruktorów) — minimum 1 dzień stacjonarnie lub 2× online.
•  Komplet dokumentacji wdrożeniowej (instrukcja użytkownika, instrukcja administratora, BHP, scenariusze).
•  Wsparcie techniczne — minimum 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA FUNKCJONALNE (PARAMETRY MINIMALNE)
Aplikacja musi zapewniać następujące funkcjonalności merytoryczne, niezbędne do realizacji celu dydaktycznego określonego w pkt 1:
MODUŁY / SCENARIUSZE OBOWIĄZKOWE
•  Edytor PC magazynu: Konfiguracja układu regałów, stref kompletacji, palet, bram, taśm produkcyjnych. Eksport sceny do gogli VR.
•  Skaner i operacje na towarach: Skanowanie kodów EAN/QR, weryfikacja faktur, kompletacja zamówień, układanie palet zgodnie z układem ABC.
•  Owijarka i zabezpieczanie ładunku: Owijanie palety folią stretch, zabezpieczenie taśmą, oznaczenia transportowe.
•  Inspekcja naczepy: Weryfikacja zgodności VIN, kontrola dokumentacji przewozowej (CMR), wykrywanie ukrytych usterek konstrukcyjnych.
•  Tryb egzaminacyjny: Skrócony test 15-minutowy — system rejestruje każdą czynność, generuje arkusz oceny, eksport PDF do dziennika.

KRYTERIA RÓWNOWAŻNOŚCI (WARUNKI MINIMALNE DLA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEGO)
•  Pełna lokalizacja PL (UI, audio, komunikaty błędów).
•  Możliwość modelowania własnego układu hali magazynowej (edytor sceny PC).
•  Tryb egzaminacyjny generujący raport PDF z oceną poszczególnych etapów procedury.
•  Współpraca z minimum 1 platformą VR standalone (Meta Quest 3/3S klasa lub równoważna).
3. WYMAGANIA TECHNICZNE
PLATFORMA I STEROWANIE
•  Platforma docelowa: gogle VR standalone (samodzielne, bez kabli, bez podłączenia do PC).
•  Sterowanie: kontrolery Touch Plus oraz hand tracking (gdzie wskazano)
•  Język interfejsu: polski (pełna lokalizacja interfejsu i komunikatów audio)
•  Tryby gry: Nauka, Wyzwanie, Egzamin (z raportem PDF)
WYMAGANIA MINIMALNE DLA GOGLI VR
Zamawiający dopuszcza dostawę gogli Meta Quest 3S 128 GB lub równoważnych, spełniających poniższe parametry minimalne:
	Procesor
	8-rdzeniowy klasy Snapdragon XR2 Gen. 2 (4 nm) lub równoważny

	GPU
	min. 3,5 TFLOPS

	Pamięć RAM
	min. 8 GB

	Pamięć wewnętrzna
	min. 128 GB

	Wyświetlacz / oko
	min. 1832 × 1920 px, min. 90 Hz

	Pole widzenia (FOV)
	min. 96° w poziomie, 90° w pionie

	Passthrough
	kolorowy, min. 4 MP

	Akumulator
	min. 4 300 mAh, min. 2,5 godz. pracy ciągłej

	Sterowanie
	kontrolery + obsługa hand tracking

	Tryb pracy
	standalone (bez kabli)

	Gwarancja producenta
	min. 24 miesiące

	Zgodność CE
	deklaracja zgodności CE wymagana





4. LICENCJONOWANIE
•  Licencja dożywotnia, bez opłat abonamentowych — wskazana liczba stanowisk (gogli) Zamawiającego.
•  Brak limitu czasowego użytkowania, brak limitu liczby uruchomień.
•  Pełne prawo do wykorzystywania aplikacji w procesie dydaktycznym, w tym podczas zajęć z udziałem osób trzecich (uczniowie, studenci, kursanci).
•  Aktualizacje aplikacji oraz zachowanie kompatybilności z kolejnymi wersjami systemu operacyjnego gogli — w cenie licencji przez minimum 12 miesięcy od daty odbioru.
•  Po okresie 12 miesięcy: opcjonalna kontynuacja aktualizacji za odrębną opłatą maintenance, nieobowiązkowa do dalszego użytkowania aplikacji w wersji odebranej.
•  Wykonawca oświadcza, że dysponuje pełnym prawem autorskim do oferowanego oprogramowania lub posiada ważne licencje od podmiotów uprawnionych.
•  Oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła i objęte jest pełnym wsparciem producenta.

5. WDROŻENIE I SZKOLENIE
WDROŻENIE
•  Termin wdrożenia: w terminie uzgodnionym z Zamawiającym).
•  Miejsce wdrożenia: siedziba Zamawiającego (instalacja stacjonarna na każdym goglu) lub zdalna konfiguracja sprzętu po wcześniejszej preinstalacji w siedzibie Wykonawcy.
•  Zakres: instalacja oprogramowania, konfiguracja kont użytkowników, kalibracja sterowania (w tym hand tracking, jeśli aplikacja go wykorzystuje), testy uruchomieniowe na każdym stanowisku.
•  Konfiguracja sieci Wi-Fi w pracowni / sali, jeśli wymagana (we współpracy z administratorem sieci Zamawiającego).
SZKOLENIE KADRY
•  Minimum 1 dzień szkolenia stacjonarnie lub 2 sesje online (po 2 godziny każda).
•  Zakres szkolenia: pierwsze uruchomienie sprzętu, obsługa aplikacji, panel administratora, BHP korzystania z VR, scenariusze lekcyjne, najczęstsze problemy i ich rozwiązanie.
•  Maksymalna liczba uczestników: do 5 osób na sesję.
•  Mozliwość nagrania sesji szkoleniowej do późniejszego odtworzenia przez nowo zatrudnionych nauczycieli.
•  Sesja Q&A z trenerem na zakończenie szkolenia.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE (W CENIE WDROŻENIA)
•  Instrukcja użytkownika aplikacji (PDF, w języku polskim).
•  Instrukcja administratora (PDF, w języku polskim).
•  Karta BHP korzystania z VR — gotowa do wywieszenia w pracowni.
•  Lista kontrolna codziennej obsługi sprzętu (przed/po lekcji).
•  Scenariusze lekcyjne (jeden 45-minutowy scenariusz na każdy moduł aplikacji).
•  Karty pracy ucznia (PDF gotowe do wydruku).
•  Przewodnik metodyczny — jak prowadzić lekcję z VR, jak oceniać postępy, jak rotować uczniami przy mniejszej liczbie gogli niż uczniów w klasie.
•  Mapa kompetencji — przyporządkowanie modułów aplikacji do efektów kształcenia w odpowiednim zawodzie / podstawie programowej.
6. WSPARCIE TECHNICZNE I GWARANCJA
•  Wsparcie techniczne aplikacji: minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, bez dodatkowych opłat.
•  Forma wsparcia: helpdesk mailowy (czas reakcji: maksymalnie 24 godziny robocze) oraz hotline telefoniczny w godzinach 9:00–17:00 dni roboczych.
•  W ramach wsparcia: rozwiązywanie problemów technicznych.
•  Gwarancja sprzętu: zgodnie z ofertą wykonawcy — naprawa lub wymiana sprzętu na koszt Wykonawcy w okresie gwarancyjnym.
•  Aktualizacje aplikacji w okresie gwarancyjnym: bezpłatne, dostarczane elektronicznie (push update przez kanał producenta gogli lub bezpośrednio od Wykonawcy).

7. KRYTERIA ODBIORU
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie, w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
1.  Kompletność dostawy — wszystkie pozycje zgodnie z formularzem ofertowym (oprogramowanie, sprzęt jeśli dotyczy, dokumentacja).
2.  Sprawność techniczna — uruchomienie aplikacji na każdym dostarczonym stanowisku w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3.  Weryfikacja modułów — wykonanie minimum jednego pełnego scenariusza w każdym z modułów wskazanych w pkt 2 niniejszego OPZ.
4.  Lokalizacja PL — weryfikacja kompletnego polskiego interfejsu i komunikatów audio/tekstowych. 
5.  Dokumentacja — przekazanie kompletu materiałów wskazanych w pkt 5.
6.  Szkolenie — przeprowadzenie szkolenia kadry zgodnie z pkt 5.
7.  Karta gwarancyjna sprzętu (jeśli dotyczy) i deklaracja zgodności CE.

IV. Komputer stacjonarny z monitorem 27", myszą i klawiaturą, systemem operacyjnym 

Komputer stacjonarny do obsługi aplikacji VR oraz symulatora procesów logistycznych – wymagania minimalne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego komputera stacjonarnego przeznaczonego do obsługi aplikacji wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (VR), w tym symulatora procesów logistycznych. Komputer powinien zapewniać wysoką wydajność obliczeniową i graficzną, umożliwiając płynną pracę z aplikacjami 3D, środowiskami VR oraz oprogramowaniem edukacyjnym i szkoleniowym.
Minimalne wymagania techniczne:
· komputer stacjonarny fabrycznie nowy,
· procesor o wydajności nie niższej niż AMD Ryzen 7 7700 lub równoważny, posiadający:
· minimum 8 rdzeni,
· minimum 16 wątków,
· taktowanie w trybie Turbo minimum 5,0 GHz,
· pamięć podręczną minimum 32 MB,
· pamięć operacyjna minimum 32 GB DDR5 o częstotliwości minimum 5200 MHz,
· możliwość rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 64 GB,
· dysk systemowy SSD NVMe PCIe o pojemności minimum 1 TB,
· możliwość montażu dodatkowych dysków SSD M.2 oraz dysków SATA,
· dedykowana karta graficzna o wydajności nie niższej niż NVIDIA GeForce RTX 5070 lub równoważna, wyposażona w:
· minimum 12 GB pamięci GDDR7,
· sprzętową obsługę Ray Tracing,
· obsługę technologii NVIDIA DLSS 4 lub równoważnej,
· zgodność z technologiami VR (OpenXR, SteamVR lub równoważnymi),
· karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
· moduł Wi-Fi 6 lub nowszy,
· moduł Bluetooth 5.3 lub nowszy,
· złącza minimum:
· 6 portów USB, w tym co najmniej 2 × USB 3.2,
· minimum 1 × USB-C,
· HDMI,
· minimum 3 × DisplayPort,
· RJ-45,
· wyjścia/wejścia audio,
· zasilacz o mocy minimum 750 W z certyfikatem sprawności co najmniej 80 PLUS Bronze,
· obudowa typu Midi Tower zapewniająca odpowiednią wentylację oraz możliwość rozbudowy,
· system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64-bit lub równoważny,
· zabezpieczenia sprzętowe TPM 2.0,
· w komplecie przewód zasilający,
· w zestawie klawiatura USB w układzie QWERTY oraz mysz optyczna USB,
· gwarancja producenta minimum 36 miesięcy..
Monitor stacjonarny
Minimalne wymagania techniczne – Monitor 27" 4K do zastosowań profesjonalnych
· Przekątna ekranu: 27 cali (±1"). 
· Matryca: IPS lub równoważna zapewniająca kąty widzenia co najmniej 178°/178°. 
· Powłoka ekranu: matowa. 
· Rozdzielczość natywna: minimum 3840 × 2160 (UHD 4K). 
Format obrazu: 16:9.
· Częstotliwość odświeżania: minimum 60 Hz. 
· Jasność: minimum 350 cd/m². 
· Kontrast statyczny: minimum 1000:1. 
· Czas reakcji: maksymalnie 5 ms (GtG). 
· Obsługa standardu HDR10 lub równoważnego. 
· Pokrycie przestrzeni barw: 100% sRGB lub równoważne. 
· Technologie ograniczające zmęczenie wzroku: redukcja migotania (Flicker-Free) oraz filtr światła niebieskiego. 
· Złącza: 
· minimum 1 × HDMI, 
· minimum 1 × DisplayPort, 
· minimum 1 × USB-C z obsługą obrazu i zasilania Power Delivery o mocy co najmniej 90 W, 
· minimum 3 × USB (hub USB). 
· Wbudowane głośniki. 
· Ergonomiczna podstawa umożliwiająca: 
· regulację wysokości, 
· regulację pochylenia, 
· obrót w poziomie (swivel), 
· obrót ekranu do trybu pionowego (Pivot). 
· Możliwość montażu zgodnie ze standardem VESA 100 × 100 mm. 
· Funkcje Picture in Picture (PiP) oraz Picture by Picture (PbP). 
W zestawie 
- przewód do połączenia z komputerem
- mysz USB
- klawiatura qwerty USB
Przeznaczenie urządzenia
Komputer przeznaczony jest do obsługi symulatorów szkoleniowych wykorzystujących technologię VR, aplikacji logistycznych, programów do modelowania i wizualizacji 3D oraz oprogramowania edukacyjnego. 
Oferowana konfiguracja powinna zapewniać płynną pracę z nowoczesnymi goglami VR, wysoką wydajność graficzną oraz możliwość dalszej rozbudowy sprzętu w okresie eksploatacji.

Warunki równoważności 
Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
1) Pełna integracja z oprogramowaniem zakupionym w niniejszym postępowaniu.
2) współpraca z systemami, oprogramowaniem posiadanym/wykorzystywanym przez zamawiającego.(platforma office 365)
3) Zapewnienie pełnej zgodności z systemem operacyjnym Windows 11 Professional PL 64-bit, w zakresie działania wszystkich użytkowanych, bądź potencjalnie użytkowanych przez 
Zamawiającego aplikacji narzędziowych i systemowych działających pod systemem operacyjnym Windows 11 Professional PL 64-bit, zwłaszcza na pracę z aplikacjami użytkowanymi zamawianymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2024. Niewymagający dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów.
4) Obsługa w języku polskim
5) Wbudowany system pomocy w języku polskim.
6) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
7) Funkcje związane z obsługą urządzeń typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
8) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
9) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z
mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,
10) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
11) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego.
12) Wbudowana zapora internetowa dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
13) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu 
z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
K1-Informacja Opublikowana (Public)
14) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
15) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
16) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
17) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
18) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 
19) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
20) Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanemu w systemie instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.


21) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
22) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
23) Obsługa standardu NFC (near field communication),
24) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),
25) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
26) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
27) Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:
a) Login i hasło,
b) Karty z certyfikatami (smartcard),
c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d) Wirtualną tożsamość użytkownika potwierdzaną za pomocą usług katalogowych 
i konfigurowanej na urządzeniu. Użytkownik loguje się do urządzenia poprzez PIN lub cechy 
biometryczne, a następnie uruchamiany jest proces uwierzytelnienia wykorzystujący link do 
certyfikatu lub pary asymetrycznych kluczy generowanych przez moduł TPM. Dostawcy 
tożsamości wykorzystują klucz publiczny, zarejestrowany w usłudze katalogowej do walidacji użytkownika poprzez jego mapowanie do klucza prywatnego i dostarczenie hasła 
K1-Informacja Opublikowana (Public) jednorazowego (OTP) lub inny mechanizm, jak np. telefon do użytkownika z żądaniem PINu. 
Mechanizm musi być ze specyfikacją FIDO.
28) Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania.
29) Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5.
30) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
31) Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
32) Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji Zamawiającego.
33) Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk. 
34) Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku 
wykonywalnego, wersji pliku.
35) Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym.
36) Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny.
37) Możliwość zarządzania narzędziami zgodnymi ze specyfikacją Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) protocol 2.0.
38) Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji Zamawiającego.
39) Możliwość konfiguracji trybu „kioskowego” dającego dostęp tylko do wybranych aplikacji i funkcji systemu.
40) Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
41) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
42) Wsparcie dla środowisk .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
43) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

44) Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników 
w organizacji Zamawiającego bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego (provisioning).
45) Oprogramowanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
46) Oprogramowanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
47) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. K1-Informacja Opublikowana (Public)
48) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
49) Udostępnianie wbudowanego modemu.
50) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup): automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
51) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
52) Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
53) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
54) Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie maszyn wirtualnych.
55) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
56) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
57) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
58) Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
59) Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
60) Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę:
a) klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy,
b) dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach 
dotykowych.
61) Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym polskim i angielskim.
62) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 
multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe.
63) Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje.

NVIDIA GeForce RTX 5070
Wymóg oferowania karty o wydajności w obliczeniach AI oraz renderowaniu grafiki 3D nie niższej niż w układach opartych na architekturze nowej generacji z minimum 12 GB szybkiej pamięci własnej.
Zgodność z interfejsem PCI-Express 5.0 x16.
Obsługa standardów kodowania/dekodowania wideo oraz bibliotek DirectX wspieranych przez oferowany model referencyjny.

Procesor AMD Ryzen 7 7700
Parametry bazowe do opisu równoważności
Liczba rdzeni/wątków: Minimum 8 fizycznych rdzeni i 16 wątków.
Taktowanie: Bazowe min. 3,8 GHz oraz w trybie Turbo/Boost minimum 5,3 GHz.
Pamięć cache: Nie mniej niż 32 MB pamięci L3.TDP 
(Pobór mocy): Maksymalnie 65 W.
Kompatybilność: Podstawka Socket AM5 oraz obsługa pamięci DDR5.
Grafika: Zintegrowany układ graficzny.
Wymogi formalne dla wykonawcy. 
Zaoferowany zamiennik nie może być gorszy pod względem wydajności obliczeniowej od modelu AMD Ryzen 7 7700.Wykonawca, który oferuje produkt równoważny, musi udowodnić w ofercie (np. za pomocą kart katalogowych producenta), że spełnia on lub przewyższa parametry wskazane przez zamawiającego

V. Kolektor danych- terminal mobilny zwykły z czytnikiem kodów 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego terminala mobilnego przeznaczonego do zastosowań magazynowych, logistycznych, produkcyjnych oraz inwentaryzacyjnych. Urządzenie powinno umożliwiać odczyt kodów kreskowych 1D i 2D, bezprzewodową transmisję danych oraz współpracę z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w gospodarce magazynowej.
Minimalne wymagania techniczne:
Parametry urządzenia:
· terminal mobilny typu handheld/kolektor danych,
· konstrukcja przemysłowa przystosowana do pracy w magazynach, centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych,
· zintegrowany skaner kodów kreskowych 1D/2D,
· skaner wyposażony w moduł odczytu klasy SE4770 lub równoważny,
· możliwość odczytu kodów:
· 1D,
· 2D (m.in. QR Code, Data Matrix, PDF417),
· możliwość skanowania kodów z wyświetlaczy elektronicznych oraz etykiet papierowych,
· ergonomiczna obudowa umożliwiająca obsługę jedną ręką,
· wersja z klawiaturą typu Alpha umożliwiająca wprowadzanie danych tekstowych i numerycznych.
System i wydajność:
· system operacyjny Android w wersji zapewniającej obsługę aplikacji biznesowych,
· obsługa usług Google Mobile Services (GMS),
· procesor wielordzeniowy zapewniający płynną pracę aplikacji magazynowych,
· pamięć RAM minimum 4 GB,
· pamięć wewnętrzna minimum 32 GB Flash,
· możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD.
Wyświetlacz:
· kolorowy ekran dotykowy,
· przekątna minimum 4 cale,
· rozdzielczość minimum 800 × 480 pikseli,
· obsługa pracy w rękawicach oraz przy użyciu rysika.


Komunikacja:
· Wi-Fi zgodne minimum ze standardem 802.11ac,
· Bluetooth minimum w wersji 5.0,
· NFC,
· USB do komunikacji i ładowania,
· możliwość integracji z systemami klasy WMS/ERP.
Zasilanie:
· wymienny akumulator litowo-jonowy,
· pojemność akumulatora minimum 5000 mAh,
· możliwość wymiany baterii bez konieczności wyłączania urządzenia (hot swap) – jeżeli przewidziane przez producenta,
Odporność i warunki pracy:
· odporność na upadki z wysokości minimum 1,5 m na beton,
· stopień ochrony minimum IP64,
· zakres temperatury pracy minimum od -20°C do +50°C.
Wyposażenie:
W komplecie należy dostarczyć:
· terminal mobilny,
· akumulator,
· ładowarkę lub przewód umożliwiający ładowanie,
· zasilacz,
· instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim.
Zastosowanie:
Terminal przeznaczony do obsługi procesów logistycznych, w szczególności:
· przyjęcia i wydania towarów,
· kompletacji zamówień,
· kontroli stanów magazynowych,
· inwentaryzacji,
· identyfikacji produktów za pomocą kodów kreskowych,
· współpracy z systemami magazynowymi i ERP.

VI. Drukarka etykiet + materiały eksploatacyjne

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Drukarka Etykiet
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, biurkowej drukarki etykiet działającej w technologii termotransferowej
1. Technologia i parametry druku
· Metoda druku: Termotransferowa (z obsługą taśm barwiących) oraz termiczna.
· Rozdzielczość głowicy: Dokładnie 8 punktów/mm (203 dpi).
· Maksymalna prędkość druku: Minimum 203 mm/s.
· Maksymalna szerokość druku: Minimum 104 mm.
· Maksymalna szerokość nośnika (wraz z podkładem): Minimum 118 mm.
· Maksymalna średnica zewnętrzna rolki z etykietami: Minimum 127 mm.
2. Interfejsy komunikacyjne
Urządzenie musi być wyposażone fabrycznie (wbudowane porty) w następujące interfejsy operacyjne:
· Port USB 2.0 oraz port USB Host (umożliwiający podłączenie zewnętrznych peryferiów, np. klawiatury, skanera lub pamięci flash).
· Port szeregowy RS-232.
· Karta sieciowa Ethernet (LAN) zintegrowana z płytą główną urządzenia.
· Moduł bezprzewodowy Bluetooth z obsługą technologii niskiego poboru energii (BLE - Bluetooth Low Energy) do konfiguracji i zarządzania z poziomu urządzeń mobilnych.
3. Pamięć i funkcje systemowe
· Pamięć wewnętrzna urządzenia: Minimum 256 MB pamięci RAM oraz minimum 512 MB pamięci Flash (zapewniająca stabilne przetwarzanie skomplikowanych formatów etykiet, dużych czcionek oraz grafik).
· Zegar czasu rzeczywistego (RTC): Wbudowany fabrycznie moduł z podtrzymaniem bateryjnym, umożliwiający automatyczne generowanie i drukowanie aktualnej daty oraz godziny bezpośrednio przez drukarkę, bez konieczności przesyłania tych danych z systemu zewnętrznego.
4. Sensoryka i konstrukcja mechaniczna
· Wbudowany, ruchomy/regulowany czujnik przerw (Gap Sensor).
· Wbudowany, ruchomy/regulowany czujnik znaczników czarnych (Black Mark Sensor).
5. Wyposażenie w zestawie
· Dedykowany zasilacz sieciowy wraz z kompletem kabli zasilających (w standardzie stosowanym w UE oraz UK).
· Przewód komunikacyjny USB o długości minimum 1.5 m.
 Etykiety min 40x10mm termotransfer/rfid

VII. Czytnik RFID wraz z anteną 
Czytnik RFID
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, stacjonarnego czytnika RFID, spełniającego poniższe minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
1. Parametry modułu RFID i łączności
· Porty antenowe: Urządzenie musi być wyposażone w dokładnie 4 dedykowane porty antenowe (umożliwiające jednoczesne podłączenie do 4 anten zewnętrznych).
· Technologia odczytu: Zintegrowany moduł czytnika/programatora RFID UHF.
2. Interfejsy komunikacyjne i zasilanie
· Interfejs sieciowy: Port Ethernet (RJ45).
· Interfejsy lokalne: Wbudowany port USB do konfiguracji lub podłączania akcesoriów.
· Zasilanie: Obsługa zasilania bezpośrednio przez kabel sieciowy w standardzie PoE (Power over Ethernet). Urządzenie musi także umożliwiać alternatywne zasilanie z zewnętrznego zasilacza sieciowego (zamawianego osobno).
3. Architektura sprzętowa i systemowa
· Pamięć RAM: Minimum 256 MB.
· Pamięć Flash: Minimum 512 MB.
· System operacyjny: Otwarta architektura oparta na systemie Linux, umożliwiająca wgrywanie i uruchamianie dedykowanych aplikacji klienckich bezpośrednio na urządzeniu.
4. Konstrukcja mechaniczna i odporność środowiskowa
· Odporność: Konstrukcja urządzenia musi spełniać rygorystyczne normy wojskowe w zakresie odporności na wstrząsy, wibracje i upadki, potwierdzone certyfikatem MIL-STD 810G.
· Montaż: Zintegrowane lub fabryczne punkty montażowe zgodne ze standardem VESA (75x75 mm), pozwalające na łatwą instalację na uchwytach ściennych lub masztowych.
W zestawie:
- antena do bramki RFID, router wifi, okablowanie

VIII. Urządzenie wielofunkcyjne kolor z zestawem materiałów eksploatacyjnych 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego do pracy biurowej, umożliwiającego drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie dokumentów w formacie A4. Urządzenie powinno zapewniać wysoką jakość wydruku, ekonomiczną eksploatację oraz możliwość pracy w środowisku sieciowym.
Minimalne wymagania techniczne:
Funkcje urządzenia:
· urządzenie wielofunkcyjne kolorowe typu:
· drukarka,
· kopiarka,
· skaner,
· technologia druku: LED lub laserowa,
· format obsługiwanych dokumentów: minimum A4,
· możliwość pracy jako urządzenie sieciowe.
Drukowanie:
· druk w kolorze oraz monochromatyczny,
· rozdzielczość druku minimum 600 × 600 dpi,
· prędkość druku minimum 26 stron/minutę w czerni i kolorze,
automatyczny druk dwustronny (duplex),
· możliwość drukowania dokumentów z komputerów oraz urządzeń mobilnych,
· obsługa popularnych języków drukowania, np. PCL lub równoważnych,
· możliwość drukowania dokumentów bezpośrednio z urządzeń mobilnych.
Skanowanie:
· kolorowy skaner płaski,
· automatyczny podajnik dokumentów ADF o pojemności minimum 50 arkuszy,
· możliwość skanowania dokumentów jedno- i wielostronicowych,
· rozdzielczość skanowania minimum 600 × 600 dpi,
· możliwość skanowania do:
· komputera,
· pliku,
· poczty elektronicznej,
· folderu sieciowego.
Kopiowanie:
· kopiowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych,
· możliwość kopiowania wielokrotnego,
· funkcja zmniejszania i powiększania dokumentów,
· automatyczne kopiowanie dwustronne lub obsługa kopiowania duplex.
Obsługa papieru:
· standardowy podajnik papieru minimum 250 arkuszy,
· podajnik ręczny,
· obsługa papieru o gramaturze minimum 60–160 g/m²,
· możliwość stosowania standardowych materiałów biurowych.
Panel sterowania:
· kolorowy ekran dotykowy,
Komunikacja:
· interfejs USB,
· karta sieciowa Ethernet minimum 10/100/1000 Mb/s,
· komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi,
· obsługa drukowania sieciowego,
· kompatybilność z systemami Windows oraz macOS.
Pamięć i wydajność:
· pamięć wewnętrzna minimum 256 MB
Bezpieczeństwo:
· możliwość konfiguracji dostępu kilku użytkowników.
Wyposażenie:
W zestawie należy dostarczyć:
· urządzenie wielofunkcyjne,
· komplet fabrycznych materiałów eksploatacyjnych startowych,
· przewód zasilający,
· przewód do podłączenia z komputerem,
· sterowniki i oprogramowanie,
· instrukcję obsługi w języku polskim.
Zastosowanie:
Urządzenie przeznaczone do:
· drukowania dokumentacji biurowej,
· przygotowania materiałów szkoleniowych,
· kopiowania dokumentów,
· archiwizacji dokumentów papierowych,
· pracy w lokalnej sieci komputerowej.

IX. Zestaw kolumn głośnikowych 2 sztuk

Bezprzewodowy zestaw kolumn głośnikowych – zestaw 2 sztuki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu bezprzewodowych kolumn głośnikowych przeznaczonych do rozbudowy systemu audio-wideo, sal szkoleniowych, prezentacyjnych oraz multimedialnych stanowisk dydaktycznych. Zestaw powinien umożliwiać bezprzewodową transmisję dźwięku.
Minimalne wymagania techniczne:
1. Konfiguracja zestawu:
· zestaw składający się z 2 bezprzewodowych kolumn głośnikowych (lewa i prawa),
· kolumny przeznaczone do pracy jako głośniki tylne/surround,
· możliwość bezprzewodowego połączenia z kompatybilnym systemem audio,
· brak konieczności prowadzenia przewodów sygnałowych pomiędzy jednostką centralną a głośnikami.
2. Parametry audio:
· system głośnikowy dwudrożny,
· wbudowany wzmacniacz cyfrowy,
· liczba kanałów wzmacniacza: minimum 2 kanały (L/P),
· łączna moc wyjściowa minimum 100 W,
· moc pojedynczej kolumny minimum 50 W,
· wysoka jakość dźwięku umożliwiająca wykorzystanie w prezentacjach, szkoleniach i materiałach multimedialnych.
3. Łączność:
· bezprzewodowa komunikacja z jednostką centralną,
· automatyczne parowanie po uruchomieniu,
4. Konstrukcja:
· kompaktowa obudowa umożliwiająca ustawienie na powierzchni płaskiej,
· możliwość montażu na ścianie.
5. Parametry fizyczne:
· wysokość pojedynczej kolumny 180–200 mm (+-20mm).
6. Zasilanie:
· zasilanie sieciowe,
· niezależne zasilanie dla każdej kolumny.
7. Wyposażenie:
W zestawie należy dostarczyć:
· 2 bezprzewodowe kolumny głośnikowe, przewody zasilające,
· elementy umożliwiające montaż lub ustawienie urządzenia,
· instrukcję obsługi w języku polskim.



Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony jest do:
· sal szkoleniowych,
· stanowisk demonstracyjnych,
· prezentacji multimedialnych,
· współpracy z monitorem interaktywnym,
· obsługi materiałów edukacyjnych i instruktażowych,
zwiększenia jakości dźwięku podczas pokazów i szkoleń

X. Tablica interaktywna 

Monitor interaktywny 85” – wymagania minimalne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego monitora interaktywnego przeznaczonego do prowadzenia prezentacji, szkoleń, zajęć dydaktycznych, spotkań biznesowych oraz pracy zespołowej. Urządzenie powinno łączyć funkcję wielkoformatowego ekranu dotykowego, cyfrowej tablicy interaktywnej oraz platformy do bezprzewodowej współpracy użytkowników.
Monitor powinien umożliwiać obsługę za pomocą dotyku oraz cyfrowych pisaków, zapewniać wysoką jakość obrazu 4K oraz współpracę z komputerami, urządzeniami mobilnymi i modułami komputerowymi OPS.
Minimalne wymagania techniczne:
1. Parametry wyświetlacza
· przekątna ekranu: minimum 85 cali,
· typ panelu: VA, IPS lub równoważny,
· rozdzielczość natywna minimum 3840 × 2160 pikseli (4K UHD),
· częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz,
· jasność minimum 350 cd/m²,
· kontrast minimum 4000:1,
· kąty widzenia minimum:
· 178° w poziomie,
· 178° w pionie,
· czas reakcji matrycy maksymalnie 10 ms,
· podświetlenie LED,
· powierzchnia zabezpieczona szkłem ochronnym.
2. Funkcja interaktywna
Monitor powinien posiadać:
· technologię dotykową umożliwiającą obsługę ekranu palcem oraz pisakiem,
· obsługę minimum 20 punktów dotyku jednocześnie,
· możliwość jednoczesnego pisania przez kilku użytkowników,
· minimum 2 aktywne lub pasywne pisaki w zestawie,
· funkcję cyfrowej tablicy interaktywnej,
· możliwość nanoszenia notatek na ekranie,
· możliwość zapisu i eksportu przygotowanych materiałów.
3. System i funkcje wbudowane
Urządzenie powinno posiadać:
· wbudowany system operacyjny umożliwiający samodzielną pracę monitora,
· procesor wielordzeniowy zapewniający płynną obsługę aplikacji,
· pamięć wewnętrzną minimum 32 GB,
· aplikację tablicy interaktywnej typu Whiteboard,
· możliwość uruchamiania podstawowych aplikacji bez konieczności podłączania komputera,
· przeglądarkę internetową,
· możliwość aktualizacji oprogramowania.
4. Łączność i komunikacja
Monitor powinien posiadać:
· Wi-Fi minimum 802.11ac,
· Bluetooth minimum 5.0,
· port LAN RJ-45,
· możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu z komputerów i urządzeń mobilnych,
· obsługę technologii bezprzewodowej prezentacji (np. Miracast, AirPlay lub równoważnej).
5. Złącza
Wymagane minimum:
· HDMI – minimum 2 szt.,
· DisplayPort – minimum 1 szt.,
· USB – minimum 3 szt.,
· USB-C z funkcją przesyłania obrazu oraz ładowania urządzeń (Power Delivery) – minimum 1 szt.,
· USB Touch Out,
· RJ-45,
· wyjście audio.
6. Obsługa komputerów i modułów OPS
Urządzenie powinno umożliwiać:
· instalację komputera OPS,
· współpracę z komputerami PC oraz laptopami,
· obsługę systemów Windows,
· automatyczne wykrywanie źródeł sygnału,
· wykorzystanie monitora jako ekranu dotykowego dla podłączonego komputera.
7. Audio
Monitor powinien posiadać:
· wbudowane głośniki stereo,
· moc minimum 4 × 10 W lub równoważną,
· możliwość podłączenia zewnętrznego systemu audio.
8. Konstrukcja i montaż
· konstrukcja przystosowana do intensywnej pracy edukacyjnej, szkoleniowej i biurowej,
· możliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VESA,
· standard montażowy minimum VESA 600 × 400 mm,
· możliwość pracy minimum 16 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.
9. Wyposażenie
W zestawie należy dostarczyć:
· monitor interaktywny,
· minimum 2 pisaki interaktywne,
· przewód zasilający,
· przewód USB do obsługi funkcji dotykowej,
· instrukcję obsługi w języku polskim,
· elementy wymagane do uruchomienia urządzenia.
Zastosowanie
Monitor przeznaczony jest do:
· prowadzenia szkoleń,
· prezentacji multimedialnych,
· zajęć dydaktycznych,
· pracy zespołowej,
· wizualizacji procesów logistycznych,
· prezentacji wyników analiz i projektów,
współpracy z systemami komputerowymi oraz aplikacjami edukacyjnymi

XI. Aplikacja do obsługi magazynu na kolektor i komputer - licencja dożywotnia 
Oprogramowanie magazynowe dla terminali mobilnych
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz uruchomienie systemu informatycznego wspomagającego realizację procesów magazynowych z wykorzystaniem terminali mobilnych z systemem Android, współpracującego z systemem ERP Subiekt GT lub LoMag oraz urządzeniami do automatycznej identyfikacji, w tym czytnikami kodów kreskowych 1D/2D, urządzeniami RFID oraz drukarkami etykiet.
System musi składać się z następujących komponentów:
· aplikacji mobilnej przeznaczonej dla terminali z systemem Android, 
· usługi komunikacyjnej (serwera synchronizacji) zapewniającej wymianę danych z systemem ERP, 
· modułu administracyjnego umożliwiającego konfigurację systemu i monitorowanie komunikacji. 
2. Integracja z systemem ERP
System musi współpracować z systemem ERP Subiekt GT bez konieczności ingerencji w strukturę bazy danych.
Integracja musi umożliwiać dwukierunkową wymianę danych obejmującą co najmniej:
· kartoteki towarowe, 
· kartoteki kontrahentów, 
· magazyny, 
· stany magazynowe, 
· dokumenty magazynowe, 
· dokumenty handlowe w zakresie przewidzianym przez system ERP. 
Synchronizacja danych musi odbywać się automatycznie lub na żądanie operatora.
System powinien umożliwiać pracę wielu terminali mobilnych jednocześnie.
3. Usługa komunikacyjna
System musi zawierać usługę pracującą w tle odpowiedzialną za:
· komunikację z systemem ERP, 
· obsługę terminali mobilnych, 
· wymianę danych z urządzeniami zewnętrznymi, 
· rejestrowanie operacji, 
buforowanie danych w przypadku chwilowej utraty połączenia sieciowego,
· automatyczne ponawianie synchronizacji po odzyskaniu komunikacji. 
Usługa musi umożliwiać konfigurację połączeń oraz parametrów pracy z poziomu administratora.
4. Aplikacja mobilna
Aplikacja musi pracować na terminalach z systemem Android.
Interfejs użytkownika powinien być przystosowany do obsługi ekranów dotykowych oraz pracy magazynowej.
Logowanie użytkownika musi odbywać się z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych lub kodu PIN.
5. Obsługa procesów magazynowych
Aplikacja musi umożliwiać realizację co najmniej następujących procesów:
· Przyjęcie Zewnętrzne (PZ), 
· Wydanie Zewnętrzne (WZ), 
· Rozchód Wewnętrzny (RW), 
· Przychód Wewnętrzny (PW), 
· Przesunięcia Międzymagazynowe (MM), 
· inwentaryzację, 
· sprawdzanie stanów magazynowych, 
· wyszukiwanie towarów, 
· obsługę lokalizacji magazynowych, 
· kompletację zamówień, 
· kontrolę poprawności pobieranego asortymentu. 
6. Obsługa kodów kreskowych
System musi współpracować z terminalami wyposażonymi w skanery kodów kreskowych.
Obsługiwane powinny być kody:
· 1D, 
· 2D, 
· GS1, 
· QR Code, 
· Data Matrix. 
System powinien umożliwiać identyfikację towarów, lokalizacji oraz dokumentów przy użyciu kodów kreskowych.
7. Obsługa technologii RFID
System powinien umożliwiać współpracę z terminalami wyposażonymi w czytniki RFID UHF oraz urządzeniami stacjonarnymi RFID.
W szczególności system powinien umożliwiać:
· odczyt identyfikatorów RFID, 
· wykorzystanie identyfikatorów RFID podczas przyjęć i wydań, 
· wykorzystanie RFID podczas inwentaryzacji, 
· jednoczesny odczyt wielu znaczników RFID, 
· współpracę z drukarkami RFID umożliwiającymi jednoczesne drukowanie i kodowanie etykiet. 
8. Obsługa drukarek etykiet
System musi umożliwiać współpracę z drukarkami etykiet.
Powinien umożliwiać:
· druk etykiet logistycznych, 
· druk etykiet magazynowych, 
· druk kodów kreskowych, 
· druk etykiet RFID wraz z jednoczesnym zapisaniem danych w znaczniku. 
9. Bezpieczeństwo
System powinien zapewniać:
· autoryzację użytkowników, 
· przypisywanie uprawnień, 
· rejestrowanie wykonanych operacji, 
· szyfrowanie komunikacji pomiędzy terminalami a usługą komunikacyjną. 
10. Wymagania eksploatacyjne
System powinien umożliwiać:
· pracę wielu użytkowników jednocześnie, 
· pracę w sieci lokalnej LAN/WLAN, 
· współpracę z terminalami wykorzystującymi Wi-Fi, 
· łatwą konfigurację nowych terminali, 
· możliwość aktualizacji aplikacji mobilnej i usługi komunikacyjnej. 
11. Rozbudowa systemu
Architektura rozwiązania musi umożliwiać dalszą rozbudowę o dodatkowe moduły, w szczególności:
· obsługę kolejnych magazynów, 
· dodatkowe terminale mobilne, 
· kolejne drukarki etykiet, 
· stacjonarne czytniki RFID, 
· systemy automatycznej identyfikacji, 
· moduły wspomagania kompletacji zamówień


12. Oczekiwane, możliwe w przyszłości :
Możliwa rozbudowa o moduł
· automatycznej obsługi bramek RFID (generowanie dokumentów na podstawie przejścia przez bramkę), 
· funkcji „radar RFID” do lokalizowania tagów, 
· systemu Pick-by-Light z diodami LED i wyświetlaczami.
13 . Licencja dożywotnia


XII. Oprogramowanie biurowe- licencja dożywotnia 

Oprogramowanie biurowe – licencja bezterminowa Microsoft Office 2024 Standard lub równoważne – wymagania minimalne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji bezterminowej (dożywotniej) na pakiet oprogramowania biurowego przeznaczonego do pracy administracyjnej, przygotowywania dokumentów, analiz, prezentacji oraz obsługi korespondencji elektronicznej.
Oprogramowanie musi być dostarczone jako pełna, legalna licencja producenta, umożliwiająca instalację i użytkowanie na wskazanych stanowiskach komputerowych bez konieczności ponoszenia cyklicznych opłat abonamentowych za samo korzystanie z podstawowych funkcji pakietu.
Minimalne wymagania licencyjne:
· licencja bezterminowa (dożywotnia),
· licencja przeznaczona do zastosowań komercyjnych / instytucjonalnych,
· możliwość legalnej instalacji na komputerze użytkownika,
· dostawa klucza licencyjnego lub innej metody aktywacji zgodnej z zasadami licencjonowania producenta,
· możliwość korzystania z oprogramowania bez konieczności wykupowania subskrypcji miesięcznej lub rocznej,
· możliwość instalacji i aktywacji zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania.
Minimalny zakres pakietu:
Pakiet biurowy powinien zawierać co najmniej:
Edytor tekstu:
· tworzenie, edycja i formatowanie dokumentów tekstowych,
· obsługa popularnych formatów dokumentów, w tym DOC oraz DOCX,
· możliwość tworzenia szablonów dokumentów,
· obsługa tabel, wykresów, przypisów i korespondencji seryjnej.
Arkusz kalkulacyjny:
· tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych,
· obsługa formuł i funkcji matematycznych,
· tworzenie wykresów,
· analiza danych,
· obsługa formatów XLS oraz XLSX.
Program do tworzenia prezentacji:
· przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
· obsługa slajdów, animacji i elementów graficznych,
· możliwość zapisu w formacie PPT oraz PPTX.
Program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza (jeżeli występuje w danej wersji pakietu):
· obsługa poczty e-mail,
· zarządzanie kalendarzem,
· obsługa kontaktów.
Wymagania dodatkowe:
· pełna obsługa języka polskiego,
· interfejs użytkownika w języku polskim,
· kompatybilność z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 lub równoważnym,
· możliwość pracy z dokumentami zapisanymi w standardowych formatach biurowych,
· możliwość współpracy z usługami sieciowymi i drukarkami biurowymi,
· możliwość instalacji aktualizacji bezpieczeństwa zgodnie z cyklem wsparcia producenta.
Wersja równoważna:
Dopuszcza się zaoferowanie rozwiązania równoważnego pod warunkiem, że będzie ono posiadało funkcjonalności nie gorsze niż pakiet Microsoft Office 2024 Standard lub nowsza dostępna wersja bezterminowa, w szczególności w zakresie:
· edycji dokumentów tekstowych,
· tworzenia arkuszy kalkulacyjnych,
· przygotowywania prezentacji,
· zgodności z popularnymi formatami plików,
· możliwości użytkowania bez opłat abonamentowych.
Dostawa:
W ramach zamówienia należy dostarczyć:
· licencję na oprogramowanie,
· dane umożliwiające aktywację produktu,
· instrukcję instalacji i aktywacji,
· dokument potwierdzający legalność pochodzenia licencji.
Gwarancja i wsparcie:
zapewnienie zgodności licencji z aktualnymi zasadami producenta
· dostęp do poprawek bezpieczeństwa w okresie wsparcia producenta,
· możliwość korzystania z dokumentacji technicznej producenta
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