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na realizację zamówienia Warszawskiej Opery Kameralnej pn.


ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI SPEKTAKLI OPEROWYCH, MUSICALI ORAZ KONCERTÓW, W TYM PLENEROWYCH NA POTRZEBY WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ.
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ZATWIERDZIŁ: 


……………………………..
18.08.2026 r. Arkadiusz Majcher 
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Warszawska Opera Kameralna,
ul. Obrońców 31,
03-933 Warszawa
Strona internetowa Opery: https://operakameralna.pl/
Korespondencji ws. zamówienia - Platforma e-Zamówienia (formularz do kontaktów)
Telefon: +48 22 627 91 20
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@operakameralna.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-99d0eec8-1b32-403e-9eb9-5c0bacd237c8

Oferty będą składane za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

REGON: 000278741 
NIP: 5250009677
EURONIP: PL 5250009677

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-99d0eec8-1b32-403e-9eb9-5c0bacd237c8

3. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY.

Definicje i skróty.
• ICT (z angielskiego Information and Communication Technologies) - technologie informacyjno-komunikacyjne, obejmujące cały sprzęt, oprogramowanie, internet oraz sieci telekomunikacyjne służące do tworzenia, przesyłania i przechowywania informacji,
• Obiekt – siedziba Zamawiającego,
• OPZ – opis przedmiotu zamówienia,
• „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych” – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452),
• „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności” – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247),
• SWZ – specyfikacja warunków zamówienia,
• Ustawa, pzp, lub Ustawa Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793),
• ustawa UPAU - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514),
• Zamawiający lub Teatr – Warszawska Opera Kameralna, ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa,
• Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy aktów wykonawczych do Ustawy Pzp.

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

5. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
32342410-9 sprzęt dźwiękowy
32342400-6 sprzęt nagłaśniający

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu nagłośnienia niezbędnego do realizacji spektakli operowych, musicali oraz koncertów, w tym plenerowych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej z niezbędnym osprzętem, pierwszym montażem oraz pierwszym uruchomieniem i sprawdzeniem działania systemu w lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6 – scena Basen Artystyczny. 

Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia oraz materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń używanych, regenerowanych ani demonstracyjnych.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w pełni przygotowany do eksploatacji, zainstaluje, dokona pierwszego uruchomienia, konfiguracji oraz instruktażu dla pracowników Zamawiającego.

Wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

Gwarancja.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy dostawy na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Gwarancja i serwis są kryteriami oceny ofert i mogą ulec wydłużeniu ponad minimalny wskazany termin.

Ubezpieczenie. 
Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 5 do SWZ.

6. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od podpisania umowy.
Termin jest kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu ponad maksymalny wskazany termin.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99d0eec8-1b32-403e-9eb9-5c0bacd237c8

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy 
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-99d0eec8-1b32-403e-9eb9-5c0bacd237c8

5.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

6.	Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

7.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 

8.	Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

9.	Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 
a.	w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 
b.	jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 

10.	Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11.	Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

12.	Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13.	Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

14.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

15.	Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

16.	W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Tomasz Wiśniewski – sprawy merytoryczne tel. 734 484 169,
Piotr Iwanowski – sprawy formalne tel. 662 173 260.

Kontakt telefoniczny dozwolony jest wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających procedowania zgodnie z ustaleniami pzp.

10. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.09.2026 r.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 
Wykonawca powinien również wypełnić „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego - załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7. 
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę 
e-Zamówienia. 

4. Wykonawca składa ofertę przez platformę ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu 
(„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp.

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

12. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

13. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

14. Do oferty należy dołączyć:
14.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
14.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
14.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
14.4. Wykaz oferowanego sprzętu (z punktów 1.01 do 1.14 OPZ – załącznik 5 do SWZ) z podaniem producenta i modelu (bez uwzględniania akcesoriów wyspecyfikowanych w pkt. 1.15 – 1.18) – zgodny z wzorem z załącznika nr 2 do SWZ.

UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

15. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowania muszą być złożone w oryginale.

16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1001), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

17. Interaktywny „Formularz ofertowy” generowany przy pomocy systemu ezamowienia.gov.pl, o którym mowa m.in. w ust.1, stanowi pomocniczy formularz ofertowy. Jego brak lub niewłaściwe podpisanie nie stanowi podstawy odrzucenia oferty o ile w ofercie (zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ) podano wszelkie istotne 
do oceny ofert informacje. 
W przypadku sprzecznych informacji podanych w interaktywnym „Formularzu ofertowym” oraz formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 2 do SWZ, jako wiążące zostano uznane informacje podane na formularzu ofertowym zgodnym 
z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

12. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SWZ.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2026 r. do godz. 12:00.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

13. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2026 r. do godz. 12:15.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

14. Podstawy wykluczenia.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp, Wykonawcę̨: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17, 1228) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.7. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp);

1.8. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

15. Sposób obliczenia ceny.

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie zawierające wszystkie niezbędne elementy do należytego wykonania zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe). Na cenę ofertową składają się poszczególne elementy wyspecyfikowane w OPZ i wzorze umowy. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana cyframi. 

7. W przypadku błędu w obliczeniu ceny, Zamawiający przyjmie jako wiążące kwoty jednostkowe i z nich wyprowadzi właściwe działania matematyczne wraz z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) określonej w ofercie Wykonawcy.

16. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

a) Cena – 60%,
b) Parametry techniczne – 20%,
c) Gwarancja – 10%,
d) Termin – 10%.

Ad. a. Cena – 60% - maksymalnie 60 punktów					

Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej 									X 			 60 punktów


Ad. b. Parametry techniczne – 20% - maksymalnie 20 punktów

Oferty oceniane będą na podstawie wypełnionego formularza oferty.

	Opis funkcjonalności technicznej

	O ile oferowane rozwiązanie będzie posiadało funkcjonalność umożliwiającą rozbudowę systemu transmisji bezprzewodowej do 32 kanałów.

- za spełnienie, wykonawca otrzyma 20 punktów,
- za niespełnienie funkcjonalności, Zamawiający przyzna 0 punktów.



Za spełnianie parametrów określonych powyżej wykonawca otrzyma sumę punktów przyznanych odnośnie poszczególnych parametrów – nie więcej jednak niż 20 pkt. 

Ad. c. Gwarancja – 10% - maksymalnie 10 punktów.

Wykonawca może zobowiązać się do udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż wymagany (24 miesiące). Wykonawca, który zobowiąże się do udzielenia gwarancji na okres:
- 36 miesięcy – otrzyma 5 punktów,
- 48 miesięcy lub dłużej – otrzyma 10 punktów
Udzielenie podstawowej gwarancji (24 miesiące) spowoduje przyznanie 0 punktów w tym kryterium.

Dla oceny punktowej, okresy pośrednie zaokrągla się w dół, np. zaoferowanie gwarancji 40 miesięcy spowoduje przyznanie punktacji jak dla 36 miesięcy tj. 5 punktów.

Ad. d. Termin – 10% - maksymalnie 10 punktów.

Wykonawca może zobowiązać się do wykonania zamówienia w terminie krótszym niż wymagany (30 dni od podpisania umowy). Wykonawca, który zobowiąże się do wykonania zamówienia:
- w terminie 21 dni od podpisania umowy – otrzyma 5 punktów,
- w terminie 14 dni od podpisania umowy – otrzyma 10 punktów.

Dla oceny punktowej, okresy pośrednie zaokrągla się w górę, np. zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie 16 dni spowoduje przyznanie punktacji jak dla 21 dni tj. 5 punktów.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania. 

17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp. 

19. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

20. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

21. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

22. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia w wysokości 5% całkowitej ceny ryczałtowej brutto oferty.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, który wskaże Zamawiający.

4. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej:
a) gwarancja/poręczenie bezwarunkowa/e, nieodwołalna, w treści gwarancji/poręczenia nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki lub wymogi dotyczące uzasadnienia roszczenia;
b) gwarancja/poręczenie płatna/e na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni, dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji/poręczenia); 
c) gwarancja/poręczenie, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. 

23. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

24. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamówienie nie zostało podzielone na części.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalnie i technologicznie spójną całość (system). Dostawa urządzeń, ich montaż, konfiguracja, integracja z istniejącą infrastrukturą muszą być realizowane przez jednego wykonawcę w celu zapewnienia pełnej kompatybilności oferowanego systemu, prawidłowej odpowiedzialności za efekt końcowy oraz sprawnej realizacji zamówienia. Podział zamówienia mógłby skutkować ryzykiem problemów integracyjnych, rozmyciem odpowiedzialności oraz zwiększeniem kosztów i czasu realizacji.

6. Wykonawca powinien wskazać w ofercie część zamówienia, którą powierzy podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy, o ile podwykonawca jest znany na etapie składania ofert.

7. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę. Zamówienie obejmuje dostawę z montażem. Montaż będzie realizowany w krótkim czasie, a głównym zakresem jest dostawa, a prace projektowe mogą być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i wykonujące wolny zawód.

25. Załączniki do SWZ.

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
2) Wzór formularza ofertowego,
[bookmark: _Hlk89256881]3) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
[bookmark: _Hlk89088023]4) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


[bookmark: _Hlk72752409][bookmark: _Hlk195179598]Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UMOWA nr ........................

zawarta w dniu ………. 2026 roku w Warszawie pomiędzy: 

Warszawską Operą Kameralną z siedzibą przy ul. Obrońców 31; 03-933 Warszawa, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/6/99, posiadającym NIP: 525-000-96-77 i REGON: 000278741, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
                                       –                          , 
a
*[Imię̨, nazwisko], przedsiębiorcą, zamieszkałym w [-], PESEL: [-], prowadzącym/cą działalność́ gospodarczą pod firmą ________________, z siedzibą w________________ pod adresem ____________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON_______________NIP____________________, (status wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: „aktywny”), zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
*wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą _______________, pod adresem __________________, REGON ________________, NIP ________________ zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
*[Spółką̨ [-]] z siedzibą w ___________________________przy ul. [-], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:_______________, REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości ________*, reprezentowaną zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS przez:
___________________________-___________________________
___________________________-___________________________ zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zastosowanie mają przepisy art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „Ustawą Pzp” z uwzględnieniem art. 266 i następnych Ustawy Pzp.


§ 1
Przedmiot umowy 

1. [bookmark: _Hlk236040871]Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa systemu nagłośnienia niezbędnego do realizacji spektakli operowych, musicali oraz koncertów, w tym plenerowych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej wraz z niezbędnym osprzętem, pierwszym montażem systemu oraz pierwszym uruchomieniem i sprawdzeniem działania systemu w lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6 – scena Basen Artystyczny. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę fabrycznie nowego kompletnego systemu nagłośnienia (dalej: System), obejmującego w szczególności:
1) dostawę cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych do zastosowań scenicznych, zapewniający bezprzewodowe przesyłanie sygnałów mikrofonowych z nadajników osobistych do stacji bazowej oraz przekazanie ich w postaci cyfrowej do systemu fonicznego Zamawiającego, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności: 
a) w zakresie wydajności: jednoczesna i nieprzerwana praca nie mniej niż 16 torów mikrofonowych. Zamawiający zastrzega, że podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu funkcjonalnego, który  potwierdzi jednoczesną pracę 16 torów mikrofonowych w obszarze użytkowania, bez zaników i przerw transmisji, przez czas nie krótszy niż 60 minut;
b) transmisja radiowa: cyfrowa, w paśmie UHF, przy czym Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wykorzystujących pasmo ISM 2,4 GHz;
c) zakres częstotliwości: wyłącznie zakresy dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pozwolenia radiowego dla mikrofonów bezprzewodowych, określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2022 poz. 567 ze zm.), przy czym  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań pracujących wyłącznie w zakresach wymagających pozwolenia radiowego;
d) moc promieniowana: każdy nadający element systemu mikrofonów musi umożliwiać ustawienie mocy promieniowanej nieprzekraczającej wartości dopuszczonej przepisami, o których mowa w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit. c) powyżej;
e) w zakresie zgodność urządzeń systemu mikrofonów: Zamawiający wymaga aby urządzenia radiowe spełniały wymagania normy PN-ETSI EN 300 422 lub równoważną, z deklaracją zgodności UE wg dyrektywy 2014/53/UE (RED) i oznakowaniem CE;
f) pasmo przenoszenia toru audio: 20 Hz – 20 000 Hz przy odchyłce nie większej niż ±1 dB;
g) latencja: system mikrofonów udostępnia co najmniej jeden tryb pracy, w którym opóźnienie toru audio od wejścia mikrofonowego nadajnika do cyfrowego wyjścia stacji bazowej nie przekracza 2,0 ms przy jednoczesnej pracy nie mniej niż 16 torów mikrofonowych;
h) bezpieczeństwo transmisji: szyfrowanie AES 256 na całej drodze transmisji radiowej;
i) zarządzanie zakłóceniami: ciągły pomiar zakłóceń w wykorzystywanym zakresie pracy, realizowany bez przerywania transmisji audio, z sygnalizacją pogorszenia jakości łącza w oprogramowaniu zarządzającym;
j) zdalne sterowanie i monitorowanie nadajników: co najmniej wzmocnienie toru mikrofonowego, wyciszenie, parametry jakości łącza radiowego, stan naładowania akumulatora i pozostały czas pracy – dostępne z poziomu oprogramowania zarządzającego, bez konieczności fizycznego dostępu do nadajnika.
k) w zakresie sterowania systemem mikrofonów: Zamawiający wymaga udzielenia licencji niewyłącznej na oprogramowanie zarządzające systemem mikrofonów dla systemów Windows i macOS oraz interfejs zarządzania dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, obejmujące co najmniej dobór częstotliwości, konfigurację i monitorowanie pracy;
l) w zakresie licencji i aktywacji: Zamawiający wymaga aby system dostarczony został w stanie umożliwiającym eksploatację na terytorium RP w pełnym wymaganym zakresie funkcjonalnym. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca dostarczy i udzieli wszelkich licencji, aktywacji lub kodów dostępu niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji systemu, na czas nieokreślony, bez ograniczeń ilościowych w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz bez dodatkowych cyklicznych opłat licencyjnych. Przy czym Zamawiający wymaga, a Wykonawca zapewnia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 aktualizacje oprogramowania układowego i zarządzającego przez cały okres udzielonej gwarancji.
m) jednorodność systemu: Zamawiający wymaga aby elementy systemu, o których mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1 lit. od a) do e) stanowiły jeden, wzajemnie kompatybilny system objęty wspólnym oprogramowaniem zarządzającym;
n) kompletność systemu: dostawa obejmuje wszystkie elementy, przewody przyłączeniowe, akcesoria i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia systemu i osiągnięcia wymaganych parametrów, także jeżeli nie zostały wprost wymienione w pkt. 1 powyżej;
o) integrację z istniejącym systemem audio Zamawiającego. Zamawiający niniejszym oświadcza, a Wykonawca przyjmuje to do akceptującej wiadomości, że posiada i eksploatuje sieciowy system audio, w którym transport sygnałów fonicznych realizowany jest w protokole Dante. Dostarczony system mikrofonów musi zapewniać bezpośrednią współpracę z tą infrastrukturą, tj. zapewniać łącznie:
· dwukierunkową wymianę nie mniej niż 16 kanałów audio z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami, bez stosowania konwerterów protokołu, bram protokołowych, ani jakichkolwiek urządzeń pośredniczących;
· automatyczne wykrywanie urządzenia w istniejącej sieci Zamawiającego oraz zestawianie i zmianę połączeń z poziomu oprogramowania, którym Zamawiający zarządza obecnie tą siecią;
· synchronizację zegara ze wspólnym źródłem zegara istniejącej sieci audio Zamawiającego;
· pracę redundantną w dwóch niezależnych torach sieciowych.
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wymagających rozbudowy, modyfikacji lub wymiany istniejącej infrastruktury sieciowej po stronie Zamawiającego, ani rozwiązań, w których wymiana sygnałów wymaga dodatkowych licencji nabywanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia powyższych wymagań, co Wykonawca potwierdzi testem transmisji z urządzeniami Zamawiającego wykonanym podczas odbioru przedmiotu umowy. Spis urządzeń posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego, wchodzących w skład istniejącej sieci audio (producent, model, liczba kanałów, punkty przyłączeniowe, źródło zegara), Zamawiający udostępni do wglądu na żądanie Wykonawcy.
p) W zakresie dokumentacji: dostarczenie przez Wykonawcę podczas czynności odbioru przedmiotu umowy instrukcji obsługi (PL lub EN), kart katalogowych, deklaracji zgodności UE, dokumentacji powykonawczej, protokołu pomiaru widma i zasięgu w miejscu instalacji.

2) dostawę Stacji bazowej - 1 szt. o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) dostawę centralnego urządzenia cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych, przeznaczone do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1U;
b) jednoczesną obsługę nie mniej niż 16 torów mikrofonowych, z możliwością rozbudowy do nie mniej niż 16 torów bez wymiany urządzenia;
c) zapewnienie nie mniej niż 16 kanały wyjściowe audio na cyfrowych interfejsach, wybierane indywidualnie;
d) pracę w zakresach częstotliwości dopuszczonych do używania na terytorium RP bez pozwolenia radiowego dla mikrofonów bezprzewodowych, zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit. c) powyżej;
e) zapewnienie automatycznego skanowania widma i dobór wolnych częstotliwości pracy dla wszystkich torów, z poziomu urządzenia lub oprogramowania zarządzającego;
f) zapewnienie nie mniej niż 4 portów przyłączeniowych anten. Przyłączenie anteny nie może wymagać stosowania zewnętrznych sumatorów, rozgałęźników ani wzmacniaczy antenowych, ani odrębnego zasilania po stronie anteny. Długość toru przyłączeniowego anteny nie mniejsza niż 100 m;
g) współpracę z nie mniej niż 4 antenami jednocześnie, z możliwością pracy wielostrefowej;
h) redundantny sieciowy interfejs audio: 2 × RJ45 (podstawowy i zapasowy), 1 Gbit/s, nie mniej niż 16 kanały wyjściowe, zgodny z normą AES67 lub równoważną, zapewniający bezpośrednią wymianę sygnałów audio z istniejącą siecią audio Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit od a) do o)– bez konwerterów protokołu i bez urządzeń pośredniczących;
i) zapewnienie nie mniej niż 2 gniazd rozszerzeń umożliwiających instalację redundantnego interfejsu MADI zgodnego z AES10 lub równoważną (karty rozszerzeń nie są objęte zamówieniem – wymagana jest gotowość sprzętowa);
j) zapewnienie częstotliwości próbkowania 48 kHz oraz 96 kHz, z indywidualnymi konwerterami częstotliwości próbkowania dla każdego interfejsu audio;
k) zapewnienie wejście i wyjście zegara synchronizacji: złącza BNC, impedancja 75 Ω, częstotliwości 48 kHz i 96 kHz;
l) zapewnienie wspólnego zegara synchronizacji dla wszystkich sygnałów audio przesyłanych drogą radiową;
m) zapewnienie pasma przenoszenia toru audio 20 Hz – 20 000 Hz (±1 dB);
n) zapewnienie szyfrowanie transmisji AES 256;
o) zapewnienie regulacji mocy promieniowanej z możliwością ustawienia wartości nieprzekraczającej wartości dopuszczonej przepisami, o których mowa w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit. c);
p) zapewnienie nie mniej niż 4 trybów transmisji toru mikrofonowego, w tym co najmniej jeden tryb z kodowaniem liniowym PCM oraz co najmniej jeden tryb o opóźnieniu toru nieprzekraczającym 2,0 ms przy 16 torach mikrofonowych, zmiana trybu indywidualnie dla każdego kanału, bez ponownego uruchamiania urządzenia;
q) interfejs sterowania: Ethernet 1 Gbit/s, złącze RJ45, pełne zdalne sterowanie i monitorowanie z zabezpieczeniem komunikacji;
r) wyjście odsłuchowe kontrolne na panelu przednim: gniazdo TRS 6,3 mm, moc nie mniejsza niż 2 × 50 mW RMS przy 32 Ω, z wyborem źródła sygnału i regulacją głośności;
s) zapewnienie wyświetlacza na panelu przednim oraz elementów nawigacyjnych umożliwiające odczyt stanu pracy i podstawową konfigurację bez użycia komputera;
t) obudowę metalową;
u) zasilanie: dwa wewnętrzne zasilacze sieciowe pracujące w układzie redundantnym, 100–240 V AC, 50/60 Hz; złącza zasilania 3-pinowe, klasa ochronności I zgodnie z IEC/EN 60320-1 lub równoważną. Utrata jednego źródła zasilania nie może powodować przerwy w pracy systemu;
v) zakres temperatur pracy nie węższy niż −10 °C do +50 °C; wilgotność względna 25–95 % bez kondensacji;
w) zapewnienie możliwości rozbudowy o kolejną stację bazową poprzez sprzętowy port kaskadowy. Zamawiający nie wymaga aktywnej funkcjonalności kaskadowania na dzień odbioru;
x) pobór mocy oraz głębokość obudowy – zgodnie z oferta Wykonawcy (parametry niezbędne do bilansu mocy i doboru skrzyni, o której mowa w niniejszym ust. 2 pkt. 19 poniżej);
y) Zakres dostawy obejmuje: stacja bazowa, przewody zasilające z wtykami stosowanymi w RP w liczbie odpowiadającej liczbie zasilaczy, elementy montażu rack 19”, instrukcja, deklaracja zgodności UE;
z) dostarczenie w stanie aktywowanym, umożliwiającym pracę w zakresach częstotliwości dopuszczonych w RP, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat aktywacyjnych lub licencyjnych – jednorazowych ani cyklicznych.

3) Dostawę 2 (dwóch) kompletów anten, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) antena kierunkowa współpracująca ze stacją bazową, zapewniająca odbiór sygnałów mikrofonowych z nadajników osobistych oraz wymianę danych sterowania i monitorowania z nadajnikami;
b) zakres częstotliwości pracy zgodny ze stacją bazową, obejmujący zakresy dopuszczone do używania na terytorium RP bez pozwolenia radiowego, zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit. c) powyżej;
c) przyłączenie do stacji bazowej jednym torem kablowym, bez konieczności stosowania zewnętrznych sumatorów, rozgałęźników antenowych i wzmacniaczy antenowych;
d) długość toru przyłączeniowego nie mniejsza niż 100 m, bez pogorszenia parametrów transmisji;
e) zasilanie anteny realizowane z portu przyłączeniowego stacji bazowej, tym samym torem kablowym. Nie dopuszcza się rozwiązań wymagających odrębnego zasilacza lokalnego przy antenie ani odrębnego przewodu zasilającego;
f) pobór mocy anteny nie większy niż 6,5 W;
g) ciągły pomiar zakłóceń w wykorzystywanym zakresie pracy, realizowany bez przerywania transmisji audio;
h) możliwość wykorzystania anteny jako urządzenia skanującego widmo w pełnym zakresie pracy systemu;
i) regulowana moc promieniowana toru danych, z możliwością ustawienia wartości nieprzekraczającej wartości dopuszczonej przepisami, zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit. c) powyżej;
j) szerokość charakterystyki promieniowania nie mniejsza niż 60° w płaszczyźnie pionowej i nie mniejsza niż 100° w płaszczyźnie poziomej;
k) zysk energetyczny nie mniejszy niż 5 dB;
l) stosunek promieniowania przód/tył nie mniejszy niż 15 dB;
m) stopień ochrony obudowy nie niższy niż IP54;
n) gwint montażowy 3/8” wraz z adapterem 3/8”–5/8”;
o) zakres temperatur pracy nie węższy niż −10 °C do +60 °C; wilgotność względna 25–95 % bez kondensacji;
p) masa i wymiary – zgodnie z oferta Wykonawcy;
q) Zakres dostawy: antena, komplet przewodów przyłączeniowych o długości dobranej do miejsca montażu, instrukcja, deklaracja zgodności UE;

4) Dostawę 16 (szesnastu) szt. nadajników osobistych typu Bodypack, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) nadajnik noszony przy ciele, przeznaczony do bezprzewodowego przesyłania sygnału z mikrofonu nagłownego lub krawatowego do stacji bazowej;
b) zakres pracy obejmujący zakresy dopuszczone do używania na terytorium RP bez pozwolenia radiowego, zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit. c). Nie dopuszcza się urządzeń pracujących wyłącznie w zakresach wymagających pozwolenia radiowego;
c) regulowana moc promieniowana, nieprzekraczająca wartości dopuszczonej przepisami określonymi w niniejszym ust. 2 pkt. 1 lit. c);
d) pasmo przenoszenia toru audio 20 Hz – 20 000 Hz (±1 dB);
e) szyfrowanie transmisji AES 256;
f) regulacja wzmocnienia toru mikrofonowego w zakresie nie węższym niż od −6 dB do +42 dB, z krokiem nie większym niż 1 dB;
g) filtr górnoprzepustowy z możliwością wyłączenia oraz wyboru nie mniej niż 4 wartości częstotliwości granicznej w zakresie 30–120 Hz;
h) maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż 7 Vpp przy 1 kHz dla poziomu mikrofonowego i nie mniejszy niż 9 Vpp przy 1 kHz dla poziomu liniowego;
i) wejście mikrofonowe/liniowe na złączu wielostykowym z blokadą mechaniczną. Wykonawca dostarczy adaptery zapewniające współpracę z mikrofonami nagłownymi z poz. 1.07 – bez konieczności modyfikacji mikrofonów;
j) wskaźnik poziomu sygnału o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 segmentów oraz dioda sygnalizacji stanu pracy;
k) trwałe oznaczenie identyfikacyjne nadajnika (nazwa kanału) czytelne również przy wyłączonym zasilaniu i po wyjęciu akumulatora – wyświetlacz utrzymujący treść lub równoważne rozwiązanie identyfikacyjne;
l) pełne zdalne sterowanie i monitorowanie z poziomu oprogramowania zarządzającego, obejmujące co najmniej: wzmocnienie toru mikrofonowego, wyciszenie, parametry jakości łącza radiowego, stan naładowania akumulatora i pozostały czas pracy;
m) zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień przez użytkownika (blokada elementów sterujących);
n) automatyczny tryb oszczędzania energii uruchamiany po utracie łączności z systemem;
o) zasilaniem dedykowanym, wymiennym przez użytkownika akumulatorem litowo-jonowym, o której mowa w pkt. 5 poniżej;
p) czas pracy na jednym w pełni naładowanym akumulatorze, przy pracy ciągłej z torem mikrofonowym: nie krótszy niż 6 godzin. Wykonawca poda deklarowany czas pracy oraz warunki pomiaru (tryb transmisji, ustawiona moc promieniowana, temperatura otoczenia);
q) antena nadajnika wymienna przez użytkownika;
r) obudowa metalowa;
s) zakres temperatur pracy nie węższy niż −10 °C do +50 °C; wilgotność względna 25–95 % bez kondensacji;
t) Wymiary bez anteny nie większe niż 90 × 70 × 25 mm; masa z akumulatorem nie większa niż 200 g.
u) zakres dostawy każdego egzemplarza: antena, klips do paska, osłona złącza wejściowego, pokrowiec ochronny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności UE.

5) Dostawę 20 (dwudziestu) szt. akumulatorów, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) akumulator litowo- jonowy, dedykowany do nadajników, o których mowa w pkt. 4 powyżej, wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi;
b) napięcie znamionowe 3,8 V;
c) pojemność znamionowa nie mniejsza niż 1720 mAh;
d) pojemność musi zapewniać czas pracy nadajnika wymagany w pkt. 4 lit. p) powyżej;
e) napięcie ładowania nie większe niż 4,35 V;
f) czas pełnego ładowania nie dłuższy niż 3,5 h w temperaturze pokojowej;
g) brak efektu pamięciowego – możliwość doładowywania w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego rozładowania;
h) zakres temperatur: ładowanie od 0 °C do +55 °C; rozładowanie od −10 °C do +55 °C; przechowywanie od −10 °C do +45 °C;
i) wilgotność względna przy ładowaniu i rozładowaniu 25–95 % bez kondensacji;
j) wymiary nie większe niż 55 × 32 × 17 mm; masa nie większa niż 40 g;
k) możliwość ładowania w stacji ładującej, o której mowa w pkt. 7 poniżej, wyposażonej w moduły, o których mowa w pkt. 6 poniżej  oraz odczytu stanu naładowania z poziomu oprogramowania zarządzającego systemem;
l) akumulator musi zapewniać pełną funkcjonalność nadajnika, w tym wskazanie pozostałego czasu pracy;
m) zgodność z wymaganiami dotyczącymi transportu ogniw litowo-jonowych– Wykonawca podczas odbioru dostarczy kartę charakterystyki lub deklarację UN 38.3;

6) Dostawę 8 (ośmiu) szt. ładowarek/ modułów ładujących, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) wymienny moduł ładujący przeznaczony do zabudowy w stacji ładującej, o której mowa w pkt. 7 poniżej;
b) pojemność modułu: 2 akumulatory zgodne z pkt. 5 powyżej;
c) wymiana modułu w stacji ładującej możliwa przez użytkownika, bez ingerencji serwisowej;
d) sygnalizacja stanu ładowania odrębnie dla każdego gniazda;
e) czas ładowania akumulatora, o którym mowa w pkt. 5 powyżej w temperaturze 20 °C: do 80 % pojemności nie dłużej niż 1 h 45 min, do pełnego naładowania nie dłużej niż 3 h 30 min;
f) wymiary nie większe niż 44 × 99 × 182 mm; masa nie większa niż 200 g.;
g) moduł zasilany wyłącznie ze stacji ładującej – nie dopuszcza się modułów wymagających odrębnego zasilacza;
h) łączna liczba modułów w dostawie musi zapewniać jednoczesne ładowanie nie mniej niż 16 akumulatorów;

7) Dostawę 2 (dwóch) stacji ładujących, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) stacja ładująca do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1U;
b) budowa modułowa– nie mniej niż 4 gniazda na wymienne moduły ładujące, o których mowa w pkt. 6 powyżej;
c) pojemność po wyposażeniu w komplet modułów: nie mniej niż 8 akumulatorów, o których mowa w pkt. 5 powyżej;
d) wielobarwna sygnalizacja stanu ładowania dla każdego gniazda;
e) zakres temperatur ładowania od 0 °C do +50 °C;
f) interfejs sieciowy: ekranowane złącze RJ45, standard IEEE 802.3 10/100 Mbit/s, umożliwiający zdalny odczyt stanu ładowania akumulatorów;
g) zasilanie: zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie, 100–240 V AC, 50/60 Hz; złącze zasilania 3-pinowe, klasa ochronności I zgodnie z IEC/EN 60320-1 lub równoważną. Nie dopuszcza się rozwiązań wymagających zewnętrznego zasilacza;
h) maksymalny pobór mocy nie większy niż 85 W;
i) wymiary: szerokość 19”, wysokość nie większa niż 1U; masa nie większa niż 6 kg;
j) zakres dostawy każdego egzemplarza: stacja ładująca, przewód zasilający z wtykiem stosowanym w RP, zaślepki nieużywanych gniazd modułów, elementy montażu rack 19”, instrukcja, deklaracja zgodności UE;
k) łączna liczba stacji i modułów musi zapewniać jednoczesne ładowanie nie mniej niż 16 akumulatorów;

8) Dostawę 16 (szesnastu) szt. Mikrofonów nagłownych, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) przetwornik pojemnościowy, miniaturowy, w wykonaniu nagłownym;
b) charakterystyka kierunkowa: dookólna;
c) modułowa budowa – wymienny wysięgnik, wymienne siatki ochronne kapsuły oraz wymienne zakończenie przewodu; wymiana możliwa przez użytkownika, bez ingerencji serwisowej;
d) elastyczny, formowalny wysięgnik umożliwiający ustawienie kapsuły względem ust użytkownika i utrzymanie ustawionego położenia;
e) możliwość pracy w wariancie zaczepu na jedno ucho oraz na oba uszy;
f) zakres częstotliwości: 20 – 20 000 Hz;
g) czułość: 6 mV/Pa; −44 dB re. 1 V/Pa, tolerancja nie większa niż ±3 dB;
h) ekwiwalentny poziom szumów własnych ważony charakterystyką A: nie większy niż 26 dB(A) re. 20 µPa;
i) Zniekształcenia harmoniczne THD poniżej 1 % przy poziomie ciśnienia akustycznego nie mniejszym niż 134 dB SPL (RMS);
j) maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (peak, przy THD 10 %): nie mniejszy niż 144 dB SPL;
k) zakres dynamiki: nie mniejszy niż 110 dB;
l) stopień ochrony kapsuły nie niższy niż IP58;
m) wymienne siatki ochronne kapsuły umożliwiające korektę charakterystyki częstotliwościowej – co najmniej wariant liniowy oraz wariant z podbiciem tonów wysokich;
n) zakończenie przewodu w standardzie złącza wejściowego nadajnika osobistego z poz. 1.03 albo dostarczenie wraz z adapterem zapewniającym pełną współpracę z tym nadajnikiem, bez konieczności modyfikacji mikrofonu;
o) kolor przewodu i elementów nagłownych dobrany do zastosowań scenicznych; Zamawiający wskaże kolor spośród oferowanych przez producenta na etapie realizacji umowy;
p) zakres dostawy każdego egzemplarza: mikrofon nagłowny, komplet wymiennych siatek kapsuły, osłona przeciwwietrzna, etui, instrukcja obsługi;

9) Dostawę 9 (dziewięciu) szt. Mikserów personalnych, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) mikser osobisty do indywidualnego ustawiania odsłuchu artystów na scenie;
b) urządzenie tego samego producenta co jednostka centralna– dystrybutor sygnałowy, o którym mowa w pkt. 10, zapewniające pełną współpracę z tą jednostką oraz z cyfrowymi konsoletami fonicznymi tego producenta;
c) liczba obsługiwanych sygnałów wejściowych nie mniej niż 40;
d) wbudowany mikrofon nasłuchu sceny;
e) wbudowany ekran wyświetlający co najmniej: nazwę kanału, poziom sygnału, panoramę;
f) urządzenie wyposażone co najmniej w:
· potencjometr sumy poziomu sygnału;
· 16 przycisków wyboru kanału,
· przycisk przyporządkowania grupy solo,
· przycisk przyporządkowania grupy mute,
· gniazdo słuchawkowe,
· gniazdo mono out,
· wejście AUX Input,
g) zasilanie w technologii PoE lub PoE+ albo z zewnętrznego zasilacza;
h) pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20 Hz – 20 kHz (+0 / −1 dB);
i) możliwość montażu na statywie;
j) wymiary nie większe niż 250 × 160 × 70 mm;
10) Dostawę 1 (jednej) szt. dystrybutor sygnałowego/ konwertera, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) jednostka centralna, hub, dedykowany do osobistych mikserów, kompatybilny (tego samego producenta co miksery personalne), współpracujący z konsoletami fonicznymi;
b) co najmniej 10 portów umożliwiających podłączenie mikserów osobistych;
c) porty do podłączenia mikserów osobistych na złączach RJ45 w metalowej obudowie wyposażone w zasilacnie PoE;
d) Możliwość podłączenia jednostki do różnych typów cyfrowych konsolet fonicznych tego samego producenta;
e) urządzenie wyposażone w karte Dane (nie mniej niż 64 kanały wejściowe oraz wyjściowe);
f) matalowa obudowa z możliwością montażu w szafie rack;
g) wysokość nie większa niż 2U;
h) waga nie większa niż 5 kg;

11) Dostawę 1 (jednej) szt. serwera VST DSP, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) procesor audio DSP / host pluginów VST3 do zastosowań live, przeznaczony do pracy w sieci Dante;
b) obsługa pluginów: możliwość uruchamiania wtyczek VST3 różnych producentów;
c) interfejs audio: Dante PCIe;
d) liczba kanałów Dante: min. 128 kanałów audio, 24-bit;
e) procesor: posiadający minimum 20 rdzeni fizycznych (w tym min. 8 rdzeni wydajnościowych) oraz min. 28 wątków, który w oficjalnych, publicznie dostępnych testach SPECrate2017_int_base osiąga wynik nie mniejszy niż 165 punktów;
f) pamięć RAM: Minimum 32 GB;
g) dysk systemowy: SSD minimum 512 GB;
h) system operacyjny: 64-bitowy system operacyjny klasy biznesowej o przedłużonym cyklu wsparcia technicznego (Long-Term Servicing), zapewniający co najmniej 10-letni okres wsparcia producenta w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa, pozbawiony domyślnie preinstalowanych aplikacji rozrywkowych i sklepów z grami, z możliwością pełnej blokady aktualizacji funkcjonalnych na rzecz stabilności środowiska pracy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o analogicznych parametrach stabilności i wsparcia;
i) wyświetlacze: obsługa minimum 3 monitorów jednocześnie;
j) porty Dante: Minimum 2 × RJ45 (Primary i Secondary);
k) zasilanie: redundantny zasilacz;
l) montaż: Obudowa Rack 19", wysokość maks. 2U;
m) pobór mocy: maksymalnie 160 W;
n) masa: nie większa niż 10 kg;

12) Dostawę 2 (dwóch) szt. wzmacniaczy mocy, o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU;
b) co najmniej cztery wejścia z czego najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) zrealizowane za pomocą złącz XLR;
c) wbudowany lub zewnętrzny interfejs protokołu cyfrowej transmisji danych fonicznych AVB lub DANTE w ilości co najmniej 4 kanałów fonicznych dla każdego wzmacniacza i co najmniej 8 kanałów w strumieniu;
d) możliwość przetwarzania A/C z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 128dB;
e) procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz;
f) procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą;
g) filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR;
h) możliwość kompensacji tłumienia powietrza;
i) latencja systemu nie większa niż 4 ms.;
j) ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych;
k) moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych umożliwiająca osiągnięcie założonych poziomów ciśnienia akustycznego;
l) układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników;
m) układ monitorujący impedancję obciążenia;
n) konfigurowalna matryca czterech wejść i czterech wyjść;
o) wzmacniacz posiadający fabryczne (dedykowane przez producenta zestawów) presety do zestawów głośnikowych L-Acoustics ARCS-WIDE, SB18m, 5XT, X8, będących na wyposażeniu Zamawiającego;
p) wspólna platforma programowa do zarządzania kompatybilna z oferowanymi wzmacniaczami oraz posiadanymi przez Zamawiającego wzmacniaczami L-Acoustics LA4X;
q) maksymalny poziom analogowego sygnału wejściowego nie mniejszy niż +21 dBu;
r) pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/- 0,25 dB);
s) cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 i 8 [Ω] każdy;
t) zniekształcenia THD+N nie większe niż 0,05 % ;
u) co najmniej 4 złącza głośnikowe;
v) zasilacz impulsowy z poprawą współczynnika mocy;
w) wtyk zasilający typu PowerCON;
x) wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC;
y) obudowa rack 19”;
z) wyposażony w wyświetlacz LCD na panelu przednim;
aa) wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury;
ab) wysokość nie większa niż 2U;

13) Dostawę zestawu głośnikowego współosiowego- 2 szt. (dwóch), o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 65 Hz – 20 kHz (-10dB);
b) maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 110 dB SPL (peak, mierzony w polu swobodnym szumem różowym, crest factor=4);
c) kąt propagacji nie mniejszy niż 110˚ (symetria osiowa);
d) co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1,4”;
e) co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 4”;
f) impedancja nominalna nie mniejsza niż 16 Ohm;
g) urządzenie głośnikowe znajdujące się na liście presetów wzmacniaczy L-Acoustics LA4X będących na wyposażeniu Zamawiającego;
h) posiada złącza głośnikowe 4 pinowe terminal block;
i) szerokość zestawu nie większa niż 120 mm;
j) wysokość zestawu nie większa niż 120 mm;
k) możliwość wyboru koloru z palety RAL w zależności od aranżacji architektonicznej;
l) waga nie większa niż 1kg;

14) Dostawę zestawu głośnikowego szerokopasmowego frontowego typ 1- 4 szt. (cztery), o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB),
b) maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 140 dB SPL (peak, mierzony w polu swobodnym szumem różowym, crest factor=4),
c) kierunkowość w płaszczyźnie poziomej z możliwością regulacji, w zakresie co najmniej 70°-110°, przy montażu w układzie horyzontalnym:
· asymetrycznie 90˚ (±5˚),
· symetrycznie 70˚ (±5˚),
· symetrycznie 110˚(±5˚),
d) kierunkowość w płaszczyźnie pionowej nie mniejsza niż 7,5° i nie większa niż 12,5˚ przy montażu w układzie horyzontalnym;
e) przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 10”,
f) przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 2,5”,
g) impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm,
h) pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego,
i) urządzenie głośnikowe znajdujące się na liście presetów wzmacniaczy L-Acoustics LA4X będących na wyposażeniu Zamawiającego,
j) 4-pinowe złącze  głośnikowe,
k) wymiary nie większe niż 355 x 590 x 370 mm ( wysokość x szerokość x głębokość),
l) przystosowane do montażu w układzie horyzontalnym i wertykalnym za pośrednictwem dodatkowych fabrycznych ram montażowych;
m) wyposażony w zintegrowane z obudową elementy łączące moduły głośnikowe;
n) waga nie większa niż 23 kg.

15) Dostawę zestawu głośnikowego szerokopasmowego frontowego typ 2- 4 szt. (cztery), o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB);
b) maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 137 dB SPL (peak, mierzony w polu swobodnym szumem różowym, crest factor=4);
c) kierunkowość w płaszczyźnie poziomej z możliwością regulacji, w zakresie co najmniej 70°-110°, przy montażu w układzie horyzontalnym, a) asymetrycznie 90˚ (±5˚) b) symetrycznie 70˚ (±5˚) c) symetrycznie 110˚(±5˚);
d) kierunkowość w płaszczyźnie pionowej nie mniejsza niż 27,5° i nie większa niż 32,5˚ przy montażu w układzie horyzontalnym;
e)  przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 10”;
f) przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 2,5”;
g) impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm,
h) pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego;
i) urządzenie głośnikowe znajdujące się na liście presetów wzmacniaczy L-Acoustics LA4X będących na wyposażeniu Zamawiającego;
j) 4-pinowe złącze  głośnikowe, 
k) wymiary nie większe niż 355 x 590 x 370 mm (wysokość x szerokość x głębokość);
l) przystosowane do montażu w układzie horyzontalnym i wertykalnym za pośrednictwem dodatkowych fabrycznych ram montażowych;
m) wyposażony w zintegrowane z obudową elementy łączące moduły głośnikowe;
n) waga nie większa niż 21 kg;

16) Dostawa ramy montażowej do zestawów głośnikowych szerokopasmowych frontowych – 2  (dwie) szt. Zamawiający wymaga aby dostarczona przez Wykonawcę rama montażowa była kompatybilna z zastosowanymi zestawami głośnikowymi szerokopasmowymi frontowymi;

17) Dostawa uchwytu montażowego typu "clamp"- 2 (dwóch) szt., o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) uchwyt kompatybilny z zastosowaną ramą montażową;
b) możliwość regulacji kąta w pł. Horyzontalnej;
c) udźwig nie mniejszy niż 250 kg;

18) Dostawa uchwytu montażowego typu "U" do zestawu głośnikowego współosiowego- 2 (dwóch) szt. Zamawiający wymaga aby dostarczony przez Wykonawcę uchwyt montażowy był kompatybilny z zastosowanym zestawem głośnikowym współosiowym;

19) Dostawa skrzyni transportowej do zestawu mikrofonów bezprzewodowych- 1 (jedna) szt. o wymaganiach Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) skrzynia transportowa typu rack 19”, przeznaczona do transportu, przechowywania i eksploatacji kompletnego systemu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej;
b) pojemność: w skrzyni muszą mieścić się wszystkie elementy systemu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej wraz z okablowaniem przyłączeniowym i akcesoriami;
c) Szyna montażowa 19” o pojemności użytkowej nie mniejszej niż suma wysokości urządzeń przeznaczonych do montażu w szynie, o których mowa w pkt. 1 powyżej- łącznie nie mniej niż 3U, powiększonej o przestrzeń niezbędną do zabudowy szuflad, o których mowa w niniejszym pkt. 19 lit. d poniżej;
d) urządzenia i elementy niemontowane w szynie 19” – w szczególności nadajniki osobiste, akumulatory, anteny i akcesoria – muszą być przechowywane w dedykowanej szufladzie rackowej wyposażonej w perforację zapewniającą przepływ powietrza. Szuflada wyposażona w wydzielone przegrody lub wkład zabezpieczający, uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie elementów podczas transportu. Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednej szuflady, jeżeli jest to niezbędne do pomieszczenia wszystkich elementów;
e) klapa przednia oraz klapa tylna – zdejmowane lub uchylne, umożliwiające jednoczesny dostęp do przednich i tylnych paneli zabudowanych urządzeń bez ich demontażu;
f) nie mniej niż 4 koła transportowe, w tym nie mniej niż 2 wyposażone w blokadę (hamulec);
g) nie mniej niż 2 uchwyty transportowe na każdej ze ścian bocznych skrzyni;
h) konstrukcja zapewniająca ochronę urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu: obudowa na profilu z narożnikami wzmocnionymi, zamki zatrzaskowe zabezpieczające klapy w położeniu zamkniętym;
i) możliwość eksploatacji systemu bez wyjmowania urządzeń zabudowanych w szynie 19”;
j) wymiary zewnętrzne i masa własna – wskazane w ofercie Wykonawcy;
k) wykonawca dokona zabudowy urządzeń w skrzyni oraz przekaże ją Zamawiającemu w stanie gotowym do pracy;

20) Dostawę pozostałego osprzętu i okablowania niezbędnego do prawidłowej eksploatacji Systemu.

3. Przedmiot Umowy obejmuje także:
1) instalację i montaż Systemu, pierwsze uruchomienie, jego konfigurację i sprawdzenie prawidłowego działania Systemu w lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6 - scena Basen Artystyczny;
2) zapewnienie wszelkich fabrycznie nowych urządzeń i komponentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia nawet tych nie wyszczególnionych/opisanych w OPZ, a niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia;
3) przeprowadzenie testów funkcjonalnych i testów odbiorczych, w tym testu mocy i poboru prądu;
4) przeprowadzenie szkolenia z obsługi i montażu Systemu dla wybranych pracowników Zamawiającego dla nie mniej niż czterech osób, w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin szkolenia.
4. Zamawiający niniejszym oświadcza, a Wykonawca przyjmuje to do akceptującej wiadomości, że dostarczony System nie jest stałą instalacją Zamawiającego i będzie on wykorzystywany przez Zamawiającego każdorazowo pod potrzeby sceniczne danego wydarzenia artystycznego realizowanego przez Zamawiającego na potrzeby różnych scen w różnych lokalizacjach. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), który stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.
6. Dostarczone przez Wykonawcę̨ urządzenia i materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być́ fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane i wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanych urządzeń, komponentów i osprzętu.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności, wiedzę, zasoby kadrowe, odpowiedni sprzęt, materiały i narzędzia do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i że przedmiot umowy zrealizuje z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
8. Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia za pomocą własnych materiałów, własnego sprzętu i narzędzi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Ilekroć w umowie jest mowa o Systemie należy przez to rozumieć także każde urządzenie/komponent/element składający się na System.

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie ……….. dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
2. Z uwagi na bieżącą działalność Zamawiającego związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych, Zamawiający zastrzega, iż realizacja przedmiotu umowy nie może ograniczać zaplanowanego toku działalności Zamawiającego.

§ 3
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony i zrealizowany w obiekcie Zamawiającego w lokalizacji mieszczącej się w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6- scena Basen Artystyczny, zgodnie z wymaganiami OPZ.
2. Wykonawca obowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru minimum 2 dni robocze przed planowanym odbiorem, z zastrzeżeniem, że dokonanie czynności odbiorowych musi nastąpić przed upływem terminu określonego w § 2.  
3. Każda ze stron wskaże swoich przedstawicieli do przeprowadzenia odbioru, po uzyskaniu od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, że jest gotowy do odbioru. 
4. Odbiór zostanie dokonany w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, a procedura odbioru nie wydłuża terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2.
5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów dostarczanych urządzeń z wymaganymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi, w szczególności: kart katalogowych, deklaracje zgodności UE, specyfikacje techniczne itp. W trakcie czynności odbiorczych zostaną przeprowadzone testy funkcjonalne i testy odbiorcze, w tym test transmisji, test mocy i poboru prądu. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, protokół pomiaru widma i zasięgu w miejscu instalacji. Negatywny wynik któregokolwiek z przeprowadzonych testów wstrzymuje dalsze czynności odbiorcze. A trzykrotne przedstawienie negatywnego testu przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. g.
6. Wraz z dostawą przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu przez dostarczony System/ urządzenia norm CE, a także certyfikaty bezpieczeństwa oraz dokumenty wymagane przez prawo potwierdzające dopuszczenie przedmiotu Umowy do używania na terenie RP, jak również instrukcje obsługi Systemu/ urządzeń, sporządzone w języku polskim lub angielskim lub inne dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z wymaganiami zawartymi w Umowie, a także dokumenty gwarancyjne dostarczonych urządzeń oraz nośniki na których utrwalono oprogramowanie niezbędne do korzystania z Systemu/ urządzeń oraz klucze licencyjne do oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami na korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego.
7. Za datę wykonania Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
8. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie lecz nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę ponownej gotowości do odbioru, Zamawiający ponownie przeprowadzi czynności odbioru i w zależności od jego wyniku:
a) potwierdzi usunięcie zgłoszonych wad, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, lub
b) odmówi odbioru.
11. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć oraz w przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 lit. b) - Zamawiający ma prawo do: 
a) zlecenia zastępczego usunięcia wady innemu wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszt usunięcia w trybie zastępczym wad nieusuniętych przez Wykonawcę, zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w razie przekroczenia kwot Wykonawcy pozostających w dyspozycji Zamawiającego, dokona on obciążenia Wykonawcy odpowiednią notą księgową na brakującą część kosztów usunięcia wad, albo 
b) odstąpienia od umowy.
12. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dostarczonego Systemu/ urządzeń, w szczególności nie spełnienia parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego, jakości Systemu/ urządzeń, niekompletności Systemu/ urządzeń, nieprawidłowego funkcjonowania Systemu/ urządzeń w trakcie wykonywanych któregokolwiek z testów funkcjonalnych Systemu oraz nie naprawienia tych nieprawidłowości przez Wykonawcę i nie przywrócenia pełnej sprawności i funkcjonalności Systemu/ urządzeń w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 4
Wynagrodzenie i płatności

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie …………… zł netto (słownie: …………………… złotych), plus należny podatek VAT, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy i wydatki Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zostanie zapłacone po należytym wykonaniu umowy, potwierdzonym podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
5. Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy, który zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jest aktualny i na dzień podpisania Umowy znajduje się w wykazie, tzw. "Białej Liście Podatników VAT", o którym mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług. O zmianie rachunku Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 6 powyżej, nie występuje w wykazie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznany za zwłokę w zapłacie. Płatność wynagrodzenia wstrzymanego do zapłaty na podstawie zd. pierwszego niniejszego ustępu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy informacji o numerze rachunku bankowego figurującego na tzw. "Białej Liście Podatników VAT" zweryfikowanej przez Zamawiającego.
8. Strony oświadczają, że będą wystawiać faktury ustrukturyzowane wyłącznie poprzez system KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Za prawidłowo wystawioną fakturę ustrukturyzowaną, zgodną pod względem merytorycznym i formalnym uznaje się fakturę przesłaną do KSeF, która zawiera w szczególności kompletne i poprawne dane identyfikujące Podmiot oraz rolę JST-Odbiorca, w tym numer poprawny NIP Odbiorcy, nazwę, adres oraz numer umowy (należy go umieszczać w polu: ”Warunki transakcji”), zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Faktura ustrukturyzowana, która nie spełnia powyższych wymogów, nie będzie uznawana za prawidłową i nie stanowi podstawy do dokonania zapłaty.
10. W przypadku braku dostępu do KSeF sprzedawca dostarczy fakturę w uzgodnionej formie: PDF wygenerowany w KSeF / e-mail z linkiem do pobrania, przy czym za datę skutecznego doręczenia w takim przypadku będzie uznawana data wysłania do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.
11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania Umowy. Uwierzytelniona kopia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczonej składki stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej co najmniej powinna obejmować swoim zakresem odpowiedzialność za wykonanie usług, dostawę produktów oraz szkody w mieniu, wyrządzone osobom trzecim, a w szczególności Zamawiającemu.
3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie i opłacenie nowego ubezpieczenia nie później niż na 15 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia poprzedniego.
4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 dokumentu potwierdzającego zawarcie i opłacenie ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz zawrzeć taką umowę i kosztami zawarcia umowy obciążyć Wykonawcę.

§ 6
Nadzór nad realizacją postanowień Umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z Wykonawcą i nadzorującymi realizację postanowień Umowy ze strony Zamawiającego jest:
1) ……………..……………. – ……………………….., email: ……………………………… tel. …………….,
2) ……………..……………. – ……………………….., email: ……………………………… tel. …………….,
2. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z Zamawiającym i nadzorującymi realizację
postanowień Umowy ze strony Wykonawcy są:
1) ………………….., email: ………………………., tel. kom. ……………………..
2) ………………….., email: ……………………….., tel. kom. ……………………..
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2, wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 są upoważnione do odbioru przedmiotu Umowy oraz do podpisywania protokołów odbioru usług stanowiących przedmiot Umowy.
5. Powiadomienia związane z bieżącym wykonywaniem przedmiotu Umowy dokonywane będą w formie pisemnej lub dokumentowej (elektronicznie – e-mail), z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, chyba, że co innego wynika wprost z postanowień Umowy. Ustalenia telefoniczne wymagają potwierdzenia w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem, chyba, że co innego wynika wprost z postanowień Umowy.
7. Strony zobowiązują zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu, miejsca siedziby oraz numerów telefonów, adresów e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności  doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 7
Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 10 000 złotych, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;
b) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 6000 złotych za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie wad i usterek;
c) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 10 000 złotych za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie wad i usterek;
d) zwłoki w dostarczeniu urządzenia/komponentu/elementu zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 10 000 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu na dostarczenie urządzenia/komponentu/elementu zastępczego;
e) zwłoki w wymianie urządzenia/komponentu/elementu na nowy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 10 000 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu na dostarczenie nowego urządzenia/komponentu/elementu;
f) odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w całości z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 25 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
g) odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, które przysługiwałoby Wykonawcy z tytułu realizacji części Umowy, objętej oświadczeniem o odstąpieniu.
2. Łączna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z różnych tytułów, nie przekroczy 25 % wartości łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku skorzystania z prawa naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi notę obciążeniową wskazując w niej wysokość kary umownej oraz termin płatności – 7 dni od daty wystawienia noty. W przypadku braku wpłaty kwoty określonej w nocie obciążeniowej, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania potrącenia kary umownej z kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy widniejącą na wystawionej fakturze, bez składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W przypadku braku pokrycia naliczonych kar umownych w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty po potrąceniu kwoty na podstawie noty, o której mowa w ust. 3.
5. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
6. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszym paragrafie. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
7. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w szczególności w przypadku konieczności odwołania prób i spektakli), przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych (odszkodowanie uzupełniające).
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Wykonawcę lub osoby trzecie, w tym Zamawiającego, a powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
9. Jeżeli wystąpi szkoda, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego oraz podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia i zapobieżenia dalszemu zwiększeniu, a następnie we właściwy sposób naprawić ją na koszt własny.  Obowiązek naprawienia szkody na własny koszt nie dotyczy sytuacji, w której likwidacja szkody odbędzie się w ramach posiadanej polisy, lub też szkoda została spowodowana wyłącznie wskutek umyślnego działania lub zaniechania Zamawiającego.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za swoje własne. 

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
1) zwłoki w realizacji umowy przekraczającej 10 dni względem terminu określonego w § 2 ust. 1;
2) gdy dostarczony System nie spełnia wymogów określonych w Umowie, w tym w OPZ;
3) w przypadkach, o którym mowa w § 3 ust. 5, ust. 11 pkt b i/lub ust. 12; 
4) zwłoki w usunięciu wad i usterek lub zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu Urządzeń wolnych od wad i usterek, gdy zwłoka przekracza 10 dni względem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8- 9,
5) osiągnięcia limitu kar umownych określonych w § 7 ust. 2 Umowy, 
2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, będzie mogło być wykonane w terminie do 30 dni od:
a) daty upływu 10 dnia zwłoki w wykonaniu Umowy– dla przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4,
b) daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie odbioru Systemu zgodnie z treścią § 3 ust. 10 lit. b)– dla przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
c) daty upływu 14 dnia zwłoki względem terminów określonych w § 3, wyznaczonych na usunięcie wad i usterek lub dostarczenie Zamawiającemu Urządzeń wolnych od wad i usterek – dla przypadków, o którym mowa w ust. 1 pkt  4,
d) daty wystawienia noty obciążeniowej, powodującej osiągnięcie limitu kar umownych, określonego w § 7 ust. 2 Umowy – dla przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
3. W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie części niewykonanej lub nienależycie wykonanej. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do prawidłowo wykonanej Umowy, które zostanie ustalone przez Zamawiającego. Zamawiający może w takim przypadku żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z częściowego niewykonania lub częściowego nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania postanowień Umowy w zakresie gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania przedmiotu Umowy innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy w niewykonanej części innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace do dnia odstąpienia od Umowy bez naliczania kar umownych i bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.
7. Datą odstąpienia od Umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.
8. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji wykonanych w ramach niniejszej Umowy prac oraz będących w toku na dzień odstąpienia.

§ 9
Gwarancja/rękojmia/serwis i konserwacja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres ………. licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.
3. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Czas naprawy usterki przez Wykonawcę wynosi do 48h od momentu zgłoszenia awarii. Jeżeli ze względów technologicznych usunięcie usterki wymaga dłuższego terminu, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu i uzgodni z Zamawiającym termin usunięcia usterki, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
7. W przypadku niemożliwości naprawy usterki, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na czas naprawy/oczekiwania urządzenie/element/komponent zastępczy, o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia, który zostanie dostarczony w terminie 24h od momentu zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego. 
8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowego wolnego od wad urządzenia/komponentu/elementu o parametrach nie gorszych niż urządzenie/element/komponent dostarczany, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostały co najmniej dwie jego naprawy, a urządzenie/element/komponent nadal jest wadliwy. 
9. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu usterki może zostać dokonane telefonicznie, faksem lub e-mailem. 
10. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
11. Nieusunięcie przez Wykonawcę usterek w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie będzie skutkować utratą praw z gwarancji. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów wykonania zastępczego, o których mowa w niniejszym ustępie oraz ich potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy lub korzystania z niego przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia z powodu naruszenia praw lub dóbr osób trzecich przez Wykonawcę – zwrotu tej kwoty na rzecz Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
13. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z usuwaniem wad przedmiotu niniejszej Umowy.
14. Zawarte w Umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień Umowy oraz stosownych przepisów kodeksu cywilnego.
15. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy poprzez wydłużenie terminu rękojmi do czasu upływu terminu okresu gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z postanowień gwarancyjnych określonych w niniejszym paragrafie. Wybór trybu zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy do Zamawiającego.

§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwane dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę ………… złotych (słownie: ……………. złotych) w formie ……. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku z następujących form:
		1)	pieniądzu na rachunek bankowy ...........
		2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
		3)	gwarancjach bankowych,
		4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,
		5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości.
3. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w jednej z form, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5) Umowy, było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Niezależnie od postanowień § 9, Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie Wykonawcy zwrócone w następujących kwotach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego umowy za należycie wykonaną w tym zakresie.
2) 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zwolnione najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady pod warunkiem wykazania po upływie tego okresu prawidłowego stanu technicznego wykonanego przedmiotu Umowy. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest wskazanie prawidłowych wartości w dzienniku zdarzeń Systemu oraz wykonanie przeglądu końcowego przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego, potwierdzającego prawidłowy stan techniczny Systemu.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie lub gdy Zamawiający wyłączy czasowo całkowitą dostępność obiektu co uniemożliwiłoby prowadzenie prac, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy w wysokości określonej w ust. 1 powyżej. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z niniejszego ustępu Zamawiający ma prawo zrealizować roszczenia z istniejącego zabezpieczenia.

§ 11
RODO
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO, powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy następujące rodzaje danych osobowych:
imię, nazwisko, stanowisko służbowe, wizerunek, nr telefonu, oraz dane dotyczące następujących kategorii osób: pracownicy Zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy usług i robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego, wyłącznie w/w celu realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz prowadzenia i aktualizacji ich rejestru.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO, przetwarzanych w zakresie Umowy i nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.
9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych.
11. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od pozyskania informacji o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy, powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w formie mailowej 
na adres iod@operakameralna.pl .
14. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego umożliwia mu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.
15. Wykonawca po zakończeniu Umowy usuwa wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie Umowy, oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych. 
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 12
POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji chronionych Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności tajemnicy prawnie chronionej, wszelkich danych, wiedzy, informacji dotyczących rozmieszczenia aktywów Zamawiającego, ich wykorzystywania oraz sposobów zabezpieczenia, w tym informacji związanych z rozmieszczeniem urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz stosowanych zabezpieczeń i ochrony, a także informacji, których ujawienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, bez względu na formę ich utrwalenia i sposób przechowywania, okoliczności uzyskania do nich dostępu. Obowiązek zachowania w tajemnicy trwa również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
2. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umów;
2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;
3) podlegają ujawnieniu na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
3. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją Umowy są zobowiązane do przestrzegania uregulowań wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa informacji, w szczególności zawartych w Polityce bezpieczeństwa informacji w Warszawskiej Operze Kameralnej, a także uregulowań wewnętrznych w zakresie zarządzania dostępem i uprawnieniami do pomieszczeń eksploatowanych przez Zamawiającego, w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy. Dokumenty wymienione w niniejszym ustępie, będą udostępniane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki do zachowania 
w poufności informacji chronionych, o których mowa w ust. 1, w szczególności zobowiązany jest do:
1) nieujawniania informacji chronionej pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, wszelkim podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym, którzy nie biorą udziału bezpośrednio w wykonaniu Umowy jak również jakimkolwiek osobom trzecim;
2) podjęcia działań niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, polegających 
w szczególności na udzielaniu stosownych instrukcji dotyczących postępowania 
z informacjami chronionymi pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym oraz zobowiązać w formie pisemnej do zachowania ich w tajemnicy;
3) niekopiowania, nieutrwalania oraz niepowielania w jakikolwiek sposób pozyskanych przez Wykonawcę informacji chronionych w celach innych niż wynikających z niniejszej Umowy;
4) w przypadku, gdy do realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawcy, niezbędna jest zgoda Zamawiającego na powierzenie podwykonawcy przetwarzania informacji, o których mowa w ust.1.;
5) w przypadku podjęcia współpracy z podmiotem powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym lub osobami trzecimi, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach określających zasady współpracy między stronami obowiązek zachowania w poufności informacji chronionych Zamawiającego oraz obowiązek zwrotu materiałów zawierających informację chronioną, na zasadach określonych w ust. 6.
5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub podejrzewanych incydentach związanych z bezpieczeństwem informacji chronionych Zamawiającego;
2) podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych środków, jakie będą możliwe 
i adekwatne, dla zmniejszenia szkodliwych następstw incydentów i współpracy 
z Zamawiającym w tym zakresie;
3) stosowania zaleceń dotyczących poprawy sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przetwarzanych informacji chronionych sformułowanych w wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez Zamawiającego.
6. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informacje chronione, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę zgodnie z aktualną wiedzą w tym zakresie.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w przypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

§ 13
Zmiana umowy

1. Zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i nie mogą naruszać art. 455 Ustawy.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania w następujących sytuacjach:
1)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2)	w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uznaje się również okoliczności związane z trwającym stanem epidemii w zakresie, w jakim uniemożliwiają prawidłową realizację Umowy, w szczególności, gdy w wyniku zmiany przepisów bądź decyzji Zamawiającego obiekt podlegający ochronie będzie wyłączony w całości lub w części z użytkowania bądź udostępniania go widzom.
3. Zmiany dokonywane w Umowie niewymagające wprowadzenia ich w formie aneksu:
1)	zmiana nazw, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
2)	zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
3.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach spornych rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6.  Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) oferta wykonawcy złożona w postępowaniu WOK/4/2026,
3) klauzula informacyjna Zamawiającego,
4) kopia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.


Zamawiający 																							Wykonawca



Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.

Zamawiający
Warszawska Opera Kameralna,
ul. Obrońców 31,
03-933 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Ja/my*niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: …………………………
Kod pocztowy i miejscowość: ……………………………………
Kraj: ……………………………………
REGON: …….………………………………..
NIP: ………………………………….
TEL.: …………………….………………………
adres e-mail:……………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

rodzaj Wykonawcy: Wykonawca jest: mikro, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj (należy wskazać).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI SPEKTAKLI OPEROWYCH, MUSICALI ORAZ KONCERTÓW, W TYM PLENEROWYCH NA POTRZEBY WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ (WOK/4/2026):

1. SKŁADAM/MY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

CENA OFERTY NETTO - …………….……… zł,
PODATEK VAT (…%) - ………………... zł
CENA OFERTY BRUTTO - ………………... zł *

* Podana cena jest ceną ryczałtową obejmującą wszelkie elementy wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczne:
- możliwość rozbudowy systemu transmisji bezprzewodowej do 32 kanałów [TAK/NIE] 

Gwarancja.
Oświadczamy, że udzielimy gwarancji dotyczącej całego przedmiotu zamówienia wraz z serwisem na okres:  ……………. miesięcy.

Wykaz oferowanych urządzeń:

	Nazwa
	Producent
	Model

	1.01 Stacja bazowa
	
	

	1.02 Antena
	
	

	1.03 Bodypack 
	
	

	1.04 Akumulator
	
	

	1.05 Ładowarka
	
	

	1.06 Stacja ładująca
	
	

	1.07 Mikrofon nagłowny
	
	

	1.08 Mikser personalny
	
	

	1.09 Dystrybutor sygnałowy / konwerter
	
	

	1.10 Serwer VST DSP
	
	

	1.11 Wzmacniacz mocy
	
	

	1.12 Zestaw głośnikowy współosiowy
	
	

	1.13 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy frontowy typ 1
	
	

	1.14 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy frontowy typ 2
	
	




2. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

3. OŚWIADCZAM/MY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4. OŚWIADCZAM/MY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.09.2026 r.

5. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

6. OŚWIADCZAM/MY, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w tym przekazałem obowiązek informacyjny wskazany w Załączniku nr 4 lit. C do niniejszego SWZ**.

7. Podwykonawstwo.
OŚWIADCZAM/MY, że zamierzam/my powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

	CZEŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZANA PODWYKONAWCY
	NAZWA PODWYKONAWCY

	
	

	
	



lub
OŚWIADCZAM/MY, że żadna część zamówienia nie zostanie powierzona podwykonawcy.


8. OŚWIADCZAM/MY, że wykonanie zamówienia nie obejmuje produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa.

9. OŚWIADCZAM/MY, że oferta nie obejmuje produkt ICT, których typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, lub usług ICT, lub procesów ICT, określone w tej decyzji.

11. Wraz z ofertą SKŁADAMY/MY następujące oświadczenia i dokumenty:
a. …………….,
b) …………….,
itd.


……………….……………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny 
lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
*niepotrzebne skreślić
**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).


Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający
Warszawska Opera Kameralna,
ul. Obrońców 31,
03-933 Warszawa

Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI SPEKTAKLI OPEROWYCH, MUSICALI ORAZ KONCERTÓW, W TYM PLENEROWYCH NA POTRZEBY WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ (WOK/4/2026) prowadzonego przez Warszawską Operę Kameralną, oświadczam, że:

· nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 
na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514);

· nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 Ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 Ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



……………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty


Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Opera Kameralna ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa.
· w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez administratora można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych; kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Warszawska Opera Kameralna, ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@operakameralna.pl;
· dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z:
· ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.; dalej także jako „pzp”),
· rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415)
· ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.) 
· dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; dane udostępniane są w oparciu o przepis art. 18 oraz 74 pzp; ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, gdy jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust. 5 pzp; odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być też podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub inne porozumienia w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie przekazywania i archiwizacji danych;
· dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
· podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem wzięcia w nim udziału w zależności od przedmiotu zamówienia, administrator może żądać ich podania na podstawie ustawy pzp oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w szczególności aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 ze zm.), 
· dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu;
· w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. w państwach trzecich, z zastrzeżeniem ograniczenia dostępu do danych w szczególnych przypadkach, gdy jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust. 5 pzp; 
· zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: (1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, (2) do sprostowania danych, (3) do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; (4) do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, (5)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – gdy dotyczy, (6) do przenoszenia danych, (7) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), (8) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – gdy dotyczy;
· źródłem pochodzenia danych może być odpowiednio: (1) bezpośrednio osoba, której dane dotyczą, lub (2) Wykonawca; w przypadku, gdy źródłem pochodzenia danych jest Wykonawca, którego dane osobowe bezpośrednio nie dotyczą, administrator informuje, że kategorie odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane, obejmuje  dokumentacja przedłożona przez Wykonawcę na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.


Załącznik nr 5 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI SPEKTAKLI OPEROWYCH, MUSICALI ORAZ KONCERTÓW, W TYM PLENEROWYCH NA POTRZEBY WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu nagłośnienia niezbędnego do realizacji spektakli operowych, musicali oraz koncertów, w tym plenerowych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej z niezbędnym osprzętem, pierwszym montażem oraz pierwszym uruchomieniem i sprawdzeniem działania systemu w lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6 – scena Basen Artystyczny. 
2. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia oraz materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń używanych, regenerowanych ani demonstracyjnych.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia na okres co najmniej 24 miesięcy, nie krótszy niż gwarancja producenta.
4. Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami instrukcje obsługi w języku polskim. W przypadku dokumentacji sporządzonej w innym języku zobowiązany jest dołączyć jej tłumaczenie na język polski.
5. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru złoży dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych urządzeń z wymaganymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi (np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub odnośniki do ogólnodostępnych stron internetowych producenta).
6. Jeżeli do prawidłowego działania urządzeń wymagane będą dodatkowe elementy niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca uwzględni je w ofercie bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w pełni przygotowany do eksploatacji, zainstaluje, dokona pierwszego uruchomienia, konfiguracji oraz instruktażu dla pracowników Zamawiającego.
8. Wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu nagłośnienia, obejmującego:

1. System mikrofonów bezprzewodowych – wymagania ogólne:

1. Przeznaczenie: cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych do zastosowań scenicznych, zapewniający bezprzewodowe przesyłanie sygnałów mikrofonowych z nadajników osobistych do stacji bazowej oraz przekazanie ich w postaci cyfrowej do systemu fonicznego Zamawiającego.
2. Wydajność: jednoczesna i nieprzerwana praca nie mniej niż 16 torów mikrofonowych.
3. Transmisja radiowa: cyfrowa, w paśmie UHF. Nie dopuszcza się rozwiązań wykorzystujących pasmo ISM 2,4 GHz.
4. Zakres częstotliwości: wyłącznie zakresy dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pozwolenia radiowego dla mikrofonów bezprzewodowych, określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 2022 poz. 567 z późn. zm.). Nie dopuszcza się rozwiązań pracujących wyłącznie w zakresach wymagających pozwolenia radiowego.
5. Moc promieniowana: każdy nadający element systemu musi umożliwiać ustawienie mocy promieniowanej nieprzekraczającej wartości dopuszczonej przepisami, o których mowa w pkt 4.
6. Zgodność: urządzenia radiowe spełniające wymagania normy PN-ETSI EN 300 422 lub równoważnej, z deklaracją zgodności UE wg dyrektywy 2014/53/UE (RED) i oznakowaniem CE.
7. Pasmo przenoszenia toru audio: 20 Hz – 20 000 Hz przy odchyłce nie większej niż ±1 dB.
8. Latencja: system udostępnia co najmniej jeden tryb pracy, w którym opóźnienie toru audio od wejścia mikrofonowego nadajnika do cyfrowego wyjścia stacji bazowej nie przekracza 2,0 ms przy jednoczesnej pracy nie mniej niż 16 torów mikrofonowych.
9. Bezpieczeństwo transmisji: szyfrowanie AES 256 na całej drodze transmisji radiowej.
10. Zarządzanie zakłóceniami: ciągły pomiar zakłóceń w wykorzystywanym zakresie pracy, realizowany bez przerywania transmisji audio, z sygnalizacją pogorszenia jakości łącza w oprogramowaniu zarządzającym.
11. Zdalne sterowanie i monitorowanie nadajników: co najmniej wzmocnienie toru mikrofonowego, wyciszenie, parametry jakości łącza radiowego, stan naładowania akumulatora i pozostały czas pracy – dostępne z poziomu oprogramowania zarządzającego, bez konieczności fizycznego dostępu do nadajnika.
12. Sterowanie systemem: oprogramowanie zarządzające dla systemów Windows i macOS oraz interfejs zarządzania dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, obejmujące co najmniej dobór częstotliwości, konfigurację i monitorowanie pracy.
13. Licencje i aktywacja: system dostarczony w stanie umożliwiającym eksploatację na terytorium RP w pełnym wymaganym zakresie funkcjonalnym. Wszelkie licencje, aktywacje lub kody dostępu niezbędne do uruchomienia i eksploatacji systemu Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty, na czas nieokreślony, bez ograniczeń ilościowych w zakresie objętym zamówieniem oraz bez opłat cyklicznych.
14. Aktualizacje: bezpłatne aktualizacje oprogramowania układowego i zarządzającego przez cały okres gwarancji.
15. Jednorodność: elementy z poz. 1.01–1.06 muszą stanowić jeden, wzajemnie kompatybilny system objęty wspólnym oprogramowaniem zarządzającym.
16. Kompletność: dostawa obejmuje wszystkie elementy, przewody przyłączeniowe, akcesoria i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia systemu i osiągnięcia wymaganych parametrów, także jeżeli nie zostały wprost wymienione w poz. 1.01–1.06.
17. Integracja z istniejącym systemem audio Zamawiającego. Zamawiający posiada i eksploatuje sieciowy system audio, w którym transport sygnałów fonicznych realizowany jest w protokole Dante. Oferowany system musi zapewniać bezpośrednią współpracę z tą infrastrukturą, tj. łącznie:
a) dwukierunkową wymianę nie mniej niż 16 kanałów audio z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami, bez stosowania konwerterów protokołu, bram protokołowych ani jakichkolwiek urządzeń pośredniczących,
b) automatyczne wykrywanie urządzenia w istniejącej sieci Zamawiającego oraz zestawianie i zmianę połączeń z poziomu oprogramowania, którym Zamawiający zarządza obecnie tą siecią,
c) synchronizację zegara ze wspólnym źródłem zegara istniejącej sieci audio Zamawiającego,
d) pracę redundantną w dwóch niezależnych torach sieciowych.
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wymagających rozbudowy, modyfikacji lub wymiany istniejącej infrastruktury sieciowej po stronie Zamawiającego, ani rozwiązań, w których wymiana sygnałów wymaga dodatkowych licencji nabywanych przez Zamawiającego. Spełnienie wymagania Wykonawca potwierdzi testem transmisji z urządzeniami Zamawiającego przy odbiorze.
Spis urządzeń posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego, wchodzących w skład istniejącej sieci audio (producent, model, liczba kanałów, punkty przyłączeniowe, źródło zegara), stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.
18. Dokumentacja: instrukcje obsługi (PL), karty katalogowe, deklaracje zgodności UE, dokumentacja powykonawcza, protokół pomiaru widma i zasięgu w miejscu instalacji.
19. Instalacja i szkolenie: montaż, konfiguracja i uruchomienie po stronie Wykonawcy; szkolenie dla nie mniej niż czterech osób w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin.
20. Gwarancja i serwis: nie krótsza niż 24 miesięcy; czas naprawy usterki 48 godzin od momentu zgłoszenia, czas usunięcia usterki nie dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia.
21. Odbiór: test funkcjonalny potwierdzający jednoczesną pracę 16 torów mikrofonowych w obszarze użytkowania, bez zaników i przerw transmisji, przez czas nie krótszy niż 60 minut.

1.01 Stacja bazowa – 1 szt. – wymagania:

1. Centralne urządzenie cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych, przeznaczone do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1U.
2. Jednoczesna obsługa nie mniej niż 16 torów mikrofonowych, z możliwością rozbudowy do większej ilości torów bez wymiany urządzenia.
3. Nie mniej niż 16 kanałów wyjściowych audio na cyfrowych interfejsach, wybierane indywidualnie.
4. Praca w zakresach częstotliwości dopuszczonych do używania na terytorium RP bez pozwolenia radiowego dla mikrofonów bezprzewodowych – zgodnie z poz. 1 pkt 4.
5. Automatyczne skanowanie widma i dobór wolnych częstotliwości pracy dla wszystkich torów, z poziomu urządzenia lub oprogramowania zarządzającego.
6. Nie mniej niż 4 porty przyłączeniowe anten. Przyłączenie anteny nie może wymagać stosowania zewnętrznych sumatorów, rozgałęźników ani wzmacniaczy antenowych, ani odrębnego zasilania po stronie anteny. Długość toru przyłączeniowego anteny nie mniejsza niż 100 m.
7. Współpraca z nie mniej niż 4 antenami jednocześnie, z możliwością pracy wielostrefowej.
8. Redundantny sieciowy interfejs audio: 2 × RJ45 (podstawowy i zapasowy), 1 Gbit/s, nie mniej niż 16 kanałów wyjściowych, zgodny z normą AES67 lub równoważną, zapewniający bezpośrednią wymianę sygnałów audio z istniejącą siecią audio Zamawiającego na warunkach określonych w poz. 1 pkt 17 – bez konwerterów protokołu i bez urządzeń pośredniczących.
9. Nie mniej niż 2 gniazda rozszerzeń umożliwiające instalację redundantnego interfejsu MADI zgodnego z AES10 lub równoważną (karty rozszerzeń nie są objęte zamówieniem – wymagana jest gotowość sprzętowa).
10. Częstotliwości próbkowania 48 kHz oraz 96 kHz, z indywidualnymi konwerterami częstotliwości próbkowania dla każdego interfejsu audio.
11. Wejście i wyjście zegara synchronizacji: złącza BNC, impedancja 75 Ω, częstotliwości 48 kHz i 96 kHz.
12. Wspólny zegar synchronizacji dla wszystkich sygnałów audio przesyłanych drogą radiową.
13. Pasmo przenoszenia toru audio 20 Hz – 20 000 Hz (±1 dB).
14. Szyfrowanie transmisji AES 256.
15. Regulacja mocy promieniowanej z możliwością ustawienia wartości nieprzekraczającej wartości dopuszczonej przepisami, o których mowa w poz. 1 pkt 4.
16. Nie mniej niż 4 tryby transmisji toru mikrofonowego, w tym co najmniej jeden tryb z kodowaniem liniowym PCM oraz co najmniej jeden tryb o opóźnieniu toru nieprzekraczającym 2,0 ms przy 16 torach mikrofonowych; zmiana trybu indywidualnie dla każdego kanału, bez ponownego uruchamiania urządzenia.
17. Interfejs sterowania: Ethernet 1 Gbit/s, złącze RJ45, pełne zdalne sterowanie i monitorowanie z zabezpieczeniem komunikacji.
18. Wyjście odsłuchowe kontrolne na panelu przednim: gniazdo TRS 6,3 mm, moc nie mniejsza niż 2 × 50 mW RMS przy 32 Ω, z wyborem źródła sygnału i regulacją głośności.
19. Wyświetlacz na panelu przednim oraz elementy nawigacyjne umożliwiające odczyt stanu pracy i podstawową konfigurację bez użycia komputera.
20. Obudowa metalowa.
21. Zasilanie: dwa wewnętrzne zasilacze sieciowe pracujące w układzie redundantnym, 100–240 V AC, 50/60 Hz; złącza zasilania 3-pinowe, klasa ochronności I zgodnie z IEC/EN 60320-1 lub równoważną. Utrata jednego źródła zasilania nie może powodować przerwy w pracy systemu.
22. Zakres temperatur pracy nie węższy niż −10 °C do +50 °C; wilgotność względna 25–95 % bez kondensacji.
23. Możliwość rozbudowy o kolejną stację bazową poprzez sprzętowy port kaskadowy. Zamawiający nie wymaga aktywnej funkcjonalności kaskadowania na dzień odbioru.
24. Pobór mocy oraz głębokość obudowy – Wykonawca poda w ofercie (parametry niezbędne do bilansu mocy i doboru skrzyni z poz. 1.18).
25. Zakres dostawy: stacja bazowa, przewody zasilające z wtykami stosowanymi w RP w liczbie odpowiadającej liczbie zasilaczy, elementy montażu rack 19”, instrukcja, deklaracja zgodności UE.
26. Dostarczenie w stanie aktywowanym, umożliwiającym pracę w zakresach częstotliwości dopuszczonych w RP, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat aktywacyjnych lub licencyjnych – jednorazowych ani cyklicznych.

1.02 Antena – 2 kpl. – wymagania:

1. Antena kierunkowa współpracująca ze stacją bazową, zapewniająca odbiór sygnałów mikrofonowych z nadajników osobistych oraz wymianę danych sterowania i monitorowania z nadajnikami.
2. Zakres częstotliwości pracy zgodny ze stacją bazową, obejmujący zakresy dopuszczone do używania na terytorium RP bez pozwolenia radiowego – zgodnie z poz. 1 pkt 4.
3. Przyłączenie do stacji bazowej jednym torem kablowym, bez konieczności stosowania zewnętrznych sumatorów, rozgałęźników antenowych i wzmacniaczy antenowych.
4. Długość toru przyłączeniowego nie mniejsza niż 100 m, bez pogorszenia parametrów transmisji.
5. Zasilanie anteny realizowane z portu przyłączeniowego stacji bazowej, tym samym torem kablowym. Nie dopuszcza się rozwiązań wymagających odrębnego zasilacza lokalnego przy antenie ani odrębnego przewodu zasilającego.
6. Pobór mocy anteny nie większy niż 6,5 W.
7. Ciągły pomiar zakłóceń w wykorzystywanym zakresie pracy, realizowany bez przerywania transmisji audio.
8. Możliwość wykorzystania anteny jako urządzenia skanującego widmo w pełnym zakresie pracy systemu.
9. Regulowana moc promieniowana toru danych, z możliwością ustawienia wartości nieprzekraczającej wartości dopuszczonej przepisami, o których mowa w poz. 1 pkt 4.
10. Szerokość charakterystyki promieniowania nie mniejsza niż 60° w płaszczyźnie pionowej i nie mniejsza niż 100° w płaszczyźnie poziomej.
11. Zysk energetyczny nie mniejszy niż 5 dB.
12. Stosunek promieniowania przód/tył nie mniejszy niż 15 dB.
13. Stopień ochrony obudowy nie niższy niż IP54.
14. Gwint montażowy 3/8” wraz z adapterem 3/8”–5/8”.
15. Zakres temperatur pracy nie węższy niż −10 °C do +60 °C; wilgotność względna 25–95 % bez kondensacji.
16. Masa i wymiary – Wykonawca poda w ofercie.
17. Zakres dostawy: antena, komplet przewodów przyłączeniowych o długości dobranej do miejsca montażu, instrukcja, deklaracja zgodności UE.

1.03 Bodypack (nadajnik osobisty) – 16 szt. – wymagania:

1. Nadajnik noszony przy ciele, przeznaczony do bezprzewodowego przesyłania sygnału z mikrofonu nagłownego lub krawatowego do stacji bazowej.
2. Zakres pracy obejmujący zakresy dopuszczone do używania na terytorium RP bez pozwolenia radiowego – zgodnie z poz. 1 pkt 4. Nie dopuszcza się urządzeń pracujących wyłącznie w zakresach wymagających pozwolenia radiowego.
3. Regulowana moc promieniowana, nieprzekraczająca wartości dopuszczonej przepisami, o których mowa w poz. 1 pkt 4.
4. Pasmo przenoszenia toru audio 20 Hz – 20 000 Hz (±1 dB).
5. Szyfrowanie transmisji AES 256.
6. Regulacja wzmocnienia toru mikrofonowego w zakresie nie węższym niż od −6 dB do +42 dB, z krokiem nie większym niż 1 dB.
7. Filtr górnoprzepustowy z możliwością wyłączenia oraz wyboru nie mniej niż 4 wartości częstotliwości granicznej w zakresie 30–120 Hz.
8. Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż 7 Vpp przy 1 kHz dla poziomu mikrofonowego i nie mniejszy niż 9 Vpp przy 1 kHz dla poziomu liniowego.
9. Wejście mikrofonowe/liniowe na złączu wielostykowym z blokadą mechaniczną. Wykonawca dostarczy adaptery zapewniające współpracę z mikrofonami nagłownymi z poz. 1.07 – bez konieczności modyfikacji mikrofonów.
10. Wskaźnik poziomu sygnału o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 segmentów oraz dioda sygnalizacji stanu pracy.
11. Trwałe oznaczenie identyfikacyjne nadajnika (nazwa kanału) czytelne również przy wyłączonym zasilaniu i po wyjęciu akumulatora – wyświetlacz utrzymujący treść lub równoważne rozwiązanie identyfikacyjne.
12. Pełne zdalne sterowanie i monitorowanie z poziomu oprogramowania zarządzającego, obejmujące co najmniej: wzmocnienie toru mikrofonowego, wyciszenie, parametry jakości łącza radiowego, stan naładowania akumulatora i pozostały czas pracy.
13. Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień przez użytkownika (blokada elementów sterujących).
14. Automatyczny tryb oszczędzania energii uruchamiany po utracie łączności z systemem.
15. Zasilanie dedykowanym, wymiennym przez użytkownika akumulatorem litowo-jonowym zgodnym z poz. 1.04.
16. Czas pracy na jednym w pełni naładowanym akumulatorze, przy pracy ciągłej z torem mikrofonowym: nie krótszy niż 6 godzin. Wykonawca poda deklarowany czas pracy oraz warunki pomiaru (tryb transmisji, ustawiona moc promieniowana, temperatura otoczenia).
17. Antena nadajnika wymienna przez użytkownika.
18. Obudowa metalowa.
19. Zakres temperatur pracy nie węższy niż −10 °C do +50 °C; wilgotność względna 25–95 % bez kondensacji.
20. Wymiary bez anteny nie większe niż 90 × 70 × 25 mm; masa z akumulatorem nie większa niż 200 g.
21. Zakres dostawy każdego egzemplarza: antena, klips do paska, osłona złącza wejściowego, pokrowiec ochronny, instrukcja, deklaracja zgodności UE.

1.04 Akumulator – 20 szt. – wymagania:

1. Akumulator litowo-jonowy, dedykowany do nadajników z poz. 1.03, wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi.
2. Napięcie znamionowe 3,8 V.
3. Pojemność znamionowa nie mniejsza niż 1720 mAh.
4. Pojemność musi zapewniać czas pracy nadajnika wymagany w poz. 1.03 pkt 16.
5. Napięcie ładowania nie większe niż 4,35 V.
6. Czas pełnego ładowania nie dłuższy niż 3,5 h w temperaturze pokojowej.
7. Brak efektu pamięciowego – możliwość doładowywania w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego rozładowania.
8. Zakres temperatur: ładowanie od 0 °C do +55 °C; rozładowanie od −10 °C do +55 °C; przechowywanie od −10 °C do +45 °C.
9. Wilgotność względna przy ładowaniu i rozładowaniu 25–95 % bez kondensacji.
10. Wymiary nie większe niż 55 × 32 × 17 mm; masa nie większa niż 40 g.
11. Możliwość ładowania w stacji ładującej z poz. 1.06 wyposażonej w moduły z poz. 1.05 oraz odczytu stanu naładowania z poziomu oprogramowania zarządzającego systemem.
12. Akumulator musi zapewniać pełną funkcjonalność nadajnika, w tym wskazanie pozostałego czasu pracy.
13. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi transportu ogniw litowo-jonowych – Wykonawca dostarczy kartę charakterystyki lub deklarację UN 38.3.

1.05 Ładowarka – moduł ładujący – 8 szt. – wymagania:

1. Wymienny moduł ładujący przeznaczony do zabudowy w stacji ładującej z poz. 1.06.
2. Pojemność modułu: 2 akumulatory zgodne z poz. 1.04.
3. Wymiana modułu w stacji ładującej możliwa przez użytkownika, bez ingerencji serwisowej.
4. Sygnalizacja stanu ładowania odrębnie dla każdego gniazda.
5. Czas ładowania akumulatora z poz. 1.04 w temperaturze 20 °C: do 80 % pojemności nie dłużej niż 1 h 45 min, do pełnego naładowania nie dłużej niż 3 h 30 min.
6. Wymiary nie większe niż 44 × 99 × 182 mm; masa nie większa niż 200 g.
7. Moduł zasilany wyłącznie ze stacji ładującej – nie dopuszcza się modułów wymagających odrębnego zasilacza.
8. Łączna liczba modułów w dostawie musi zapewniać jednoczesne ładowanie nie mniej niż 16 akumulatorów.

1.06 Stacja ładująca – 2 szt. – wymagania:

1. Stacja ładująca do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1U.
2. Budowa modułowa – nie mniej niż 4 gniazda na wymienne moduły ładujące zgodne z poz. 1.05.
3. Pojemność po wyposażeniu w komplet modułów: nie mniej niż 8 akumulatorów zgodnych z poz. 1.04.
4. Wielobarwna sygnalizacja stanu ładowania dla każdego gniazda.
5. Zakres temperatur ładowania od 0 °C do +50 °C.
6. Interfejs sieciowy: ekranowane złącze RJ45, standard IEEE 802.3 10/100 Mbit/s, umożliwiający zdalny odczyt stanu ładowania akumulatorów.
7. Zasilanie: zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie, 100–240 V AC, 50/60 Hz; złącze zasilania 3-pinowe, klasa ochronności I zgodnie z IEC/EN 60320-1 lub równoważną. Nie dopuszcza się rozwiązań wymagających zewnętrznego zasilacza.
8. Maksymalny pobór mocy nie większy niż 85 W.
9. Wymiary: szerokość 19”, wysokość nie większa niż 1U; masa nie większa niż 6 kg.
10. Zakres dostawy każdego egzemplarza: stacja ładująca, przewód zasilający z wtykiem stosowanym w RP, zaślepki nieużywanych gniazd modułów, elementy montażu rack 19”, instrukcja, deklaracja zgodności UE.
11. Łączna liczba stacji i modułów musi zapewniać jednoczesne ładowanie nie mniej niż 16 akumulatorów.

1.07 Mikrofon nagłowny – 16 szt. – wymagania:

1. Przetwornik pojemnościowy, miniaturowy, w wykonaniu nagłownym
2. Charakterystyka kierunkowa: dookólna
3. Modułowa budowa – wymienny wysięgnik, wymienne siatki ochronne kapsuły oraz wymienne zakończenie przewodu; wymiana możliwa przez użytkownika, bez ingerencji serwisowej
4. Elastyczny, formowalny wysięgnik umożliwiający ustawienie kapsuły względem ust użytkownika i utrzymanie ustawionego położenia
5. Możliwość pracy w wariancie zaczepu na jedno ucho oraz na oba uszy
6. Zakres częstotliwości: 20 – 20 000 Hz
7. Czułość: 6 mV/Pa; −44 dB re. 1 V/Pa, tolerancja nie większa niż ±3 dB
8. Ekwiwalentny poziom szumów własnych ważony charakterystyką A: nie większy niż 26 dB(A) re. 20 µPa
9. Zniekształcenia harmoniczne THD poniżej 1 % przy poziomie ciśnienia akustycznego nie mniejszym niż 134 dB SPL (RMS)
10. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (peak, przy THD 10 %): nie mniejszy niż 144 dB SPL
11. Zakres dynamiki: nie mniejszy niż 110 dB
12. Stopień ochrony kapsuły nie niższy niż IP58
13. Wymienne siatki ochronne kapsuły umożliwiające korektę charakterystyki częstotliwościowej – co najmniej wariant liniowy oraz wariant z podbiciem tonów wysokich
14. Zakończenie przewodu w standardzie złącza wejściowego nadajnika osobistego z poz. 1.03 albo dostarczenie wraz z adapterem zapewniającym pełną współpracę z tym nadajnikiem, bez konieczności modyfikacji mikrofonu
15. Kolor przewodu i elementów nagłownych dobrany do zastosowań scenicznych; Zamawiający wskaże kolor spośród oferowanych przez producenta na etapie realizacji umowy
16. Zakres dostawy każdego egzemplarza: mikrofon nagłowny, komplet wymiennych siatek kapsuły, osłona przeciwwietrzna, etui, instrukcja;

1.08 Mikser personalny – 9 szt. – wymagania:

1. Mikser osobisty do indywidualnego ustawiania odsłuchu artystów na scenie
2. Urządzenie tego samego producenta co jednostka centralna – dystrybutor sygnałowy z poz. 1.09, zapewniające pełną współpracę z tą jednostką oraz z cyfrowymi konsoletami fonicznymi tego producenta
3. Liczba obsługiwanych sygnałów wejściowych nie mniej niż 40
4. Wbudowany mikrofon nasłuchu sceny
5. Wbudowany ekran wyświetlający co najmniej: nazwę kanału, poziom sygnału, panoramę
6. Urządzenie wyposażone co najmniej w:
  a) potencjometr sumy poziomu sygnału,
  b) 16 przycisków wyboru kanału,
  c) przycisk przyporządkowania grupy solo,
  d) przycisk przyporządkowania grupy mute,
  e) gniazdo słuchawkowe,
  f) gniazdo mono out,
  g) wejście AUX Input
7. Zasilanie w technologii PoE lub PoE+ albo z zewnętrznego zasilacza
8. Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20 Hz – 20 kHz (+0 / −1 dB)
9. Możliwość montażu na statywie
10. Wymiary nie większe niż 250 × 160 × 70 mm;

1.09 Dystrybutor sygnałowy / konwerter – 1 szt. – wymagania:

1. Jednostka centralna, hub, dedykowany do osobistych mikserów, kompatybilny (tego samego producenta co miksery personalne), współpracujący z konsoletami fonicznymi 
2. Co najmniej 10 portów umożliwiających podłączenie mikserów osobistych 
3. Porty do podłączenia mikserów osobistych na złączach RJ45 w metalowej obudowie wyposażone w zasilacnie PoE, 
4. Możliwość podłączenia jednostki do różnych typów cyfrowych konsolet fonicznych tego samego producenta 
5. Urządzenie wyposażone w karte Dane (nie mniej niż 64 kanały wejściowe oraz wyjściowe)
6. Metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie rack 
7. Wysokość nie większa niż 2U 
8. Waga nie większa niż 5 kg

1.10 Serwer VST DSP – 1 szt. – wymagania:

1. Procesor audio DSP / host pluginów VST3 do zastosowań live, przeznaczony do pracy w sieci Dante 
2. Obsługa pluginów :Możliwość uruchamiania wtyczek VST3 różnych producentów 
3. Interfejs audio :Dante PCIe 
4. Liczba kanałów Dante: min. 128 kanałów audio, 24-bit 
5. Procesor: posiadający minimum 20 rdzeni fizycznych (w tym min. 8 rdzeni wydajnościowych) oraz min. 28 wątków, który w oficjalnych, publicznie dostępnych testach SPECrate2017_int_base osiąga wynik nie mniejszy niż 165 punktów 
6. Pamięć RAM :Minimum 32 GB
7. Dysk systemowy: SSD minimum 512 GB 
8. System operacyjny: 64-bitowy system operacyjny klasy biznesowej o przedłużonym cyklu wsparcia technicznego (Long-Term Servicing), zapewniający co najmniej 10-letni okres wsparcia producenta w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa, pozbawiony domyślnie preinstalowanych aplikacji rozrywkowych i sklepów z grami, z możliwością pełnej blokady aktualizacji funkcjonalnych na rzecz stabilności środowiska pracy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o analogicznych parametrach stabilności i wsparcia.
9. Wyświetlacze: Obsługa minimum 3 monitorów jednocześnie 
10. Porty Dante :Minimum 2 × RJ45 (Primary i Secondary) 
11. Zasilanie: Redundantny zasilacz 
12. Montaż: Obudowa Rack 19", wysokość maks. 2U 
13. Pobór mocy: Maksymalnie 160 W 
14. Masa: Nie większa niż 10 kg;

1.11 Wzmacniacz mocy – 2 szt. – wymagania:

1. Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU 
2. Co najmniej cztery wejścia z czego najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) zrealizowane za pomocą złącz XLR 
3. Wbudowany lub zewnętrzny interfejs protokołu cyfrowej transmisji danych fonicznych AVB lub DANTE w ilości co najmniej  4 kanałów fonicznych dla każdego wzmacniacza i co najmniej 8 kanałów w strumieniu 
4. Możliwość przetwarzania A/C  z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 128dB 
5. Procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz 
6. Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 32 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą 
7. Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR 
8. Możliwość kompensacji tłumienia powietrza 
9. Latencja systemu nie większa niż 4 ms. 
10. Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych 
11. Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych umożliwiająca osiągnięcie założonych poziomów ciśnienia akustycznego 
12. Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników 
13. Układ monitorujący impedancję obciążenia 
14. Konfigurowalna matryca czterech wejść i czterech wyjść 
15. Wzmacniacz posiadający fabryczne (dedykowane przez producenta zestawów) presety do zestawów głośnikowych L-Acoustics ARCS-WIDE, SB18m, 5XT, X8, będących na wyposażeniu Zamawiającego 
16. Wspólna platforma programowa do zarządzania kompatybilna z oferowanymi wzmacniaczami oraz posiadanymi przez Zamawiającego wzmacniaczami L-Acoustics LA4X
 17. Maksymalny poziom analogowego sygnału wejściowego nie mniejszy niż +21 dBu 
18. Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/- 0,25 dB) 
19. Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 i 8 [Ω] każdy 
20. Zniekształcenia THD+N nie większe niż 0,05 %  
21. Co najmniej 4 złącza głośnikowe  
22. Zasilacz impulsowy z poprawą współczynnika mocy 
23. Wtyk zasilający typu PowerCON 
24. Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC 
25. Obudowa rack 19” 
26. Wyposażony w wyświetlacz LCD na panelu przednim 
27. Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury  
28. Wysokość nie większa niż 2U

1.12 Zestaw głośnikowy współosiowy – 2 szt. – wymagania:

1. Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 65 Hz – 20 kHz (-10dB) 
2. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 110 dB SPL (peak, mierzony w polu swobodnym szumem różowym, crest factor=4) 
3. Kąt propagacji nie mniejszy niż 110˚ (symetria osiowa) 
4. Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1,4” 
5. Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 4”
6. Impedancja nominalna nie mniejsza niż 16 Ohm  
7. Urządzenie głośnikowe znajdujące się na liście presetów wzmacniaczy L-Acoustics LA4X będących na wyposażeniu Zamawiającego 
8. Posiada złącza głośnikowe 4 pinowe terminal block 
9. Szerokość zestawu nie większa niż 120 mm 
10. Wysokość zestawu nie większa niż 120 mm 
11. Możliwość wyboru koloru z palety RAL w zależności od aranżacji architektonicznej 
12. Waga nie większa niż 1kg

1.13 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy frontowy typ 1 – 4 szt. – wymagania:

1. Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB),
2. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 140 dB SPL (peak, mierzony w polu swobodnym szumem różowym, crest factor=4),
3. Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej z możliwością regulacji, w zakresie co najmniej 70°-110°, przy montażu w układzie horyzontalnym
a) asymetrycznie 90˚ (±5˚)
b) symetrycznie 70˚ (±5˚)
c) symetrycznie 110˚(±5˚)
4. Kierunkowość w płaszczyźnie pionowej nie mniejsza niż 7,5° i nie większa niż 12,5˚ przy montażu w układzie horyzontalnym
5. Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 10”,
6. Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 2,5”,
7. Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm,
8. Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego,
9. Urządzenie głośnikowe znajdujące się na liście presetów wzmacniaczy L-Acoustics LA4X będących na wyposażeniu Zamawiającego
10. 4-pinowe złącze  głośnikowe,
11. Wymiary nie większe niż 355 x 590 x 370 mm ( wysokość x szerokość x głębokość),
12. Przystosowane do montażu w układzie horyzontalnym i wertykalnym za pośrednictwem dodatkowych fabrycznych ram montażowych
13. Wyposażony w zintegrowane z obudową elementy łączące moduły głośnikowe
14. Waga nie większa niż 23 kg.

1.14 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy frontowy typ 2 – 4 szt. - wymagania:

1. Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB) 
2. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 137 dB SPL (peak, mierzony w polu swobodnym szumem różowym, crest factor=4) 
3. Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej z możliwością regulacji, w zakresie co najmniej 70°-110°, przy montażu w układzie horyzontalnym, a) asymetrycznie 90˚ (±5˚) b) symetrycznie 70˚ (±5˚) c) symetrycznie 110˚(±5˚) 
4. Kierunkowość w płaszczyźnie pionowej nie mniejsza niż 27,5° i nie większa niż 32,5˚ przy montażu w układzie horyzontalnym 
5. Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 10” 
6. Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 2,5”, 
7. Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, 
8. Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego, 
9. Urządzenie głośnikowe znajdujące się na liście presetów wzmacniaczy L-Acoustics LA4X będących na wyposażeniu Zamawiającego 
10. 4-pinowe złącze  głośnikowe, - Wymiary nie większe niż 355 x 590 x 370 mm ( wysokość x szerokość x głębokość), 
11. Przystosowane do montażu w układzie horyzontalnym i wertykalnym za pośrednictwem dodatkowych fabrycznych ram montażowych 
12. Wyposażony w zintegrowane z obudową elementy łączące moduły głośnikowe 
13. Waga nie większa niż 21 kg.

1.15 Rama montażowa do zestawów głośnikowych szerokopasmowych frontowych – 2 szt. – wymagania:

1. Rama kompatybilna z zastosowanymi zestawami głośnikowymi szerokopasmowymi fronotwymi

1.16 Uchwyt montażowy typu "clamp" – 2 szt. – wymagania:

1. Uchwyt kompatybilny z zastosowanną ramą montażową, 
2. Możliwość regulacji kąta w pł. horyzontalnej, 
3. Udźwig nie mniejszy niż 250 kg.

1.17 Uchwyt montażowy typu "U" do zestawu głośnikowego współosiowego – 2 szt. – wymagania: 

1. uchwyt kompatybilny z zastosowanym zestawem głośnikowym współosiowym

1.18 Skrzynia transportowa do zestawu mikrofonów bezprzewodowych – 1 szt. – wymagania: 

1. Skrzynia transportowa typu rack 19”, przeznaczona do transportu, przechowywania i eksploatacji kompletnego systemu z poz. 1.01–1.06.
2. Pojemność: w skrzyni muszą mieścić się wszystkie elementy systemu z poz. 1.01–1.06 wraz z okablowaniem przyłączeniowym i akcesoriami.
3. Szyna montażowa 19” o pojemności użytkowej nie mniejszej niż suma wysokości urządzeń przeznaczonych do montażu w szynie (poz. 1.01 i poz. 1.06 – łącznie nie mniej niż 3U), powiększonej o przestrzeń niezbędną do zabudowy szuflad, o których mowa w pkt 4.
4. Urządzenia i elementy niemontowane w szynie 19” – w szczególności nadajniki osobiste, akumulatory, anteny i akcesoria – muszą być przechowywane w dedykowanej szufladzie rackowej wyposażonej w perforację zapewniającą przepływ powietrza. Szuflada wyposażona w wydzielone przegrody lub wkład zabezpieczający, uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie elementów podczas transportu. Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednej szuflady, jeżeli jest to niezbędne do pomieszczenia wszystkich elementów.
5. Klapa przednia oraz klapa tylna – zdejmowane lub uchylne, umożliwiające jednoczesny dostęp do przednich i tylnych paneli zabudowanych urządzeń bez ich demontażu.
6. Nie mniej niż 4 koła transportowe, w tym nie mniej niż 2 wyposażone w blokadę (hamulec).
7. Nie mniej niż 2 uchwyty transportowe na każdej ze ścian bocznych skrzyni.
8. Konstrukcja zapewniająca ochronę urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu: obudowa na profilu z narożnikami wzmocnionymi, zamki zatrzaskowe zabezpieczające klapy w położeniu zamkniętym.
9. Możliwość eksploatacji systemu bez wyjmowania urządzeń zabudowanych w szynie 19”.
10. Wymiary zewnętrzne i masa własna – Wykonawca poda w ofercie.
11. Wykonawca dokona zabudowy urządzeń w skrzyni oraz przekaże ją Zamawiającemu w stanie gotowym do pracy.


Załącznik nr 1 do OPZ - Lista sprzętu AUDIO (Basen Artystyczny), którą dysponuję na chwilę obecną Zamawiający.

Konsolety:
- Allen&Heath dLive C3500 - 1 szt.
- Allen&Heath dLive CDM64 Mixrack - 1 szt.
- Allen&Heath DX168 - 1 szt.
- Midas M32R Live - 1 szt.
- Midas DL32 - 1 szt.
- Midas DL16	 - 1 szt.
- Skrętka Cat6e - 2 szt.

System nagłośnieniowy:
- L'Acoustics ARCS Wide - 4 szt.
- L'Acoustics SB18M - 4 szt.
- L'Acoustics X8 - 6 szt.
- L'Acoustics 5XT - 4 szt.
- L'Acoustics LA4X - 3 szt.

System monitorowy:
- L'Acoustics X8 - 6 szt.
- Electro-Voice EKX-12P - 6 szt.
- Sennheiser IEM G4 - 4 szt.

Mikrofony bezprzewodowe:
- Sennheiser EW 500 G3 receiver + bodypack SK 500 transmitter - 8 szt.
- Sennheiser EW G4 receiver + bodypack SK 500 transmitter - 12 szt.
- mikrofon nagłowny Sennheiser ME 3-II	 - 8 szt.
- mikrofon bezprzewodowy Sennheiser EW500 G3 – e935 - 2 szt.
- system bezprzewodowy Sennheiser G4 z kapsułą Neumann KK205 - 4 szt.
- mikrofon nagłowny Sennheiser HSP 4 - 12 szt.
- mikrofon nauszny DPA 4188 - 13 szt.

Mikrofony i DI-Boxy:
- mikrofon Schoeps CMC6/MK5 + statyw + podstawa - 5 szt.
- mikrofon Neumann KM184 - 10 szt.
- mikrofon Sontronics STC-1 - 10 szt.
- mikrofon AKG C414 XLII - 2 szt.
- mikrofon Audio-technica ATM 350U - 10 szt.
- mikrofon DPA 4099 Core - 10 szt.
- mikrofon DPA 4061 - 6 szt.
- mikrofon Shure SM57 - 7 szt.
- mikrofon Sennheiser e604 - 4 szt.
- mikrofon Audix D6 - 1 szt.
- mikrofon Shure SM94	- 2 szt.
- di-box Klark Teknik DN100 - 4 szt.
- di-box Klark Teknik DN200 - 4 szt.

Statywy i kable:
- statyw mikrofonowy wysoki	 - 28 szt.
- statyw mikrofonowy średni - 16 szt.
- statyw mikrofonowy mały - 6 szt.
- xlr 3m - 20 szt.
- xlr 5m - 40 szt.
- xlr 10m - 30 szt.
- xlr 20m - 4 szt.
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