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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
I Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do obserwacji telemetrycznej tj. 30 szt. obroży telemetrycznych wraz z abonamentem wyposażonych w system nadawczy, które pozwolą na monitorowanie położenia niedźwiedzi oraz 6 szt. anten z odbiornikami.
1. Na przedmiot zamówienia składają się:
1) Obroże telemetryczne dla niedźwiedzi wraz z abonamentem, w tym:
a) 26 obroży telemetrycznych w wersji standardowej;
b) 4 obroże telemetryczne wyposażone dodatkowo w moduł bodźca akustycznego i elektrycznego.
2) Zestawy do naziemnej lokalizacji VHF, w tym:
a) 4 odbiorniki
b) 4 ręczne anteny kierunkowe;
c) 2 anteny dachowe samochodowe.

2. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
3. Oferowany sprzęt musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4. Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pochodzić z legalnego źródła oraz musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia sprzętu.
6. [bookmark: _Hlk193965203]Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 ma zostać dostarczony do Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (pok. 611, VI piętro), 38-400 Krosno.  
II Wymagane parametry techniczne sprzętu:
1. Obroża telemetryczna dla niedźwiedzi wraz z abonamentem.
1) Masa kompletnej obroży nie może przekraczać 1000 g.
2) Obudowa modułu telemetrycznego musi być odporna na deszcz, okresowe zanurzenie, błoto, pył, uderzenia i intensywne użytkowanie w warunkach terenowych.
3) Pas obroży musi być wykonany z materiału odpornego na rozciąganie, przetarcie, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, posiadać gładkie lub zaokrąglone krawędzie oraz być dostosowany do długotrwałego stosowania u niedźwiedzi z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.
4) Zakres temperatur pracy obroży nie może być węższy niż od –20°C do +50°C.
5) Obroża musi być wyposażona w mechanizm zdalnego odpięcia (drop off), umożliwiający zdalne uruchomienie odpięcia.
6) Obroża będzie wyposażona we wbudowaną ładowarkę solarną o wysokiej wydajności wspierająca zasilanie z głównych ogniw.
7) Wykonawca zagwarantuje żywotność baterii bez ładowania solarnego w zakresie minimum 4 lat przy maksymalnie 24 pozycjach GPS i 12 transmisjach na dobę w sieci 4G, przy standardowej pracy nadajnika VHF.
8) System pozycjonowania i transmisji danych:
a) Obroża musi być wyposażona w wielosystemowy odbiornik GNSS (GPS o wysokiej czułości nie gorszej niż -165 dBm i niskim zużyciu energii) oraz niezależne środki komunikacji umożliwiające przekazywanie danych telemetrycznych w warunkach terenów górskich i leśnych, przy okresowym braku zasięgu publicznych sieci komórkowych.
b) Obroża musi wykonywać pomiary pozycji GNSS zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, niezależnie od aktualnej możliwości transmisji danych.
c) Podstawowym kanałem transmisji danych będzie publiczna sieć komórkowa w technologii 4G w szczególności LTE Cat 1, Cat 1 bis albo rozwiązanie równoważne. Urządzenie musi dodatkowo umożliwiać korzystanie z sieci 2G albo innego kanału komunikacji o zwiększonym zasięgu, jako rozwiązania uzupełniającego w przypadku braku dostępności podstawowego kanału transmisji.
d) Obroża musi umożliwiać automatyczny wybór dostępnej technologii i sieci komórkowej, bez konieczności ręcznej zmiany ustawień urządzenia.
e) Niezależnie od transmisji komórkowej obroża musi umożliwiać przesyłanie co najmniej danych o pozycji, czasie pomiaru, stanie baterii i statusie urządzenia za pośrednictwem systemu łączności satelitarnej zapewniającego pokrycie obszaru Polski, w szczególności LEO-SAT lub rozwiązanie równoważne.
f) W okresie braku dostępności sieci komórkowej urządzenie musi podejmować automatyczne próby przesyłania danych przez łączność satelitarną nie rzadziej niż raz na dobę.
g) W przypadku braku dostępności transmisji komórkowej lub satelitarnej dane muszą być zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie automatycznie przesyłane po odzyskaniu łączności, bez konieczności odzyskania obroży ani ręcznego uruchamiania transmisji.
h) Każda obroża musi posiadać niezależny nadajnik VHF, umożliwiający naziemne lokalizowanie zwierzęcia oraz odnalezienie obroży w przypadku awarii albo braku dostępności transmisji komórkowej i satelitarnej. 
i) Zmiana pomiędzy dostępnymi kanałami transmisji nie może powodować utraty zapisanych danych.
j) Nieudane próby transmisji nie mogą powodować usunięcia danych z pamięci urządzenia. Dane mogą zostać oznaczone jako prawidłowo przesłane dopiero po potwierdzeniu ich odbioru przez system.
k) Obroża musi być wyposażona w trzyosiowy akcelerometr umożliwiający programowanie częstotliwości próbkowania, czasu trwania serii oraz harmonogramu rejestracji. Dane akcelerometryczne muszą być zapisywane w pamięci urządzenia i możliwe do zdalnego przesłania bez konieczności odzyskania obroży.
l) Interwał ustalania pozycji GNSS musi być zdalnie regulowany co najmniej w zakresie od 5 minut do jednego pomiaru na 24 godziny.
m) Użytkownik musi mieć możliwość zdalnego konfigurowania harmonogramów pracy GNSS, w szczególności interwału wykonywania pomiarów, godzin pracy, harmonogramu transmisji. 
9) Obroża będzie rejestrować co najmniej:
a) współrzędne geograficzne;
b) datę i godzinę pomiaru;
c) wysokość;
d) prędkość i kierunek przemieszczania;
e) temperaturę urządzenia;
f) dane z trzyosiowego akcelerometru;
g) poziom naładowania baterii;
h) jakość ustalenia pozycji, w tym liczbę wykorzystywanych satelitów lub równoważny wskaźnik jakości;
i) informacje diagnostyczne dotyczące działania i transmisji urządzenia.
10) Wykonawca umożliwi dostęp do danych i zmian ustawień w postaci dedykowanego internetowego panelu chronionego hasłem lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające:
a) podgląd bieżących i historycznych pozycji obroży;
b) wizualizację lokalizacji na mapie;
c) podgląd stanu baterii i informacji diagnostycznych;
d) zdalną zmianę ustawień obroży;
e) konfigurację interwałów GNSS;
f) konfigurację godzin pracy i harmonogramów transmisji;
g) konfigurację parametrów rejestracji danych z akcelerometru;
h) aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzeń, o ile jest dostępna dla danego modelu;
i) zapisanie zestawów ustawień i ich powielanie na wybrane albo wszystkie obroże;
j) podgląd historii zmian konfiguracji albo co najmniej aktualnie aktywnej konfiguracji każdego urządzenia;
k) eksportu danych do popularnych formatów, w szczególności kmz, csv, shp.
11) Pamięć urządzenia musi umożliwiać przechowywanie wszystkich danych rejestrowanych przez okres co najmniej 12 miesięcy pracy przy wymaganym harmonogramie pomiarów, w przypadku braku możliwości ich transmisji. Zapełnienie pamięci nie może powodować niekontrolowanej utraty najnowszych danych.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość transferu danych na dedykowany adres e-mail lub rozwiązanie równoważne w celu umożliwienia synchronizacji lokalizacji telemetrycznych z systemami mapowymi Zamawiającego.
13) Opcjonalnie: geofencing umożliwiający ustawienie nie mniej niż 10 stref. 

2. Obroża telemetryczna szt. 4 z wbudowanym impulsem dźwiękowym i elektrycznym (parametry obroży jak wyżej pkt. 1 z dodatkowym poniższym dodatkowym wyposażeniem).
1) Automatyczny impuls dźwiękowy i elektryczny) do odstraszania i warunkowania zachowania dużych zwierząt. 
2) Wyzwalanie bodźca dźwiękowego oraz elektrycznego drogą radiową przy wejściu zwierzęcia w rejon zasięgu nadajnika z możliwością ustawienia jednego z impulsów, obydwu jednocześnie lub całkowitego wyłączenia funkcji impulsów.
3) Użytkownik musi mieć możliwość ustawienia trybu wyłącznie akustycznego, trybu akustyczno-elektrycznego oraz całkowitego wyłączenia funkcji bodźców.
4) Do każdej obroży zostanie dołączony zestaw 5 nadajników o zasięgu do 200 m i 1 nadajnika o zasięgu większym niż 300 m, o żywotności nie krótszej niż 6 miesięcy wraz ze wspólnym urządzeniem testującym zasięg nadajników.
5) Żywotność baterii gwarantująca czas pracy nie krótszy niż 2 lata przy generowaniu do 10 000 bodźców elektrycznych i akustycznych
6) Parametry impulsu elektrycznego muszą odpowiadać gwarancję zachowania dobrostanu niedźwiedzi (siła impulsu 0,5 - 1 Jula). Bodziec dźwiękowy musi być słyszalny dla niedźwiedzia w warunkach terenowych i jednoznacznie odróżnialny od tła (np. 20kHz).
3. Abonament.
1) Abonament do obroży musi obejmować:
a) zakup abonamentu do obroży na okres od dnia dostawy do dnia
31 grudnia 2027 r.;
b) transmisję danych przez sieci komórkowe na terenie Polski, bez dodatkowych opłat za roaming krajowy lub zagraniczny wykorzystywany przez zastosowane karty;
c) transmisję satelitarną;
d) dostęp do panelu internetowego i danych historycznych;
e) przechowywanie danych;
f) dostęp do API, automatycznej wysyłki danych lub rozwiązania równoważnego;
g) aktualizacje oprogramowania urządzeń i panelu;
h) koszty aktywacji, kart SIM, kont użytkowników oraz innych usług koniecznych do działania;
i) brak dodatkowych opłat za zmianę ustawień i pobieranie danych.
2) Abonament obejmuje wszystkie opłaty walutowe, roamingowe, aktywacyjne i utrzymaniowe do 31 grudnia 2027 r.
3) Wykonawca zapewni działanie usług transmisji danych do dnia 31 grudnia 2027 r. Wyłączenie, ograniczenie albo zmiana technologii wykorzystywanej przez operatorów telekomunikacyjnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia transmisji danych.
4) Jeżeli w okresie obowiązywania abonamentu którakolwiek z technologii komunikacyjnych przestanie być dostępna, Wykonawca zapewni, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego, zmianę konfiguracji, usług transmisji, kart SIM lub eSIM, oprogramowania albo innych elementów niezbędnych do zachowania wymaganej funkcjonalności.
5) Dane zgromadzone przez system stanowią własność Zamawiającego.

4. Odbiorniki telemetryczne dedykowane do lokalizacji zwierząt oznakowanych przy pomocy nadajników VHF wraz z antenami.
1) Odbiornik telemetryczny VHF musi:
a) być kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami VHF zamontowanymi w dostarczonych obrożach;
b) pracować w zakresie częstotliwości obejmującym częstotliwości wykorzystywane przez dostarczone nadajniki;
c) umożliwiać zapis co najmniej 30 częstotliwości wraz z nazwami lub identyfikatorami obroży;
d) umożliwiać automatyczne skanowanie zapisanych częstotliwości;
e) posiadać regulację wzmocnienia umożliwiającą lokalizowanie nadajnika zarówno z dużej, jak i niewielkiej odległości;
f) posiadać dźwiękową i graficzną informację o odebranym sygnale oraz wskaźnik jego siły;
g) posiadać czułość nie gorszą niż –130 dBm albo parametr równoważny zapewniający skuteczną lokalizację dostarczonych nadajników;
h) działać co najmniej 15 godzin na jednym ładowaniu;
i) posiadać gniazdo słuchawkowe, słuchawki i możliwość ładowania z powszechnie dostępnego źródła zasilania;
j) być przystosowany do pracy terenowej w temperaturze co najmniej od –20°C do +50°C;
k) być dostarczony z ładowarką i pozostałym wyposażeniem niezbędnym do pracy.
2) Antena ręczna musi:
a) być dostrojona do częstotliwości nadajników obroży;
b) posiadać zysk nie mniejszy niż 5 dBi;
c) zapewniać wyraźną kierunkowość umożliwiającą określenie kierunku źródła sygnału;
d) posiadać składane albo elastyczne elementy odporne na użytkowanie terenowe;
e) być wyposażona w przewód i złącze kompatybilne z odbiornikiem;
f) umożliwiać wygodne przenoszenie i obsługę przez jedną osobę.
3) Antena samochodowa musi:
a) być kompatybilna z dostarczonym odbiornikiem i dostrojona do częstotliwości nadajników. Musi umożliwiać wykrywanie i monitorowanie sygnałów VHF podczas przemieszczania się pojazdu.
b) posiadać mocowanie umożliwiające umieszczenie jej na samochodzie, np. magnes.
c) mieć zysk sygnału nie mniejszy niż 6 dB.
d) posiadać kabel ze złączem BNC o długości minimum 150cm.
e) mieć wymiary do 1 m.
III. Gwarancja, serwis i wsparcie techniczne
1. Gwarancja.
1) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na obroże telemetryczne oraz minimum 24 miesięcznej gwarancji na pozostały sprzęt. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru danej partii sprzętu.
2) Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu, w szczególności obroże telemetryczne, moduły GNSS, transmisji komórkowej, satelitarnej i VHF, mechanizmy odpinania, moduły akustyczne i elektryczne, odbiorniki, anteny, przewody, ładowarki oraz pozostałe wyposażenie zestawów.
3) W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wady i usterki wynikające z przyczyn tkwiących w sprzęcie, jego oprogramowaniu lub konfiguracji, w tym dokonywał naprawy albo wymiany wadliwego urządzenia lub elementu.
4) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:
a) niewłaściwego użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją;
b) celowego uszkodzenia przez osoby trzecie;
c) zdarzeń losowych niezwiązanych z właściwościami urządzenia;
d) naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy ich trwałość była krótsza niż deklarowana przez Wykonawcę;
e) uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania urządzenia przez niedźwiedzia.
2. Obsługa zgłoszeń gwarancyjnych.
1) Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad i usterek co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2) Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od jego otrzymania.
3) W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawca przeprowadzi wstępną diagnostykę i poinformuje Zamawiającego o sposobie dalszego postępowania.
4) Naprawa albo wymiana wadliwego sprzętu zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania urządzenia Wykonawcy, chyba że Zamawiający zaakceptuje dłuższy termin z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy.
5) Jeżeli naprawa nie będzie możliwa albo jej wykonanie w wymaganym terminie będzie niemożliwe, Wykonawca wymieni urządzenie na wolne od wad, o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymieniane.
6) Koszty transportu, diagnostyki, naprawy, części zamiennych i zwrotu sprzętu w ramach gwarancji ponosi Wykonawca.
7) Okres gwarancji dla naprawionego urządzenia ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie nie mogło być użytkowane. W przypadku wymiany urządzenia na nowe okres gwarancji dla wymienionego urządzenia biegnie od dnia jego odbioru przez Zamawiającego.
3. Wsparcie techniczne.
1) Przez okres obowiązywania abonamentu Wykonawca zapewni wsparcie techniczne obejmujące co najmniej:
a) pomoc w uruchomieniu i konfiguracji urządzeń;
b) pomoc w konfiguracji harmonogramów pomiarów i transmisji danych;
c) pomoc w obsłudze panelu użytkownika;
d) diagnostykę problemów z transmisją danych, GNSS, VHF i zasilaniem;
e) pomoc w eksporcie danych i ich przekazywaniu do systemów Zamawiającego;
f) wsparcie w zakresie aktualizacji oprogramowania urządzeń;
g) konsultacje dotyczące optymalizacji ustawień wpływających na czas pracy baterii i częstotliwość transmisji.
2) Wsparcie będzie świadczone w języku polskim, co najmniej pocztą elektroniczną i telefonicznie, w dni robocze.


IV Terminy dostaw
Wykonawca zrealizuje dostawę w następujących terminach:
1) Do 19.10.2026 r. – 15 obroży telemetrycznych w wersji standardowej, 4 anteny kierunkowe, 2 dachowe oraz 4 odbiorniki;
2) Do 15.12.2026 r. – 11 obroży telemetrycznych w wersji standardowej oraz 4 obroże wyposażone dodatkowo w moduł bodźca akustycznego i elektrycznego.
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