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Załącznik nr 4 do SWZ


WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

	Lp.
	Wykaz parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego
	Parametry i dane techniczne oferowanego 
przez Wykonawcę sprzętu

	1
	2
	3

	I. Obroża telemetryczna dla niedźwiedzi 

	1)
	Waga: do 1000 gram.
	

	2)
	Obudowa: wytrzymała, wodoodporna, odporna na uszkodzenia. 
	

	3)
	Pas: wytrzymały, odporny na rozciąganie, przetarcia, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, bezpieczny dla zwierząt.
	

	4)
	Zakres temperatury pracy: nie mniejszy niż od –20°C do +50°C.
	

	5)
	Mechanizm odpięcia typu drop-off umożliwiający zdalne uruchomienie odpięcia.
	

	6)
	Wbudowany układ ładowania solarnego wspomagający zasilanie z głównych ogniw.
	

	7)
		


Deklarowany czas pracy bez ładowania solarnego – minimum 4 lata przy maks. 24 pozycjach GNSS i 12 transmisjach/dobę w 4G oraz standardowej pracy VHF.

	

	8)
	Wielosystemowy odbiornik GNSS o czułości śledzenia nie gorszej niż –165 dBm.
	

	9)
		


Podstawowa transmisja danych przez 4G/LTE lub nowszą technologię.

	

	10)
	Dodatkowa możliwość transmisji przez 2G albo inny uzupełniający kanał komunikacji o zwiększonym zasięgu.
	

	11)
	Niezależna transmisja satelitarna zapewniająca pokrycie Polski, np. LEO-SAT lub rozwiązanie równoważne.
	

	12)
	Automatyczne zapisywanie danych przy braku łączności i ich przesłanie po odzyskaniu połączenia.
	

	13)
	Niezależny nadajnik VHF umożliwiający lokalizację naziemną zwierzęcia lub obroży.
	

	14)
	Trzyosiowy akcelerometr z możliwością programowania parametrów rejestracji i zdalnego przesyłania danych.
	

	15)
	Zdalnie regulowany interwał GNSS co najmniej od 5 minut do 1 pomiaru na 24 godziny.
	

	16)
	Zdalna konfiguracja harmonogramów pracy GNSS i transmisji.
	

	17)
	Rejestracja co najmniej: pozycji, czasu, wysokości, prędkości, kierunku, temperatury, danych ACC, poziomu baterii, jakości pozycji i informacji diagnostycznych.
	

	18)
	Pamięć umożliwiająca przechowywanie danych przez co najmniej 12 miesięcy przy braku transmisji.	
	

	19)
	Dostęp do panelu internetowego lub rozwiązania równoważnego umożliwiającego podgląd danych, zmianę ustawień i diagnostykę.
	

	20)
	Możliwość zdalnej konfiguracji parametrów GNSS, transmisji i akcelerometru.
	

	21)
	Możliwość zapisu zestawów konfiguracji i zastosowania ich do wybranych lub wszystkich obroży.

	

	22)
	Eksport danych co najmniej do CSV, KMZ oraz SHP.
	

	23)
	Automatyczny transfer danych do systemów Zamawiającego, np. poprzez API, SFTP, e-mail lub rozwiązanie równoważne.
	

	24)
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia online, jeżeli jest obsługiwana przez oferowany model.
	

	II. Obroża z modułem akustycznym i elektrycznym

	1)
	Spełnienie wszystkich parametrów obroży telemetrycznej określonych w części I.
	

	2)
	Moduł automatycznego generowania bodźca akustycznego i elektrycznego współpracujący z terenowymi nadajnikami radiowymi.
	

	3)
	Możliwość pracy w trybie akustycznym, akustyczno-elektrycznym oraz całkowitego wyłączenia funkcji bodźców.	
	

	4)
	Bodziec elektryczny uruchamiany dopiero po uprzednim wygenerowaniu sygnału lub sekwencji sygnałów akustycznych.
	

	5)
	Możliwość konfiguracji parametrów sekwencji bodźców.
	

	6)
	Energia bodźca elektrycznego regulowana, w zakresie nieprzekraczającym 0,5–1 J.
	

	7)
	Bodziec akustyczny słyszalny dla niedźwiedzia w warunkach terenowych i odróżnialny od tła.
	

	8)
	Zestaw 20 terenowych nadajników radiowych współpracujących z obrożami.
	

	9)
	Żywotność baterii nadajnika terenowego – minimum 6 miesięcy.
	

	10)
	Urządzenie lub rozwiązanie umożliwiające terenowe testowanie rzeczywistego zasięgu nadajników.
	

	11)
	Możliwość ograniczenia maksymalnej liczby bodźców elektrycznych podczas jednego wejścia do strefy lub w określonym czasie.
	

	12)
	Rejestracja zadziałań modułu albo możliwość uzyskania informacji o jego aktywacji.
	

	III. Abonament i usługi transmisji

	1)
	Abonament dla wszystkich obroży do 31.12.2027 r.
	

	2)
	Transmisja danych przez sieci komórkowe na terenie Polski w cenie abonamentu.
	

	3)
	Transmisja satelitarna w cenie abonamentu zgodnie z wymaganiami OPZ.
	

	4)
	Dostęp do panelu internetowego i danych historycznych.
	

	5)
	Przechowywanie danych przez cały okres obowiązywania abonamentu.
	

	6)
	Koszty aktywacji, SIM/eSIM, kont użytkowników i innych usług niezbędnych do działania zawarte w cenie.
	

	7)
	Brak dodatkowych opłat za zmianę ustawień i standardowe pobieranie danych.
	

	8)
	Dostęp do API, automatycznego eksportu lub rozwiązania równoważnego.
	

	9)
	Zapewnienie ciągłości transmisji do 31.12.2027 r. pomimo zmian technologii stosowanych przez operatorów.
	

	10)
	Wsparcie techniczne przez okres obowiązywania abonamentu.
	

	IV. Odbiornik telemetryczny VHF

	1)
	Kompatybilność ze wszystkimi nadajnikami VHF zamontowanymi w oferowanych obrożach. 
	

	2)
	Zakres częstotliwości obejmujący częstotliwości pracy dostarczonych nadajników.
	

	3)
	Możliwość zapisania co najmniej 30 częstotliwości wraz z nazwami lub identyfikatorami.
	

	4)
	Automatyczne skanowanie zapisanych częstotliwości.
	

	5)
	Regulacja wzmocnienia umożliwiająca lokalizację nadajnika z dużej i małej odległości.
	

	6)
	Dźwiękowa i graficzna informacja o odebranym sygnale oraz wskaźnik jego siły.
	

	7)
	Czułość nie gorsza niż –130 dBm albo parametr równoważny zapewniający skuteczną lokalizację dostarczonych nadajników.
	

	8)
	Czas pracy co najmniej 15 godzin na jednym ładowaniu.
	

	9)
	Gniazdo słuchawkowe.
	

	10)
	Zakres temperatur pracy co najmniej od –20°C do +50°C.
	

	11)
	Ładowarka i komplet wyposażenia niezbędnego do użytkowania.
	

	V. [bookmark: _Hlk236993947]Ręczna antena kierunkowa VHF

	1)
	Kompatybilność z dostarczonym odbiornikiem i nadajnikami obroży.
	

	2)
	Zysk nie mniejszy niż 5 dBi.
	

	3)
	Kierunkowość umożliwiająca określenie kierunku źródła sygnału.
	

	4)
	Elastyczne elementy odporne na użytkowanie terenowe.
	

	5)
	Przewód i złącze kompatybilne z dostarczonym odbiornikiem.
	


	VI. Antena samochodowa VHF

	1)
	Kompatybilność z dostarczonym odbiornikiem i nadajnikami obroży.
	

	2)
	Zysk nie mniejszy niż 6 dB albo parametr równoważny.
	

	3)
	Możliwość wykrywania i monitorowania sygnału VHF podczas przemieszczania się pojazdu.
	

	4)
	Mocowanie umożliwiające montaż na samochodzie, np. magnetyczne.
	

	5)
	Kabel ze złączem kompatybilnym z odbiornikiem, długość minimum 150 cm.
	

	6)
	Maksymalny wymiar anteny – 1 m.
	




 

Wykonawca w kolumnie nr 3 powyższej tabeli winien wpisać przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego przez Zamawiającego lub „NIE” jeśli nie spełnia parametru wymaganego lub wpisać dane cyfrowe / literowe / symbole / opisy informujące o oferowanym przez siebie parametrze.

Niespełnienie któregokolwiek parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.






                                                                              ………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej






Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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