                                                                                                          
                                                                                                          Załącznik 1a
                                                                                                     ( składany wraz z ofertą)
Formularz asortymentowo- cenowy

	L.p.

	Nazwa
	Jed. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Stawka VAT
(%)
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Koparko - ładowarka
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.
	Łyżka koparkowa 
z zębami o szerokość  
30 cm, 
60 cm,
90 cm
	



szt.
szt.
szt.
	



1
1
1
	
	
	
	

	3.
	Łyżka do skarpowania regulowana hydraulicznie o szerokości 150 cm
	szt.
	1
	
	
	
	

	4.
	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne
	szt.
	1
	
	
	
	

	5.
	Linia hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych 
	szt.
	1
	
	
	
	

	6.
	Młot wyburzeniowy
	szt.
	1
	
	
	
	

	7.
	Zagęszczarka hydrauliczna
	szt.
	1
	
	
	
	

	Wartość ogółem w PLN
	
	
	















	Lp.
	Parametry wymagane koparko- ładowarki

	Parametr oferowany
potwierdzić/podać

	1
	Koparko-ładowarka kołowa posiadająca certyfikat CE spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.    
	

	2
	Rok produkcji 2026. 
	

	3
	Masa eksploatacyjna  od 9 000 kg  do 10 000 kg.  
	

	5
	Szerokość całkowita do 2,5 m. 
	

	7
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	8
	Układ hydrauliczny - wydajność pompy hydraulicznej wielotłoczkowej minimum 160 l/min i ciśnieniu min 200 bar.  
	

	9
	Silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 110 KM oraz momencie obrotowym 450 Nm zgodnie z normą ISO 14396.
	

	10
	Silnik spełniający normę emisji spalin  min. STAGE V. 
	

	11
	Zbiornik paliwa o pojemności min 130 litrów z korkiem zamykanym na klucz.
	

	12
	Skrzynia biegów – automatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem (z możliwością przejazdu z prędkością min 40 km/h).
	

	13
	Koła jezdne: przód 20” tył 30” 
	

	14
	Opony markowego producenta (typ premium)
	

	15
	Napęd na obie osie 4x4. Przednia oś skrętna.
	

	16
	Sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticka z możliwością zmiany kierunku jazdy.
	

	17
	Łyżka ładowarkowa z systemem samopoziomowania, wielozadaniowa, dzielona, otwierana z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania z zębów i widłami do palet .
	

	18
	Pojemności łyżki ładowarkowej min 1,15 m3.
	

	19
	Szerokość  łyżki ładowarkowej 2,2-2,5 m.
	

	20
	Wysokość  ładowania/wys. do sworznia obrotu łyżki ładowarkowej  min 3,4 m.
	

	21
	Udźwig łyżki ładowarki na pełną wysokość min 3 000 kg.    
	

	22
	Automatyczny powrót do pozycji załadunku łyżki przedniej.
	

	23
	System amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy typ „pływająca łyżka”.
	

	24
	Sterowanie układem koparkowym za pomocą  joysticków.
	

	25
	Mechaniczny przesuw osprzętu koparkowego.
	

	26
	Gumowe nakładki pod podpory.
	

	27
	Ramię koparkowe rozsuwane teleskopowo.
	

	28
	Głębokość kopania łyżki koparkowej  min. 5,5 m
	

	29
	Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS.
	

	30
	Obrotowy fotel operatora wyposażony w bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, na poduszce pneumatycznej, ogrzewany.
	

	31
	Kabina z ogrzewaniem, wentylacją oraz klimatyzacją.
	

	32
	Regulowana kolumna kierownicy.
	

	33
	Szyby boczne uchylne a tylna otwierana.
	

	34
	Wycieraczki i spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej.
	

	35
	Dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne. 
	

	36
	Izolacja dźwiękochłonna (wewnętrzny poziom hałasu max 74dB)
	

	37
	Radioodtwarzacz z głośnikami oraz funkcją Bluetooth. 
	

	38
	Hydrauliczna blokada wysięgnika koparkowego.
	

	39
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy.
	

	40
	Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi koparko-ładowarki i  karta gwarancyjna w języku polskim. 
	




	Lp.
	Wyposażenie dodatkowe koparko - ładowarki:
	

	1
	Łyżka koparkowa z zębami o szerokość  30 cm, 60 cm, 90 cm
	

	2
	Łyżka do skarpowania regulowana hydraulicznie o szerokości 150 cm
	

	3
	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne.
	

	4
	Linia hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych (np. młot wyburzeniowy).
	

	5
	Młot wyburzeniowy:
· Masa minimalna: 320 kg
· Minimalna energia: 750 J
· Minimalna średnica grota: 75 mm
	

	6
	Zagęszczarka hydrauliczna:
· Masa minimalna: 400 kg
· Siła nacisku minimum: 2500 kg
· Minimalne wymiary płyty: 400 mm x 700 mm
	



Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze  od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów.











Wymagane warunki 
	L.p.
	Wymagania formalno-techniczne 
	Parametr
wymagany

	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru.
	TAK

	2. 
	Wykonawca w okresie gwarancji zapewni okresową obsługę serwisową 
( nieodpłatnie) – zgodnie z zaleceniami producenta.
	TAK

	2.
	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia (e-mail), maksymalnie do 14 dni. Gwarancja zostanie przedłużona o czas usunięcia awarii.
	TAK

	3.
	Dostawa oraz szkolenie w cenie oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi urządzenia. Szkolenie w miejscu dostawy sprzętu i powinno obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację  urządzenia.
	TAK

	4.
	W terminie dostawy należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu w języku polskim, książki gwarancyjne i serwisowe oraz wyposażenia, komplet kluczy, trójkąt, gaśnicę, świadectwo homologacji ( lub równoważne) oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji . 

	TAK



