
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Zakup ładowarki wielofunkcyjnej
	Jak wypełnić formularz: należy wypełnić każdą pozycję. Dla parametrów liczbowych Wykonawca wpisuje konkretną wartość. Dla wymagań jakościowych wpisuje „TAK” i - jeżeli jest to potrzebne - krótki opis rozwiązania. W ostatniej kolumnie należy wskazać dokument producenta oraz numer strony, punkt lub sekcję. Samo słowo „spełnia” nie wystarcza dla parametrów liczbowych.


	Lp.
	Parametr / element
	Wymaganie minimalne
	Wartość oferowana
	Dokument / strona

	A. Identyfikacja i zgodność ładowarki

	1
	Producent, model i wersja ładowarki
	Podać producenta, pełne oznaczenie modelu i wersji.
	
	

	2
	Kategoria maszyny
	Podać klasyfikację producenta i podstawę klasyfikacji.
	
	

	3
	Normy zastosowane do oceny zgodności
	PN-EN 474-1 i PN-EN 474-3 albo PN-EN 1459-1 - odpowiednio do kategorii - lub normy równoważne.
	
	

	4
	Rok produkcji ładowarki
	Nie wcześniej niż 2025 r.
	
	

	5
	Stan i motogodziny przy odbiorze
	Fabrycznie nowa; nie więcej niż 10 mtg.
	
	

	B. Konstrukcja, wymiary i układ jezdny

	6
	Rodzaj układu kierowniczego
	Przegubowy, wszystkie koła skrętne lub rozwiązanie równoważne.
	
	

	7
	Szerokość całkowita
	Nie więcej niż 1 860 mm.
	
	

	8
	Wysokość całkowita
	Nie więcej niż 2 800 mm.
	
	

	9
	Promień zawracania
	Nie więcej niż 3 800 mm.
	
	


	10
	Napęd
	Na wszystkie koła; system ograniczający poślizg.
	
	

	11
	Rodzaj przekładni
	Hydrostatyczna lub równoważna, bezstopniowa.
	
	

	12
	Maksymalna prędkość jazdy
	Minimum 24 km/h.
	
	

	C. Silnik

	13
	Typ silnika
	Wysokoprężny, chłodzony cieczą.
	
	

	14
	Moc znamionowa netto silnika
	Minimum 40 kW.
	
	

	15
	Emisja spalin
	Zgodność z Etapem V dla właściwej kategorii silnika.
	
	

	16
	Identyfikacja silnika
	Podać kategorię, rodzinę silnika i oznaczenie homologacyjne.
	
	

	D. Wysięgnik, udźwig i stateczność

	17
	Wysokość do osi obrotu osprzętu
	Minimum 3 000 mm.
	
	

	18
	Dopuszczalne obciążenie robocze na widłach
	Minimum 1 300 kg przy środku ciężkości 500 mm, zgodnie z warunkami OPZ.
	
	

	19
	Dopuszczalne obciążenie na maksymalnej wysokości
	Minimum 1 000 kg przy środku ciężkości 500 mm.
	
	

	20
	Wykres lub tabela udźwigu
	Dla dokładnie oferowanej konfiguracji, z warunkami obowiązywania.
	
	

	21
	Poziomowanie osprzętu
	Automatyczne lub półautomatyczne.
	
	

	22
	Amortyzacja wysięgnika
	Wymagana lub rozwiązanie równoważne.
	
	

	23
	Pozycja pływająca
	Wymagana.
	
	

	24
	System kontroli obciążenia/stateczności
	Zgodny z normami właściwymi dla kategorii maszyny.
	
	

	25
	Zawory utrzymania obciążenia
	Zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem.
	
	

	E. Hydraulika i szybkozłącze

	26
	Wydajność hydrauliki roboczej
	Minimum 60 l/min.
	
	

	27
	Ciśnienie hydrauliki roboczej
	Minimum 180 bar.
	
	

	28
	Przednia hydraulika dodatkowa
	Sterowanie proporcjonalne; Stały przepływ hydrauliczny nie jest wymagany
	
	

	29
	Tylna hydraulika
	Tylna hydraulika nie jest wymagana w przypadku zaoferowania przyczepy wyposażonej we własny układ hydrauliczny zapewniający realizację funkcji wywrotu.
	
	

	30
	Szybkozłącze osprzętu
	Kompatybilne z całością osprzętu; bez dodatkowych adapterów.
	
	

	F. Kabina i wyposażenie operatora

	31
	Kabina ROPS/FOPS
	Zamknięta, całoroczna, zgodna z właściwymi normami lub równoważna.
	
	

	32
	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
	Wymagane.
	
	

	33
	Fotel operatora
	Pneumatyczny, regulowany, z podłokietnikami i pasem, wydłużone oparcie, tapicerka winylowa lub równoważna.
	
	

	34
	Joystick
	Obsługa wysięgnika, teleskopu, przechyłu i hydrauliki dodatkowej, pozwala sterować funkcjami elektrycznymi I hydraulicznymi, montowany na dźwigni.
	
	

	35
	Wyświetlacz
	Paliwo, temperatura, motogodziny, ostrzeżenia, obciążenie.
	
	

	G. Oświetlenie i ruch drogowy ładowarki

	36
	Oświetlenie robocze LED
	Minimum 2 lampy przednie i 2 tylne.
	
	

	37
	Lampa ostrzegawcza
	Pomarańczowa LED, widoczna ze wszystkich stron.
	
	

	38
	Klasyfikacja drogowa maszyny
	Podać klasyfikację i podstawę prawną/dokument producenta.
	
	

	39
	Dokumenty drogowe maszyny
	Komplet do legalnego użytkowania i rejestracji, jeżeli wymagana.
	
	

	40
	Maksymalna masa przyczepy hamowanej
	Podać wartość dopuszczoną przez producenta maszyny.
	
	

	41
	Maksymalna masa przyczepy niehamowanej
	Podać wartość dopuszczoną przez producenta maszyny.
	
	

	42
	Dopuszczalny nacisk pionowy na zaczep
	Podać wartość producenta maszyny.
	
	

	43
	Typ zaczepu
	Podać typ wymagany/dopuszczony przez producenta maszyny.
	
	

	44
	Dopuszczalna prędkość zestawu
	Podać wartość producenta maszyny i ograniczenie drogowe.
	
	

	H. Osprzęt roboczy

	45
	Widły - długość
	Minimum 1 100 mm.
	
	

	46
	Widły - udźwig nominalny
	Minimum 1 900 kg.
	
	

	47
	Łyżka - szerokość
	Minimum 1 400 mm i nie mniej niż szerokość maszyny.
	
	

	48
	Łyżka - pojemność
	Minimum 0,40 m³.
	
	

	I. Przyczepa

	49
	Przyczepa - producent i model
	Podać producenta i pełne oznaczenie modelu.
	
	

	50
	Przyczepa - rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r.
	
	

	51
	Przyczepa - masa własna
	Podać rzeczywistą masę własną.
	
	

	52
	Przyczepa - DMC
	Nie więcej niż 3 500 kg i nie więcej niż dopuszcza producent maszyny.
	
	

	53
	Przyczepa - ładowność
	Minimum 1 650 kg; zgodna z DMC i masą własną.
	
	

	54
	Przyczepa - skrzynia
	Minimum 2 500 × 1 500 × 400 mm.
	
	

	55
	Przyczepa - wywrót
	Hydrauliczny do tyłu. Zdejmowane burty z 3 stron.
	
	

	56
	Przyczepa - hamulec roboczy
	Podać rodzaj i sposób działania; zgodny z DMC i wymaganiami producenta maszyny.
	
	

	57
	Przyczepa - hamulec postojowy
	Wymagany.
	
	

	58
	Przyczepa - oświetlenie i oznakowanie
	Komplet wymagany do ruchu drogowego.
	
	

	59
	Przyczepa - dokumenty drogowe/rejestracyjne
	Komplet umożliwiający legalne użytkowanie i rejestrację, jeżeli wymagana.
	
	

	60
	Kompatybilność hydrauliki przyczepy
	W przypadku przyczepy wyposażonej we własny układ hydrauliczny – pełna funkcjonalność układu wywrotu oraz możliwość bezpiecznego współpracy z oferowaną ładowarką. W przypadku wykorzystania hydrauliki ładowarki – pełna kompatybilność z tylnym przyłączem ładowarkii.
	
	

	J. Gwarancja i serwis

	61
	Gwarancja na ładowarkę
	Minimum 24 miesiące lub 1 000 mtg, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
	
	

	62
	Gwarancja na osprzęt i przyczepę
	Minimum 12 miesiące od odbioru, bez limitu motogodzin ładowarki.
	
	

	63
	Przyjęcie zgłoszenia awarii
	Nie później niż następny dzień roboczy.
	
	

	64
	Rozpoczęcie diagnostyki
	Nie więcej niż 3 dni robocze od zgłoszenia.
	
	

	65
	Termin usunięcia awarii
	Nie więcej niż 7 dni roboczych od zgłoszenia.
	
	

	66
	Bezwzględny termin naprawy
	Nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia, z zastrzeżeniem OPZ i umowy.
	
	

	67
	Dostępność części
	Minimum 10 lat od odbioru, potwierdzona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
	
	

	68
	Harmonogram przeglądów gwarancyjnych
	Do 24 miesięcy lub 1 000 mtg; zakres, materiały, wizyty; 
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