  Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik do formularza ofertowego

..................................... dnia ..................................
Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: .................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: .................................................................................................................. 
NIP
 .................................

Tel…........................................................................
REGON ...................................

Fax. ….......................................................................





adres e-mail ….........................................................

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIEPRZU

ul. Żywiecka 998

34-382 Wieprz
„Zakup lekkiego samochodu specjalnego do przewozu osób przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu”
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia :
cena netto: ............................................. złotych
(słownie złotych ...................................................................................................................)

podatek VAT ............%, w wysokości …………………………………………………

(słownie złotych ...................................................................................................................)

cena brutto  ........................................... złotych
(słownie złotych ...................................................................................................................)

Wartość brutto należy wpisać do interaktywnego formularza ofertowego udostępnionego na platformie eZamówienia, w polu “cena”

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe):

· dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjęto  materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia
· dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjęto materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych 

UWAGA! Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez dokumentację potwierdzającą  minimalne wymagania  jakościowe, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Oświadczamy, że ewentualny wybór mojej oferty będzie/nie będzie (zaznaczyć właściwe) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie ………………………………………. (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).
PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Deklaracja Wykonawcy (proszę opisać oferowane przez Wykonawcę parametry)

	1
	Pojazd wyprodukowany w 2026 roku – fabrycznie nowy
	

	2
	Nadwozie typu furgon 9-osobowe, przeszklone w części załogi
	

	3
	Liczba drzwi: 4
	

	4
	Długość pomiędzy 5100 mm do 5500 mm
	

	5
	Wysokość pomiędzy 1900 mm do 1980 mm – bez uwzględniania belki świetlnej, z belką świetlną maksymalna wysokość nie może przekraczać 2200 mm
	

	6
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności od 1700 cm3 do 2000 cm3
	

	7
	Moc silnika minimum 120 kW
	

	8
	Maksymalny moment obrotowy nie niższy niż 350 Nm
	

	9
	Norma emisji spalin – Euro 6
	

	10
	Skrzynia biegów automatyczna
	

	11
	Podwozie typu furgon w kolorze srebrny metalic
	

	12
	Homologacja osobowa
	

	13
	Napęd na oś przednią w układzie jezdnym 4x2, napęd wyposażony w system trakcji jezdnej ESP
	

	14
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
	

	15
	Hamulce tarczowe na obu osiach
	

	16
	Układ hamulcowy wyposażony w system ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz aktywny układ wspomagania nagłego hamowania
	


 Wyposażenie – minimum:
	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Deklaracja Wykonawcy (proszę opisać oferowane przez Wykonawcę parametry)

	1
	Fotel kierowcy komfortowy z regulacja pochylenia oparcia i odcinka lędźwiowego
	

	2
	Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedziskiem
	

	3
	Układ kabiny 1+2+3+3, szybko demontowalny 2 i 3 rząd siedzeń
	

	4
	Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
	

	5
	Przedział wyłożony elementami tapicerskimi
	

	6
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
	

	7
	Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem
	

	8
	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane elektrycznie
	

	9
	Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne
	

	10
	Drzwi prawe odsuwane z szybą przesuwaną; strona lewa środkowa ze ścianą i szybą przesuwaną
	

	11
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe
	

	12
	Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu (II i II rząd) + nawiewy w podsufitce i podłodze + dodatkowa nagrzewnica w tylnej części
	

	13
	Radio MP3 z głośnikami w kabinie plus sterowanie pod kierownicą, radio wyposażone w zestaw głośnomówiący
	

	14
	Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów
	

	15
	Gniazdo 12 V – 2 szt
	

	16
	Czujnik ciśnienia w oponach
	

	17
	Regulator prędkości – tempomat
	

	18
	Kamera cofania
	

	19
	System utrzymania pasa ruchu
	

	20
	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
	

	21
	System wspomagający pokonywanie podjazdów
	

	22
	Oświetlenie kabiny LED
	

	23
	Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
	

	24
	2Szyby boczne środkowe oraz tylne, wraz z szybami w drzwiach tylnych przyciemnione w stopniu znacznym
	

	25
	Światła do jazdy dziennej LED
	

	26
	Światła FULL LED
	

	27
	Ogrzewana szyba tylna
	

	28
	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
	

	29
	Wycieraczki szyb tylnych
	

	30
	Pojazd dostarczony na felgach stalowych 17" z czujnikami ciśnienia oraz z oponami letnimi wyposażonymi w kołpaki, ponadto z pojazdem należy dostarczyć kompletne koła zimowe – felgi stalowe 16 + opony zimowe + czujniki ciśnienia
	

	31
	Tapicerka materiałowa typu JAVA lub równoważna
	

	32
	System EASY LINK lub równoważny z wbudowaną nawigacją (z DAB)
	

	33
	Pojazd wyposażony w światła przeciwmgłowe, czujnik światła i deszczu
	

	34
	System kontroli martwego pola
	

	35
	Czujniki parkowania przód/bok/tył
	

	36
	Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą
	

	37
	Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie)
	

	38
	Dywaniki gumowe we wszystkich rzędach pozwalające na maksymalne pokrycie przestrzeni dostępnej na nogi, zapobiegające przed zawilgoceniem podłoża
	

	39
	Hak holowniczy z gniazdem zasilającym 13-PIN
	


Zabudowa pożarnicza - pojazd dodatkowo wyposażony w:

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Deklaracja Wykonawcy (proszę opisać oferowane przez Wykonawcę parametry)

	1
	Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa
	

	2
	Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych
	

	3
	System ładowania akumulatora z blokadą rozruchu w trakcie ładowania
	

	4
	Numery operacyjne na pojeździe, pas wzdłuż pojazdu z foli odblaskowej, naklejki instytucji dofinansowujących, logo jednostki oraz logotyp KSRG. Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Dane dotyczące oznakowania zostają podane przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek wykonawcy
	

	5
	Radiotelefon przewoźny DMR/VHF wraz z anteną na pojeździe – 1 szt.
	

	6
	Motopompa do wody czystej – 1 szt.
	

	7
	Radiotelefon nasobny DMR/VHF wraz z ładowarką – 1 szt.
	

	8
	Ubranie specjalne dwuczęściowe – 4 kpl
	

	9
	Agregat prądotwórczy przenośny (walizkowy) – 1 szt.
	

	10
	Taca o wymiarach odpowiadających przestrzeni bagażowej ( w tylnej części pojazdu, wykonana z poszycia z blachy aluminiowej anodowanej. Taca posiada w całym obrysie krawędź o wysokości nie mniejszej niż 25 mm zapobiegającą przemieszczeniu się sprzętu na niej składowanego poza jej obrys. Taca osadzona na prowadnicach umożliwiających wysunięcie jej poza obręb pojazdu o wartość w zakresie co najmniej 80% wymiaru (głębokość tacy). Taca posiada zintegrowany z systemem prowadnic hamulec blokujący jej wysuw w pozycji całkowitego wysunięcia oraz stałe blokowanie w pozycji złożonej. Zamawiający nie dopuszcza poszycia wykonanego z blachy aluminiowej ryflowanej

	


......................................, dnia ....................







……………………………………….



Podpis  osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

