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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

FORMULARZ WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWYCH
1. Cięgnik 
•	Producent ……………………
•	Nazwa  …………………………..
•          Ilość 1 szt.
•	Cena jednostkowa brutto za 1 szt…………….zł
•	Rok Produkcji: ………. 
•	Fabrycznie nowy: ………

	CIĄGNIK DO TRANSPORTU 
WODY PITNEJ (1 sztuka)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	
Spełnia:
TAK/NIE


	· fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku, gotowy do użytku; 
· świadectwo homologacji pozwalające na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
· komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji i ewidencji ciągnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
· silnik diesel, czterocylindrowy, rzędowy chłodzony cieczą spełniający normę min. STAGE V; 
· max. moment obrotowy powyżej 200Nm 
· moc silnika powyżej 70 KM
· zbiornik paliwa 100l;
· pojemność skokowa min. 2000 cm3, max. 3900 cm3; 
· skrzynia biegów 20F x 20R z biegami pełzającymi;
i rewersem elektrohydraulicznym; 
· napęd na dwie osie (4x4), blokada mostów;
· przycisk do wysprzęglania na dźwigni do zmiany biegów;
· TUZ przedni z laszami wzmacniającymi
· instalacja pneumatyczna: dwuobwodowa
· komplet kół rolniczych: przednie minimum 280/85R24, 
tylne minimum 420/85R30; błotniki;
· hak holowniczy;
· Gniazdo 7 pinowe;
· Gniazdo 3 pinowe;
· 6 zaworów hydraulicznych z tyłu (3 sekcje);
· zabudowa kabinowa fabryczna, ogrzewana, klimatyzowana z uchylnymi szybami;
· panel sterujący;
· joystick z przednią hydrauliką;
· elektroniczny system sterowania silnikiem i/lub przekładnią, umożliwiający elektroniczne programowanie, zapamiętywanie oraz automatyczne podtrzymywanie stałych obrotów roboczych silnika niezależnie od chwilowego obciążenia maszyny (np. tryb pracy WORK DRIVE lub rozwiązanie równoważne; 
· WOM 540/540ECO/1000 obr./min.;
· WOM stacjonarny/ automatyczny;
· tylny TUZ i WOM sterowany elektronicznie o udźwigu właściwym dla oferowanego zestawu;
· zaczepy tylne: przystosowany do ciągnięcia cysterny do wody pitnej o pojemności 5000l; 
· funkcja wspomagania zacieśniania skrętu;
· fotel pneumatyczny;
· siedzenie instruktora;
· robocze światła LED;
· światła LED w głównych reflektorach;
· 2 kamizelki odblaskowe; 
· gaśnica - zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym; 
· apteczka pierwszej pomocy minimum wg DIN 13164;
· trójkąt ostrzegawczy; 
· radio;
· tylna szyba standardowa wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz;
· gniazdo zapalniczki;
· osłona przeciwsłoneczna;
· lusterka na teleskopach;
· lusterko wewnętrzne;
· szyberdach z osłoną;
· gniazdo USB;
· wolny spływ;
· oznakowania logotypami OL i OC
· instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji; 
· musi pochodzić z sieci autoryzowanego przedstawiciela producenta z rynku UE; 
	





2. Cysterna do przewozu wody pitnej 
•	Producent ……………………
•	Nazwa  …………………………..
•          Ilość 1 szt.
•	Cena jednostkowa brutto za 1 szt…………….zł
•	Rok Produkcji: ………. 
•	Fabrycznie nowy: ………

	CYSTERNA DO PRZEWOZU
WODY PITNEJ (1 sztuka)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	
spełnia
TAK/NIE

	· Wyposażenie standardowe cysterny do transportu wody pitnej:
· zbiornik stalowy, cynkowany ogniowo
· zbiornik malowany z zewnątrz
· właz górny ᴓ 400 mm
· właz tylny ᴓ 600 mm
· błotniki plastikowe
· regulowana mechanicznie stopa podporowa
· zaczep wymienny ᴓ 50 mm
· tylna belka z 4 zaworami do czerpania wody
· zawór kulowy 2" zakończony nasadą STORZ 52
· wodowskaz
· ręczny hamulec awaryjny
· dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania (lub hydrauliczny układ hamulcowy)
· instalacja elektryczno - oświetleniowa LED 
· drabina prosta
· pojemność 5000L
· ogumienie 385/65 R22,5 
· jedna oś
· Cysterna musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.
· piktogram "Woda pitna" 
· piktogram PZH 
· oznakowania logotypami OL i OC
· Świadectwo homologacji
· komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji i ewidencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
· Gwarancja min 24 m-ce

	



UWAGA:
Wymóg oznakowania ciągnika i cysterny logotypami OL i OC: 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania zestawu (tj. ciągnika  i cysterny) w sposób  odporny na warunki atmosferyczne (np. tabliczki w postaci magnesu UV):
Wzór oznakowania należy przesłać do akceptacji Zamawiającego

Wykonawca, który nie jest producentem musi być autoryzowanym dealerem producenta oferowanego zestawu, zapewniającym dostęp do autoryzowanego serwisu na terenie woj. lubuskiego lub dolnośląskiego w odległości max do 220km. 

Dostawa zestawu do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
Szkolenie operatorów zestawu maszyn w cenie.

Sfinansowano ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
na lata 2025-2026
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