Załącznik nr 2a do SWZ
Opis minimalnych parametrów nawodnienia terenu (dot. poz. 33 przedmiaru)

- dostawa i montaż szczelnego zbiornika na deszczówkę o pojemności min. 5000l
- dostawa i montaż systemu drenażowego ze zbiornika na deszczówkę – rozprowadzającego wodę grawitacyjnie – rozłożenie rury perforowanej drenarskiej Ø 100 z geowłókniną w wykopie z obsypką żwirową – o długości min 100 m
[bookmark: _GoBack]- dostaw i  montaż studni wodomierzowej Ø min. 1000  h min 1500 – wraz z doprowadzeniem wody rurą PE63 na dł. 30 m oraz doprowadzenie wody do 3 punktów czerpalnych rurą PE40 na dł. 75 m. Montaż 3 punktów czerpalnych - każdy zakończonych kranem ogrodowym 1”. Wielkość studni wodomierzowej powinna pozwolić na montaż w niej automatyki do podlewania z możliwości swobodnego dostępu eksploatacyjnego. 
- wykonanie automatycznego podlewania terenu o powierzchni około 500m2 (północno – wschodnia część terenu) wg projektu własnego z wykorzystaniem zraszaczy oraz linii kroplującej z dostosowaniem do dokonanych nasadzeń.

Opis minimalnych parametrów pergoli (dot. poz. 28 przedmiaru)
Pergola zamontowana w ciągu chodnika (nad ciągiem pieszym) w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Minimalne wymiary szer. 3,0 m., dł. 8,0 m., wys. 2,5 m. Materiał – drewno lub drewno w połączeniu z metalem. Materiały należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
