OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie”
	L.p.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	WYPEŁNIA WYKONAWCA: Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić  spełnienie warunków

	1.
	Podwozie z kabiną 
	


	2.
	Samochód – Fabrycznie nowy.
	Podać producenta i typ


	3.
	Pojazd musi posiadać:
- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) 
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych
	

	4.
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)

	

	5.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500kg.
Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego
Długość nie większa niż  6700 mm 
Wysokość nie większa niż  2600 mm 
Szerokość nie większa niż  2500 mm ( z lusterkami )
rozstaw osi minimum 3600 mm
	

	6.
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 125 kW  i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 380 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6
	

	7.
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjna -ostrzegawcze akustyczne i świetlne 
- belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny w technologii LED
- lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu w technologii LED, 
- dwie lampy błyskowe niebieskie zamontowane w zderzaku przednim w technologii LED
- 4 lampy błyskowe niebieskie po bokach zabudowy,  
lampy wykonane w technologii LED
-2 lampy kierunkowe LED na tylnej płaszczyźnie pojazdu zainstalowanych w skrajnych, górnych rogach zabudowy
Zestaw dodatkowych sygnałów niskotonowych typu Rumbler.
	

	8.
	Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i  w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu
	

	9.
	Pojazd wyposażony w ogumienie o całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze.
	

	10.
	Zawieszenie tylnej osi resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów
	

	11.
	Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, hamulce tarczowe na obu osiach
	

	12.
	Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:
- drzwi przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu
- układ foteli w kabinie 1+1+4
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną   przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
- dodatkowe gniazdo zapalniczki w przednim przedziale podsufitowym umożliwiający podpięcie wideo rejestratora. 
- wskaźnik temperatury zewnętrznej
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie
- światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz podłokietnikiem
- fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,
- radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy
- system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10” 
i możliwością bezprzewodowego podłączenia aplikacji Android Auto lub AppleCar
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- miejsce dowódcy wyposażone w lampkę ułatwiającą czytanie mapy
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację 
- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku.
[bookmark: OLE_LINK12]- samochód wyposażony w kamerę cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy
- kabina wyposażona w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni załogi 
- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek 
Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
· sygnał pneumatyczny
Statusy poszczególnych urządzeń oraz sterowanie oświetleniem zabudowy i urządzeniami tam zamontowanymi ma się odbywać przez monitor dotykowy zamontowany w miejscu wstecznego lusterka samochodu.
	

	13.
	W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków 

	

	14.
	Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.
	

	15.
	Przedział tylny wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego.
	

	16.
	Kolorystyka
- błotniki i zderzaki - białe;
- kabina, zabudowa - RAL 3000 lub zbliżony
Pojazd oznakowany numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.
	

	17.
	Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy oraz znormalizowane gniazdo elektryczne do przyczepy.
	

	18.
	Zabudowa samonośna wykonana  z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej anodowanej 
Wymiary zewnętrzne zabudowy:
- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej
	

	19.
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led.
	

	20.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami  na sprzęt
	

	21.
	Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	22.
	Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty
	

	23.
	Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm.
	

	24.
	Poniżej linii podłogi, po obu stronach zabudowy skrytki zamykane na klucz.
	

	25.
	Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki.
	

	26.
	Schowki wyposażone w regały, półki, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. 
	

	27.
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem
	

	28.
	Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	29.
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	30.
	Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami
	

	31.
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody
z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych
w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.
	

	32.
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	33.
	Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni agregatu wysokociśnieniowego sterowany z kabiny pojazdu
	

	34.
	Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia    kierowcy,   kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora.
	

	35.
	Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem samo wypinającym, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora.
	

	36.
	Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania.
	

	37.
	Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 250W i strumieniu świetlnym minimum 30000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 .
Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań
	

	38.
	Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 6200 kg i mocy silnika minimum 7,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak oraz zamontowaną lampą liniową LED doświetlającą pole przed pojazdem
Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań
	

	39.
	Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym
	

	40.
	Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Użytkownika.
	

	41.
	Dodatkowe wyposażenie:
· Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy z rozrusznikiem elektrycznym o następujących minimalnych parametrach;
- wydajność pompy 50 l/m
- ciśnienie 40 bar
- dozownik środka pianotwórczego dla stężeń 3-6%
Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością  podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej.
Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

· Zbiornik   wody   o   pojemności   300l wykonany z materiału odpornego na korozję.
· Dron Matrice 4T z wyposażeniem   - 1 kpl
· DJI Care Enterprise Plus na 1 rok (aktywacja automatyczna)
· 3 x akumulator drona
· Aparatura sterująca DJI RC Plus 2
· HUB ładowania
· Ładowarka USB-C
· Śmigła
· Karta pamięci 64GB
· Walizka transportowa
· Oświetlenie dodatkowe
· Głośnik 
· Drabina nasadkowa aluminiowa czteroelementowa - 1 kpl
· Motopompa pływająca NIAGARA 2   - 1 szt
· Pompa elektryczna zatapialna EVAK PS-50-310  - 1 szt
· Latarka akumulatorowa Nightstick INTRANT XPR 5568 RX ATEX  - 6 szt

	

	
	WYMAGANIA POZOSTAŁE
	

	1.
	Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące
	



	2.
	Podwozie musi być wyposażone w koło zapasowe w tylnej części ramy. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę, apteczkę oraz kamizelkę ostrzegawczą.
	




	3.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych.
	



	4.
	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania serwisu olejowego przez kolejne 36 miesięcy po upływie 24-miesięcznego okresu gwarancji producenta.  
	



Parametry oferowanego pojazdu winny być potwierdzone poprzez załączenie kopi świadectwa dopuszczenia i sprawozdania z badań  w CNBOP

