

Załącznik nr 10b do SWZ – składany wraz z ofertą

Dostawa agregatu, koparko-ładowarki i paczkowarki do wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 
(oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2026)
Część nr 2 – dostawa koparko-ładowarki 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostawa koparko-ładowarki samobieżnej - 1 szt
.…………………………………………………….……………………………………………………………………..
(typ, model, nazwa producenta)
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Podstawowe wymagania przyczep:

	Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji 2026, dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	|_|  TAK  |_| NIE 

	Deklaracja zgodności CE
	|_|  TAK  |_| NIE 

	Maska przednia komory silnika otwierana do góry od przodu, pokrywy boczne, osłony silnika zdejmowane, bez użycia dodatkowych narzędzi.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Jeden kluczyk do wszystkich zamków.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji (gwarancja zgodnie z ofertą, na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 2000 mth w zależności od tego, która z wymienionych okoliczności wystąpi jako pierwsza)
	|_|  TAK  |_| NIE

	Masa eksploatacyjna maszyny w zakresie min.9200 – max.9500 kg.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Silnik – moc min. 74,4 kW (100 KM) spełniający normy Euro STAGE V.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Moment obrotowy min 420 Nm.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Skrzynia biegów automatyczna – Minimum 6 biegów w przód i minimum 3 w tył, typu powershift, przełączalna automatycznie pod obciążeniem.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Napęd na cztery koła 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie.
Koła przód min. 20”, koła tył max. 28”.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Elektryczny wyłącznik hamulca postojowego.
	
|_|  TAK  |_| NIE


	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 160 l/min i ciśnieniu min. 255 bar.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Możliwość wyłączenia roboczego układu hydraulicznego za pomocą przycisku, na czas transportu. 
	|_|  TAK  |_| NIE

	Metalowy zbiornik paliwa min. 140 l
	|_|  TAK  |_| NIE

	Metalowy zbiornik oleju hydraulicznego min. 70 l
	|_|  TAK  |_| NIE

	Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch joysticków usytuowanych przy fotelu operatora.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Przełącznik wyboru sterowania joystickiem SAE/ISO.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Na wysięgniku koparkowym zamontowana podwójna instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania np. młota, wiertnicy oraz innych narzędzi.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Hydrauliczna blokada bezpieczeństwa ramienia koparkowego/wysięgnika.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Układ koparkowy teleskopowy, przesuwany hydraulicznie na ramie tylnej.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Możliwość sterowania układem koparkowym w pozycji ładowarkowej” za pomocą przełącznika.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Możliwość sterowania układem koparkowym w pozycji bocznej fotela operatora.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne – oryginalne producenta maszyny.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Zamki bezpieczeństwa na ramieniu koparkowym.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Łyżka ładowarkowa 4 w 1 wielofunkcyjna otwierana z zębami + dodatkowy lemiesz.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Przednie, ładowarkowe szybkozłącze hydrauliczne z odwijanymi z niego widłami do palet.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Pojemność łyżki ładowarkowej min 1,1 m3, szerokość łyżki min. 2 400 mm.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Łyżka ładowarkowa wyposażona w układ amortyzacji łyżki i poziomowania łyżki.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Łyżka ładowarkowa musi posiadać układ automatycznego ustawiania łyżki równolegle do podłoża-do pozycji ładowania.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Wysokość załadunku łyżki ładowarkowej nie mniejsza niż 3,25 m.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3,5 t.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka z funkcją: możliwości zmiany kierunku jazdy, redukcji biegu, funkcją otwierania i zamykania łyżki.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Głębokość kopania min. 5,6 m.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek oryginalne producenta maszyny.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Łyżka do kopania o szerokości min 300 mm oryginalna producenta maszyny.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Łyżka do kopania o szerokości min 800 mm oryginalna producenta maszyny.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Łyżka skarpowa sztywna o szer. min 1500 mm oryginalna producenta maszyny.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Ząb rwący do korzeni.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Długość całkowita max 6100 mm.
Wysokość z kabiną max 3000 mm.
Rozstaw osi min 2100 mm.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Podpory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod podpory.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Automatyczny powrót podpór do pozycji transportowej.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Fabryczny Immobiliser.
	|_|  TAK  |_| NIE

	Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS wyposażona w:
1) Obrotowy, podgrzewany i amortyzowany pneumatycznie fotel operatora z pasem bezpieczeństwa
2) Mechanizm ułatwiający wsiadanie/wysiadanie jak np. uchylany fotel lub uchylana konsola
3) Ogrzewanie i klimatyzację,
4) Klimatyzowany/chłodzony schowek dla operatora
5) Wycieraczki przedniej oraz tylnej szyby,
6) Drzwi z obu stron kabiny,
7) światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko – ładowarki – LED minimum 10 sztuk 
8) Podświetlane stopnie światłem LED 
9) Regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach,
10) Uchwyt na kubek i telefon,
11) Radioodtwarzacz, sterowanie z kolumny fotela operatora
12) Min. 2 kolorowe wyświetlacze kontrolne w kabinie operatora, sterowane za pomocą pokrętła z panelu fotela operatora, pokazujące: stan paliwa, temperaturę oleju silnika i hydraulicznego układu roboczego, godziny pracy, prędkość jazdy,  
13) Dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora max. 76 dB
14) Składane stopnie boczne
	|_|  TAK  |_| NIE




UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 2 tabeli pn. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 3, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.

5

