SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST B.06
Modernizacja łazienki, wykonanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni
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Modernizacja łazienki, wykonanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni
Obiekt
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
ul. Brzeźnicka 22
97-500 Radomsko
Nazwa zadania
Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

Kody CPV
· 45000000-7 – Roboty budowlane, 
· 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
· 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 
· 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
· 45442100-8 – Roboty malarskie, 
· 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 
· 45450000-6 – Roboty wykończeniowe. 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-adaptacyjnych związanych z modernizacją istniejących pomieszczeń sanitarnych, wykonaniem toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacją barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
· roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
· roboty rozbiórkowe, 
· demontaż istniejących instalacji i wyposażenia, 
· wykonanie nowych elementów budowlanych, 
· wykonanie nowych warstw posadzkowych, 
· wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, 
· wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong, 
· montaż nowej stolarki drzwiowej, 
· wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, 
· wykonanie instalacji elektrycznej, 
· montaż wyposażenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami, 
· wykonanie pochylni wraz z odwodnieniem i balustradami, 
· wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót określonych w dokumentacji projektowej.
Postanowienia zawarte w niniejszym opracowaniu obowiązują Wykonawcę podczas wykonywania robót, kontroli jakości, odbioru oraz rozliczenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisach technicznych.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją obejmują wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego.
Zakres obejmuje między innymi:
Roboty budowlane:
· zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, 
· wykonanie robót rozbiórkowych, 
· wykonanie nowych ścian działowych, 
· wykonanie tynków i przygotowanie powierzchni, 
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
· wykonanie posadzek, 
· wykonanie okładzin ceramicznych, 
· montaż sufitu podwieszanego, 
· montaż stolarki drzwiowej, 
· wykonanie robót malarskich. 
Roboty instalacyjne:
· wykonanie instalacji wodociągowej, 
· wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
· wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 
· wykonanie instalacji elektrycznej, 
· montaż urządzeń i osprzętu. 
Roboty związane z dostępnością obiektu:
· wykonanie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, 
· montaż uchwytów i wyposażenia pomocniczego, 
· wykonanie pochylni, 
· wykonanie balustrad i elementów zabezpieczających. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami stosowanymi w dokumentacji technicznej.
Obiekt budowlany – budynek lub inny obiekt wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Roboty budowlane – wykonanie, przebudowa, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego wraz z robotami towarzyszącymi.
Wykonawca – podmiot realizujący roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami kontraktu.
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontroli prawidłowości realizacji robót.
Materiały – wszelkie wyroby budowlane, urządzenia i elementy zastosowane podczas realizacji robót.
Roboty zanikające – roboty, których wykonanie zostanie zakryte przez kolejne warstwy i które wymagają odbioru przed zakryciem.
Pochylnia – element komunikacji przeznaczony do zapewnienia dostępu osobom o ograniczonej mobilności.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
· jakość wykonanych robót, 
· zgodność robót z dokumentacją projektową, 
· zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami, 
· bezpieczeństwo prowadzenia prac, 
· ochronę istniejącego obiektu. 
Roboty należy wykonywać:
· zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
· zgodnie z przepisami BHP, 
· zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
· z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 
Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zadania muszą być:
· nowe, 
· pełnowartościowe, 
· dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
· posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 
Ze względu na prowadzenie prac w budynku szkoły Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz ograniczenie uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane podczas realizacji robót muszą spełniać wymagania dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz obowiązujących przepisów.
Materiały powinny:
· posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, 
· posiadać certyfikaty lub krajowe oceny techniczne, 
· być oznakowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, 
· odpowiadać wymaganiom technicznym określonym dla danego rodzaju robót. 
Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające ich jakość.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów.
Należy zabezpieczyć je przed:
· wilgocią, 
· uszkodzeniami mechanicznymi, 
· zabrudzeniem, 
· działaniem czynników atmosferycznych. 
Materiały uszkodzone lub niespełniające wymagań nie mogą być zastosowane i należy je usunąć z terenu budowy.

2.3. Materiały do robót budowlanych
Do wykonania robót należy stosować materiały odpowiednie do zakresu prac, w szczególności:
· materiały murowe, 
· zaprawy budowlane, 
· materiały tynkarskie, 
· materiały wyrównawcze, 
· materiały izolacyjne, 
· materiały wykończeniowe. 
Materiały muszą zapewniać trwałość, bezpieczeństwo oraz estetykę wykonania.

2.4. Materiały do wykonania ścian
Do wykonania nowych ścian należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, w szczególności:
· bloczki budowlane, 
· zaprawy murarskie, 
· elementy uzupełniające. 
Wykonane ściany powinny posiadać odpowiednią stabilność oraz przygotowanie pod dalsze roboty wykończeniowe.

2.5. Materiały tynkarskie i wykończeniowe
Do wykonania tynków, napraw i przygotowania powierzchni należy stosować:
· zaprawy tynkarskie, 
· masy szpachlowe, 
· preparaty gruntujące, 
· materiały malarskie. 
Materiały powinny zapewniać uzyskanie równych i trwałych powierzchni.

2.6. Materiały do wykonania posadzek i okładzin ceramicznych
Do wykonania posadzek oraz okładzin ściennych należy stosować materiały przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych, odporne na działanie wilgoci, środków czystości oraz intensywne użytkowanie.
Materiały powinny zapewniać:
· trwałość mechaniczną, 
· odporność na ścieranie, 
· odporność na działanie wilgoci, 
· łatwość utrzymania czystości, 
· właściwości antypoślizgowe w przypadku posadzek. 
Do wykonania robót należy stosować w szczególności:
· płytki gresowe podłogowe, 
· płytki ceramiczne ścienne, 
· kleje do płytek, 
· zaprawy do spoinowania, 
· materiały dylatacyjne i uszczelniające. 
Płytki powinny być pierwszego gatunku, posiadać jednolitą kolorystykę oraz nie wykazywać wad powierzchniowych.

2.7. Materiały hydro izolacyjne
W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować materiały zapewniające skuteczną ochronę przed przenikaniem wilgoci.
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych należy stosować:
· płynne folie hydro izolacyjne, 
· zaprawy uszczelniające, 
· taśmy uszczelniające, 
· narożniki systemowe, 
· mankiety uszczelniające przy przejściach instalacyjnych. 
Materiały hydro izolacyjne powinny być stosowane jako kompletny system jednego producenta oraz zgodnie z instrukcją techniczną.
Izolacja powinna obejmować w szczególności:
· powierzchnie podłóg w pomieszczeniach mokrych, 
· strefy bezpośrednio narażone na działanie wody, 
· miejsca przejść instalacyjnych, 
· połączenia ścian i posadzek. 

2.8. Materiały do wykonania sufitu podwieszanego typu Armstrong
Do wykonania sufitu podwieszanego należy stosować kompletny system obejmujący:
· płyty sufitowe, 
· profile konstrukcyjne, 
· elementy zawieszenia, 
· łączniki i akcesoria montażowe. 
Elementy sufitu powinny charakteryzować się:
· odpornością na warunki występujące w pomieszczeniach sanitarnych, 
· stabilnością wymiarową, 
· estetycznym wyglądem, 
· możliwością demontażu pojedynczych elementów w celu dostępu do instalacji. 
Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu.

2.9. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa przeznaczona do montażu powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz obowiązującym wymaganiom dla obiektów użyteczności publicznej.
Elementy stolarki powinny posiadać:
· odpowiednią szerokość przejścia, 
· właściwą odporność mechaniczną, 
· trwałe okucia, 
· możliwość prawidłowej eksploatacji. 
Zakres materiałów obejmuje:
· skrzydła drzwiowe, 
· ościeżnice, 
· zawiasy, 
· zamki, 
· klamki, 
· elementy wykończeniowe. 
Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami należy dobrać z uwzględnieniem wymagań dotyczących dostępności.

2.10. Materiały instalacji sanitarnych
Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania powinny posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zakres materiałów obejmuje:
Instalacja wodociągowa:
· rury instalacyjne, 
· kształtki, 
· zawory odcinające, 
· armaturę sanitarną, 
· elementy mocujące. 
Instalacja kanalizacyjna:
· rury kanalizacyjne, 
· kształtki, 
· elementy rewizyjne, 
· uszczelnienia. 
Instalacja centralnego ogrzewania:
· przewody instalacyjne, 
· zawory, 
· elementy regulacyjne, 
· grzejniki lub inne elementy przewidziane dokumentacją. 
Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe i dostosowane do parametrów projektowanej instalacji.

2.11. Materiały instalacji elektrycznych
Do wykonania instalacji elektrycznej należy stosować materiały posiadające wymagane certyfikaty i dopuszczenia.
Zakres materiałów obejmuje:
· przewody i kable elektryczne, 
· puszki instalacyjne, 
· osprzęt elektroinstalacyjny, 
· wyłączniki i gniazda, 
· oprawy oświetleniowe, 
· elementy zabezpieczeń. 
Materiały powinny zapewniać:
· bezpieczeństwo użytkowania, 
· trwałość, 
· zgodność z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej. 

2.12. Wyposażenie sanitarne dla osób z niepełnosprawnościami
Wyposażenie toalety należy wykonać zgodnie z wymaganiami dostępności.
W skład wyposażenia mogą wchodzić:
· miska ustępowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, 
· umywalka dostosowana do potrzeb użytkowników, 
· baterie sanitarne, 
· lustro, 
· uchwyty stałe i uchylne, 
· poręcze, 
· elementy pomocnicze. 
Elementy wyposażenia powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość oraz być zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.

2.13. Materiały do wykonania pochylni
Do wykonania pochylni należy stosować materiały odpowiednie dla konstrukcji zewnętrznych, odporne na działanie warunków atmosferycznych.
Zakres materiałów obejmuje:
· kruszywa do podbudowy, 
· beton lub elementy konstrukcyjne, 
· kostkę brukową, 
· obrzeża betonowe, 
· elementy odwodnienia, 
· stalowe elementy balustrad i poręczy. 
Materiały powinny zapewniać:
· odpowiednią nośność, 
· trwałość, 
· bezpieczeństwo użytkowania, 
· odporność na poślizg. 

2.14. Kontrola materiałów przed zastosowaniem
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
· zgodność materiału z dokumentacją, 
· jakość materiału, 
· kompletność dostawy, 
· oznaczenia producenta, 
· dokumenty dopuszczające do stosowania. 
Inspektor Nadzoru może żądać przedstawienia:
· deklaracji właściwości użytkowych, 
· certyfikatów, 
· kart technicznych, 
· instrukcji montażu. 
Materiały niespełniające wymagań nie mogą zostać wbudowane.


3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót, zapewniający:
· prawidłową jakość wykonania, 
· bezpieczeństwo pracy, 
· wymagane parametry technologiczne. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać wymagane przeglądy oraz być użytkowany zgodnie z instrukcjami producentów.

3.2. Sprzęt do robót budowlanych
Do wykonywania robót budowlanych przewiduje się stosowanie między innymi:
· elektronarzędzi ręcznych, 
· młotów udarowych, 
· wiertarek, 
· mieszarek do zapraw, 
· urządzeń do cięcia płytek, 
· poziomic i urządzeń pomiarowych, 
· rusztowań i drabin. 
Dobór sprzętu powinien odpowiadać zakresowi prowadzonych prac.

3.3. Sprzęt do robót instalacyjnych
Do wykonania instalacji należy stosować:
· narzędzia montażowe, 
· urządzenia do cięcia i łączenia przewodów, 
· przyrządy pomiarowe, 
· urządzenia do wykonywania prób szczelności, 
· sprzęt do wykonywania pomiarów elektrycznych. 



3.4. Sprzęt do wykonania pochylni
Do robót zewnętrznych należy stosować:
· sprzęt do robót ziemnych, 
· zagęszczarki, 
· narzędzia brukarskie, 
· urządzenia pomiarowe, 
· sprzęt transportowy. 
Sprzęt nie może powodować uszkodzeń istniejących elementów obiektu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację transportu materiałów i sprzętu w sposób zapewniający:
· bezpieczeństwo, 
· ochronę materiałów przed uszkodzeniem, 
· zachowanie właściwości technicznych. 

4.2. Transport materiałów budowlanych
Materiały należy przewozić zgodnie z wymaganiami producentów.
Podczas transportu należy zabezpieczyć:
· płytki ceramiczne przed uszkodzeniem, 
· elementy stolarki przed deformacją, 
· materiały suche przed zawilgoceniem, 
· urządzenia sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. 

4.3. Transport materiałów instalacyjnych
Elementy instalacji należy przewozić w sposób zabezpieczający przed:
· pęknięciami, 
· odkształceniami, 
· zabrudzeniem, 
· uszkodzeniem powierzchni. 

4.4. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały pochodzące z rozbiórek należy:
· segregować, 
· usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, 
· transportować w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem terenu. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający:
· bezpieczeństwo użytkowników obiektu, 
· bezpieczeństwo pracowników, 
· ochronę istniejącej substancji budynku, 
· ograniczenie uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami, 
· właściwą jakość i trwałość wykonania. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
· zapoznać się z dokumentacją projektową, 
· sprawdzić warunki techniczne miejsca prowadzenia robót, 
· zabezpieczyć teren prac, 
· uzgodnić organizację robót z Zamawiającym, 
· wykonać niezbędne zabezpieczenia. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z technologią określoną przez producentów zastosowanych materiałów i systemów.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Przygotowanie terenu robót
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać czynności przygotowawcze obejmujące:
· wyznaczenie zakresu robót, 
· zabezpieczenie pomieszczeń objętych remontem, 
· zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, 
· zabezpieczenie istniejących urządzeń i wyposażenia, 
· przygotowanie stanowisk pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny dostęp do obiektu oraz prowadzić roboty w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników szkoły.

5.2.2. Zabezpieczenie istniejącego obiektu
Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć:
· istniejące posadzki, 
· ściany i elementy wyposażenia pozostające, 
· instalacje niepodlegające przebudowie, 
· stolarkę znajdującą się w sąsiedztwie robót. 
Materiały zabezpieczające powinny chronić istniejące elementy przed:
· zabrudzeniem, 
· uszkodzeniem mechanicznym, 
· zawilgoceniem, 
· zapyleniem. 

5.3. Roboty rozbiórkowe
5.3.1. Zakres robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują elementy przewidziane dokumentacją projektową, w szczególności:
· demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 
· rozbiórkę ścian działowych kolidujących z projektowanym układem, 
· demontaż istniejących okładzin ściennych i podłogowych, 
· demontaż urządzeń sanitarnych, 
· demontaż elementów instalacji wod.-kan., 
· demontaż elementów instalacji elektrycznej, 
· usunięcie elementów wyposażenia przeznaczonych do wymiany. 

5.3.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku oraz instalacji pozostających.
Przed rozpoczęciem rozbiórek należy:
· odłączyć instalacje znajdujące się w obszarze robót, 
· sprawdzić brak zagrożeń wynikających z istniejących instalacji, 
· zabezpieczyć miejsce pracy. 
Materiały z rozbiórek należy segregować i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.3.3. Kontrola robót rozbiórkowych
Kontroli podlega:
· zgodność zakresu rozbiórek z dokumentacją, 
· prawidłowość zabezpieczenia miejsca robót, 
· brak uszkodzeń elementów pozostających, 
· prawidłowe usunięcie odpadów. 

5.4. Wykonanie robót budowlanych
5.4.1. Wykonanie ścian działowych
Ściany działowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami technologicznymi zastosowanego systemu.
Roboty obejmują:
· wyznaczenie przebiegu ścian, 
· przygotowanie podłoża, 
· wykonanie ścian, 
· wykonanie połączeń z istniejącymi elementami, 
· przygotowanie powierzchni pod tynki i okładziny. 
Wykonane ściany powinny być:
· stabilne, 
· równe, 
· pionowe, 
· przygotowane do dalszych prac wykończeniowych. 

5.4.2. Przygotowanie podłoży
Przed wykonaniem warstw wykończeniowych należy odpowiednio przygotować podłoże poprzez:
· oczyszczenie powierzchni, 
· usunięcie luźnych fragmentów, 
· wyrównanie nierówności, 
· wykonanie gruntowania. 
Podłoża powinny być:
· suche, 
· czyste, 
· nośne, 
· wolne od zabrudzeń ograniczających przyczepność. 

5.5. Wykonanie tynków i robót wykończeniowych
5.5.1. Wymagania dotyczące tynków
Tynki należy wykonywać na odpowiednio przygotowanych podłożach.
Roboty obejmują:
· przygotowanie powierzchni, 
· wykonanie warstwy kontaktowej, 
· wykonanie tynku, 
· wyrównanie powierzchni, 
· przygotowanie pod dalsze wykończenie. 
Powierzchnie tynków powinny być:
· równe, 
· gładkie, 
· bez pęknięć, 
· bez odspojeń. 

5.5.2. Roboty malarskie
Roboty malarskie należy wykonywać po zakończeniu robót mokrych i po odpowiednim wyschnięciu podłoży.
Zakres obejmuje:
· przygotowanie powierzchni, 
· gruntowanie, 
· wykonanie powłok malarskich. 
Powłoki powinny charakteryzować się:
· jednolitą barwą, 
· równomiernym kryciem, 
· brakiem zacieków, 
· odpornością na użytkowanie w pomieszczeniach sanitarnych. 

5.6. Wykonanie posadzek
5.6.1. Przygotowanie podłoża pod posadzki
Przed wykonaniem posadzek należy:
· usunąć zanieczyszczenia, 
· wyrównać podłoże, 
· wykonać wymagane warstwy przygotowawcze, 
· wykonać izolację przeciwwilgociową. 
Podłoże powinno zapewniać odpowiednią przyczepność i stabilność wykonanej posadzki.

5.6.2. Wykonanie posadzki z płytek gresowych
Posadzki należy wykonywać zgodnie z technologią producenta zastosowanego systemu.
Zakres robót obejmuje:
· przygotowanie podłoża, 
· rozplanowanie układu płytek, 
· wykonanie klejenia, 
· ułożenie płytek, 
· wykonanie spoin, 
· wykonanie uszczelnień przy ścianach i przejściach instalacyjnych. 
Posadzka powinna posiadać:
· równą powierzchnię, 
· właściwe spadki, 
· trwałe połączenie z podłożem, 
· estetyczne wykonanie. 

5.7. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
Okładziny ścienne należy wykonywać na przygotowanych i zagruntowanych powierzchniach.
Roboty obejmują:
· przygotowanie podłoża, 
· wykonanie hydroizolacji w wymaganych miejscach, 
· klejenie płytek, 
· wykonanie spoin, 
· wykonanie uszczelnień naroży i przejść. 
Należy zachować:
· jednakową szerokość spoin, 
· prawidłowe ułożenie płytek, 
· estetyczne wykończenie naroży. 

5.8. Wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong
Montaż sufitu należy wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych prowadzonych w przestrzeni ponad sufitem.
Zakres robót obejmuje:
· wyznaczenie poziomu sufitu, 
· montaż konstrukcji nośnej, 
· wykonanie zawiesi, 
· montaż płyt sufitowych, 
· wykonanie elementów wykończeniowych. 
Sufit powinien być:
· stabilny, 
· równy, 
· estetyczny, 
· wykonany zgodnie z instrukcją producenta. 

5.9. Montaż stolarki drzwiowej
Montaż stolarki należy wykonać po przygotowaniu otworów drzwiowych.
Zakres robót obejmuje:
· ustawienie ościeżnic, 
· zamocowanie elementów, 
· regulację skrzydeł, 
· montaż okuć, 
· wykonanie uszczelnień, 
· wykonanie obróbek wykończeniowych. 
Po zakończeniu montażu należy sprawdzić:
· prawidłowe otwieranie i zamykanie drzwi, 
· stabilność zamocowania, 
· poprawność działania okuć. 
Drzwi do pomieszczeń dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami należy wykonać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi szerokości przejścia i komfortu użytkowania.

5.10. Roboty wodociągowe i kanalizacyjne
5.10.1. Wymagania ogólne
Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych systemów.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest:
· sprawdzić istniejący układ instalacji, 
· ustalić miejsca włączenia nowych przewodów, 
· zabezpieczyć istniejące instalacje, 
· przygotować trasy prowadzenia przewodów. 
Wszystkie elementy instalacji muszą być wykonane w sposób zapewniający trwałość, szczelność i bezawaryjną eksploatację.

5.10.2. Wykonanie instalacji wodociągowej
Zakres robót obejmuje:
· wykonanie tras przewodów, 
· montaż przewodów wody zimnej i ciepłej, 
· wykonanie połączeń, 
· montaż zaworów odcinających, 
· montaż armatury sanitarnej, 
· wykonanie izolacji przewodów, jeżeli jest wymagana. 
Przewody należy prowadzić zgodnie z dokumentacją, z zachowaniem wymaganych odległości od innych instalacji.
Po zakończeniu montażu należy wykonać:
· płukanie instalacji, 
· próbę szczelności, 
· sprawdzenie prawidłowości działania armatury. 

5.10.3. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
Roboty obejmują:
· wykonanie podejść kanalizacyjnych, 
· montaż przewodów odpływowych, 
· wykonanie połączeń kielichowych lub innych przewidzianych systemem, 
· montaż elementów rewizyjnych, 
· podłączenie urządzeń sanitarnych. 
Instalacja kanalizacyjna powinna zapewniać:
· prawidłowy odpływ ścieków, 
· szczelność połączeń, 
· możliwość czyszczenia i konserwacji. 
Należy zachować wymagane spadki przewodów kanalizacyjnych.

5.10.4. Próby i odbiór instalacji sanitarnych
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić:
· próbę szczelności instalacji wodociągowej, 
· sprawdzenie drożności instalacji kanalizacyjnej, 
· kontrolę poprawności wykonania połączeń. 
Wyniki prób należy udokumentować protokołami odbiorowymi.

5.11. Roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania
5.11.1. Zakres robót
Zakres obejmuje wykonanie lub przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową.
Roboty obejmują:
· demontaż elementów kolidujących, 
· wykonanie nowych przewodów, 
· montaż armatury, 
· montaż elementów grzejnych, 
· wykonanie regulacji instalacji. 

5.11.2. Montaż przewodów i urządzeń
Przewody należy montować:
· zgodnie z przebiegiem określonym dokumentacją, 
· z zastosowaniem właściwych uchwytów i mocowań, 
· z zachowaniem możliwości kompensacji wydłużeń. 
Urządzenia grzewcze należy zamontować stabilnie i zgodnie z wymaganiami producenta.

5.11.3. Próby instalacji centralnego ogrzewania
Po zakończeniu robót należy wykonać:
· próbę szczelności, 
· odpowietrzenie instalacji, 
· regulację działania instalacji. 
Instalacja może zostać przekazana do użytkowania po pozytywnym zakończeniu prób.

5.12. Roboty elektryczne
5.12.1. Wymagania ogólne
Roboty elektryczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
· właściwy dobór materiałów, 
· prawidłowe wykonanie połączeń, 
· ochronę przeciwporażeniową, 
· bezpieczeństwo eksploatacji. 


5.12.2. Zakres robót elektrycznych
Zakres obejmuje:
· demontaż istniejących elementów instalacji przewidzianych do wymiany, 
· wykonanie nowych tras przewodów, 
· ułożenie przewodów elektrycznych, 
· montaż osprzętu, 
· montaż opraw oświetleniowych, 
· wykonanie połączeń, 
· sprawdzenie działania instalacji. 

5.12.3. Montaż przewodów i osprzętu
Przewody należy układać:
· zgodnie z dokumentacją, 
· w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, 
· z zachowaniem wymaganych zasad prowadzenia instalacji. 
Osprzęt elektryczny należy montować:
· stabilnie, 
· estetycznie, 
· w miejscach określonych dokumentacją. 

5.12.4. Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej
Po zakończeniu robót należy wykonać wymagane pomiary, w szczególności:
· pomiar rezystancji izolacji, 
· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 
· sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
· sprawdzenie działania zabezpieczeń. 
Z wykonanych pomiarów należy sporządzić protokoły.

5.13. Montaż wyposażenia sanitarnego
5.13.1. Wymagania ogólne
Wyposażenie sanitarne należy montować zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami ergonomii oraz wymaganiami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

5.13.2. Montaż urządzeń sanitarnych
Zakres obejmuje:
· montaż miski ustępowej, 
· montaż umywalki, 
· montaż baterii, 
· montaż elementów odpływowych, 
· montaż wyposażenia dodatkowego. 
Urządzenia powinny być:
· stabilnie zamocowane, 
· szczelnie podłączone, 
· ustawione zgodnie z wymaganiami użytkowymi. 

5.13.3. Montaż uchwytów i elementów pomocniczych
Uchwyty i poręcze należy montować:
· w miejscach wskazanych dokumentacją, 
· do odpowiednio przygotowanego podłoża, 
· z zastosowaniem elementów mocujących zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. 
Należy sprawdzić:
· stabilność zamocowania, 
· prawidłowe położenie, 
· możliwość bezpiecznego korzystania. 

5.14. Wykonanie pochylni wraz z balustradami
5.14.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem wykonania pochylni należy:
· wyznaczyć zakres robót, 
· przygotować teren, 
· wykonać niezbędne rozbiórki istniejących nawierzchni, 
· zabezpieczyć miejsce pracy. 

5.14.2. Roboty ziemne i podbudowa
Zakres robót obejmuje:
· wykonanie wykopów lub korytowania, 
· przygotowanie podłoża, 
· wykonanie warstw konstrukcyjnych, 
· zagęszczenie podbudowy. 
Podłoże powinno zapewniać odpowiednią stabilność i nośność.

5.14.3. Wykonanie nawierzchni pochylni
Nawierzchnię należy wykonać z materiałów odpornych na warunki zewnętrzne.
Roboty obejmują:
· wykonanie podsypki, 
· ułożenie kostki brukowej lub innej przewidzianej nawierzchni, 
· wykonanie obrzeży, 
· wykonanie wykończenia powierzchni. 
Należy zapewnić:
· odpowiedni spadek, 
· równość nawierzchni, 
· bezpieczeństwo użytkowania. 

5.14.4. Montaż balustrad i poręczy
Balustrady i poręcze należy wykonać z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
Montaż obejmuje:
· przygotowanie miejsc mocowania, 
· montaż słupków, 
· montaż pochwytów, 
· zabezpieczenie antykorozyjne elementów. 
Elementy zabezpieczające powinny być:
· stabilne, 
· trwałe, 
· pozbawione ostrych krawędzi. 

5.15. Roboty wykończeniowe i porządkowe
Po zakończeniu zasadniczych robót należy wykonać:
· poprawki powierzchni wykończeniowych, 
· czyszczenie elementów wyposażenia, 
· usunięcie zabrudzeń, 
· demontaż zabezpieczeń tymczasowych, 
· usunięcie odpadów, 
· uporządkowanie terenu robót. 
Pomieszczenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie umożliwiającym użytkowanie.

5.16. Dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację powykonawczą obejmującą:
· naniesione zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, 
· protokoły prób i badań, 
· wyniki pomiarów, 
· dokumenty zastosowanych materiałów, 
· instrukcje obsługi urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z:
· dokumentacją projektową, 
· niniejszą Specyfikacją Techniczną, 
· obowiązującymi przepisami, 
· normami technicznymi, 
· zasadami wiedzy technicznej. 
Kontrola jakości robót obejmuje wszystkie czynności mające na celu potwierdzenie prawidłowości wykonania robót oraz zastosowania właściwych materiałów.
Kontroli podlegają w szczególności:
· materiały użyte do wykonania robót, 
· przygotowanie podłoży, 
· roboty zanikające i ulegające zakryciu, 
· jakość wykonania robót budowlanych, 
· jakość wykonania instalacji, 
· działanie zamontowanych urządzeń. 

6.2. Kontrola materiałów
Przed zastosowaniem materiałów należy sprawdzić:
· zgodność z dokumentacją projektową, 
· zgodność z wymaganiami STWiORB, 
· stan techniczny, 
· kompletność dostawy, 
· dokumenty jakościowe. 
Materiały powinny posiadać:
· deklaracje właściwości użytkowych, 
· certyfikaty, 
· krajowe oceny techniczne lub inne wymagane dokumenty. 
Materiały niespełniające wymagań nie mogą być wbudowane.

6.3. Kontrola robót budowlanych
Kontrola robót budowlanych obejmuje sprawdzenie:
· prawidłowości wykonania rozbiórek, 
· wymiarów wykonanych elementów, 
· jakości wykonania ścian, 
· jakości tynków, 
· wykonania izolacji, 
· jakości posadzek, 
· jakości okładzin ceramicznych, 
· prawidłowości montażu stolarki. 
Sprawdzeniu podlega również:
· estetyka wykonania, 
· równość powierzchni, 
· brak uszkodzeń, 
· zgodność kolorystyki i zastosowanych materiałów. 

6.4. Kontrola robót sanitarnych
Kontrola instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania obejmuje:
· sprawdzenie zgodności przebiegu instalacji z dokumentacją, 
· kontrolę jakości połączeń, 
· sprawdzenie szczelności, 
· wykonanie prób ciśnieniowych, 
· sprawdzenie działania armatury. 
Po zakończeniu robót należy sporządzić protokoły wykonanych prób.

6.5. Kontrola instalacji elektrycznej
Kontrola obejmuje:
· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, 
· kontrolę ułożenia przewodów, 
· sprawdzenie montażu osprzętu, 
· sprawdzenie zabezpieczeń. 
Należy wykonać pomiary:
· rezystancji izolacji, 
· ciągłości przewodów ochronnych, 
· skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
· działania zabezpieczeń. 

6.6. Kontrola wykonania pochylni
Kontroli podlegają:
· przygotowanie podłoża, 
· wykonanie podbudowy, 
· prawidłowość ułożenia nawierzchni, 
· zachowanie spadków, 
· wykonanie odwodnienia, 
· stabilność balustrad i poręczy. 
Pochylnia powinna zapewniać bezpieczne korzystanie przez osoby o ograniczonej mobilności.

6.7. Dokumentowanie kontroli jakości
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację kontroli jakości obejmującą:
· protokoły badań, 
· wyniki pomiarów, 
· protokoły odbiorów robót zanikających, 
· dokumenty materiałowe, 
· dokumentację powykonawczą. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady ogólne
Obmiar robót określa rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robót.
Obmiar należy wykonywać zgodnie z:
· dokumentacją projektową, 
· przedmiarem robót, 
· zasadami kosztorysowania. 
Roboty zanikające należy obmierzać przed ich zakryciem.

7.2. Jednostki obmiarowe
W zależności od rodzaju robót stosuje się:
· m² – powierzchnie ścian, posadzek, okładzin, sufitów, nawierzchni, 
· m³ – roboty ziemne, betonowe i podbudowy, 
· mb – przewody instalacyjne, obrzeża, balustrady, 
· szt. – urządzenia, stolarka, armatura, osprzęt, 
· kpl. – kompletne zestawy wyposażenia. 

7.3. Obmiar robót budowlanych
Obmiar obejmuje:
· powierzchnie wykonanych ścian, 
· powierzchnie tynków, 
· powierzchnie izolacji, 
· powierzchnie posadzek, 
· powierzchnie okładzin, 
· ilość zamontowanej stolarki. 

7.4. Obmiar robót instalacyjnych
Roboty instalacyjne należy obmierzać według:
· długości wykonanych przewodów, 
· liczby zamontowanych urządzeń, 
· liczby punktów instalacyjnych, 
· ilości zamontowanego osprzętu. 

7.5. Dokumentowanie obmiaru
Wyniki obmiaru należy dokumentować w:
· protokołach odbioru, 
· dokumentacji rozliczeniowej, 
· dokumentacji powykonawczej. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady ogólne odbioru
Odbiór robót ma na celu potwierdzenie prawidłowego wykonania robót zgodnie z dokumentacją i wymaganiami STWiORB.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi przed zakryciem podlegają między innymi:
· przewody instalacji sanitarnych, 
· przewody instalacji elektrycznych, 
· izolacje przeciwwilgociowe, 
· warstwy podposadzkowe, 
· elementy konstrukcyjne pochylni. 
Zakrycie robót bez odbioru może skutkować koniecznością ich odkrycia na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy może obejmować:
· zakończone etapy robót, 
· poszczególne branże, 
· wykonane elementy wymagające wcześniejszej kontroli. 
Z odbioru sporządza się protokół.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót.
Przy odbiorze sprawdza się:
· kompletność wykonania, 
· jakość robót, 
· działanie instalacji, 
· zgodność z dokumentacją, 
· usunięcie wad i usterek. 

8.5. Dokumenty wymagane przy odbiorze
Wykonawca przekazuje:
· dokumentację powykonawczą, 
· protokoły prób i pomiarów, 
· deklaracje materiałów, 
· certyfikaty, 
· instrukcje urządzeń, 
· dokumenty gwarancyjne. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności za wykonane roboty jest wynagrodzenie określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenie robót odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych, na podstawie faktycznie wykonanych, odebranych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru robót.
Płatność obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

9.2. Zakres robót objętych wynagrodzeniem
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności:
· przygotowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót, 
· organizację zaplecza budowy, 
· dostarczenie materiałów, urządzeń i sprzętu, 
· transport materiałów na teren budowy oraz transport wewnętrzny, 
· wykonanie robót przygotowawczych, 
· wykonanie robót rozbiórkowych, 
· wywóz i zagospodarowanie materiałów z rozbiórek, 
· wykonanie robót budowlanych, 
· wykonanie robót wykończeniowych, 
· wykonanie instalacji sanitarnych, 
· wykonanie instalacji elektrycznych, 
· montaż urządzeń i wyposażenia sanitarnego, 
· wykonanie pochylni wraz z elementami towarzyszącymi, 
· wykonanie wymaganych badań, prób i pomiarów, 
· usunięcie ewentualnych wad i usterek, 
· uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

9.3. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
W ramach ceny robót należy uwzględnić koszty:
· przygotowania stanowisk pracy, 
· zabezpieczenia istniejących elementów budynku, 
· wykonania tymczasowych zabezpieczeń, 
· oznakowania stref prowadzenia robót, 
· utrzymania porządku i bezpieczeństwa podczas realizacji zadania. 

9.4. Roboty rozbiórkowe
Cena robót rozbiórkowych obejmuje:
· wykonanie demontaży i rozbiórek zgodnie z dokumentacją, 
· zabezpieczenie elementów pozostających, 
· ręczne lub mechaniczne wykonanie rozbiórek, 
· segregowanie materiałów odpadowych, 
· załadunek, transport i utylizację odpadów, 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia prac. 

9.5. Roboty budowlane i wykończeniowe
Cena wykonania robót budowlanych obejmuje między innymi:
· wykonanie nowych elementów budowlanych, 
· wykonanie ścian działowych, 
· wykonanie tynków i przygotowania powierzchni, 
· wykonanie izolacji, 
· wykonanie posadzek, 
· wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, 
· wykonanie sufitu podwieszanego, 
· wykonanie robót malarskich, 
· montaż stolarki drzwiowej. 
W cenie należy uwzględnić wszystkie materiały, robociznę, sprzęt oraz czynności pomocnicze niezbędne do uzyskania wymaganej jakości wykonania.

9.6. Roboty instalacyjne
Cena wykonania instalacji obejmuje:
Instalacje sanitarne:
· dostawę i montaż przewodów, 
· wykonanie połączeń, 
· montaż armatury, 
· montaż urządzeń sanitarnych, 
· wykonanie prób szczelności, 
· regulację i sprawdzenie działania instalacji. 
Instalacje elektryczne:
· wykonanie tras instalacyjnych, 
· ułożenie przewodów, 
· montaż osprzętu, 
· montaż opraw oświetleniowych, 
· wykonanie pomiarów i badań odbiorczych. 

9.7. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
Cena obejmuje dostawę i montaż kompletnego wyposażenia, w szczególności:
· urządzeń sanitarnych, 
· armatury, 
· uchwytów i poręczy dla osób z niepełnosprawnościami, 
· elementów pomocniczych, 
· wyposażenia dodatkowego przewidzianego dokumentacją. 
W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy mocujące, uszczelniające i wykończeniowe niezbędne do prawidłowego montażu.

9.8. Wykonanie pochylni i robót zewnętrznych
Cena wykonania pochylni obejmuje:
· roboty przygotowawcze i ziemne, 
· wykonanie podbudowy, 
· wykonanie nawierzchni, 
· wykonanie obrzeży i elementów ograniczających, 
· wykonanie odwodnienia, 
· montaż balustrad i poręczy, 
· uporządkowanie terenu przyległego. 
Wszystkie elementy pochylni muszą zostać wykonane jako kompletny i funkcjonalny układ komunikacyjny dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.



9.9. Koszty badań, kontroli i odbiorów
Cena robót obejmuje również koszty:
· przeprowadzenia wymaganych badań, 
· wykonania pomiarów, 
· przygotowania dokumentacji odbiorowej, 
· udziału w odbiorach, 
· przygotowania dokumentów jakościowych. 

9.10. Koszty pośrednie i towarzyszące
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie robót wszystkie koszty pośrednie związane z realizacją zadania, w tym:
· koszty zabezpieczenia i organizacji robót, 
· koszty pracy sprzętu, 
· koszty transportu, 
· koszty energii i mediów wykorzystywanych podczas robót, 
· koszty ubezpieczeń i wymaganych zabezpieczeń, 
· koszty związane z przestrzeganiem przepisów BHP i ochrony środowiska. 

9.11. Warunki dokonania płatności
Podstawą dokonania płatności jest:
· wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
· pozytywny wynik kontroli jakości, 
· dokonanie odbioru robót, 
· przedstawienie wymaganych dokumentów, 
· potwierdzenie wykonania zakresu robót przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami lub wymagające poprawek nie stanowią podstawy do płatności do czasu ich prawidłowego wykonania i odbioru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku zmiany przepisów lub norm w trakcie realizacji robót należy stosować wymagania aktualnie obowiązujące, o ile dokumenty kontraktowe nie stanowią inaczej.
Wszystkie materiały, urządzenia i technologie zastosowane podczas realizacji zadania powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów oraz posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

10.2. Akty prawne
Przy realizacji robót należy stosować w szczególności następujące przepisy:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami). 
5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
9. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – w zakresie mającym zastosowanie do realizowanego zadania. 
10. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

10.3. Przepisy dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Przy wykonywaniu robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych oraz wykonaniem pochylni należy stosować wymagania dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej, w szczególności:
· wymagania dotyczące zapewnienia dostępu osobom o ograniczonej mobilności, 
· wymagania dotyczące wymiarów i parametrów technicznych pochylni, 
· wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania pomieszczeń sanitarnych, 
· wymagania dotyczące rozmieszczenia urządzeń i wyposażenia pomocniczego. 
Należy uwzględnić w szczególności wymagania określone w:
· przepisach techniczno-budowlanych, 
· przepisach dotyczących obiektów użyteczności publicznej, 
· zasadach projektowania uniwersalnego. 

10.4. Normy dotyczące robót budowlanych
W zakresie robót budowlanych należy stosować odpowiednie normy, w szczególności:
· PN-EN 206 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
· PN-EN 998 – Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
· PN-EN 771 – Wymagania dotyczące elementów murowych. 
· PN-EN 13914 – Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
· PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne. 
· PN-EN 12004 – Kleje do płytek ceramicznych. 
· PN-EN 13813 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
· PN-EN 13964 – Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 

10.5. Normy dotyczące robót instalacyjnych sanitarnych
W zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania należy stosować odpowiednie normy, w szczególności:
· PN-EN 806 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych. 
· PN-EN 12056 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 
· PN-B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
· PN-B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
· PN-EN 12828 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. 
oraz wymagania techniczne producentów zastosowanych systemów instalacyjnych.

10.6. Normy dotyczące instalacji elektrycznych
W zakresie robót elektrycznych należy stosować w szczególności:
· PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
· PN-EN 60598 – Oprawy oświetleniowe. 
· PN-EN 60670 – Puszki i obudowy do osprzętu elektrycznego. 
· PN-EN 61439 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
oraz inne aktualne normy i wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz badań odbiorczych instalacji.

10.7. Normy dotyczące robót drogowych i nawierzchni zewnętrznych
Dla wykonania pochylni, nawierzchni z kostki brukowej oraz robót związanych z przebudową chodnika należy stosować:
· PN-EN 1338 – Kostka brukowa betonowa. Wymagania i metody badań. 
· PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
· PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

10.8. Dokumenty techniczne i instrukcje producentów
Podczas realizacji robót należy stosować również:
· instrukcje montażu i użytkowania producentów materiałów, 
· karty techniczne wyrobów, 
· deklaracje właściwości użytkowych, 
· aprobaty techniczne i krajowe oceny techniczne, 
· wytyczne wykonania i odbioru robót dla zastosowanych systemów. 

10.9. Postanowienia końcowe
W przypadku braku szczegółowych wymagań w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy stosować zasady określone w aktualnych przepisach prawa, normach technicznych oraz zasadach wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w sposób zapewniający trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z wymaganiami technicznymi dla obiektów użyteczności publicznej.
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