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Nr postępowania: ZSMnr2 -1/2026
                       Opis Przedmiotu Zamówienia – Urządzenia warsztatowe
	Lp.
	Nazwa urządzenia 
	Parametry techniczne urządzenia 

	Ilość

	1.
	Stół montażowy do robota 
	Zabudowa wykonana z profili aluminiowych, wyposażona w kółka jezdne posiadające blokadę, blat stołu o wymiarach ok. 40 x 160 mm., chwytaki przystosowane do współpracy z detalami o regularnym kształcie.

	3 szt.

	2.
	Taborety spawalniczy
	Obrotowy, niepalny, regulowana wysokość za pomocą podnośnika pneumatycznego, przystosowany do użytkowania w najtrudniejszych warunkach warsztatowych. Masa do 5 kg. wysokość siedziska: od do 36-49 cm. Wysokość całkowita: od 36 do 49 cm. Średnica podstawy: około 40 cm. Średnica siedziska: od 32 do 36 cm. Kolor czarny poliuretan. Kółka/nóżki. 

	10 szt.


	3.
	Stół  spawalniczy
	Wymiary ok. 1000x600, blat z otworami o średnicy od 22 do 30 mm grubość blatu od 120  do 180 mm, wysokość stołu od 840 mm do 900 mm, nośność od 2800 kg do 3400 kg.

	10 szt.


	4.
	Indywidualne stanowisko wentylacyjne jednoramienne
	Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne z 1 ramieniem  odciągowy 4 m i wkładem filtracyjnym. System automatycznego włączania/wyłączania, obrotowa i ergonomiczna ssawka odsysająca z wbudowaną przepustnicą, obrotowe ramię odciągowe. Mobilny filtr dymu spawalniczego z ramieniem odciągowym i wbudowanym wentylatorem. Jednorazowy pakiet filtrów. Cztery koła transportowe (w tym dwa skrętne). Metalowe ramię. Wydajność wyciągu: co najmniej 1000 m3/h.

	2 szt.

	5.
	indywidualne stanowisko wentylacyjne dwuramienne
	Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne z 2 ramionami odciągowymi 4 m i wkładem filtracyjnym z membraną PTFE. System automatycznego włączania/wyłączania, obrotowa i ergonomiczna ssawka odsysająca z wbudowaną przepustnicą. Skuteczność separacji: 99,99%- moc: 2,2 kW 230/400 V 50 Hz, 2950 obr/min- wydajność: 2.000 m3/h - elastyczne ramię odciągowe, d.160 mm, dł. 4.000 mm x 2- czyszczenie wkładu pulsacyjne - sygnalizacja świetlna.

	4 szt.


