[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.17.200.15
nan=Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Westerplatte 9
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=1675

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT POŁACI DACHOWEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW PONAD POŁACIĄ ORAZ UŁOŻENIE WEŁNY MINERALNEJ NA PODŁODZE PODDSZA NIEUŻYTKOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.
ab=Ul. Boh. Westerplatte 9, 12-100 Szczytno
ni=Gmina Miejska Szczytno - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
ai=Ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
br=
dt=13.VIII.2026r.	0	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45262120-8	Wznoszenie rusztowań
cpv=45262522-6	Roboty murarskie
cpv=45261910-6	Naprawa dachów
cpv=45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
cpv=45261410-1	Izolowanie dachu
cpv=45262110-5	Demontaż rusztowań
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2024\mo4\dy10\hr18\min53}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\margrsxn2013\endnhere\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Liberation Serif;}{\f5\fcharset238 Cambria Math;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\s1\sbasedon0\snext1\ql\sb280\sa119\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24 Normalny (Web);}{\*\cs2\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs3\sbasedon2\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts5\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts6\tsrowd\sbasedon5\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2026\mo7\dy8\hr16\min22}{\version1}}{\mmathPr\mbrkBin0\mbrkBinSub0\mdefJc1\minterSp0\mintLim1\mintraSp0\mmathFont5\mnaryLim1\mpostSp0\mpreSp0\mrMargin0\msmallFrac0\mwrapIndent0\mwrapRight0}\htmautsp\sectd\pard\plain\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE]
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Cambria Math;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2026\mo7\dy8\hr16\min11}{\version1}}{\mmathPr\mbrkBin0\mbrkBinSub0\mdefJc1\minterSp0\mintLim1\mintraSp0\mmathFont4\mnaryLim1\mpostSp0\mpreSp0\mrMargin0\msmallFrac0\mwrapIndent0\mwrapRight0}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\formshade\sectd\margtsxn825\endnhere\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[RMS ZEST 1675]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=	0	
jm=r-g	149
ce=45	1774994400	1	icbOnLine		0	1	WM (warmińsko-mazurskie)
cw=45	PLN	45
wa=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przygotowanie terenu pod budowę
wa=0
kn=0	0	0
id=27868
nu=1
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=27870
nu=1.1
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=26451
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0507-05	4-04	0507-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 0507-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=27,12	27,12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	27,12	7,54+1,4*2+1,89*2+3,70*2+2,8*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,12	1	7,54+1,4*2+1,89*2+3,70*2+2,8*2						

[POZYCJA]
id=26456
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0509-03	4-01	0509-03	 z.sz.2.3. 9909-05/4 	0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0509-03	 z.sz.2.3. 9909-05/4 
mpn=29:4:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="29" Wybory="4" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	((2,9*3,85*2)+(3,85*4,34*2)+(2,36*3,85*2)+((2,36+1,98)*0,5*0,53*2)+(1,98*0,5*1,40*2)+((3,85+0,75)*0,5*4,34*2)+((2,90+0,10)*0,5*3,85*2)+((7,54+9,56)*0,5*1,45)+((9,56+3,42)*0,5*4,30)+((7,54+10,27)*0,5*1,98)+((10,27+4,88)*0,5*3,77))				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	((2,9*3,85*2)+(3,85*4,34*2)+(2,36*3,85*2)+((2,36+1,98)*0,5*0,53*2)+(1,98*0,5*1,40*2)+((3,85+0,75)*0,5*4,34*2)+((2,90+0,10)*0,5*3,85*2)+((7,54+9,56)*0,5*1,45)+((9,56+3,42)*0,5*4,30)+((7,54+10,27)*0,5*1,98)+((10,27+4,88)*0,5*3,77))						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,05		1,05
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28057
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0541-08	4-01	0541-08		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0541-08	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=26893
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-03	4-01	0545-03		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0545-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=28,05	28,05		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,05
jm=m	040
pm=-1
wo=0	28,05	0,70*2+3,45+5,0+9,10*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,05	1	0,70*2+3,45+5,0+9,10*2						

[POZYCJA]
id=26441
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-05	4-01	0545-05		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0545-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - odcinek rury spustowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	1,0*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1,0*4						

[POZYCJA]
id=27123
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-07	4-01	0212-07		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0212-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozbiórka betonowych czapek kominowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1,685	1,685		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,685
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,685	(1,06*0,83)*2-(0,15*0,25)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,685	1	(1,06*0,83)*2-(0,15*0,25)*2						

[POZYCJA]
id=26983
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0403-07	4-04	0403-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 0403-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ławy kominiarskie - do ponownego zamontowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3,8	3,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,8	1,9*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,8	1	1,9*2						

[POZYCJA]
id=26468
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-04	4-01	0441-04		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0441-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=27388
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-08	4-01	0545-08		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0545-08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=17,938	17,938		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,938
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,938	((5,6+6,0)*2+0,70*2+3,45+5,0+9,10*2)*0,35				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,938	1	((5,6+6,0)*2+0,70*2+3,45+5,0+9,10*2)*0,35						

[POZYCJA]
id=26474
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-02	4-01	0441-02		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0441-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=26987
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-10	4-01	0441-10		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0441-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=61,16	61,16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	61,16	4,34*2*2+3,85*2*2+3,45+0,75*2+5,05+0,10*2+9,10*2				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=61,16	1	4,34*2*2+3,85*2*2+3,45+0,75*2+5,05+0,10*2+9,10*2						
ko=				

[POZYCJA]
id=27309
pd=IGM wyd.I 1998	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż istniejącego wyłazu dachowego
uw=KNR 0-19 0928-03
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0,45	0,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,45
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,45	0,5*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	0,5*0,9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0,5
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=27820
pd=KOPRINET wyd.III 2016	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=KOPRINET wyd.III 2016	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /><Kryterium Id="4" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Rozebranie uwarstwień konstrukcji stropu - izolacji z wełny mineralnej razem z folią - warstwa stropu poddasza nieużytkowego
uw=KNR K-06 0102-06
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4,6	4,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,6	(11,5*4,0)*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,6	1	(11,5*4,0)*0,1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie usuwania gruzu
wa=0
kn=0	0	0
id=27869
nu=1.2
cpv=45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27828
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02	 1101-05 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1101-02	 1101-05 
mpn=8:0:509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="8" Wybory="0" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=24,25	24,25		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,25
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	24,25	#p26451*0,2*0,07+#p26456*0,05+#p27123*0,06+#p26468/0,35*0,035^2+#p27388*0,005+#p26474*0,025+#p26987*0,30*0,025+#p27309*0,10+#p27820+#p27125+#p27136*0,15*0,23+#p27347*0,12*0,16+#p27634*0,14*0,14+#p27667*0,14*0,14				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,25	1	#p1*0,2*0,07+#p2*0,05+#p6*0,06+#p8/0,35*0,035^2+#p9*0,005+#p10*0,025+#p11*0,30*0,025+#p12*0,10+#p13+#p19+#p21*0,15*0,23+#p24*0,12*0,16+#p25*0,14*0,14+#p26*0,14*0,14						

[POZYCJA]
id=27831
pd=		170904		170904		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	170904	
na=Utylizacja: zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=19,65	19,65		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,65
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,65	#p27828-#p27820				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,65	1	#p14-#p13						

[POZYCJA]
id=27866
pd=		170604		170604		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	170604	
na=Utylizacja: wełna minerlana
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4,6	4,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.1.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,6	#p27820				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,6	1	#p13						

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
wa=0
kn=0	0	0
id=27871
nu=2
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
wa=0
kn=0	0	0
id=27872
nu=2.1
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Wznoszenie rusztowań
wa=0
kn=0	0	0
id=27873
nu=2.1.1
cpv=45262120-8	Wznoszenie rusztowań

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27325
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1610-03	2-02	1610-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1610-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12	12		1
jm=kol.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST. 1.0.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=kol.	000
pm=-1
wo=0	12	3*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*4						

[ELEMENT 3]
na=Roboty murarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=27884
nu=2.1.2
cpv=45262522-6	Roboty murarskie

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27105
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0433-02	4-01	0433-02		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0433-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.2.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27125
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-02	4-01	0310-02		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0310-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1,317	1,317		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.2.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,317
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,692	((1,4+0,6)*0,5*0,75*0,98-(0,96+0,60)*0,5*0,29*0,19)				0
wo=0	0,625	((1,3+0,5)*0,5*0,75*0,98-(0,81+0,50)*0,5*0,29*0,19)				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,692	1	((1,4+0,6)*0,5*0,75*0,98-(0,96+0,60)*0,5*0,29*0,19)						
wo=0,625	1	((1,3+0,5)*0,5*0,75*0,98-(0,81+0,50)*0,5*0,29*0,19)						

[POZYCJA]
id=27134
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-05	4-01	0310-05		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0310-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.2.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	(5*5)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	(5*5)*2						

[POZYCJA]
id=27136
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-06	4-01	0310-06		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0310-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów - 10%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.2.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	#p27134*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p20*0,10						

[POZYCJA]
id=27139
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0220-05	2-02	0220-05		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0220-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1,685	1,685		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.2.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,685
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,685	#p27123				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,685	1	#p6						

[POZYCJA]
id=27182
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie przewodów kominowych wraz z opinią kominiarską - 2 kominy
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.2.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Naprawa dachów
wa=0
kn=0	0	0
id=27878
nu=2.1.3
cpv=45261910-6	Naprawa dachów

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27347
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0416-03	4-01	0416-03		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0416-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=55,9	55,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.4.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	55,9	4,35*2*2+3,85*2*2+5,75*2+5,6+6,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=55,9	1	4,35*2*2+3,85*2*2+5,75*2+5,6+6,0						

[POZYCJA]
id=27634
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0416-06	4-01	0416-06		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0416-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - iglica
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.4.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	2,5*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2,5*4						

[POZYCJA]
id=27667
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0416-04	4-01	0416-04		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0416-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny - jętka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.4.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m	040
pm=-1
wo=0	18	2,0*4*2+0,5*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	2,0*4*2+0,5*4						

[ELEMENT 3]
na=Wykonywanie pokryć dachowych
wa=0
kn=0	0	0
id=27879
nu=2.1.4
cpv=45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27298
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0434-04	4-01	0434-04		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0434-04	
na=Wykonanie daszków zabezpieczających
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=17,5	17,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,5	3,5*2,5*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,5	1	3,5*2,5*2						

[POZYCJA]
id=27304
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0434-01	4-01	0434-01		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0434-01	
na=Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=26,45	26,45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,45
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26,45	3,45+5,0+9,00*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,45	1	3,45+5,0+9,00*2						

[POZYCJA]
id=26908
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0410-01	2-02	0410-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0410-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.4.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=26944
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0103-02	K-05	0103-02		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0103-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=27651
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0407-01	K-05	0407-01		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0407-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż kominka wentylacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=26589
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0514-02	2-02	0514-02		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0514-02	
mpn=121,0:1,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=21,368	21,368		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.5.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,368
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	21,368	((5,6+6,0)*2+(1,70*2+0,75*2)*2+0,70*2+3,45+5,0+9,10*2)*0,35				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,368	1	((5,6+6,0)*2+(1,70*2+0,75*2)*2+0,70*2+3,45+5,0+9,10*2)*0,35						

[POZYCJA]
id=26958
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0104-03	K-05	0104-03		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0104-03	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=26930
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0410-04	2-02	0410-04		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0410-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=26950
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0501-06	19-01	0501-06		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0501-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=197	197		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=197
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	197	#p26456				0

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	#p2						

[POZYCJA]
id=26530
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0102-05	K-05	0102-05		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0102-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=61,16	61,16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	61,16	#p26987				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,16	1	#p11						

[POZYCJA]
id=27313
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
na=Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie - wykorzystanie wcześniej zdemontowanych
uw=KNR AT-09 0104-04
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	1+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=27033
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1016-07	2-02	1016-07		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1016-07	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.6.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=26997
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0535-05	2-02	0535-05		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0535-05	
mpn=2:0:0910121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="2" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.5.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=26680
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:1,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wykorzystanie wcześniej zdemontowanych rynien dachowych
uw=KNR-W 2-02 0519-03
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=28,05	28,05		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.5.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,05
jm=m	040
pm=-1
wo=0	28,05	#p26893				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,05	1	#p4						

[POZYCJA]
id=26712
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny  - wykorzystanie wcześniej zdemontowanych
uw=KNR K-05 0501-04
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.5.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=26735
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż rynien dachowych - lej spustowy - wykorzystanie wcześniej zdemontowanych
uw=KNR K-05 0501-06
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.5.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=26746
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż rynien dachowych - denko - wykorzystanie wcześniej zdemontowanych
uw=KNR K-05 0501-07
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.5.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=27056
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:1,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wykorzystanie wcześniej zdemontowanych rur spustowych
uw=KNR-W 2-02 0526-02
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.5.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	#p26441				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p5						

[ELEMENT 3]
na=Izolowanie dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=27880
nu=2.1.5
cpv=45261410-1	Izolowanie dachu

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27733
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0629-08	4-01	0629-08		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0629-08	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=69,12	69,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.4.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	69,12	((7,54+11,5)*0,50*3,0)*2+(0,5*4,0*3,0)*2				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=69,12	1	((7,54+11,5)*0,50*3,0)*2+(0,5*4,0*3,0)*2						
ko=				

[POZYCJA]
id=27751
pd=KOPRINET wyd.III 2016	KNR	K-06 1103-05	K-06	1103-05		0
pd5=KOPRINET wyd.III 2016	KATSRC_UNDEF	KNR K-06 1103-05	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja z wełny mineralnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=69,12	69,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.7.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	69,12	#p27733				0

[PRZEDMIAR]
wo=69,12	1	#p45						

[POZYCJA]
id=27759
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-04	2-02	0606-04		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0606-04	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej aktywnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=69,12	69,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.7.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	69,12	#p27733				0

[PRZEDMIAR]
wo=69,12	1	#p45						

[ELEMENT 3]
na=Demontaż rusztowań
wa=0
kn=0	0	0
id=27881
nu=2.1.6
cpv=45262110-5	Demontaż rusztowań

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[RUSZTOWANIA 1]
id=27323
pd=	KNR	2-02	r.16 z.sz.5.15		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	
na=Czas pracy rusztowań
ww=0,84
sz=2
ir=0
wa=0
nu=48
opn=1	0	0	0	0	1	1	0
ob=0	0
cj=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27874
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 0330-02.08	02	0330-02.08		0
pd5=MBiPMB 1984	KATSRC_UNDEF	KNP 02 0330-02.08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż 1 kolumnowych rusztowań typu "Warszawa" o wys. do 6.30 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=12	12		1
jm=kol.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST. 1.0.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=kol.	000
pm=-1
wo=0	12	3*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*4						

[ELEMENT 1]
na=Roboty instalacyjne w budynkach
wa=0
kn=0	0	0
id=27882
nu=3
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Izolacja cieplna
wa=0
kn=0	0	0
id=27883
nu=3.1
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27888
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-02	AT-27	0509-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0509-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - paroizolacyjnej aktywnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=46	46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.7.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	46	11,5*4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	11,5*4,0						

[POZYCJA]
id=27899
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0612-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa -  o gr. 10cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=46	46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.7.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	46	11,5*4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	11,5*4,0						

[POZYCJA]
id=27925
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-02	AT-27	0509-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0509-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej - wysokoparoprzepuszczalnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=46	46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.7.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	46	11,5*4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	11,5*4,0						

[POZYCJA]
id=27951
pd=WACETOB wyd.III 2000	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:1,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /><Kryterium Id="4" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych lub desek drewnianych - przybicie do belek stropowych - dojście do wyłazu dachowego
uw=KNR-W 4-01 0819-03
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4,5	4,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.4.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,5	(5,5+2,0)*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	(5,5+2,0)*0,6						

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
id=27886
nu=4
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Tynkowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=27885
nu=4.1
cpv=45410000-4	Tynkowanie

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27147
pd=WACETOB wyd.III 2000	Analiza	indywidualna na podstawie	indywidualna	na podstawie		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	Analiza indywidualna na podstawie	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym - podkład pod tynk właściwy
uw=KNR-W 4-01 0735-07
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=6,574	6,574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.3.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,574
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,46	((1,4+0,6)*0,5*0,75)*2+0,98*1,4+0,98*0,6				0
wo=0	3,114	((1,3+0,5)*0,5*0,75)*2+0,98*1,3+0,98*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,46	1	((1,4+0,6)*0,5*0,75)*2+0,98*1,4+0,98*0,6						
wo=3,114	1	((1,3+0,5)*0,5*0,75)*2+0,98*1,3+0,98*0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0,5
wm=0,5		0,5
ws=0,5		0,5
wo=1		1

[POZYCJA]
id=27155
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0735-07	4-01	0735-07		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0735-07	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=6,574	6,574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.3.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,574
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,46	((1,4+0,6)*0,5*0,75)*2+0,98*1,4+0,98*0,6				0
wo=0	3,114	((1,3+0,5)*0,5*0,75)*2+0,98*1,3+0,98*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,46	1	((1,4+0,6)*0,5*0,75)*2+0,98*1,4+0,98*0,6						
wo=3,114	1	((1,3+0,5)*0,5*0,75)*2+0,98*1,3+0,98*0,5						

[POZYCJA]
id=27163
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0735-10	4-01	0735-10		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0735-10	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6,574	6,574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.3.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,574
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,574	#p27155				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,574	1	#p55						

[POZYCJA]
id=28066
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0403-04	K-04	0403-04		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR K-04 0403-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych gładkich
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=6,574	6,574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	27323	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST. 1.3.			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,574
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,574	#p27155				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,574	1	#p55						

[SUMA KONTROLNA]
289BD31AD870F992C4C412B9FB08AC8C
