Formularz 2.2.



(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 162430E - UL. WSCHODNIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, ZJAZDÓW, BUDOWIE CHODNIKA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 
Z PRZYŁĄCZAMI – DOP.3300.14.2026

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie za cenę:

	Lp.
	Nr specyfikacji
	Opis pozycji
	J.M.
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych 
z inwentaryzacją
	km
	0,588
	
	

	2
	D-01.01.01
	Odtworzenie punktów szczegółowej poziomej lub wysokościowej osnowy geodezyjnej, wraz z ich stabilizacją i ew. przeniesieniem
	szt.
	4,000
	
	

	3
	D-01.02.01
	Karczowanie drzew, wraz z wywiezieniem dłużyc, karpin i gałęzi na odl. do 5 km
	szt.
	7,000
	
	

	4
	D-01.02.01
	Karczowanie zagajników i krzaków wraz z wywiezieniem dłużyc, karpin i gałęzi na odl. do 5 km
	ha
	0,010
	
	

	5
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm
- z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 5 km
	m3
	192,70
	
	

	6
	D 01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa lub kostki kamiennej, grub. warstwy 10 cm - istn. naw. chodnika
	m2
	50,00
	
	

	7
	D 01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa oraz kostki kamiennej, grub. warstwy 15 cm - istn. naw. zjazdów
	m2
	127,68
	
	

	8
	D 01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa oraz kostki kamiennej, grub. warstwy 20 cm - istn. naw. jezdni
	m2
	2 889,60
	
	

	9
	D 05.03.11
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku na plac składowania inwestora do 5 km, 
gr. 9 cm
	m2
	2 889,60
	
	

	10
	D 01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 
o wym. 50x50x7cm lub z płyt drogowych betonowych - trylinki lub z kostki brukowej betonowej ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - istn. naw. chodnika, zjazdów
	m2
	177,68
	
	

	11
	D 01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych lub kamiennych, na podsypce cementowo piaskowej
	m
	100,00
	
	

	12
	D 01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych, na podsypce cementowo piaskowej
	m
	122,00
	
	

	13
	D 01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężnik - ławy podkrawężnikowe z betonu
	m3
	17,10
	
	

	14
	D 01.02.04
	Rozbiórka ogrodzenia działek wraz ze słupkami betonowymi 
	m
	6,00
	
	

	15
	D 01.02.04
	Rozebranie słupków do znaków drogowych - zamocowanych w podłożu gruntowym
	szt.
	4,00
	
	

	16
	D 01.02.04
	Zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych
	szt.
	6,00
	
	

	17
	D 01.02.04
	Rozebranie przepustów pod zjazdami 
- 400 cm
	m
	6,00
	
	

	18
	D-01.02.04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
na odl. do 5 km wraz z utylizacją
	m3
	640,16
	
	

	Razem roboty przygotowawcze
	

	ROBOTY ZIEMNE

	19
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 5 km - pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie koryta mechanicznie pod wszystkie projektowane  warstwy konstrukcyjne
	m3
	874,50
	
	

	20
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 5 km - pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie koryta mechanicznie pod dodatkowe zjazdy do posesji
	m3
	32,00
	
	

	21
	D-02.03.01
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-IV z transportem urobku na odl. 5 km
	m3
	35,00
	
	

	Razem roboty ziemne
	

	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	22
	D-03.06.01
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	15,00
	
	

	23
	D-03.06.01
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	51,00
	
	

	24
	D-03.06.01
	Regulacja studzienek telefonicznych i elektroenergetycznych- nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	1,00
	
	

	Razem odwodnienie korpusu drogowego
	

	PODBUDOWY

	25
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI - wszystkie projektowane  warstwy konstrukcyjne 
	m2
	5 255,70
	
	

	26
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI - dodatkowe zjazdy do posesji
	m2
	100,00
	
	

	27
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - niebitumicznych - konstrukcja: jezdni
	m2
	3 229,00
	
	

	28
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - bitumicznych
- konstrukcja: jezdni 
	m2
	3 229,00
	
	

	29
	D-04.03.01
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową  mechanicznie - warstw niebitumicznych - konstrukcja: jezdni
	m2
	3 229,00
	
	

	30
	D-04.03.01
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową  mechanicznie - warstw bitumicznych - konstrukcja: jezdni 
	m2
	3 229,00
	
	

	31
	D-04.04.00
	Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - konstrukcja: jezdni, zjazdy, ścieku
	m2
	3 770,50
	
	

	32
	D-04.04.00
	Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - dodatkowe zjazdy do posesji
	m2
	100,00
	
	

	33
	D-04.04.00
	Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - konstrukcja: chodnika, pow. wybrukowana
	m2
	1 057,50
	
	

	Razem podbudowy


	

	NAWIERZCHNIE

	34
	D-05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W, grubość warstwy po zgęszczeniu 8 cm 
- konstrukcja: jezdni 
	m2
	3 229,00
	
	

	35
	D-05.03.06
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S, grubość warstwy po zgęszczeniu 4 cm
- konstrukcja: jezdni  
	m2
	3 229,00
	
	

	36
	D-08.02.02
	Wykonanie ścieku  z kostki kamiennej  9/11, na bazie gotowych mieszanek o bardzo wysokiej wytrzymałości R28 ≥25MPa spoiny R 28 ≥40MPa na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
	m2
	38,00
	
	

	37
	D-05.03.26a
	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni - 
o wytrzymałości min. 100 kN/m
	m2
	18,00
	
	

	38
	D-04.04.00
	Wykonanie dowiązania - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	326,00
	
	

	Razem nawierzchnie
	

	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	39
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - malowanie mechanicznie na gładko, grubość warstwy 3-4 mm - kolor biały
	m2
	25,85
	
	

	40
	D-07.02.01
	Oznakowanie pionowe - ustawienie słupków z rur stalowych Fi 60-70
	szt.
	11,00
	
	

	41
	D-07.02.01
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej - znaki średnie typ  A, B, C, D, T, folia II gen.
	szt.
	12,00
	
	

	42
	D-07.02.01
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej - znaki małe typ A, B, C, D, T, folia II gen.
	szt.
	5,00
	
	

	43
	D-07.02.01
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej - znaki mini typ A, B, C, D, T, folia II gen.
	szt.
	1,00
	
	

	44
	D-07.02.01
	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
	szt.
	1,00
	
	

	Razem oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
	

	ELEMENTY ULIC

	45
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz 
z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku
	m
	1 171,50
	
	

	46
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych 
o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz 
z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku
	m
	320,50
	
	

	47
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15 wraz 
z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku - dodatkowe zjazdy do posesji

	m
	56,00
	
	

	48
	D-08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton)
	m2
	1 033,00
	
	

	49
	D-08.02.02
	Wykonanie  pow. Wybrukowanej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton)
	m2
	10,00
	
	

	50
	D-08.02.02
	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton)
	m2
	503,50
	
	

	51
	D-08.02.02
	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton) - dodatkowe zjazdy do posesji
	m2
	100,00
	
	

	52
	D-08.02.02a
	Wykonanie chodnika z płytek wskaźnikowych betonowych w kolorze żółtym - 30x30x8 (szerokość pasa przed krawężnikiem - 60 cm)
	m2
	14,50
	
	

	53
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm - na ławie z oporem z betonu C12/15 wraz z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku
	m
	562,00
	
	

	Razem elementy ulic
	

	ZIELEŃ DROGOWA

	54
	D-09.01.01
	Wykonanie zieleńców siewem, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o gr. 10 cm
	m2
	600,00
	
	

	Razem zieleń drogowa
	

	INNE ROBOTY

	55
	D.10.11.01/a 
	Montaż koszy na odpady typ KACPER wraz z wykonaniem ław fundamentowych
	szt.
	4,00
	
	

	56
	D.10.11.01/a
	Montaż ogrodzeń posesji
	m
	4,00
	
	

	Razem inne roboty
	

	BRANŻA SANITARNA - ODWODNIENIE DRÓG

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE

	57
	B-02.00.00
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	0,63
	
	

	58
	B-02.00.00
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III (80% robót)
	m3
	1117,53
	
	

	59
	B-02.00.00
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (20% robót)
	m3
	279,38
	
	

	60
	B-02.00.00
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)
	m2
	2577,54
	
	

	61
	B-02.00.00
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
	m3
	137,05
	
	

	62
	B-02.00.00
	Zasypka i obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm
	m3
	370,05
	
	

	63
	B-02.00.00
	Zasypanie wykopów z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)
	m3
	889,76
	
	

	64
	B-02.00.00
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt. kat. III (20% urobku)
	m3
	279,38
	
	

	65
	B-02.00.00
	Odwodnienie wykopów
	kpl.
	1,00
	
	

	
Razem roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
	



	ROBOTY MONTAŻOWE I ODBIOROWE

	66
	B-02.00.00
	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B SN10 o śr. 150 mm, w wykopach
	m
	81,70
	
	

	67
	B-02.00.00
	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B SN10 o śr. nominalnej 300 mm, montaż w gotowym wykopie
	m
	552,6
	
	

	68
	B-02.00.00
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm montaż w gotowym wykopie
	kpl.
	13
	
	

	69
	B-02.00.00
	Wpusty deszczowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem (wpust) z żeliwnym rusztem kl. D400 montaż w gotowym wykopie
	kpl.
	23
	
	

	70
	B-02.00.00
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	m
	81,70
	
	

	71
	B-02.00.00
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
	m
	552,60
	
	

	Razem roboty montażowe i odbiorowe
	

	BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
nN I SN

	KOLIZJE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA - MAJĄTEK PGE

	nN2

	72
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	73
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	74
	B-03.00.00
	Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35
	m
	30,00
	
	

	75
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	12,80
	
	

	76
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35
	m
	40,00
	
	

	77
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m
	80,00
	
	

	78
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	9,60
	
	

	79
	B-03.00.00
	Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie
	m
	6,00
	
	

	80
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN2
	

	nN3

	81
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	82
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	83
	B-03.00.00
	Demontaż kabli  o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35
	m
	17,00
	
	

	84
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	9,60
	
	

	85
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35
	m
	30,00
	
	

	86
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	m
	60,00
	
	

	87
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	7,20
	
	

	88
	B-03.00.00
	Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie
	m
	12,00
	
	

	89
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN3
	



	nN4

	90
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	91
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	92
	B-03.00.00
	Demontaż kabli  o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x120
	m
	27,00
	
	

	93
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	9,60
	
	

	94
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x120
	m
	30,00
	
	

	95
	B-03.00.00
	Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	1,00
	
	

	96
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m
	60,00
	
	

	97
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	7,20
	
	

	98
	B-03.00.00
	Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie
	m
	9,00
	
	

	99
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN4
	  

	nN7

	100
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	101
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	102
	B-03.00.00
	Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35
	m
	18,00
	
	

	103
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	9,60
	
	

	104
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35
	m
	30,00
	
	

	105
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m
	60,00
	
	

	106
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	7,20
	
	

	107
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN7
	

	nN8

	108
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	109
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	110
	B-03.00.00
	Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35
	m
	5,00
	
	

	111
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	4,80
	
	

	112
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35
	m
	15,00
	
	

	113
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m
	30,00
	
	

	114
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	3,60
	
	

	115
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN8
	

	ZABEZPIECZENIA KABLI NIEPODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE

	116
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	117
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	118
	B-03.00.00
	Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S 
o średnicy do 110 mm w wykopie
	m
	0,00
	
	

	119
	B-03.00.00
	Układanie rur ochronnych z RHDPED 
o średnicy do 110 mm w wykopie
	m
	56,00
	
	

	Razem zabezpieczenia kabli niepodlegających przebudowie
	

	KOLIZJE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA - MAJĄTEK ABONENCKI

	nN1

	120
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	121
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	122
	B-03.00.00
	Demontaż kabli  o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 4x25
	m
	7,00
	
	

	123
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	4,80
	
	

	124
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35
	m
	15,00
	
	

	125
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m
	30,00
	
	

	126
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	3,60
	
	

	127
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN1
	

	nN5

	128
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	129
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	130
	B-03.00.00
	Demontaż kabli  o masie do 3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 4x25
	m
	70,00
	
	

	131
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	25,60
	
	

	132
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35
	m
	80,00
	
	

	133
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m
	160,00
	
	

	134
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	19,20
	
	

	135
	B-03.00.00
	Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S 
o średnicy do 110 mm w wykopie
	m
	14,00
	
	

	136
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN5
	

	nN6

	137
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	138
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	139
	B-03.00.00
	Demontaż kabli o masie do 3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 4x25
	m
	35,00
	
	

	140
	B-03.00.00
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	m3
	12,80
	
	

	141
	B-03.00.00
	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35
	m
	40,00
	
	

	142
	B-03.00.00
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	m
	80,00
	
	

	143
	B-03.00.00
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	m3
	9,60
	
	

	144
	B-03.00.00
	Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie
	m
	14,00
	
	

	145
	B-03.00.00
	Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy
	odc.
	1,00
	
	

	Razem nN6
	

	
Kolizje linii napowietrznych


	L. NAP. 1


	146
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km
	t
	1,00
	
	

	147
	B-03.00.00
	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
	t
	1,00
	
	

	148
	B-03.00.00
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m - ON-12/17,5
	słup
	1,00
	
	

	149
	B-03.00.00
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m - ON-12/20
	słup
	1,00
	
	

	150
	B-03.00.00
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -3xAAsXSn 50mm2
	km
	0,052
	
	

	151
	B-03.00.00
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -3xAAsXSn 50mm2 - przewody przewieszane
	km
	0,078
	
	

	152
	B-03.00.00
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -AsXSn 4x70
	km
	0,052
	
	

	153
	B-03.00.00
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -AsXSn 4x70 - przewody przewieszane
	km
	0,078
	
	

	154
	B-03.00.00
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x70 mm2 (odcinek linii do 300 m) - AsXSn 4x25 mm2
	km
	0,022
	
	

	155
	B-03.00.00
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x70 mm2 (odcinek linii do 300 m) - AsXSn 4x25 mm2 - przewody przewieszane
	km
	0,01
	
	

	156
	B-03.00.00
	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nN z przewodów izolowanych
	szt.
	2,00
	
	

	157
	B-03.00.00
	Demontaż przewodów izolowanych linii SN 
o przekroju do 95 mm2 3xAAsXSn 50 mm2
	km/1 przew.
	0,045
	
	

	158
	B-03.00.00
	Demontaż przewodów izolowanych linii NN 
o przekroju do 95 mm2 AsXSn - 4x70 mm2
	km/1 przew.
	0,045
	
	

	159
	B-03.00.00
	Demontaż przewodów izolowanych linii NN 
o przekroju do 95 mm2 AsXSn - 4x25 mm2
	km/1 przew.
	0,019
	
	

	160
	B-03.00.00
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
	m
	6,00
	
	

	161
	B-03.00.00
	Montaż uziomów poziomych w wykopie 
o głębokości do 0,6 m; kat. gruntu III
	m
	30,00
	
	

	162
	B-03.00.00
	Demontaż słupów wirowanych
	szt.
	2
	
	

	Razem L. nap. 1
	  

	POMIARY

	163
	B-03.00.00
	Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy, inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza), zajęcie terenu, koszty wyłączeń czynnej sieci oraz wszelkie, niezbędne koszty do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem i wytycznymi
	kpl.
	1
	
	

	164
	B-03.00.00
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej
	szt.
	2
	
	

	Razem pomiary
	

	BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE

	165
	B-04.00.00
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	0,24
	
	

	166
	B-04.00.00
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III (80% robót)
	m3
	471,63
	
	

	167
	B-04.00.00
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (20% robót)
	m3
	117,91
	
	

	168
	B-04.00.00
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
	m2
	1190,22
	
	

	169
	B-04.00.00
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
	m3
	48,06
	
	

	170
	B-04.00.00
	Zasypka i obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm
	m3
	113,37
	
	

	171
	B-04.00.00
	Zasypanie wykopów z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)
	m3
	428,11
	
	

	172
	B-04.00.00
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt. kat. III (20% urobku)
	m3
	117,91
	
	

	173
	B-04.00.00
	Odwodnienie wykopów
	kpl.
	1,00
	
	

	Razem roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
	

	ROBOTY MONTAŻOWE I ODBIOROWE

	174
	B-04.00.00
	Kanały z rur PVC o śr. 150 mm, SN8 montaż w gotowym wykopie
	m
	59,7
	
	

	175
	B-04.00.00
	Kanały z rur PVC o śr. nominalnej 200 mm, SN8 montaż w gotowym wykopie
	m
	183
	
	

	176
	B-04.00.00
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm montaż w gotowym wykopie
	kpl.
	6
	
	

	177
	B-04.00.00
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	m
	59,7
	
	

	178
	B-04.00.00
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	m
	183
	
	

	Razem roboty montażowe i odbiorowe
	  

	WODOCIĄG

	ROBOTY ZIEMNE

	179
	SST 02
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,594
	
	

	180
	SST 02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami  przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczymi
	m3
	855,36
	
	

	181
	SST 02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-lV) ponad 1 km, Krotność = 14
	m3
	855,36
	
	

	182
	SST 02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rurę
	m3
	80,19
	
	

	183
	SST 02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30-obsybka
	m3
	153,665
	
	

	184
	SST 02
	Zasypanie wykopów
fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=0,98 - wymiana gruntu
	m3
	621,505
	
	

	Razem roboty ziemne
	

	ROBOTY MONTAŻOWE

	185
	SST 03
	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm (złącze RK z tolerancja zakresu 103-132) połączenie istn. żel. 125
	szt.
	1
	
	

	186
	SST 03
	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe  kołnierzowe o śr. 100 mm (trójnik. żel. kołn. 100/100)
	szt.
	1
	
	

	187
	SST 03
	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe  kołnierzowe o śr. 100 mm (trójnik żel. kołn. 100/80)
	szt.
	6
	
	

	188
	SST 03
	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe (zasuwy DN 100 mm)
	szt.
	1
	
	

	189
	SST 03
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 125 mm
	m
	594,00
	
	

	190
	SST 03
	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowy PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 125 mm (połączenie trójników 100/80 oraz włączenie do żel. 125 mm)
	szt
	15
	
	

	191
	SST 03
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 125 mm (mufa elektrooporowa)
	złącz.
	15
	
	

	192
	SST 03
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
	złącz.
	49
	
	

	193
	SST 03
	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm (króciec FF Dn80 -odejścia hydranty)
	szt.
	6
	
	

	194
	SST 03
	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm (kryza ślepa Dn100)
	szt.
	1
	
	

	195
	SST 03
	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	kpl.
	6
	
	

	196
	SST 03
	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
	kpl.
	1
	
	

	197
	SST 03
	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową
	m
	594,00
	
	

	198
	SST 03
	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym (hydranty+zasuwy )
	kpl.
	7
	
	

	199
	SST 03
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej 
o śr. nominalnej do 150 mm, odc. 200 m
	płuk.
	4
	
	

	200
	SST 03
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 125 mm, 
odc. 200 m
	prób.
	3
	
	

	Razem roboty montażowe
	  

	KANAŁ SANITARNY

	ROBOTY ZIEMNE

	201
	SST 02
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,028
	
	

	202
	SST 02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. (bez przecisku)
	m3
	86,24
	
	

	203
	SST 02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 14
	m3
	86,24
	
	

	204
	SST 02
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. 
I-IV
	m2
	162,40
	
	

	205
	SST 02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod rurę
	m3
	4,62
	
	

	206
	SST 02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30-obsybka
	m3
	8,361
	
	

	207
	SST 02
	Zasypanie wykopów 
fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=0,98 - wymiana gruntu
	m3
	73,259
	
	

	Razem roboty ziemne
	  

	ROBOTY MONTAŻOWE

	208
	SST 04
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	m
	28,00
	
	

	209
	SST 04
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m (powyżej 1m=podstawa+4kręgi+płyta)
	stud.
	3
	
	

	210
	SST 04
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm
	m
	28,00
	
	

	211
	SST 04
	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0,2 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału
	m
	28,00
	
	

	212
	SST 04
	Inspekcja TV
	m
	28,00
	
	

	Razem roboty montażowe
	  

	PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

	ROBOTY ZIEMNE

	213
	SST 02
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,123
	
	

	214
	SST 02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami  przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. (bez przecisku)
	m3
	269,50
	
	

	215
	SST 02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-I V) ponad 1  km, krotność=14
	m3
	269,50
	
	

	216
	SST 02
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. 
o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt 
kat. I-IV
	m2
	490,00
	
	

	217
	SST 02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod rurę
	m3
	20,213
	
	

	218
	SST 02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30-obsybka
	m3
	37,963
	
	

	219
	SST 02
	Zasypanie wykopów
fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=98 - wymiana gruntu
	m3
	211,324
	
	

	Razem roboty ziemne
	  

	ROBOTY MONTAŻOWE

	220
	SST 04
	Przyłącze z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	122,50
	
	

	221
	SST 04
	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm (trójnik PCV 200/160)
	szt.
	25
	
	

	222
	SST 04
	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm (korek PCV160)
	szt.
	25
	
	

	Razem roboty montażowe
	  

	PRZYŁĄCZA WODY

	ROBOTY ZIEMNE

	223
	SST 01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,294
	
	

	224
	SST 01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 14 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	m3
	397,575
	
	

	225
	SST 01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rurę
	m3
	39,758
	
	

	226
	SST 01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30-obsybka
	m3
	79,515
	
	

	227
	SST 01
	Zasypanie wykopów
fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=0,98 - wymiana gruntu
	m3
	278,302
	
	

	Razem roboty ziemne
	

	ROBOTY MONTAŻOWE

	228
	SST 03
	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW 
o śr. zewn. 90-110 mm (montaż NWZ 123/32mm)
	kpl.
	54
	
	

	229
	SST 03
	Przyłącza wodociągowe o długości do 50 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm (PE 40 SDR11)
	m
	294,50
	
	

	230
	SST 03
	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego 
w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
z wkładką stalową
	m
	294,50
	
	

	231
	SST 03
	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym (zasuwy)
	kpl.
	54
	
	

	232
	SST 03
	Połączenie istniejących przyłączy za pomocą kształtki typu GEBO
	szt.
	37
	
	

	Razem roboty montażowe
	  

	
RAZEM POZYCJE OD 1 DO 232 NETTO
	

	
VAT (23%) W KWOCIE
	

	
RAZEM POZYCJE OD 1 DO 232 BRUTTO
	

	UWAGA: Wszystkie pozycje ujęte w formularzu cenowym należy rozpatrywać jako kompletne i obejmujące całość robót, czynności, dostaw oraz kosztów niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z dokumentacją projektową i STWIORB wykonania, montażu, uruchomienia i odbioru danej pozycji, niezależnie od tego, czy poszczególne elementy zostały wyszczególnione w opisie pozycji. Zakres każdej pozycji obejmuje w szczególności, w zależności od specyfiki robót: przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, roboty przygotowawcze i pomocnicze, demontaże, rozbiórki, usunięcie i utylizację materiałów z rozbiórek, wywóz i zagospodarowanie odpadów, dostawę i zakup wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia, transport, załadunek i rozładunek, składowanie, wniesienie, montaż, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, wykonanie niezbędnych podkonstrukcji, podpór, mocowań, kotwień, przejść, przepustów, bruzd, otworów, odtworzeń i napraw powierzchni, a także – w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – wykonanie ław, stóp i innych fundamentów oraz wszelkich robót ziemnych, konstrukcyjnych i odtworzeniowych związanych z daną pozycją. Cena każdej pozycji obejmuje również wszelkie materiały pomocnicze, elementy złączne, akcesoria, sprzęt, narzędzia, rusztowania, podesty, urządzenia niezbędne do wykonania robót, koszty transportu, pracy sprzętu, robocizny, zabezpieczeń, badań, prób, pomiarów, regulacji, rozruchu, oznakowania oraz czynności niezbędnych do uzyskania kompletnego i prawidłowo funkcjonującego efektu końcowego, zgodnego z wymaganiami dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów, norm oraz STWIORB. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie również wszystkie roboty towarzyszące i pomocnicze, które są niezbędne do wykonania danej pozycji, nawet jeżeli nie zostały odrębnie wyszczególnione w formularzu cenowym, o ile wynikają z dokumentacji projektowej, STWIORB, zasad wiedzy technicznej lub technologii wykonania robót. W związku z powyższym formularza cenowego nie należy rozpatrywać 
w oderwaniu od pozostałej dokumentacji, lecz łącznie z całością dokumentacji projektowej, STWIORB oraz pozostałymi dokumentami zamówienia. W przypadku rozbieżności lub niepełnego wyszczególnienia zakresu w opisie danej pozycji, za obowiązujący należy uznać pełny zakres wynikający z dokumentacji projektowej, STWIORB oraz pozostałych dokumentów zamówienia, niezbędny do kompletnego wykonania i odbioru danej pozycji



Uwagi:
W przypadku wystąpienia robót budowlanych wymienionych w §9, zostaną zastosowane następujące zasady rozliczania: 
· roboty, których opisy odpowiadają pozycjom w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana będzie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
· roboty, których opisy nie odpowiadają pozycjom w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przeprowadzi kalkulację cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników cenotwórczych (stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższych od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego wydania dla regionu Piotrkowa Trybunalskiego 
i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. W przypadku prac, które nie są ujęte w KNR lub KNNR Wykonawca wykona kalkulację cen wg własnych nakładów lub innych ogólnie stosowanych katalogów. 
Jeżeli cena jednostkowa będzie niewłaściwie skalkulowana przez Wykonawcę, Zamawiający wprowadzi wiążącą korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może realizować ww. robót. Zakres robót wydanych poleceniem Zamawiającego nie może przekroczyć wartości umowy, o której mowa w §8 ust. 6.
[bookmark: _GoBack]
2. Oświadczamy, że proponujemy następujący OKRES GWARANCJI:
(min. okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata)).

	
Lp.
	
Kryterium
	
Oferta Wykonawcy

	1
	OKRES GWARANCJI 
wyrażony w miesiącach
(tj.: 36,48,60 bądź dłuższy
– należy wybrać właściwe)
	OFERUJEMY
OKRES GWARANCJI
Wynoszący …..… miesięcy
Licząc od dnia spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robot budowlanych




……………………………… dnia ……………… 2026 roku
						      ……………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)




