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                               Załącznik nr 3 do SWZ

Wykaz parametrów technicznych 

przedmiotu zamówienia

	Marka
	

	Model
	

	Typ
	


	Lp.
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca
*niepotrzebne skreślić

	1.
	Rok produkcji (nie starszy niż 2025 r.)
	Podać rok produkcji

	2.
	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, sprzęt kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolny od wad prawnych i fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych)
	TAK / NIE*

	3.
	Pełna konstrukcja ramowa
	TAK / NIE*

	4.
	Silnik wysokoprężny o mocy w przedziale 95-110 KM
	Podać rzeczywistą moc silnika

	5.
	Silnik spełniający normy emisji spalin: STAGE V
	TAK / NIE*

	6.
	Napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie
	TAK / NIE*

	7.
	Przekładnia 24x24 – sześć zakresów z 4 półbiegami na każdym zakresie. Półbiegi załączane ręcznie lub automatycznie
	TAK / NIE*

	8.
	Oś przednia amortyzowana z samoblokującym mechanizmem różnicowym
	TAK / NIE*

	9.
	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego załączana elektryczno-hydraulicznie
	TAK / NIE*

	10.
	Standardowe tarcze hamulcowe
	TAK / NIE*

	11.
	Hamulec przyczepy - pneumatyczny 
- jedno i dwuobrotowy
	TAK / NIE*

	12.
	Prędkość jazdy ciągnika
	Podać maksymalną prędkość jazdy

	13.
	Zbiornik paliwa
	Podać pojemność zbiornika paliwa

	14.
	Pompa hydrauliczna z układem kompensacji ciśnienia i przepływu z funkcją wykrywania obciążeń, wydatek minimum 110 l/min
	TAK / NIE*

	15.
	Tylne zawory hydrauliczne – minimum 3 pary
	TAK / NIE*

	16.
	Minimum jedna para wyjść hydraulicznych – przód ciągnika
	TAK / NIE*

	17.
	Tylny TUZ z regulacją siłową i pozycyjną o udźwigu min. 3000 kg 
	TAK / NIE*

Podać minimalny udźwig

	18.
	TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami
	TAK / NIE*

	19.
	Przedni oraz tylny TUZ z wyjściami hydraulicznymi
	TAK / NIE*

	20.
	Sterowanie tylnego TUZ-a i wałka na tylnych błotnikach
	TAK / NIE*

	21.
	Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem
	TAK / NIE*

	22.
	Prędkość tylnego WOM 540/540 eco/1000 obr/min
	TAK / NIE*

	23.
	Sterowanie tylnym WOM na tylnych błotnikach
	TAK / NIE*

	24.
	Wzmocniony tylny WOM 
	TAK / NIE*

	25.
	Przedni WOM
	TAK / NIE*

	26.
	Kabina: 
1) klimatyzacja i ogrzewanie, 
2) dwudrzwiowa zamykana na klucz,

3) fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie,

4) wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy,

5) radio, 
6) wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,
7) joystick do zmiany biegów popychany i ciągniony,

8) lusterka wsteczne – teleskopowe i sferyczne,

9) układ kierowniczy standardowy z regulacją kolumny kierowniczej
	TAK / NIE*

	27.
	Dodatkowe miejsce siedzące dla pasażera w kabinie. Fotel pasażera musi spełniać minimalne wymagania określone w rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. - homologacja na dwie osoby
	TAK / NIE*

	28.
	Urządzenie monitorujące pracę, zapewniające dostęp do informacji o maszynie i danych pracy w czasie zbliżonym do rzeczywistego
	TAK / NIE*

	29.
	Zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości
	TAK / NIE*

	30.
	Zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jednoosiowych
	TAK / NIE*

	31.
	Ciągła górne z końcówką hakową – kategoria 3

Ciągła dolne z końcówką hakową kategorii 3 z automatycznymi drążkami stabilizacyjnymi po obu stronach
	TAK / NIE*

	32.
	Stabilizatory i górny łącznik - mechaniczne
	TAK / NIE*

	33.
	Oświetlenie robocze LED: po 2 (dwa) światła robocze LED z przodu, z tyłu i z boku dachu
	TAK / NIE*

	34.
	Światła błyskowe koloru żółtego, przód-tył na kabinie
	TAK / NIE*

	35.
	Na osiach pojazdu zamontowane ogumienie dobrane przez Producenta. Opony nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r.) 
	Podać rozmiar ogumienia i rok produkcji

	
	Ładowacz czołowy
	

	1.
	Fabrycznie nowy
	TAK / NIE*

	2.
	Poziomowany mechanicznie
	TAK / NIE*

	3.
	Udźwig minimum 2000 kg
	TAK / NIE*
Podać minimalny udźwig

	4.
	Wysokość podnoszenia minimum 4,0 m
	TAK / NIE*
Podać maksymalną wysokość podnoszenia

	5.
	Sterowanie za pomocą joystika
	TAK / NIE*

	6.
	Instalacja min. 3-sekcyjna
	TAK / NIE*

	7.
	Łyżka/szufla dostosowana do parametrów ciągnika, widły do palet
	TAK / NIE*

	8.
	Amortyzacja drgań
	TAK / NIE*

	
	Wyposażenie dodatkowe
	

	1.
	Gaśnica
	TAK / NIE*

	2.
	Trójkąt ostrzegawczy
	TAK / NIE*

	3.
	Skrzynka narzędziowa 
	TAK / NIE*


UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY I PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI PRAWO DO REPREZENTACJI WYKONAWCY PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY PODPISUJĄCE OFERTĘ
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