	Kamera termowizyjna 

	1.
	Interfejs powinien obsługiwać minimum: port USB 2.0, moduł Bluetooth, DisplayPort oraz sieć WLAN.

	2.
	Ilość palet kolorów , maksymalnie 6

	3.
	Pole widzenia (FOW) minimum 24 x 18°

	4.
	Częstotliwość odświeżania minimum 30 Hz

	5.
	Rozdzielczość wyświetlacza minimum 320 x 240 Pixel

	6.
	Certyfikat odporności – IP 54

	7.
	Czułość termiczna minimum 40 mK

	8.
	Zoom cyfrowy minimum  4 x

	9.
	Specyfikacja wyświetlacza maksymalna 640 x 480 px

	10. 
	Maksymalny współczynnik emisyjności: 1.

	11.
	Ostrość - manualna

	12.
	Waga – maksymalnie 1 kg

	13.
	Dokładność podstawowa (+/-) - 2 %

	14.
	Zakres pomiarowy temperatury – minimalna -20 , minimalnie +650 °C

	15.
	Minimalna ogniskowa - 0.15 m

	16.
	Specyfikacja - kamery IR, funkcja nakładania konturów obrazu widzialnego na obraz termowizyjny (lub równoważna), funkcja bezprzewodowej komunikacji z zewnętrznymi miernikami (lub równoważna), WiFi

	17.
	Kalibracja fabryczna z certyfikatem 



