
	Wilgotnościomierz do drewna

	1.
	Parametry mierzone -  wilgotność bezwzględna (%)

	2.
	Zakres pomiarowy - 6 do 60% wilg. bezwzgl.

	3.
	Rozdzielczość – 0,1%

	4.
	Dokładność -  ±1% (6 ... 12,9%); ±2% (13 ... 28,9%); ok. 10% wart. mierzonej (28 ...60%)

	5.
	Zakres tem. drewna - -10°C ÷ 60°C  

	6.
	Liczba gatunków drewna: min. 9 grup (12 gat. krajowych + maksymalnie270 gat. egzotycznych).

	7.
	Wyświetlacz LCD 

	8.
	Elektrody - ⌀3.5 x 12 mm - (2 szt. + 2 zapasowe); opcjonalnie: ⌀2 x 6 mm dotykowe do oklein

	9.
	Zasilanie - bateryjne, 1 x 12 V 23A

	10.
	Żywotności pomiarów minimalnie  5000 pomiarów 

	11.
	Sygnalizacja zużycia baterii – Tak

	12. 
	Automatyczne wyłączanie – maksymalnie po 5min 

	13. 
	 Wymiary – maksymalnie 210 x 120 x 60 mm

	14
	Waga -maksymalnie 1 kg

	15.
	Materiał obudowy – stal chromowana + guma 

	16.
	Gwarancja co najmniej 12 miesięcy 



