	Miernik jakości powietrza 

	1.
	Urządzenie powinno wykrawać co najmniej gazy takie jak.: Amoniak (NH3), Cyjanowodór (HCN), Dwutlenek Siarki (SO2), Dwutlenek Węgla (CO2), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek Węgla (CO),), Eten (C2H4).

	2.
	Miernik gazu winien być wyposażony  w wbudowaną pompę próżniową, co umożliwia precyzyjne pobieranie próbek gazów i dokładną analizę składu atmosfery.

	3.
	Urządzenie do pomiaru jakości powietrza powinno być kompaktowe i łatwe do przenoszenia, co ułatwi mobilne monitorowanie różnych obszarów. Urządzenie powinno być wykonane z tworzyw tz. Inżynieryjnych i antypoślizgowych. Ponadto aparatura musi cechować się wysoką odpornością na kurz wodę i wybuchy.    

	4.
	Kluczowe jest, aby sprzęt posiadał funkcję zapisywania danych, łączności z komputerem oraz możliwość ich analizy

	5.
	Liczba wykrywanych gazów minimum 3 

	6.
	Czas reakcji rządzenia to maksymalnie 30 sek.

	7.
	Urządzenie powinno winno być zasilane akumulatorem Li-Ion

	8.
	Czas pracy urządzenia to minimum 10 godzin



