
	Czujnik czadu 

	1.
	Urządzenie powinno określać wartości pomiaru z dokładnością maksymalnie         do ± 10 ppm. Dane pomiarowe powinny być wyświetlać się na dużym, podświetlanym ekranie. Istotne jest by w razie potrzeby istniała możliwość zapisania do dziesięciu wartości pomiarowych bezpośrednio w pamięci urządzenia.

	2.
	Czujnik czadu powinien być odporny na warunki pogodowe i musi zapewnić optymalną i wydajną pracę w temperaturze minimalnie 0 °C i maksymalnie do 50 °C przy wilgotności względnej (bez kondensacji) od , 0 % do 99 %

	3.
	Istotnie jest by urządzenie posiadało dodatkowe obcej  takie jak wyświetlanie wartości maksymalnej, funkcja zatrzymania, podświetlany wyświetlacz, funkcja alarmu, automatyczne wyłączanie

	4.
	Urządzenie powinno być wyposażone w sensor elektrochemiczny (stabilizowany), specyficzny dla tlenku węgla (CO).

	5.
	Zakres pomiarowy urządzenia powinien obejmować wartości  maksymalnie : 1.000 ppm

	6.
	Urządzenie powinno posiadać okres gwarancyjny co najmniej 12 mies. 

	7.
	Po zakupie urządzenie musi cechować pełna gotowość do pracy. 




