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ZATWIERDZIŁ: 
Dyrektor Teatru Rampa na Targówku
Michał Walczak

24.08.2026 r.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Teatr Rampa na Targówku,
ul. Kołowa 20,
03-536 Warszawa.
tel.: +48 (22) 679 50 51/52
Adres poczty elektronicznej Teatru: sekretariat@teatr-rampa.pl
Strona internetowa Teatru: https://teatr-rampa.pl

Numer w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy -  RIA/127/85

REGON: 000564270
NIP: 525 00 09 602
EURONIP: PL 5250009602

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-605541c9-a898-4617-a35f-4aee6551206e

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-605541c9-a898-4617-a35f-4aee6551206e

3. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY.

Definicje i skróty.
• ICT (z angielskiego Information and Communication Technologies) - technologie informacyjno-komunikacyjne, obejmujące cały sprzęt, oprogramowanie, internet oraz sieci telekomunikacyjne służące do tworzenia, przesyłania i przechowywania informacji,
• Obiekt – siedziba Zamawiającego,
• OPZ – opis przedmiotu zamówienia,
• „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych” – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452),
• „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności” – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247),
• SWZ – specyfikacja warunków zamówienia,
• Ustawa, pzp, lub Ustawa Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793),
• ustawa UPAU - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514),
• Zamawiający lub Teatr – Teatr Rampa na Targówku, ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa,
• Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy aktów wykonawczych do Ustawy Pzp.

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

5. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do dystrybucji sygnałów audio, oświetlenia, multimediów, zasilania scenicznego oraz elementów infrastruktury pomocniczej (skrzyń transportowych, szaf rackowych oraz elementów instalacyjnych).

Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę routerów, switchy, przełączników sieciowych, access pointów, zestawów do transmisji, konwerterów, okablowania multimedialnego i sieciowego, a także akcesoriów montażowych i transportowych.

Gwarancja.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy dostawy na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Gwarancja i serwis są kryteriami oceny ofert i mogą ulec wydłużeniu ponad minimalny wskazany termin.

Ubezpieczenie. 
Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż 200 000 zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 5 do SWZ.

6. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 80 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż do 7 grudnia 2026 r.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-605541c9-a898-4617-a35f-4aee6551206e

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy 
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-605541c9-a898-4617-a35f-4aee6551206e

5.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

6.	Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

7.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 

8.	Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

9.	Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 
a.	w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 
b.	jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 

10.	Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11.	Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

12.	Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13.	Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

14.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

15.	Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

16.	W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Agata Jagniątkowska – sprawy merytoryczne tel. 511 880 982,
Piotr Iwanowski – sprawy formalne tel. 662 173 260.

Kontakt telefoniczny dozwolony jest wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających procedowania zgodnie z ustaleniami pzp.

10. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.09.2026 r.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 
Wykonawca powinien również wypełnić „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego - załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7. 
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę 
e-Zamówienia. 

4. Wykonawca składa ofertę przez platformę ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu 
(„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp.

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

12. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

13. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

14. Do oferty należy dołączyć:
14.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
14.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
14.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

15. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania muszą być złożone w oryginale.

16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1001), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

17. Interaktywny „Formularz ofertowy” generowany przy pomocy systemu ezamowienia.gov.pl, o którym mowa m.in. w ust.1, stanowi pomocniczy formularz ofertowy. Jego brak lub niewłaściwe podpisanie nie stanowi podstawy odrzucenia oferty o ile w ofercie (zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ) podano wszelkie istotne 
do oceny ofert informacje. 
W przypadku sprzecznych informacji podanych w interaktywnym „Formularzu ofertowym” oraz formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 2 do SWZ, jako wiążące zostano uznane informacje podane na formularzu ofertowym zgodnym 
z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

12. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SWZ.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 1.09.2026 r. do godz. 14:00.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

13. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.09.2026 r. do godz. 14:15.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

14. Podstawy wykluczenia.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp, Wykonawcę̨: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17, 1228) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.7. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp);

1.8. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

15. Sposób obliczenia ceny.

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie zawierające wszystkie niezbędne elementy do należytego wykonania zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe). Na cenę ofertową składają się poszczególne elementy wyspecyfikowane w OPZ i wzorze umowy. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana cyframi. 

7. W przypadku błędu w obliczeniu ceny, Zamawiający przyjmie jako wiążące kwoty jednostkowe i z nich wyprowadzi właściwe działania matematyczne wraz z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) określonej w ofercie Wykonawcy.

16. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena – 100% - maksymalnie 100 pkt (najniższa cena).

Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej 								X 100 pkt.


2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania. 

8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp. 

19. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

20. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych.

21. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

22. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

24. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalnie i technologicznie spójną całość (system przesyłania sygnałów). Dostawa urządzeń, ich montaż, konfiguracja, integracja z istniejącą infrastrukturą muszą być realizowane przez jednego wykonawcę w celu zapewnienia pełnej kompatybilności oferowanego systemu, prawidłowej odpowiedzialności za efekt końcowy oraz sprawnej realizacji zamówienia. Podział zamówienia mógłby skutkować ryzykiem problemów integracyjnych, rozmyciem odpowiedzialności oraz zwiększeniem kosztów i czasu realizacji.


6. Wykonawca powinien wskazać w ofercie część zamówienia, którą powierzy podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy, o ile podwykonawca jest znany na etapie składania ofert.

7. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę. Zamówienie obejmuje dostawę.

8. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert określając w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - zgodnie z art. 246 ust.2 PZP.


25. Załączniki do SWZ.

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
2) Wzór formularza ofertowego,
[bookmark: _Hlk89256881]3) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
[bookmark: _Hlk89088023]4) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


[bookmark: _Hlk72752409][bookmark: _Hlk195179598]Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UMOWA nr .......................................
zawarta w dniu………………………… roku w Warszawie pomiędzy:
Teatrem Rampa na Targówku, z siedzibą w Warszawie (03-536), ul. Kołowa 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIA /127/85, instytucją artystyczną, osobą prawną, NIP 5250009602, w imieniu i na rzecz którego działa:
……………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Teatrem”
a
___________________________-___________________________ 
zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ) zwanej dalej „Ustawą”, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa zestawu dystrybucji sygnałów audio, oświetlenia, multimediów, zasilania scenicznego oraz elementów infrastruktury pomocniczej (skrzyń transportowych, szaf rackowych oraz elementów instalacyjnych) (dalej: Zestaw).
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) i ofercie Wykonawcy (załącznik nr 2), stanowiącymi integralną część umowy.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia Zestawu nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 zgodnie z:
1) opisem przedmiotu zamówienia w postępowaniu nr PZP/2/PI/2026,
2) ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr PZP/2/PI/2026,
3) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością,
5) zaleceniami Zamawiającego.
5. Ilekroć w Umowie jest mowa o Zestawie dotyczy to również każdego urządzenia składającego się na Zestaw. 

§ 2
Termin wykonania i szczególne obowiązki Stron

1. Realizacja umowy rozumiana jako termin dostawy Zestawu nastąpi w terminie 80 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż do 7 grudnia 2026 r.
2. Wykonawca w związku z udostępnieniem danych osobowych w celu wykonania niniejszej Umowy zobowiązuje się wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informując członków Zespołu o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zestawu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku poniesienia przez Zamawiającego, osoby związane z działalnością Zamawiającego lub jakąkolwiek osobę trzecią szkody w wyniku wadliwego działania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością opiewające na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. Ubezpieczenie pozostanie aktualne w trakcie obowiązywania umowy i w okresie gwarancyjnym. Wykonawca w dacie podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu właściwą polisę, kopia polisy stanowi załącznik nr 4 do umowy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zd. 1 w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się, przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy ubezpieczenia, do uzyskania i należytego opłacenia nowego ubezpieczenia na nie gorszych od dotychczas posiadanych warunkach ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na całą kwotę ubezpieczenia oraz oryginału dowodu opłacenia składki/składek ubezpieczenia, a następnie przekazania Zamawiającemu kopii nowych polis wraz z kopią dowodu wpłaty składki/składek ubezpieczenia, poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem poprzednich umów ubezpieczenia. Niedoręczenie umowy ubezpieczeniowej uprawnia Zamawiającego do zawarcia takiej umowy na koszt Wykonawcy.

§ 3
 Odbiór przedmiotu umowy i przedstawiciele Stron 

1. Odbioru wykonania przedmiotu umowy dokona komisja, w której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 
2. Odbiór zostanie dokonany w terminie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru.
3. W przypadku gdy w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie.
4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w trybie ust. 3. 
5. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa oraz dokumenty wymagane przez prawo potwierdzające dopuszczenie urządzeń do używania na terenie Polski. Dokumenty powinny potwierdzać opisane w SWZ parametry techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia. Wszystkie urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia powinny posiadać świadectwa bezpieczeństwa CE.
6. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
7. Do kontaktów bieżących Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:  
1) Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego będzie __________lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby.
2) Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy będzie
__________ tel. __________ lub inna wskazana pisemnie osoba.
Zmiana osób wskazanych powyżej nie jest zmianą umowy.

§ 4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, na kwotę netto __________ (słownie: __________), plus należny podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane w fakturze VAT konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
3. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy, który zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jest aktualny i na dzień podpisania Umowy znajduje się w wykazie, tzw. "Białej Liście Podatników VAT", o którym mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług. O zmianie rachunku Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.
5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 powyżej, nie występuje w wykazie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznany za zwłokę w zapłacie. Płatność wynagrodzenia wstrzymanego do zapłaty na podstawie zd. pierwszego niniejszego ustępu nastąpi nie później niż terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy informacji o numerze rachunku bankowego figurującego na tzw. "Białej Liście Podatników VAT" zweryfikowanej przez Zamawiającego.

§ 5
Gwarancja

1. Wykonawca na Zestaw udzieli 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
2. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego (przez  5 dni w tygodniu) kontaktu z Wykonawcą/osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie usuwania usterek i awarii i wskazania danych kontaktowych nr telefonu/e-mail w celu zgłaszania usterek i awarii.
3. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta Zestawu/urządzenia lub autoryzowany punkt serwisowy producenta. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny dostępny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Zestawu/urządzenia w ramach gwarancji w terminie 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, z wyjątkiem wad i usterek Zestawu/urządzenia, których ze względów technologicznych nie można usunąć w tym czasie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Zestawu/urządzenia we wskazanym w zd. poprzedzającym terminie na nowe. 
6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
7. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w uzgodnionym terminie daje Zamawiającemu prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Powyższe nie będzie skutkować utratą praw z gwarancji. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie.
8. Jeżeli z powodu nieusunięcia w uzgodnionym terminie wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód.
9. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia wolnego od wad Urządzenia o parametrach nie gorszych niż wadliwy Zestaw/urządzenie, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostały co najmniej 2 jego naprawy, a Zestaw/urządzenie nadal jest wadliwe.
10. Wykonawca w dniu przekazania Zestawu/urządzenia dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w których powinny być zawarte warunki serwisowe oraz wszelkie instrukcje obsługi, przy czym warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień umowy oraz stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy,
2) opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy. 
2. W przypadku częściowego niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie części niewykonanej lub niewłaściwie wykonanej. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do prawidłowo wykonanej części umowy, a Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z częściowego niewykonania lub częściowego niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania zapisów Umowy w zakresie gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania przedmiotu umowy innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Datą odstąpienia od Umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

§ 7
Kary umowne

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia następujących kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1;
2) za zwłokę w dostarczeniu Zestawu/urządzenia wolnego od wad stwierdzonych przy odbiorze, a także zwłokę w naprawie/dostarczeniu Zestawu/urządzenia wolnego od wad w okresie gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na usunięcie wad;
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn po stronie Wykonawcy - kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy;
4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie § 4 ust.1 umowy. 
2. Strony uzgadniają, iż wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy określonego w § 4 ust.1.
3. Kary mogą podlegać sumowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez dodatkowego oświadczenia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się pokryć w całości roszczenia skierowane z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie.

§ 8
Zmiany umowy 

1. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i nie mogą naruszać przepisu art. 454 Ustawy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadkach przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w szczególności w następujących okolicznościach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia w terminach ustalonych w umowie;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – c) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3) w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami, przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej). Zmiana postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem wymagań określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.Zmiany dokonywane w Umowie niewymagające wprowadzenia ich w formie aneksu:
1) zmiana nazw, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.

§9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem podlegającym zakazowi udzielania zamówień, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
3. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Teatrze Rampa na Targówku dostępnej pod adresem: https://www.bip.teatr-rampa.pl/statut-teatru i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Wykonawca w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Teatrze jest świadom, że może je zgłosić Teatrowi, np. pocztą elektroniczną na adres: sygnalista@teatr-rampa.pl W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w stosunku do Wykonawcy, Teatr może wypowiedzieć/odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym do 30 dni od daty wykrycia.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności nazwa Wykonawcy, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, okres jej obowiązywania i wysokość wynagrodzenia, podlegają publikacji w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na inne osoby.
6. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
8. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
1) opis przedmiotu umowy,
2) oferta Wykonawcy,
3) klauzula informacyjna,
4) polisa ubezpieczeniowa 

ZAMAWIAJĄCY																												WYKONAWCA                                                        



   ..............................................																..............................................





Załącznik nr 3 do umowy - klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna.

Administratorem danych osobowych przekazanych Teatrowi w związku z realizacją niniejszej Umowy jest Teatr Rampa na Targówku w Warszawie, ul. Kołowa 20, adres e-mail sekretariat@teatr-rampa.pl. Teatr jest Administratorem w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”). 
W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych Teatru, pisząc na e-mail: iod@teatr-rampa.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- zawarcia oraz realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie zawarcia i realizacji Umowy);
[bookmark: _Toc508879339][bookmark: _Toc508978459]- dochodzenia i obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń w szczególności podejmowanie działań windykacyjnych).
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Teatrem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi hostingu i poczty elektronicznej oraz doradcy w tym prawni, a także podmioty, którym dane są przekazywane na podstawie odrębnych przepisów w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Teatrze. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, a po tym okresie przez czas przewidziany przepisami prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.   
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między stronami.




Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.
Postępowanie (PZP/2/PI/2026)

Zamawiający
Teatr Rampa na Targówku,
ul. Kołowa 20,
03-536 Warszawa.

DOSTAWA ZESTAWU DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁÓW ORAZ ZASILANIA SCENICZNEGO W TEATRZE RAMPA NA TARGÓWKU.

FORMULARZ OFERTY

Ja/my*niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: …………………………
Kod pocztowy: …………………………
Kraj: ……………………………………
REGON: …….………………………………..
NIP: ………………………………….
TEL.: …………………….………………………
adres e-mail:……………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

rodzaj Wykonawcy: Wykonawca jest: mikro, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj (należy wskazać).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA ZESTAWU DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁÓW ORAZ ZASILANIA SCENICZNEGO W TEATRZE RAMPA NA TARGÓWKU:

1. SKŁADAM/MY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

CENA OFERTY NETTO - …………….……… zł,
PODATEK VAT (…%) - ………………... zł
CENA OFERTY BRUTTO - ………………... zł 


2. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

3. OŚWIADCZAM/MY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4. OŚWIADCZAM/MY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.09.2026 r.

5. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

6. OŚWIADCZAM/MY, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w tym przekazałem obowiązek informacyjny wskazany w Załączniku nr 4 lit. C do niniejszego SWZ**.

7. Podwykonawstwo.
OŚWIADCZAM/MY, że zamierzam/my powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

	CZEŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZANA PODWYKONAWCY
	NAZWA PODWYKONAWCY

	
	

	
	



lub
OŚWIADCZAM/MY, że żadna część zamówienia nie zostanie powierzona podwykonawcy.

8. OŚWIADCZAM/MY, że wykonanie zamówienia nie obejmuje produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa.

9. OŚWIADCZAM/MY, że oferta nie obejmuje produkt ICT, których typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, lub usług ICT, lub procesów ICT, określone w tej decyzji.

11. Wraz z ofertą SKŁADAMY/MY następujące oświadczenia i dokumenty:
a. …………….,
b) …………….,
itd.


……………….……………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny 
lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
*niepotrzebne skreślić
**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).


Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający
Teatr Rampa na Targówku,
ul. Kołowa 20,
03-536 Warszawa.

Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ZESTAWU DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁÓW ORAZ ZASILANIA SCENICZNEGO W TEATRZE RAMPA NA TARGÓWKU (PZP/2/PI/2026) prowadzonego przez Teatr Rampa, oświadczam, że:

· nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 
na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514);

· nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 Ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 Ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



……………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty


Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w jest: Teatr Rampa na Targówku z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kołowa 20 / 03-536 Warszawa), zwany dalej Teatrem. 
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Teatru, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Teatrze na adres email: iod@teatr-rampa.pl 
3. Państwa dane są przetwarzane w celu: 
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Teatrze, 
• realizacji niniejszej umowy 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Teatrem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Teatr. 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Teatr, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. Państwa nie będą przekazywane do krajów trzecich.



Załącznik nr 5 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do dystrybucji sygnałów audio, oświetlenia, multimediów, zasilania scenicznego oraz elementów infrastruktury pomocniczej (skrzyń transportowych, szaf rackowych oraz elementów instalacyjnych).

2. Dostawa zestawu do  dystrybucji sygnałów audio oraz zasilania:
2.1 Okablowanie audio (XLR):
-	XLR 3-pin (M–F), 
-	transmisja symetryczna, 
-	przewodnik: miedź typu OFC, 
-	ekranowanie o wysokiej skuteczności,
-	powłoka PVC o podwyższonej odporności,
- 	minimalne parametry:

	Konstrukcja
	2x0,22mm2 + ekran spiralny

	Izolacja żył
	Polietylen

	Rezystancja żyły
	85 Ω/km

	Pojemność pomiędzy żyłami
	55 pF/m

	Wytrzymałość izolacji
	750 V

	Powłoka
	PVC


-	złącza metalowe z blokadą, 
- 	minimalne parametry:

	Pojemność pomiędzy stykami
	≤ 4 pF

	Rezystancja styku
	≤ 3 mΩ

	Napięcie przebicia
	1,5 kVdc

	Rezystancja izolacji
	> 10 GΩ (initial)

	Nominalny prąd styku
	16 A

	Nominalne napięcie
	< 50 V

	Siła wkładania
	≤ 20 N

	Siła wyjmowania
	≤ 20 N

	Żywotność
	> 1000 cykli

	Sposób zabezpieczenia
	Zatrzask

	Pokrycie styków
	Srebro

	Materiał styków
	Mosiądz

	Materiał wkładu
	Poliamid

	Materiał zatrzasku
	Odlew cynkowy

	Materiał obudowy
	Odlew cynkowy

	Pokrycie obudowy 
	Czarny KTL


-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej (grawer laserowy),
-	system identyfikacji długości przewodów poprzez oznaczenia kolorystyczne lub inne trwałe oznaczenia umożliwiające szybką identyfikację długości,
-	opaska zepowa dla każdego kabla, 
-	różne długości wg tabeli,
-	kolor czarny.  

2.2. Okablowanie zasilające PowerCON:
-	PowerCON kompatybilny z kablami i rozdzielaczami posiadanymi przez Zamawiającego,
-	minimalne parametry:

	Rezystancja styku
	≤ 2 mΩ

	Napięcie przebicia
	> 3 kV DC

	Rezystancja izolacji
	> 10 GΩ

	Nominalny prąd styku
	16 A

	Nominalne napięcie
	< 250 V AC

	Żywotność
	5000 cykli

	Typ styku
	Skręcany

	Sposób zabezpieczenia
	Przekręcenie i zatrzask

	Materiał styków
	Stop miedzi



-	3×1,5 mm² minimum, 
-	przewody do zastosowań scenicznych – duża elastyczność, 
-	odporność na intensywną eksploatację, 
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
-	system identyfikacji długości przewodów poprzez oznaczenia kolorystyczne lub inne trwałe oznaczenia umożliwiające szybką identyfikację długości,
-	opaska zepowa dla każdego przewodu, 
-	różne długości wg tabeli,
-	powłoka czarna. 

2.3 Okablowanie zasilające Schuko–PowerCON:
-	PowerCON kompatybilny z kablami i rozdzielaczami posiadanymi przez Zamawiającego,
-	złącza Neutrik jak w punkcie 2.2
- 	minimalne parametry:

	Nominalny prąd styku
	16 A

	Nominalne napięcie
	< 250 V AC

	Materiał obudowy
	Guma

	Materiał wkładu
	Tworzywo termoplastyczne



-	3×1,5 mm² minimum, 
-	Schuko – PowerCON kompatybilny z oferowanym systemem zasilania,
-	konstrukcja sceniczna, 
-	odporność mechaniczna na zginanie, 
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
-	system identyfikacji długości przewodów poprzez oznaczenia kolorystyczne lub inne trwałe oznaczenia umożliwiające szybką identyfikację długości,
-	opaska rzepowa, 
-	różne długości wg tabeli,
-	kolor czarny. 

2.4 Rozdzielacze zasilania (Powerbox):
-	min. 4 gniazda Schuko, 
-	230 V AC, 16 A, 
-	obudowa metalowa sceniczna, 
-	konstrukcja odporna na eksploatację sceniczną, 
-	mobilny, 
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
- 	kolor czarny.

2.5  Adapter zasilający POWERCON:
-	typ urządzenia: adapter Power In – Power Out, 
-	konstrukcja 3-biegunowa, 
-	przeznaczenie: łączenie i przedłużanie przewodów zasilających wyposażonych w złącza Power In / Power Out, 
-	zapewnienie stabilnego i pewnego połączenia elektrycznego, 
-	obudowa wykonana z aluminium,
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
-	kolor: czarny.

2.6 Okablowanie sieciowe (RJ45 Cat. 6A):
-	Cat. 6A, 
-	10 Gb/s, 
-	pasmo przenoszenia min. 500 MHz, 
- 	minimalne parametry:

	Napięcie przebicia
	> 1 kV DC

	Rezystancja izolacji
	> 0,5 GΩ

	Nominalny prąd styku
	1,5 A

	Zgodność z
	CAT6A wg TIA/EIA

	Zgodność z
	CAT6A wg IEC/ISO/EN

	PoE
	PoE++ zgodnie z IEE 802.3bt

	Żywotność
	> 1000 cykli

	Blokada
	Zatrzask

	Materiał obudowy
	Odlew cynkowy

	Pokrycie styków
	Złoto

	Pokrycie obudowy
	Czarny



- 	minimalne parametry:
	Konstrukcja
	4x2x0,57 mm

	Powłoka
	PUR

	FRNC
	Tak

	LSOH
	Tak

	Ekranowanie
	Co najmniej S/UTP

	Różnica opóźnień
	Maksymalnie 25 ns@100 MHz/100 m

	Kategoria
	Co najmniej CAT6


-	powłoka odporna mechanicznie, 
-	różne długości wg tabeli. 

2.7 Elementy do zestawu dystrybucji sygnału RF (antenowe):
System RF (sumator + splitter antenowy):
-	impedancja 50 Ω, 
-	zakres UHF, 
-	BNC,
-	niskie straty i wysoka izolacja, 
-	kompatybilność z systemami mikrofonów bezprzewodowych i IEM na wyposażeniu Teatru, 
-	metalowa obudowa, 
-	możliwość montażu rack 19”,
-	stabilna praca wielokanałowa. 

Kable antenowe RF:
-	zakończone złączami BNC o parametrach nie gorszych niż:
	Materiał obudowy
	Mosiądz niklowany

	Materiał styku
	Mosiądz pozłacany

	Konstrukcja
	Skręcana

	Żywotność
	> 500 cykli

	Impedancja
	50 Ω

	Rezystancja izolacji
	≥ 5 GΩ

	VSWR
	≤ 1,30



- 	parametry kabla, nie gorsze niż:
	Materiał obudowy
	Przewód miedziany wielodrutowy skręcony

	Izolator
	Spieniony polietylen komórkowy z powłoką

	Ekran wewnętrzny
	Folia miedziana Cu

	Współczynnik ekranowania
	100%

	Ekran zewnętrzny
	Ekran pleciony z drutów miedzianych

	Współczynnik ekranowania
	≥ 75%

	Powłoka
	PVC

	Napięcie testowe (żyła/ekran)
	4 kV

	Rezystancja izolacji
	≥ 5 GΩ

	Maksymalne tłumienie kabla 1m @ 1GHz
	0,5 dB

	Maksymalne tłumienie kabla 5m @ 1GHz
	1,25 dB

	Maksymalne tłumienie kabla 25m @ 1GHz
	4 dB

	Kolor
	Czarny


-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
-	różne długości wg tabeli,

2.8. Panel interkomowy - element systemu interkomowego przeznaczony do dystrybucji i routingu sygnałów komunikacji interkomowej. 
-	Oferowane pulpity interkomowe muszą być w pełni kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego matrycą i zapewniać bezproblemowe, bezpośrednie współdziałanie w ramach istniejącej sieci interkomowej bez konieczności dokonywania płatnych modyfikacji, zakupu dodatkowych licencji systemowych po stronie matrycy (poza standardowymi licencjami na porty) lub stosowania zewnętrznych konwerterów protokołów.
-	Transmisja danych oparta o protokół sieciowy zgodny ze standardem transmisji matrycy interkomowej,
-	Co najmniej 16 programowalnych klawiszy dźwigienkowych do komunikacji interkomowej,
-	Możliwość przypisania z poziomu posiadanej przez Zamawiającego matrycy co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego kanału komunikacji,
-	Każdy z przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału oraz nasłuch danego kanału,
-	Wbudowany kolorowy wyświetlacz umożliwiający nadanie indywidualnego koloru dla każdego kanału komunikacji interkomowej,
-	Wbudowane gniazda do podłączenia mikrofonu na gęsiej szyjce i zestawu słuchawkowego z mikrofonem,
-	Wbudowany głośnik,
-	Co najmniej 1 złącze RJ45 do przesyłania sygnału audio drogą cyfrową,
-	Obudowa wolnostojąca (desktop),
-	w zestawie mikrofon na gęsiej szyjce.

2.9 Zestawienie ilościowe

	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1.
	Kabel XLR 2m
	10

	2.
	Kabel XLR 5m
	20

	3.
	Kabel XLR 10m
	10

	4.
	Kable 2x XLR 5m
	4

	5.
	Kable 2x XLR 10m
	4

	6.
	Kable 4x XLR 2m
	6

	7.
	Kable 4x XLR 5m
	4

	8.
	Kable 4x XLR 10m
	4

	9.
	Kable 8x XLR 5m
	2

	10.
	Kabel PowerCon 2m
	5

	11.
	Kabel PowerCon 5m
	10

	12.
	Kabel PowerCon 10m
	5

	13.
	Kabel Schuko - PowerCon 2m
	5

	14.
	Kabel Schuko - PowerCon 5m
	5

	15.
	Powerbox 4
	10

	16.
	PowerCon – PowerConn Adapter power in - power out Beczka do przedłużania przewodów. 
	2

	17.
	Kabel sieciowy Cat.6A 5m
	10

	18.
	Kabel sieciowy Cat.6A 10m
	10

	19.
	Kabel sieciowy Cat.6A 15m
	10

	20.
	Sumator antenowy
	1

	21.
	Spliter antenowy
	1

	22.
	Kabel antenowy 1m
	8

	23.
	Kabel antenowy 5m
	8

	24.
	Kabel antenowy 25m
	4

	25.
	Panel interkomowy
	1 



3. Dostawa zestaw do dystrybucji sygnałów oświetleniowych oraz zasilania.

3.1 Kable DMX 3-pin oraz DMX 5-pin:
-	Typ przewodu: DMX 3-pin i 5-pin (XLR M–F), 
-	Standard transmisji: DMX512 / RDM (opcjonalnie), 
-	Kabel o parametrach jak poniżej lub wyższych:
	Parametr
	Wartość

	Zastosowanie
	DMX512, AES/EBU

	Impedancja charakterystyczna
	110 Ω

	Liczba żył
	2

	Budowa
	para skręcona

	Przekrój żyły
	0,34 mm²

	Materiał przewodnika
	miedź niecynowana

	Klasa żyły
	klasa 5 (linka giętka)

	Izolacja żył
	Foam-Skin PE (spieniony PE)

	Ekran
	folia aluminiowa + ekran z drutów miedzianych

	Materiał płaszcza
	PVC

	Kolor płaszcza
	czarny

	Średnica zewnętrzna
	6,0 - 6,4 mm

	Rezystancja żyły
	≤ 56 Ω/km

	Rezystancja izolacji
	≥ 10 GΩ·km



- 	minimalne parametry:
	Pojemność pomiędzy stykami
	≤ 4 pF

	Rezystancja styku
	≤ 3 mΩ

	Napięcie przebicia
	1,5 kVdc

	Rezystancja izolacji
	> 10 GΩ (initial)

	Nominalny prąd styku
	16 A (7,5 A dla 5 pinów)

	Nominalne napięcie
	< 50 V

	Żywotność
	> 1000 cykli

	Typ styku
	Lutowany

	Sposób zabezpieczenia
	Zatrzask

	Pokrycie styków
	Srebro

	Materiał styków
	Mosiądz

	Materiał wkładu
	Poliamid

	Materiał zatrzasku
	Odlew cynkowy

	Materiał obudowy
	Odlew cynkowy

	Pokrycie obudowy 
	Czarny



-	różne długości wg tabeli,
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
-	system identyfikacji długości przewodów poprzez oznaczenia kolorystyczne lub inne trwałe oznaczenia umożliwiające szybką identyfikację długości,
-	opaska rzepowa do każdego przewodu, 

3.2 Kabel prądowy typu socapex:
-	Typ kabla: multicore power Socapex 18 żył, 
-	Liczba obwodów: 6 niezależnych torów zasilających, 
-	Przewodnik: miedź elektrotechniczna (Cu), 
-	Przekrój żył: minimum 2,5 mm² (dla każdego toru), 
-	Napięcie znamionowe: 230/400 V AC (zgodnie z konfiguracją systemu), 
-	Obciążalność prądowa: dostosowana do przekroju przewodów, min. 16 A na obwód, 
-	przewód przeznaczony do dystrybucji zasilania wieloobwodowego w zastosowaniach scenicznych,
-	Ekranowanie: opcjonalne (w zależności od wersji) – dopuszcza się konstrukcję nieekranowaną dla torów zasilających, 
-	Powłoka zewnętrzna: wysokowytrzymała, elastyczna, odporna na ścieranie, skręcanie i warunki sceniczne, 
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
-	system identyfikacji długości przewodów poprzez oznaczenia kolorystyczne lub inne trwałe oznaczenia umożliwiające szybką identyfikację długości,
-	opaski rzepowe do spinania kabli, 
-	zwiększona elastyczność płaszcza zewnętrznego, 
-	Odporność: przystosowany do wielokrotnego zwijania i pracy mobilnej. 
Złącza:
-	System: Socapex / 19-pin (męski + żeński), 
-	Typ: złącza kompatybilne z Amphenol Socapex, 
-	Obudowa: metalowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
-	System blokowania: szybkozłącze z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem, 
-	Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem (kluczowanie), 
-	Przeznaczenie: systemy dystrybucji zasilania wielokanałowego. 
3.3 Rozszycia SCHUKO × SOCAPEX:
-	Rozszycie 6× Schuko → Socapex 19-pin, 
-	Rozszycie Socapex 19-pin → 6× Schuko,
-	Typ systemu: break-in / break-out Socapex 19-pin, 
-	Liczba kanałów: 6 niezależnych torów zasilających, 
-	Napięcie pracy: 230 V AC, 
-	Częstotliwość: 50 Hz, 
-	Obciążalność: min. 16 A na kanał, 
-	Przewodnik: miedź elektrotechniczna (Cu), 
-	Przekrój żył: min. 2,5 mm² dla każdego toru, 
-	System złącza: Socapex 19-pin (zgodny z Amphenol Socapex), 
-	Wyjścia: gniazda Schuko 230 V (CEE 7/3), 
-	Wtyki wejściowe: Schuko 230 V lub Socapex 19-pin (zgodnie z typem rozszycia), 
-	Obudowa rozdzielacza: odporna na uszkodzenia mechaniczne, przystosowana do pracy scenicznej, 
-	Klasa szczelności: min. IP20 (dla zastosowań wewnętrznych scenicznych), 
-	Powłoka przewodów: elastyczna, odporna na ścieranie i wielokrotne zwijanie, 
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej,
-	system oznaczeń kanałów (1–6), 
-	opaski rzepowe do organizacji przewodów, 
-	zwiększona odporność płaszcza na UV i temperaturę, 
-	ergonomiczne odciążenie przewodów przy wtykach,
-	Kolor: czarny. 
3.4 Przedłużacze SCHUKO – SCHUKO:
-	Typ przewodu: przedłużacz zasilający Schuko – Schuko, 
-	różne długości wg tabeli,
-	Napięcie znamionowe: 230 V AC, 
-	Częstotliwość: 50 Hz, 
-	Prąd znamionowy: min. 16 A, 
-	Moc obciążeniowa: min. 3500 W, 
-	Liczba żył: 3 (L, N, PE), 
-	Przekrój przewodu: min. 3 × 1,5 mm², 
-	Typ przewodu: H05VV-F,
-	wtyk: Schuko (CEE 7/7),
-	gniazdo: Schuko (CEE 7/3), 
-	styki z uziemieniem, 
-	Izolacja: PVC o podwyższonej odporności mechanicznej, 
-	Kolor przewodu: czarny. 
3.5 Splitter DMX 4-portowy:
-	typ urządzenia: aktywny splitter DMX512, 
-	liczba wejść: minimum 1, 
-	liczba wyjść: minimum 4 niezależnie izolowane linie DMX, 
-	obsługa protokołu DMX512, 
-	izolacja galwaniczna pomiędzy wejściem i wyjściami, 
-	separacja optyczna torów sygnałowych, 
-	złącza DMX: XLR 3-pin lub 5-pin (zgodne z systemem instalacji), 
-	możliwość montażu rack 19” lub zastosowania mobilnego, 
-	wszystkie wyjścia DMX izolowane galwanicznie od siebie,
-	obudowa metalowa odporna na warunki sceniczne, 
-	zasilanie zgodne z wymaganiami producenta,
-	możliwość pracy w instalacjach wielostrefowych, 
-	kompatybilność z systemami DMX512 wszystkich producentów. 
3.6 Konwerter DMX:
-	typ urządzenia: konwerter DMX Ethernet, 
-	protokół: Art-Net i/lub sACN, 
-	liczba portów DMX: minimum 12 uniwersów (12 wyjść DMX), 
-	złącze sieciowe: RJ45 Ethernet, 
-	obsługa sieci gigabitowej, 
-	możliwość konfiguracji IP, 
-	zasilanie: PoE lub zasilacz dedykowany, 
-	obudowa przystosowana do montażu rack 19” lub instalacji scenicznej, 
-	konwersja sygnału Ethernet → DMX512, 
-	obsługa minimum 12 uniwersów DMX,
-	integracja z systemami sterowania oświetleniem, 
3.7 Terminator DMX:
-	typ: terminator DMX512, 
-	złącze: XLR 3-pin (lub 5-pin w zależności od systemu), 
-	rezystancja: 120 Ω pomiędzy liniami sygnałowymi, 
-	przeznaczenie: zakończenie linii DMX w celu eliminacji odbić sygnału, 
-	obudowa: metalowa lub wzmocniona, 
-	kompatybilność z systemami DMX512,
-	konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej.

4. Zestawienie ilościowe
	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1.
	Kable DMX 3 - pin 2m
	20

	2.
	Kable DMX 3 - pin 5m
	20

	3.
	Kable DMX 3 - pin 10m
	20

	4.
	Kable DMX 5 - pin 2m
	20

	5.
	Kable DMX 5 - pin 5m
	20

	6.
	Kable DMX 5 - pin 10m
	20

	7.
	Kabel prądowy Socapex 5m
	4

	8.
	Kabel prądowy Socapex 10m
	4

	9.
	Rozszycie 6x Schuko->Socapex
	6

	10.
	Rozszycie Socapex->6x Schuko
	6

	11.
	Przedłużacz Schuko->Schuko 2m
	10

	12.
	Przedłużacz Schuko->Schuko 5m
	10

	13.
	Przedłużacz Schuko->Schuko 10m
	10

	14.
	Spliter DMX 4 - portowy
	4

	15.
	Konwerter Ethernet- DMX
	1

	16.
	Terminator DMX
	10


	







5. Dostawa zestawu do dystrybucji sygnałów multimedialnych i zasilania.

Zestaw musi umożliwiać pracę w środowiskach AV-over-IP, NDI, Dante, Art-Net oraz sACN. Oferowane przełączniki sieciowe muszą obsługiwać funkcje VLAN, QoS, IGMP Snooping oraz multicast niezbędne do transmisji sygnałów audio, wideo i sterowania w sieciach profesjonalnych.

5.1 Router Typ 1: 
	 Komponent
	Wymagane minimalne parametry

	Obudowa i montaż
	Obudowa rack 1U (440 x 100 x 43,2 mm), metalowa, przystosowana do montażu w szafie rack 19".

	
	W zestawie komplet elementów montażowych rack, w tym uchwyty umożliwiające montaż standardowy lub odwrócony, z portami skierowanymi do przodu albo do tyłu szafy.

	Porty i interfejsy WAN/LAN
	1 port 10G/Multi-Gigabit RJ-45 konfigurowany jako LAN/WAN.

	
	1 port 2.5G/1G RJ-45 WAN.

	
	3 porty 2.5G/1G RJ-45 LAN.

	
	1 port 10G/1G SFP+ LAN.

	
	Obsługa Dual WAN z mechanizmem failover oraz load balancing.

	
	Obsługa konfigurowalnych interfejsów DMZ.

	Wydajność i skalowalność
	Dla portu 2.5G WAN: przepustowość LAN-to-WAN min. 2,4 Gbps.

	
	Dla portu 10G WAN: przepustowość LAN-to-WAN min. 9,4 Gbps.

	
	Limit jednoczesnych połączeń: min. 60 000.

	
	Limit jednoczesnych klientów: min. 2 000.

	VLAN, routing i usługi sieciowe
	Obsługa 802.1Q VLAN, min. 32 VLAN-y.

	
	Obsługa min. 32 instancji serwera DHCP.

	
	Możliwość hostowania DHCP dla VLAN/profilu AV przy zarządzaniu przez kontroler Engage.

	
	Tryb NAT oraz przypisanie adresu ISP: DHCP, statyczny adres IP, PPPoE.

	
	Routing statyczny oraz dynamiczny RIPv1/RIPv2.

	
	Obsługa dynamicznego DNS.

	
	Obsługa mDNS gateway pomiędzy VLAN-ami.

	
	Obsługa LLDP oraz Link Aggregation Group (LAG).

	
	Obsługa QoS / Smart Queue Management dla ograniczania opóźnień upload/download na portach WAN.

	
	Obsługa klonowania/spoofingu adresu MAC, NTP, UPnP oraz auto-uplink na portach przełączających.

	VPN
	Obsługa IPsec site-to-site.

	
	Obsługa IPsec client-to-site.

	
	Obsługa OpenVPN client-to-site.

	
	Obsługa WireGuard.

	
	Maksymalna przepustowość VPN site-to-site: 4,42 Gbps dla WAN 2.5G oraz 8,92 Gbps dla WAN 10G.

	
	Maksymalna przepustowość VPN client-to-site: 500 Mbps.

	
	IPsec site-to-site: do 30 tuneli.

	
	IPsec / OpenVPN / WireGuard client-to-site: do 100 połączeń klienckich dla każdego typu.

	
	IPsec Encryption/Authentication: 3DES, AES 128/192/256 bit, SHA-1, SHA-2 256 bit, MD5.

	
	IPsec Key Exchange: IKEv1, IKEv2, Pre-shared Key.

	Firewall i bezpieczeństwo
	Firewall Traffic Rules / Scheduling.

	
	Port Forwarding i Port Triggering.

	
	Stateful Packet Inspection (SPI).

	
	Port / Service Blocking.

	
	Ochrona przed Denial-of-Service (DoS).

	
	Stealth Mode oraz konfigurowalna odpowiedź na ping na porcie internetowym.

	
	Blokowanie TCP Flood oraz UDP Flood.

	
	Obsługa VoIP SIP ALG.

	Zarządzanie i AV-over-IP
	Możliwość administracji za pomocą lokalnego interfejsu GUI.

	
	Możliwość zarządzania centralnego przez kontroler NETGEAR Engage

	
	Obsługa centralnego widoku topologii i zarządzania zgodnymi urządzeniami NETGEAR AV.

	
	Możliwość zbiorczej aktualizacji firmware zgodnych przełączników, punktów dostępowych i routera.

	
	Możliwość wykorzystania profili AV oraz automatyzacji konfiguracji w środowisku AV-over-IP.

	
	Jednoklikowe udostępnianie dostępu do Internetu dla VLAN/profili AV.

	
	Jednoklikowa obsługa mDNS gateway dla Bonjour, Chromecast, Spotify i podobnych usług pomiędzy VLAN-ami.

	
	Auto-trunk dla połączenia routera z przełącznikiem bez ręcznej konfiguracji VLAN trunk na przełączniku.

	Diagnostyka i utrzymanie
	Logowanie zaakceptowanych i odrzuconych pakietów.

	
	Statystyki systemowe i monitoring stanu urządzenia.

	
	Diagnostyka: Ping, DNS Lookup, Trace Route oraz Speed Test.

	
	Aktualizacja firmware, zapis i odtworzenie konfiguracji oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.

	
	Wyświetlanie i monitorowanie statystyk.

	
	Obsługa monitoringu zewnętrznego Domotz.

	CPU, pamięć i zasilanie
	Procesor w architekturze ARM z oceną co najmniej 1200 w pracy wielowątkowej i 600 w pracy jednowątkowej wg CPU Benchmark PassMark (PerformanceTest)

	
	Pamięć RAM / Flash: 2 GB DDR4 / 4 GB eMMC.

	
	Zasilanie AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A.



5.2 Switch do Media Servera:
	
Komponent
	Wymagane minimalne parametry

	Obudowa
	Obudowa desktop (210 x 140 x 40 mm) z kompletem uchwytów do montażu na ścianie, pod stołem lub za monitorem; w zestawie uchwyty do montażu bocznego.

	Porty 
	8 portów 10M/100M/1G RJ-45 PoE+ oraz 2 porty uplink 10G SFP+

	Porty i gniazda dodatkowe, inne niż sieciowe
	1 port konsolowy USB Type-C oraz RJ45

	
	1 dedykowany port OOB / service / management RJ-45 do zarządzania poza pasmem.

	
	1 port USB 2.0 typu A.

	Zasilanie i wentylacja
	Zasilanie 100-240V AC, 50-60Hz

	
	Zewnętrzny zasilacz zapewniający budżet PoE co najmniej 200 W.

	
	Układ chłodzenia z wyborem trybu pracy fanless / quiet / cool.

	Funkcjonalności i zarządzanie
	Zarządzanie przez port konsolowy.

	
	Zdalne zarządzanie przez SSH, Telnet.

	
	Zdalne zarządzanie przez graficzny interfejs Web GUI / AV GUI; dostęp przez HTTP/HTTPS

	
	Aktualizacja oprogramowania układowego m.in. przez TFTP, USB oraz interfejs GUI.

	
	Interfejs web umożliwiający automatyczne przypisanie konfiguracji do portów właściwej dla protokołów czy też producenta: NVX, AMX, NDI, ZeeVee, Aurora, Kramer, LibAV, Dante Video, SDVoE, AES67, Q-SYS, Audio Dante, AVB, Crestron DigitalMedia AV, NUCLEUS Converged AV, Shure, Sonos, Visionary AV

	
	Szablony konfiguracji AV stworzone przez producenta przełącznika a interfejs web w sposób jednoznaczny wskazywał że dany producent AV czy protokół jest obsługiwany przez dany szablon.
Zarządzanie przez kontroler w formie aplikacji umożlwiający przypisanie profilu AV do grupy przełączników w sposób automatyczny

	
	Obsługa routingu statycznego IPv4/IPv6 oraz policy-based routing.

	
	Obsługa dynamicznego routingu: RIP

	
	Obsługa multicast routingu PIM, w tym PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM.

	
	Obsługa Port Mirroring oraz RSPAN.

	
	Logowanie stanu systemu (syslog), statystyk i zdarzeń portów.

	
	Tablica adresów MAC min.: 16 000 wpisów; tablica ARPmin.: 4 000 wpisów.

	
	Obsługa min. 4 093 współbieżnych VLAN-ów

	
	Obsługa mechanizmu Port MAC Locking.

	
	Obsługa mechanizmów wiązania adresów / kontroli dostępu, w tym MAC binding / port security oraz Dynamic ARP Inspection / IP Source Guard.

	
	Obsługa protokołów Spanning Tree, w tym STP, RSTP i MSTP

	
	Obsługa agregacji łączy LAG / LACP; do 8 grup LAG, do 8 portów w grupie.

	
	Obsługa autoryzacji z użyciem serwera RADIUS (AAA / 802.1X).

	
	Obsługa QoS w warstwach L2/L3/L4, w tym klasyfikacja na podstawie interfejsu, MAC, EtherType, 802.1p, VLAN, IP oraz portów TCP/UDP.

	
	Obsługa SNMP v1, v2c i v3.

	Wydajność
	Sumaryczna przepustowość przełącznika min.: 56 Gbps (full duplex, non-blocking).

	
	Wydajność przełączania min. 41,67 Mpps

	CPU, RAM, Flash
	32 bitowy processor o architekturze ARM, co najmniej 500 punktów CPU benchmark, PassMark (PerformanceTest), 2GB RAM, 256 MB Flash

	Bezpieczeństwo
	Funkcje bezpieczeństwa obejmują m.in. 802.1X, RADIUS, TACACS+, ACL IPv4/IPv6/MAC, port security, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, IP Source Guard, IPv6 Source Guard, Dynamic ARP Inspection, storm control i captive portal.




5.3 Switch PoE++:
	
Komponent
	Wymagane minimalne parametry

	Obudowa
	Obudowa rack 1U (440 x 400 x 43,2 mm) z kompletem uchwytów do montażu w szafie Rack; w zestawie standardowe uszy rack oraz dłuższe uchwyty do montażu cofniętego.

	Porty 
	24 porty 1G/2.5G RJ-45 PoE++ oraz 4 porty 1G/2.5G/5G/10G RJ-45 PoE++ / Multi-Gig oraz 4 porty uplink 10G/25G SFP28.

	Porty stakujące / uplink
	Możliwość wykorzystania portów SFP28 jako portów służących do budowania stosu; do 8 przełączników w stosie.

	Porty i gniazda dodatkowe, inne niż sieciowe
	1 port konsolowy USB Type-C.

	
	1 dedykowany port OOB / service / management RJ-45 do zarządzania poza pasmem.

	
	1 port USB 2.0 typu A.

	Zasilanie i wentylacja
	Zasilanie 100-240V AC, 50-60Hz

	
	Wewnętrzny zasilacz 800 W zapewniający bazowy budżet PoE 522 W oraz 2 dodatkowe gniazda na modularne zasilacze redundantne i/lub współdzielenie zasilania EPS.

	
	Inteligentny układ chłodzenia z automatyczną regulacją prędkości obrotowej wentylatorów oraz trybem cichej pracy.

	Funkcjonalności i zarządzanie
	Zarządzanie przez port konsolowy.

	
	Zdalne zarządzanie przez SSH, Telnet.

	
	Zdalne zarządzanie przez graficzny interfejs Web GUI / AV GUI; dostęp przez HTTP/HTTPS

	
	Aktualizacja oprogramowania układowego m.in. przez TFTP, USB oraz interfejs GUI.

	
	Interfejs web umożliwiający automatyczne przypisanie konfiguracji do portów właściwej dla protokołów czy też producenta: NVX, AMX, NDI, ZeeVee, Aurora, Kramer, LibAV, Dante Video, SDVoE, AES67, Q-SYS, Audio Dante, AVB, Crestron DigitalMedia AV, NUCLEUS Converged AV, Shure, Sonos, Visionary AV

	
	Szablony konfiguracji AV stworzone przez producenta przełącznika a interfejs web w sposób jednoznaczny wskazywał że dany producent AV czy protokół jest obsługiwany przez dany szablon.
Zarządzanie przez kontroler w formie aplikacji umożlwiający przypisanie profilu AV do grupy przełączników w sposób automatyczny

	
	Obsługa routingu statycznego IPv4/IPv6 oraz policy-based routing.

	
	Obsługa dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz VRRP

	
	Obsługa multicast routingu PIM, w tym PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM.

	
	Obsługa Port Mirroring oraz RSPAN.

	
	Logowanie stanu systemu (syslog), statystyk i zdarzeń portów.

	
	Tablica adresów MAC min.: 16 000 wpisów; tablica ARP min.: 4 000 wpisów.

	
	Obsługa min. 4 093 współbieżnych VLAN-ów

	
	Obsługa Virtual Chassis stacking z funkcjami NSF i hitless failover;

	
	Obsługa mechanizmu Sticky MAC (port-security mac-address sticky).

	
	Obsługa mechanizmów wiązania adresów / kontroli dostępu, w tym MAC binding / port security oraz Dynamic ARP Inspection / IP Source Guard.

	
	Obsługa protokołów Spanning Tree, w tym STP, RSTP i MSTP

	
	Obsługa agregacji łączy LAG / LACP; do 64 grup LAG, do 8 portów w grupie.

	
	Obsługa autoryzacji z użyciem serwera RADIUS (AAA / 802.1X).

	
	Obsługa QoS w warstwach L2/L3/L4, w tym klasyfikacja na podstawie interfejsu, MAC, EtherType, 802.1p, VLAN, IP oraz portów TCP/UDP.

	
	Obsługa SNMP v1, v2c i v3.

	Wydajność
	Sumaryczna przepustowość przełącznika min.: 400 Gbps (full duplex, non-blocking).

	
	Wydajność przełączania min. 297,62 Mpps

	CPU, RAM, Flash
	64 bitowy processor o architekturze ARM, co najmniej 1100 punktów CPU benchmark, PassMark (PerformanceTest), 2GB RAM, 512MB Flash

	Bezpieczeństwo
	Funkcje bezpieczeństwa obejmują m.in. 802.1X, RADIUS, TACACS+, ACL IPv4/IPv6/MAC, port security, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, IP Source Guard, IPv6 Source Guard, Dynamic ARP Inspection, storm control i captive portal.




5.4 Przełącznik sieciowy Typ 2:
	
Komponent
	Wymagane minimalne parametry

	Obudowa
	Obudowa rack 1U (440 x 200 x 43,2 mm) z kompletem uchwytów do montażu w szafie Rack; w zestawie standardowe uszy rack oraz dłuższe uchwyty do montażu cofniętego.

	Porty 
	8 portów 10M/100M/1G RJ-45 Ultra90 PoE++ 802.3bt (do 90 W/port) oraz 2 porty 1G RJ-45 i 2 porty uplink 1G/10G SFP+

	Porty i gniazda dodatkowe, inne niż sieciowe
	1 port konsolowy USB Type-C oraz RJ45

	
	1 dedykowany port OOB / service / management RJ-45 do zarządzania poza pasmem.

	
	1 port USB 2.0 typu A.

	Zasilanie i wentylacja
	Zasilanie 100-240V AC, 50-60Hz

	
	Wewnętrzny zasilacz zapewniający budżet PoE 720 W.

	
	Układ chłodzenia z wyborem trybu pracy fanless / quiet / cool.

	Funkcjonalności i zarządzanie
	Zarządzanie przez port konsolowy.

	
	Zdalne zarządzanie przez SSH, Telnet.

	
	Zdalne zarządzanie przez graficzny interfejs Web GUI / AV GUI; dostęp przez HTTP/HTTPS

	
	Aktualizacja oprogramowania układowego m.in. przez TFTP, USB oraz interfejs GUI.

	
	Interfejs web umożliwiający automatyczne przypisanie konfiguracji do portów właściwej dla protokołów czy też producenta: NVX, AMX, NDI, ZeeVee, Aurora, Kramer, LibAV, Dante Video, SDVoE, AES67, Q-SYS, Audio Dante, AVB, Crestron DigitalMedia AV, NUCLEUS Converged AV, Shure, Sonos, Visionary AV

	
	Szablony konfiguracji AV stworzone przez producenta przełącznika a interfejs web w sposób jednoznaczny wskazywał że dany producent AV czy protokół jest obsługiwany przez dany szablon.
Zarządzanie przez kontroler w formie aplikacji umożlwiający przypisanie profilu AV do grupy przełączników w sposób automatyczny

	
	Obsługa routingu statycznego IPv4/IPv6 oraz policy-based routing.

	
	Obsługa dynamicznego routingu: RIP

	
	Obsługa multicast routingu PIM, w tym PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM.

	
	Obsługa Port Mirroring oraz RSPAN.

	
	Logowanie stanu systemu (syslog), statystyk i zdarzeń portów.

	
	Tablica adresów MAC min.: 16 000 wpisów; tablica ARP min.: 4 000 wpisów.

	
	Obsługa min. 4 093 współbieżnych VLAN-ów

	
	Obsługa mechanizmu Port MAC Locking.

	
	Obsługa mechanizmów wiązania adresów / kontroli dostępu, w tym MAC binding / port security oraz Dynamic ARP Inspection / IP Source Guard.

	
	Obsługa protokołów Spanning Tree, w tym STP, RSTP i MSTP

	
	Obsługa agregacji łączy LAG / LACP; do 8 grup LAG, do 8 portów w grupie.

	
	Obsługa autoryzacji z użyciem serwera RADIUS (AAA / 802.1X).

	
	Obsługa QoS w warstwach L2/L3/L4, w tym klasyfikacja na podstawie interfejsu, MAC, EtherType, 802.1p, VLAN, IP oraz portów TCP/UDP.

	
	Obsługa SNMP v1, v2c i v3.

	Wydajność
	Sumaryczna przepustowość przełącznika min.: 60 Gbps (full duplex, non-blocking).

	
	Wydajność przełączania min. 44,64 Mpps

	CPU, RAM, Flash
	32 bitowy processor o architekturze ARM, co najmniej 500 punktów CPU benchmark, PassMark (PerformanceTest), 2GB RAM, 256 MB Flash

	Bezpieczeństwo
	Funkcje bezpieczeństwa obejmują m.in. 802.1X, RADIUS, TACACS+, ACL IPv4/IPv6/MAC, port security, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, IP Source Guard, IPv6 Source Guard, Dynamic ARP Inspection, storm control i captive portal.





5.5 Access Point WiFi:
	Komponent
	Wymagane minimalne parametry

	Obudowa
	Możliwość montażu na ścianie i suficie.

	Obudowa
	Z uwagi na przewidywaną lokalizację punktu dostępowego jego wymiary nie mogą przekraczać: 157 x 157 x 40 mm.

	Porty i interfejsy
	1 port 2.5Gb/s LAN / Multi-Gigabit PoE+ 

	Zasilanie
	Pobór mocy max 25 W.

	Zasilanie
	Urządzenie powinno być zasilane za pomocą Power over Ethernet 802.3at.

	Zasilanie
	Możliwość zasilania punktu dostępowego za pomocą 802.3af z ograniczeniem wydajności: redukcja maksymalnej przepustowości o 50% w paśmie 2,4GHz, o 25% w paśmie 5GHz oraz bez obsługi pasma 6GHz.

	Funkcjonalności radiowe
	6.0GHz: 802.11ax/be 5765Mbps.

	
	5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax/be 2882Mbps.

	
	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax/be 688Mbps.

	
	OFDMA.

	
	2x2 in 6.0GHz.

	
	2x2 in 5.0GHz.

	
	2x2 in 2.4GHz.

	
	Obsługa technologii MU-MIMO.

	
	WMM Wireless Multimedia Prioritization.

	
	WDS Wireless Distribution System.

	Bezpieczeństwo i zarządzanie
	WPA2, WPA3.

	
	Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC.

	
	Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem SSL.

	
	Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne.

	
	Zarządzanie za pomocą chmury przez okres 4 lat. Możliwość realizacji za pomocą chmury zadań konfiguracji takich jak roaming, captive portal, tworzenie VLAN oraz SSID, integracja autentykacji z serwerem RADIUS.



5.6 Switch do transmisji NDI:
	
Komponent
	Wymagane minimalne parametry

	Obudowa
	Obudowa rack 1U (440 x 200 x 43,2 mm) z kompletem uchwytów do montażu w szafie Rack; w zestawie standardowe uszy rack oraz dłuższe uchwyty do montażu cofniętego.

	Porty 
	8 portów 10M/100M/1G RJ-45 PoE+ oraz 2 porty 1G RJ-45 i 2 porty uplink 1G SFP

	Porty i gniazda dodatkowe, inne niż sieciowe
	1 port konsolowy USB Type-C oraz RJ45

	
	1 dedykowany port OOB / service / management RJ-45 do zarządzania poza pasmem.

	
	1 port USB 2.0 typu A.

	Zasilanie i wentylacja
	Zasilanie 100-240V AC, 50-60Hz

	
	Wewnętrzny zasilacz zapewniający budżet PoE 125 W.

	
	Układ chłodzenia z wyborem trybu pracy fanless / quiet / cool.

	Funkcjonalności i zarządzanie
	Zarządzanie przez port konsolowy.

	
	Zdalne zarządzanie przez SSH, Telnet.

	
	Zdalne zarządzanie przez graficzny interfejs Web GUI / AV GUI; dostęp przez HTTP/HTTPS

	
	Aktualizacja oprogramowania układowego m.in. przez TFTP, USB oraz interfejs GUI.

	
	Interfejs web umożliwiający automatyczne przypisanie konfiguracji do portów właściwej dla protokołów czy też producenta: NVX, AMX, NDI, ZeeVee, Aurora, Kramer, LibAV, Dante Video, SDVoE, AES67, Q-SYS, Audio Dante, AVB, Crestron DigitalMedia AV, NUCLEUS Converged AV, Shure, Sonos, Visionary AV

	
	Szablony konfiguracji AV stworzone przez producenta przełącznika a interfejs web w sposób jednoznaczny wskazywał że dany producent AV czy protokół jest obsługiwany przez dany szablon.
Zarządzanie przez kontroler w formie aplikacji umożlwiający przypisanie profilu AV do grupy przełączników w sposób automatyczny

	
	Obsługa routingu statycznego IPv4/IPv6 oraz policy-based routing.

	
	Obsługa dynamicznego routingu: RIP

	
	Obsługa multicast routingu PIM, w tym PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM.

	
	Obsługa Port Mirroring oraz RSPAN.

	
	Logowanie stanu systemu (syslog), statystyk i zdarzeń portów.

	
	Tablica adresów MAC min.: 16 000 wpisów; tablica ARP min.: 4 000 wpisów.

	
	Obsługa min. 4 093 współbieżnych VLAN-ów

	
	Obsługa mechanizmu Port MAC Locking.

	
	Obsługa mechanizmów wiązania adresów / kontroli dostępu, w tym MAC binding / port security oraz Dynamic ARP Inspection / IP Source Guard.

	
	Obsługa protokołów Spanning Tree, w tym STP, RSTP i MSTP

	
	Obsługa agregacji łączy LAG / LACP; do 8 grup LAG, do 8 portów w grupie.

	
	Obsługa autoryzacji z użyciem serwera RADIUS (AAA / 802.1X).

	
	Obsługa QoS w warstwach L2/L3/L4, w tym klasyfikacja na podstawie interfejsu, MAC, EtherType, 802.1p, VLAN, IP oraz portów TCP/UDP.

	
	Obsługa SNMP v1, v2c i v3.

	Wydajność
	Sumaryczna przepustowość przełącznika min.: 24 Gbps (full duplex, non-blocking).

	
	Wydajność przełączania min. 17,86 Mpps

	CPU, RAM, Flash
	32 bitowy processor o architekturze ARM, co najmniej 500 punktów CPU benchmark, PassMark (PerformanceTest), co najmniej 1,25 GHz, 2GB RAM, 256 MB Flash

	Bezpieczeństwo
	Funkcje bezpieczeństwa obejmują m.in. 802.1X, RADIUS, TACACS+, ACL IPv4/IPv6/MAC, port security, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, IP Source Guard, IPv6 Source Guard, Dynamic ARP Inspection, storm control i captive portal.



5.7 Dostawa zestawu do dystrybucji sygnału HDMI – 1 zestaw:
-	bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI,
-	transmisja minimum 1080p60,
-	dopuszcza się urządzenia obsługujące wyższe rozdzielczości, w tym 4K UHD,
-	opóźnienie nie większe niż 1 ms,
-	zasięg minimum 200 m w linii widzenia,
-	obsługa HDR,
-	szyfrowanie transmisji,
-	komplet nadajnik + odbiornik,
-	możliwość zasilania z akumulatorów profesjonalnych systemów filmowych lub zasilaczy sieciowych.

5.8 Konwerter NDI:
-	kodowanie i dekodowanie sygnałów NDI,
-	wejścia i wyjścia HDMI,
-	transmisja przez sieć Gigabit Ethernet,
- 	zasilanie PoE (Power over Ethernet) oraz zewnętrznym zasilaczem
-	obsługa NDI High Bandwidth oraz/lub NDI HX2 i HX3,
-	konfiguracja przez przeglądarkę internetową,
-	możliwość pracy w systemach wielokanałowych.

5.9 Nadajnik HDMI → HDBaseT:
-	transmisja HDMI przez pojedynczy przewód minimum Cat.6,
-	rozdzielczość minimum 4K UHD,
-	zasięg minimum 100 m,
-	zgodność ze standardem HDBaseT Class A,
-	transmisja sygnału 4K UHD 60 Hz 4:2:0 lub wyższej,
-	obsługa HDCP,
-	obsługa EDID.
- 	zasilanie PoE oraz zewnętrznym zasilaczem.

5.10 Odbiornik HDBaseT → HDMI:
-	współpraca z nadajnikami standardu HDBaseT,
-	rozdzielczość minimum 4K UHD,
-	transmisja do 100 m,
-	obsługa EDID,
-	obsługa HDCP.

5.11 Konwerter HDMI ↔ SDI:
-	dwukierunkowa konwersja HDMI ↔ SDI,
-	obsługa minimum 3G-SDI,
-	obsługa sygnałów HD 1080p,
-	automatyczne wykrywanie formatu sygnału,
-	zasilacz w komplecie.

5.12 Kable MIDI:
-	przewód do transmisji sygnałów MIDI,
-	złącza DIN 5-pin,
-	transmisja sygnałów sterujących w standardzie MIDI 1.0,
-	ekranowanie ograniczające zakłócenia EMI/RFI,
-	przewodnik miedziany (typ OFC),
-	powłoka zewnętrzna PVC lub PUR o podwyższonej odporności mechanicznej,
-	odporność na wielokrotne zginanie i skręcanie,
-	przeznaczenie: systemy sterowania urządzeniami audio/wideo i oświetleniem scenicznym.

5.13 Kabel SDI:
-	przewód do transmisji sygnału SDI,
-	zgodność z co najmniej standardem 3G-SDI,
-	impedancja 75 Ω,
-	złącza BNC,
-	konstrukcja niskostratna,
-	ekranowanie wielowarstwowe,
-	tłumienie dostosowane do transmisji na odległość 25 m,
-	powłoka odporna na warunki sceniczne (PVC/PUR),
-	przeznaczenie: profesjonalna transmisja sygnału wideo w jakości HD.

5.14 Kable HDMI:
-	zgodność z transmisją sygnału minimum 4K UHD 60 Hz,
-	obsługa rozdzielczości minimum 4K UHD,
-	transmisja sygnału audio-wideo,
-	złącza HDMI typ A,
-	ekranowanie wielowarstwowe,
-	odporność na zakłócenia EMI/RFI,
-	konstrukcja sceniczna (wzmocniona),
-	powłoka PVC lub PUR,
-	przeznaczenie: instalacje AV, systemy projekcyjne i multimedialne.

5.15 Kable HDMI optyczne:
-	przewody HDMI w technologii światłowodowej (AOC),
-	transmisja sygnału minimum 4K UHD 60 Hz
-	odporność na zakłócenia elektromagnetyczne,
-	złącza HDMI typu A,
-	aktywna konwersja sygnału (AOC),
-	możliwość transmisji na odległość minimum 25 m,
-	powłoka zewnętrzna odporna na zginanie i warunki sceniczne,
-	przeznaczenie: długodystansowa transmisja sygnału wideo.

5.16 Kable sieciowe LAN:
-	standard Cat.6A lub wyższy,
-	ekranowanie w standardzie S/FTP,
-	transmisja danych minimum 10 Gb/s,
-	pasmo pracy minimum 500 MHz,
-	złącza RJ45 ekranowane,
-	styki złocone,
-	powłoka PVC lub LSZH o podwyższonej odporności,
-	przeznaczenie: systemy AV-over-IP, NDI, sterowanie i infrastruktura sieciowa
-	przewody fabrycznie konfekcjonowane,
-	długości zgodnie z zestawieniem ilościowym.

6. Zestawienie ilościowe

	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1.
	Router typ 1
	2

	2.
	Switch do Media Servera
	2

	3.
	Switch POE++
	1

	4.
	Przełącznik sieciowy typ 2
	1

	5.
	Access Point WiFi
	4

	6.
	Switch do NDI
	1

	7.
	Zestaw transmisji HDMI
	1

	8.
	Konwerter HDMI <-> NDI
	1

	9.
	HDMI->HDBaseT
	4

	10.
	HDBaseT->HDMI
	4

	11.
	HDMI <-> SDI
	4

	12.
	Kabel MIDI 2m
	8

	13.
	Kabel SDI 25m
	1

	14.
	Kabel HDMI 5m
	10

	15.
	Kabel HDMI optyczny 25m
	5

	16.
	Kabel sieciowy LAN 1m
	10

	17.
	Kabel sieciowy LAN 2m
	10

	18.
	Kabel sieciowy LAN 5m
	10

	19.
	Kabel sieciowy LAN 10m
	10

	20.
	Kabel sieciowy LAN 25m
	10



7. Skrzynie transportowe i infrastruktura pomocnicza.
Wszystkie skrzynie transportowe oraz elementy infrastruktury pomocniczej muszą być fabrycznie nowe, wykonane w technologii flight case, przeznaczone do profesjonalnych zastosowań scenicznych oraz przystosowane do intensywnej eksploatacji podczas transportu, magazynowania i użytkowania w warunkach scenicznych:
-	konstrukcja wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 7 mm lub materiału równoważnego o porównywalnej wytrzymałości, 
-	okucia wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, 
-	profile aluminiowe wzmacniające konstrukcję, 
-	narożniki kulowe stalowe, 
-	uchwyty wpuszczane, 
-	zamki motylkowe wpuszczane, 
-	kółka transportowe z bieżnią gumową (dla skrzyń wymagających mobilności), 
-	odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje oraz wielokrotny transport, 
-	kolor zewnętrzny czarny, 
-	trwałe oznakowanie identyfikacyjne odporne na ścieranie i warunki eksploatacji scenicznej, 
-	wykonanie umożliwiające bezpieczny transport profesjonalnego sprzętu scenicznego. 

7.1. Zestawienie ilościowe.

	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1.
	Kablarka duża 750 x 400 x 800 mm
	1

	2.
	Kablarka mała 600 x 500 x 800 mm
	2

	3.
	Kablarka średnia (GrandMA)
	1

	4.
	Statywiarka 600 x 489x 1270 mm
	1

	5.
	Rack transportowy 3U
	2



9. Serwis i gwarancja.
-	Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i kompletne,
-	Pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji,
-	Wykonawca zapewni gwarancje 24 miesiące,

10. Deklaracje i zgodność.
Wykonawca dostarczy:
-	deklaracje zgodności CE, 
-	dokumenty wymagane prawem UE i PL, 
-	karty katalogowe oferowanych produktów (jeżeli dotyczy), 
-	certyfikaty bezpieczeństwa, 
-	dokumenty gwarancyjne,
-	instrukcje użytkowania (jeżeli są wymagane przez producenta),
-	certyfikaty bezpieczeństwa, jeżeli dotyczą oferowanego produktu.







SŁOWNIK POJĘĆ

3G-SDI – standard transmisji cyfrowego sygnału wideo SDI o przepływności około 3 Gb/s, umożliwiający m.in. transmisję sygnałów HD do 1080p. 
AOC (Active Optical Cable) – aktywny przewód optyczny umożliwiający transmisję sygnałów, np. HDMI, na duże odległości z wykorzystaniem światłowodu i układów konwersji sygnału. 
Art-Net – protokół transmisji danych sterujących DMX512 poprzez sieć Ethernet. 
Audio interkomowe – sygnał dźwiękowy wykorzystywany do prowadzenia komunikacji głosowej w systemie interkomowym. 
AV-over-IP – technologia transmisji sygnałów audio, wideo oraz danych sterujących za pośrednictwem sieci IP. 
BNC – złącze koncentryczne stosowane m.in. w systemach RF oraz do transmisji profesjonalnych sygnałów wideo, takich jak SDI. 
Cat.6A – standard okablowania strukturalnego umożliwiający transmisję danych z prędkością do 10 Gb/s przy paśmie do 500 MHz. 
CEE 7/3 – standard gniazda sieciowego 230 V AC typu Schuko, wyposażonego w styki ochronne. 
CEE 7/7 – standard wtyku sieciowego 230 V AC kompatybilnego z gniazdami typu Schuko oraz systemem francuskim. 
Cyfrowa transmisja audio – przesyłanie sygnału dźwiękowego w postaci danych cyfrowych za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu lub infrastruktury sieciowej. 
Desktop – konstrukcja urządzenia przeznaczona do ustawienia na biurku, stole lub innej powierzchni roboczej, bez konieczności montażu w szafie rack. 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – protokół umożliwiający automatyczne przydzielanie urządzeniom parametrów konfiguracji sieciowej, w szczególności adresów IP. 
DHCP Relay – funkcja umożliwiająca przekazywanie żądań DHCP pomiędzy różnymi podsieciami. 
DIN 5-pin – pięciopinowe złącze okrągłe stosowane m.in. w urządzeniach i przewodach MIDI. 
DMX512 – standard cyfrowej transmisji danych stosowany przede wszystkim do sterowania urządzeniami oświetleniowymi. 
Dystrybucja sygnałów interkomowych – przekazywanie sygnałów komunikacyjnych pomiędzy odpowiednimi urządzeniami, kanałami i użytkownikami systemu interkomowego. 
EDID (Extended Display Identification Data) – zestaw danych identyfikacyjnych urządzenia wyświetlającego, przekazywanych źródłu sygnału w celu określenia obsługiwanych parametrów obrazu. 
EMI/RFI (Electromagnetic / Radio Frequency Interference) – zakłócenia elektromagnetyczne i zakłócenia częstotliwości radiowych mogące wpływać na prawidłową transmisję sygnałów. 
Ethernet – standard przewodowej komunikacji sieciowej wykorzystywany do przesyłania danych oraz sygnałów audio i sterujących w systemach profesjonalnych. 
Flight case – wzmocniona skrzynia transportowa przeznaczona do bezpiecznego transportu i intensywnej eksploatacji urządzeń technicznych, m.in. w warunkach scenicznych. 
Gigabit Ethernet (1 GbE) – standard sieci Ethernet zapewniający przepustowość do 1 Gb/s. 
Głośnik – wbudowany przetwornik elektroakustyczny umożliwiający odsłuch sygnału interkomowego bez konieczności stosowania słuchawek. 
HDBaseT – technologia umożliwiająca transmisję sygnałów audio, wideo, sterowania, Ethernet oraz zasilania, zależnie od implementacji, za pośrednictwem przewodu kategorii skrętkowej. 
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) – system ochrony treści cyfrowych stosowany m.in. w interfejsach HDMI. 
HDMI (High Definition Multimedia Interface) – cyfrowy interfejs służący do transmisji sygnałów audio i wideo. 
HDR (High Dynamic Range) – technologia obrazu zwiększająca zakres reprodukowanej jasności i kontrastu, umożliwiająca uzyskanie większej dynamiki obrazu. 
IEM (In-Ear Monitor) – system odsłuchu dousznego przeznaczony m.in. dla wykonawców i realizatorów. 
IGMP (Internet Group Management Protocol) – protokół używany w sieciach IP do zarządzania członkostwem urządzeń w grupach multicast. 
IGMP Querier – funkcja lub urządzenie wysyłające zapytania IGMP w celu ustalenia, które urządzenia w sieci są zainteresowane odbieraniem określonych strumieni multicast. 
IGMP Snooping – mechanizm przełączników sieciowych umożliwiający analizowanie komunikatów IGMP i optymalizowanie dystrybucji ruchu multicast. 
IPv4 / IPv6 – wersje protokołu adresowania i komunikacji urządzeń w sieciach IP. 
Jumbo Frames – rozszerzone ramki Ethernet umożliwiające przesyłanie większych ilości danych w pojedynczej ramce, co może zwiększać wydajność transmisji w odpowiednio skonfigurowanych sieciach. 
Kanał komunikacji interkomowej – logiczna ścieżka komunikacyjna umożliwiająca przesyłanie sygnału głosowego pomiędzy określonymi użytkownikami lub urządzeniami systemu interkomowego. 
Klawisz dźwigienkowy (lever key) – przełącznik w formie dźwigienki umożliwiający sterowanie funkcjami komunikacji, np. aktywacją funkcji mówienia lub nasłuchu. 
Klawisz programowalny – przycisk panelu interkomowego, któremu można przypisać określoną funkcję lub kanał komunikacji za pomocą konfiguracji systemu interkomowego. 
Kolor kanału – indywidualne oznaczenie kanału komunikacyjnego za pomocą przypisanego koloru wyświetlanego na panelu, ułatwiające jego szybką identyfikację. 
Kompatybilność systemowa – zdolność urządzenia do współpracy z istniejącą infrastrukturą, protokołami, matrycą oraz urządzeniami systemu interkomowego Zamawiającego. 
LAN (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa obejmująca urządzenia znajdujące się na ograniczonym obszarze, np. w budynku lub obiekcie. 
Listen – funkcja umożliwiająca odsłuch sygnału audio z wybranego kanału komunikacji interkomowej. 
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) – materiał lub powłoka kabla charakteryzująca się ograniczoną emisją dymu oraz brakiem halogenów w przypadku spalania. 
Matryca interkomowa (Matrix) – centralne urządzenie systemu interkomowego odpowiedzialne za konfigurację, dystrybucję i routing sygnałów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i kanałami. 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – standard komunikacji cyfrowej stosowany do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami muzycznymi, sterującymi i komputerami. 
Mikrofon na gęsiej szyjce (gooseneck microphone) – mikrofon wyposażony w elastyczne, regulowane ramię umożliwiające ustawienie kapsuły mikrofonowej w dogodnej pozycji względem użytkownika. 
Multicast – metoda transmisji danych w sieci IP umożliwiająca przesyłanie jednego strumienia danych jednocześnie do wielu odbiorców należących do określonej grupy multicast. 
NAT (Network Address Translation) – mechanizm translacji adresów sieciowych umożliwiający m.in. odwzorowanie prywatnych adresów IP na adresy publiczne. 
Nazwa kanału – indywidualny opis przypisany do kanału komunikacji, wyświetlany na panelu operatorskim w celu jego łatwej identyfikacji. 
NDI (Network Device Interface) – technologia umożliwiająca transmisję sygnałów audio i wideo oraz danych sterujących w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci IP. 
NDI High Bandwidth – wariant technologii NDI wykorzystujący większą przepływność danych w celu zapewnienia wysokiej jakości transmisji obrazu. 
NDI HX2 / HX3 – warianty technologii NDI wykorzystujące bardziej wydajną kompresję w celu zmniejszenia zapotrzebowania na przepustowość sieci. 
OFC (Oxygen-Free Copper) – miedź o wysokiej czystości, stosowana jako materiał przewodzący w wybranych przewodach i kablach. 
OMNEO – technologia sieciowa stosowana w profesjonalnych systemach audio i interkomowych RTS, umożliwiająca transmisję cyfrowego dźwięku oraz danych sterujących za pośrednictwem sieci Ethernet. 
Panel interkomowy (Keypanel) – urządzenie operatorskie systemu interkomowego umożliwiające komunikację głosową, wybór kanałów oraz realizację funkcji mówienia i nasłuchu. 
PoE (Power over Ethernet) – technologia umożliwiająca przesyłanie zasilania elektrycznego oraz danych za pośrednictwem jednego przewodu Ethernet. 
PoE+ (IEEE 802.3at) – rozszerzenie standardu PoE zapewniające większą moc zasilania urządzeń poprzez przewód Ethernet. 
PoE++ (IEEE 802.3bt) – standard zasilania urządzeń poprzez Ethernet zapewniający większą moc niż wcześniejsze wersje PoE. 
Programowanie z poziomu matrycy – możliwość konfiguracji funkcji, nazw kanałów i parametrów panelu interkomowego za pomocą centralnej matrycy systemu. 
Protokół sieciowy – zestaw reguł określających sposób komunikacji i wymiany danych pomiędzy urządzeniami pracującymi w sieci. 
Przewód sceniczny – przewód przeznaczony do intensywnej eksploatacji w warunkach scenicznych, charakteryzujący się zwiększoną odpornością mechaniczną i użytkową. 
PUR (Polyurethane) – poliuretan, materiał stosowany m.in. jako powłoka przewodów ze względu na wysoką odporność mechaniczną i elastyczność. 
PVC (Polyvinyl Chloride) – polichlorek winylu, tworzywo sztuczne powszechnie stosowane jako materiał izolacyjny i powłokowy w kablach. 
QoS (Quality of Service) – mechanizm zarządzania ruchem sieciowym umożliwiający nadawanie określonym rodzajom transmisji odpowiednich priorytetów. 
Rack 19" – standard montażu urządzeń o szerokości 19 cali w szafach i stojakach technicznych. 
RDM (Remote Device Management) – rozszerzenie standardu DMX512 umożliwiające dwukierunkową komunikację pomiędzy sterownikiem a urządzeniami oświetleniowymi, w tym ich zdalną konfigurację i diagnostykę. 
RF (Radio Frequency) – częstotliwość radiowa lub zakres częstotliwości wykorzystywany do bezprzewodowej transmisji sygnałów. 
RJ45 – 8-stykowe złącze stosowane przede wszystkim w okablowaniu sieci Ethernet. 
Routing sygnałów – proces kierowania sygnałów audio pomiędzy określonymi źródłami i odbiornikami zgodnie z konfiguracją systemu. 
RTS – producent profesjonalnych systemów interkomowych stosowanych m.in. w produkcji telewizyjnej, teatralnej, filmowej, eventowej i innych zastosowaniach wymagających niezawodnej komunikacji głosowej. 
RTS DKP-3016 – 16-klawiszowy panel operatorski systemu interkomowego RTS, przeznaczony do obsługi komunikacji głosowej, wyboru kanałów oraz realizacji funkcji Talk/Listen, współpracujący z systemami interkomowymi RTS. 
RTS ODIN – cyfrowa matryca interkomowa firmy RTS przeznaczona do zarządzania, dystrybucji i routingu komunikacji interkomowej w profesjonalnych systemach komunikacyjnych. 
S/FTP – rodzaj ekranowanej skrętki, w której zastosowano ekran ogólny oraz indywidualne ekranowanie poszczególnych par przewodów. 
sACN (Streaming ACN) – protokół transmisji danych sterujących oświetleniem poprzez sieć Ethernet/IP, zgodny ze standardem ANSI E1.31. 
SDI (Serial Digital Interface) – profesjonalny standard cyfrowej transmisji sygnałów wideo. 
SFP / SFP+ – wymienne moduły nadawczo-odbiorcze stosowane w urządzeniach sieciowych do transmisji danych za pośrednictwem światłowodu lub, w zależności od modułu, przewodów miedzianych. 
Splitter DMX – urządzenie rozdzielające sygnał DMX na kilka wyjść, często wyposażonych w separację galwaniczną. 
System interkomowy – system urządzeń, połączeń i oprogramowania umożliwiający dwukierunkową komunikację głosową pomiędzy operatorami, realizatorami i innymi użytkownikami. 
Socapex 19-pin – wielopinowe złącze stosowane m.in. w technice scenicznej do wielokanałowej dystrybucji zasilania lub sygnałów, zależnie od zastosowania i standardu okablowania. 
Talk – funkcja umożliwiająca przesyłanie sygnału z mikrofonu użytkownika do wybranego kanału lub odbiorcy systemu interkomowego. 
Talk/Listen – funkcjonalność klawisza umożliwiająca realizację funkcji mówienia do danego kanału oraz odsłuchu tego kanału. 
U (Unit) – jednostka wysokości stosowana w systemie rack; 1U odpowiada wysokości 44,45 mm. 
UHF (Ultra High Frequency) – zakres częstotliwości radiowych od 300 MHz do 3 GHz, wykorzystywany m.in. w profesjonalnych systemach bezprzewodowej transmisji audio. 
Uniwers DMX (DMX Universe) – logiczny strumień danych DMX512 obejmujący maksymalnie 512 kanałów sterujących. 
VLAN (Virtual Local Area Network) – logiczny podział fizycznej sieci komputerowej na odrębne sieci wirtualne. 
VPN (Virtual Private Network) – technologia umożliwiająca utworzenie logicznego, zabezpieczonego połączenia pomiędzy urządzeniami lub sieciami za pośrednictwem innej sieci, np. Internetu. 
WAN (Wide Area Network) – sieć rozległa obejmująca duże obszary geograficzne i łącząca wiele sieci lokalnych. 
Wolnostojąca obudowa – obudowa umożliwiająca użytkowanie urządzenia jako samodzielnego panelu ustawionego na powierzchni roboczej. 
WPA3 Enterprise – standard zabezpieczeń sieci bezprzewodowych Wi-Fi przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i korporacyjnych. 
XLR – profesjonalne wielostykowe złącze stosowane przede wszystkim do transmisji sygnałów audio oraz, w odpowiednich zastosowaniach, sygnałów sterujących. 
XLR 3-pin – trzy-pinowe złącze XLR stosowane przede wszystkim w profesjonalnych systemach audio oraz w wybranych zastosowaniach sterujących. 
XLR 5-pin – pięciopinowe złącze XLR stosowane m.in. do transmisji DMX512. 
Wyświetlacz kolorowy – ekran panelu interkomowego służący do prezentowania nazw kanałów, funkcji oraz informacji o stanie komunikacji. 
Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (headset) – słuchawki wyposażone w mikrofon, umożliwiające prowadzenie komunikacji interkomowej oraz indywidualny odsłuch bez wykorzystania głośnika panelu. 
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