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Załącznik nr 3 do SWZ
Zamawiający:
Caritas Diecezji Siedleckiej
ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce
NIP 821-16-85-074, REGON 710387392


Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej  SILOE w Białej Podlaskiej. Pojazd fabrycznie nowy, wcześniej niezarejestrowany, rok produkcji 2026, o liczbie miejsc 9 (8+1), przystosowany do przewozu jednej osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wymagania ogólne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2026), nieużywanego, bezwypadkowego i w pełni sprawnego technicznie samochodu osobowego, którego przebieg w dniu odbioru nie może przekraczać 50 km. Pojazd musi być wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz pochodzić 
z autoryzowanego punktu sprzedaży.


Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Pojazd, zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi spełniać poniższe kryteria w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników:
1. Liczba miejsc: przystosowany do przewozu 9 osób (8 pasażerów plus kierowca).
2. Dostosowanie do przewozu osób z niepełnosprawnościami:
a. możliwość przewozu jednej osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim;
b. jedno stanowisko wyposażone w certyfikowane 4-punktowe pasy do mocowania wózka oraz 2-punktowe pasy do mocowania osoby siedzącej na wózku;
c. składane najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego;
d. fotele w strefie przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego wyposażone w system szybkiego demontażu.
3. Homologacja i przepisy: pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji zarówno auta bazowego, jak i zabudowy, potwierdzające przystosowanie do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi.
4. Gwarancja: wymagana jest gwarancja na kompletny pojazd, bazowy wraz z zabudową, na okres minimum 24 miesięcy.
5. Dokumentacja: wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć komplet dokumentów w języku polskim, w tym książkę gwarancyjną, książkę serwisową, instrukcję obsługi, specyfikację techniczną oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Wymagane parametry techniczne
	Lp.
	Wymagania
	Proszę wstawić znak X lub podać parametry

	1
	
Producent, model, wersja i typ oferowanego samochodu
	

	2
	Wymagania ogólne:
	

	
	Rok produkcji: 2026 (potwierdzony w dokumentach pojazdu bazowego)
	

	
	Samochód fabrycznie nowy niezarejestrowany
	

	
	Kolor podstawowy lub metalizowany, preferowany kolor jasnoniebieski
	

	
	Dopuszczenie do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
	

	
	Możliwość przewozu 8 pasażerów, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
	

	
	Wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie i dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty niezbędne do rejestracji (świadectwo homologacji, karta gwarancyjna, karta pojazdu, fabryczna instrukcja obsługi pojazdu, komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, książka serwisowa)
	

	
	Minimalne warunki gwarancji:
a) 2-letni okres gwarancji na podzespoły mechaniczne oraz powłokę lakierową samochodu;
b) 2-letni okres gwarancji na wykonane przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych;
c) 2-letni okres gwarancji na perforację korozyjną.
	

	
	Dostarczenie pojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi
	

	
	Autoryzowany punkt serwisowy realizujący obsługę gwarancyjną w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego
	

	3
	Parametry techniczne:
	

	
	Rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel)
	

	
	Moc silnika: minimum 110 kW (150 KM)
	

	
	Pojemność silnika: do 2000 cm3
	

	
	Napęd na koła przednie
	

	
	Skrzynia biegów: automatyczna bądź manualna
	

	
	Kierownica po lewej stronie
	

	
	Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t
	

	
	Długość pojazdu: minimum 5000 mm
	

	
	Wysokość całkowita: do 2200 mm
	

	
	Szerokość całkowita (bez lusterek): do 2200 mm
	

	
	Szerokość wewnętrzna między nadkolami: minimum 1300 mm
	

	
	Rozstaw osi: minimum 3000 mm
	

	
	Prześwit: minimum 140 mm
	

	
	Wysokość wnętrza: minimum 1,2 m
	

	
	Przygotowanie do montażu haka holowniczego: instalacja elektryczna pod gniazdo przyczepy
	

	4
	Oświetlenie
	

	
	Reflektory halogenowe lub w technologii LED
	

	
	Światła do jazdy dziennej
	

	
	Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
	

	5
	Koła i ogumienie
	

	
	Koła przednie i tylne pojedyncze
	

	
	Koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi, podnośnikiem hydraulicznym i klinami pod koła
	

	6
	Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa
	

	
	Immobiliser
	

	
	Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
	

	
	Centralny zamek sterowany pilotem
	

	
	Kamera cofania
	

	
	Tempomat
	

	
	Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
	

	
	Asystent martwego pola
	

	
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
	

	7
	Przedział kierowcy
	

	
	Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
	

	
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
	

	
	Klimatyzacja minimum półautomatyczna
	

	
	Fotel kierowcy z regulacją, podparciem lędźwiowym i podłokietnikiem
	

	
	Przegroda fotela podwójnego za kierowcą zamiast ściany działowej
	

	
	Radio cyfrowe, antena, głośniki
	

	
	Kamera kierowcy
	

	
	Podgrzewana przednia szyba
	

	8
	Przestrzeń pasażerska
	

	
	Odsuwane drzwi boczne przeszklone z prawej i lewej strony
	

	
	Szyby boczne dwuwarstwowe, panoramiczne, termoizolacyjne, przyciemniane
	

	
	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe na wszystkich fotelach
	

	
	Tylne drzwi dwuskrzydłowe
	

	
	Podłoga płaska łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu
	

	
	Pokrycie ścian, słupków i sufitu w całej przestrzeni pasażerskiej tapicerką
	

	
	Nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej, minimum 4 głośniki
	

	
	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, podświetlany stopień wejściowy
	

	
	Klimatyzacja z rozprowadzeniem powietrza w przestrzeni pasażerskiej 
	

	
	Dodatkowa rączka przy wejściu
	

	
	Wieszaki ubraniowe na słupkach
	

	9
	Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych
	

	
	Atestowane mocowanie dla jednego wózka inwalidzkiego (atestowane szyny w podłodze w tylnej części przestrzeni pasażerskiej, pasy mocujące 4-punktowe dla wózka inwalidzkiego, pasy bezpieczeństwa 2-punktowe dla osoby na wózku inwalidzkim)
	

	
	Najazdy aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu, składane i mocowane do wnętrza pojazdu
	

	
	System umożliwiający szybki demontaż foteli w strefie dla wózka bez użycia narzędzi
	

	
	Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych)
	

	10
	Elementy dodatkowe:
	

	
	Apteczka samochodowa, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica
	









Informacja dla Wykonawcy:
Załącznik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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