Załącznik nr 2
Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem, oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami: 
Wymiary:

· Szerokość oparcia: 430 mm

· Wysokość tarczy oparcia: 520 mm

· Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

· Szerokość siedziska: 460 mm,

· Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm

· Głębokość siedziska: 425 - 475 mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-545 mm
· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm
· Średnica podstawy pięcioramiennej: 710 mm
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów o 3%
Budowa : 

· Krzesło musi posiadać oparcie i siedzisko tapicerowane jako dwa oddzielne elementy nie stykające się ze sobą.
· Oparcie: szkielet wykonany z tworzywa z polipropylenu (PP), obłożony pianką wylewaną trudnopalną o grubości ok. 26mm i gęstości ok. 60kg/m3.

· Osłona oparcia z polipropylenu (PP), przez którą prześwituje membrana w kolorze osłony
· Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10mm pokryty pianką wylewaną trudnopalną o grubości min. 50mm i gęstości mi. 60kg/m3. Siedzisko tapicerowane od spodu materiałem tapicerskim typu wigofil w kolorze czarnym.
· Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach

· Możliwość swobodnego kołysania się

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. 

· Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.
· Kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°
· Regulacja głębokości siedziska za pomocą osobnej dźwigni pod siedziskiem - 50mm 
· Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

· Oparcie połączone z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8mm. Łącznik zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości (Up&Down), umożliwiającym regulację na wysokość do 70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach.
· Na łącznik nakładana dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym.
· Oparcie fotela wyposażone w zintegrowany z poduszką oparcia, ergonomiczny system podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z płynną regulacją głębokości (wypukłości) w zakresie min. 20 mm. Regulacja realizowana  za pomocą wbudowanej wewnątrz zespołu oparcia pneumatycznej poduszki lędźwiowej. Zmiana parametrów głębokości odbywa się w sposób manualny, poprzez intuicyjne dodawanie (wtłaczanie) lub odejmowanie (upuszczanie) powietrza. Mechanizm sterujący (pompka/zawór) umieszczony ergonomicznie w łatwo dostępnym dla użytkownika miejscu w dolnej części oparcia, trwale i czytelnie oznakowanym symbolami „+” (zwiększenie głębokości/dopompowanie) oraz „–” (zmniejszenie głębokości/upuszczenie powietrza). Konstrukcja systemu zapewnia stabilne utrzymanie zadanego ciśnienia, zapobiega samoczynnemu upływowi powietrza podczas eksploatacji i pozwala na precyzyjne dopasowanie profilu oparcia do naturalnej krzywizny kręgosłupa użytkownika.
· Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

· Podłokietniki regulowane góra -dół w zakresie min.80mm.
· Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)
· Kółka samohamowne o średnicy fi 60 mm do twarych powierzchni.
· Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
        Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż:
Skład: 100% poliester

Gramatura: 240 g/m2  +/- 5%
Odporność na ścieranie: >300 000 cykli Martindale

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (4)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)

Odporność na pilling: EN ISO 12945-2 (4)

Trudnozapalność: EN 1021-1
Kolor: grafit
Inne: OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate
      Atesty/Certyfikaty:

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: EN1335

· Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367)
