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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
na roboty budowlane
Tryb podstawowy bez negocjacji
Rozbudowa ul. Klasztornej. 


I. Informacja o postępowaniu
Zamawiający: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44-200 Rybnik
ogłasza postępowanie o wartości mniejszej niż próg unijny,
w trybie podstawowym, bez negocjacji:
Rozbudowa ul. Klasztornej.
Znak postępowania: ZP.271.31.2026
Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
Finansowanie zamówienia 
Zamówienie jest finansowane z budżetu miasta. Zamówienie kwalifikuje się do kredytowania przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„Zamawiający”	Miasto Rybnik
„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji
„SWZ”	niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia
„Ustawa”	ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SWZ
„Wykonawca”	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się
„ODGiK”	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
„Bank”	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg.
„RODO”	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200);
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Anita Zynek, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane 
w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania
w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
*Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
II. Zamawiający (nazwa i adres oraz inne dane teleinformatyczne)
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44-200 Rybnik
Numer tel.: +32 43 92 302
Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
III. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-055729e6-13ac-4dff-a345-7f02df69feaf
IV. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
V. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
VI. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Klasztornej w Rybniku. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących części:
Część drogowa
           Jezdnia, zjazd
1. wykopy ziemne, drogowe	                                                                 739,00 m3 
1. podbudowa pomocnicza warstwa o gr. 25 cm                        	           817,17 m2  
1. podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 25 cm	                                 817,17 m2  
1. krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm,	                      203,00 m
1. krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm,	                      123,00 m
1. nawierzchnia z warstwy wiążącej AC 16 W o gr. 10 cm	             78,00 m2
1. warstwa ścieralna SMA 11 o gr. 4 cm 	                                             78,00 m2
1. nawierzchnia z klinkieru drogowego o gr. 10 cm	                      685,00 m2
           Chodnik, pobocze utwardzone
1. warstwa odsączająca o gr. 15 cm 	                                           398,00 m2  
1. podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 15 cm	                                398,00 m2  
1. nawierzchnia z klinkieru drogowego o gr. 5 cm	                                398,00 m2
1. obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm,	                                           286,50 m
Część kanalizacyjna
1. rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø200, SN 12                         28,50 m
1. rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø315, SN 12                         94,70 m
1. rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø400, SN 12                         19,30 m
1. studnie rewizyjne żelbetowe DN 1200mm                                        5,0 stud.
1. wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm                                    7,0 szt.
Część teletechniczna
Budowa kanału technologicznego
1. budowa studni kablowych SKR-2                                                       3,00 szt. 
1. budowa rurociągu kablowego KTu                                                  126,00 m. 
1. budowa rurociągu kablowego KTp                                                    20,00 m. 
Część elektryczna
Budowa oświetlenia ulicznego 
1. stawianie słupów oświetleniowych h= 5m                                           5,00 szt.
1. montaż wysięgników jednoramiennych                                               5,00 szt.
1. układanie kabla YAKY 4x35 	                                                   172,00 m
1. montaż opraw LED 26 W                                                                    5,00 szt.
1. montaż opraw LED 14 W                                                                    5,00 szt.
Część elektryczna
Przebudowa linii kablowych nN i SN
Przebudowa sieci nN 
1. zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego rurą ochronną   24,00 m. 
Przebudowa sieci SN
1. zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego rurą ochronną   720,00 m. 
Inwentaryzacja stanu technicznego nieruchomości:
· Należy zinwentaryzować 9 budynków (mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, oświatowych i innych) zlokalizowanych bliżej niż 30 m od linii rozgraniczających teren inwestycji. 
· Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. 
· Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). 
· Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznał się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). 
Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
· Z uwagi na zawartą już umową Miasta z Wykonawcą robót, którym jest „Texom” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, na zadanie pn.: „rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku „JULIUSZ” wraz z zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz budową nowego odcinka linii kablowej SN, w ramach zadania: „Modernizacja zabytkowego budynku JULIUSZ byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera” Zamawiający informuje, że będzie koordynował roboty budowlane, które będą wykonywane na obszarze, gdzie roboty budowlane będą się wzajemnie nakładać, umożliwiając wykonanie prac objętych zarówno już wykonywanym zadaniem jak i aktualnym przetargiem pn.: „Rozbudowa ul. Klasztornej”. Zakres robót według odrębnego opracowania (zakres firmy Texom) to budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, budowa nowego odcinka linii kablowej SN oraz remont istniejącego muru oporowego – załącznik nr A. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić teren firmie „Texom”.
· Nowo wykonywane studnie rewizyjne nr D2, D3 i D4 kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Klasztornej należy dostosować do możliwości wykonania przez Wykonawcę robót zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku „JULIUSZ” przyłączy wód opadowych z budynku „JULIUSZ” zgodnie z profilem przyłączy (załącznik nr B) i projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr C).
Nowo wykonywaną studnię rewizyjną nr D1 kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Klasztornej należy dostosować do możliwości wykonania tymczasowego włączenia się do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej KO Ø450/Ø400 przebiegającej w ciągu ul. Miejskiej zgodnie z warunkami IRT/171640/857/2023 z dnia 30.05.2023 r. wydanymi przez PWIK Sp. z o.o. w Rybniku – załącznik nr D.     
Ponadto z uwagi na planowaną realizację wykonania rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ul. Miejskiej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w latach późniejszych (realizowane odrębnym postępowaniem przetargowym) nowo wykonywaną studnię rewizyjną nr D1 kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Klasztornej należy dostosować do możliwości wykonania włączenia się do nowej kanalizacji deszczowej przebiegającej w ciągu ul. Miejskiej zgodnie z warunkami  GM-V.7012.3.2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wydanymi przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnika – załącznik nr E. Wobec powyższego w ofercie należy uwzględnić wykonanie montażu rury PVC – U klasy „S” – SN 12 z wydłużonym kielichem ze ścianką litą łączone na uszczelki gumowe o Ø 400 i długości ~7,0 mb. Obowiązkiem wykonawcy po wykonanym przekopie jest odtworzenie nawierzchni i podbudowy na ul. Miejskiej.
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zakłada wykonanie słupów aluminiowych o wysokości 7,0 m z wysięgnikiem dwuramiennym długości 0,5 m o rozstawie 180 0 wraz z oprawami LED. Z uwagi na pismo Fundacji Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury w sprawie uniknięcia dużych kontrastów w oświetleniu ul. Klasztornej i elewacji pawilonu Juliusz oraz uwag Miejskiego Konserwatora Zabytków Zamawiający dokonał zmian w zakresie wysokości słupów i mocy opraw jak poniżej:
· słupy aluminiowe o wysokości 5,0 m z wysięgnikiem dwuramiennym (rozstaw ramion 180 0) długości 2x1m,
· Oprawy LED:
             1. oprawa LED 1 20L 26 W 400 mA 3000K   
             2. oprawa LED 2 20L 14 W 400 mA 3000K. 
Powyższe parametry słupów i opraw zostały ujęte w projekcie technicznym oświetlenia ulicznego, przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć słupy 5 m jak opisano w Projekcie technicznym i przedmiarze.
Ponadto zgodnie z przyjętymi przez Miasto Rybnik standardami dotyczącymi kształtów lamp ulicznych dla terenów zabytkowych należy przyjąć wytyczne dotyczące zastosowania lamp do zabudowy na ul. Klasztornej według załącznika nr F.
Słupy nr 1, 3, 5 i 7 należy wyposażyć w uchwyty na flagi oraz gniazdka 230 V na ozdoby świąteczne.
Z uwagi na zastosowanie bezobsługowego systemu ograniczającego ruch pojazdów na ul. Klasztornej w Rybniku na odcinku pomiędzy ul. Miejską i 3-go Maja Zamawiający przedstawia wytyczne dotyczące jego wykonania.
Szczegółowy opis systemu:
System składa się z jednego wjazdu i jednego wyjazdu.
Kompletny wjazd składa się z następujących elementów:
1. Wysuwana zapora wraz z elementami fundamentu (2 szt.) - Zamawiający wymaga zastosowania zapory opuszczanej hydraulicznie, przeznaczonej do pracy intensywnej, o wysokości cylindra 780 mm i średnicy cylindra 270 mm w kolorystyce inox. W celach bezpieczeństwa Zamawiający wymaga, aby zapora w trakcie pracy (ruchu) emitowała sygnał akustyczny i świetlny ostrzegający przed otwarciem/zamknięciem, a także była wyposażona w jej górnej części w odblaskowy pasek o szerokości 50 mm. Zapora musi być wyposażona w grzałkę umożliwiającą pracę w niskich temperaturach otoczenia w zakresie od min. -25oC do 50oC, centralę sterującą jej pracą zamontowaną np. w słupku bocznym. Zapora wraz z elementami fundamentu zostanie zamontowana w środku pomiędzy słupkami bocznymi (w jednej linii). Czas podnoszenia zapory (zamykania) max. do 8 sek., czas opuszczania zapory (otwierania) max. do 
6 sek., odporność na uderzenie min. 60000J. Funkcjonalność zapory: wykrywanie przeszkody podczas podnoszenia, ręczny mechanizm odblokowujący, awaryjne opuszczanie;
2. słupek podstawowy (terminal) - wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 30x30 cm i wysokości 125 cm, wyposażony w moduł komunikatów głosowych, podświetlany wyświetlacz LCD z komunikatami wyświetlanymi w 3 językach (polski, angielski, niemiecki), czytnik kart zbliżeniowych kompatybilnych z kartami zainstalowanymi w Rybniku z identyfikacją klienta w razie złych warunków pogodowych, który obecnie jest oparty na kartach zbliżeniowych typu MIFARE. Zamawiający informuje, iż nie wymaga typu MIFARE tylko kart kompatybilnych z istniejącymi, video bramofon IP zabudowany w środku słupka z możliwością przekazu audiowizualnego do dyżurnego Straży Miejskiej w Rybniku (budynek SM oddalony jest od miejsca instalacji bramofonu ok. 1 km), detektor pętli indukcyjnej (aktywacja czytnika, kamery i wideobramofonu IP dopiero po najechaniu pojazdu na pętlę), grzałkę z regulacją temperatury za pomocą termostatu, podświetlenie LED w górnej części słupka, zabezpieczenie urządzeń za pomocą bezpiecznika typu „s”. Słupek zostanie zamontowany na fundamencie o wysokości min. 50 cm zabudowanym pod gruntem z lewej strony linii brzegowej drogi wjazdowej około 3 metrów przed automatycznym słupkiem;
3. słupki boczne (2 szt.) - wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach 30x30 cm i wysokości 125 cm, zamontowane na fundamentach o wysokości min. 50 cm zabudowanych pod gruntem w linii wysuwanej zapory tak, aby zachować drogę o szerokości 3,5 m po jej opuszczeniu. Jeden ze słupków zostanie wyposażony w kamerę do rozpoznawania rejestracji, detektor pętli indukcyjnej (sterujący pracą zapory po przejechaniu samochodu), centralę sterującą pracą zapory. Każdy ze słupków zostanie wyposażony w podświetlenie LED w górnej części, podwójne semafory świetlne każdy z mocnym światłem min. 5W (czerwonym i zielonym), grzałkę z regulacją temperatury za pomocą termostatu, bezpiecznik typu „s”;
4. słupki wygradzające 2 szt. - wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy Ø100 mm i łącznej wysokości 175 cm, wyposażone w odblaskowe paski w jego górnej części. Słupki zostaną zamontowane trwale w gruncie na wysokości 125 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
5. aluminiowy słup anodowany w kolorze czarnym o wysokości 4 m nad poziom gruntu, kształt okrągły, stożkowy o wymiarach u podstawy około 12 cm i 6 cm w górnej części wraz z elementami fundamentu, który zostanie zamontowany przed wjazdem w odległości około 5 m od zapory, na którym zostanie zamontowana kamera IP, która swym zasięgiem musi objąć wszystkie urządzenia systemu.
Kompletny wyjazd składa się z następujących elementów:
1. Wysuwana zapora wraz z elementami fundamentu (2 szt.) - Zamawiający wymaga zastosowania zapory opuszczanej hydraulicznie, przeznaczonej do pracy intensywnej, o wysokość cylindra 780 mm i średnicy cylindra 270 mm w kolorystyce inox. W celach bezpieczeństwa Zamawiający wymaga, aby zapora w trakcie pracy (ruchu) emitowała sygnał akustyczny i świetlny ostrzegający przed otwarciem/zamknięciem, a także była wyposażona w jej górnej części w odblaskowy pasek o szerokości 50 mm. Zapora musi być wyposażona w grzałkę umożliwiającą pracę w niskich temperaturach otoczenia w zakresie od min. -25oC do 50oC, centralę sterującą jej pracą zamontowaną np. w słupku bocznym. Zapora wraz z elementami fundamentu zostanie zamontowana w środku pomiędzy słupkami bocznymi (w jednej linii). Czas podnoszenia zapory (zamykania) max. do 8 sek., czas opuszczania zapory (otwierania) max. do 6 sek., odporność na uderzenie min. 60000J. Funkcjonalność zapory: wykrywanie przeszkody podczas podnoszenia, ręczny mechanizm odblokowujący, awaryjne opuszczanie;
2. słupek podstawowy (terminal) - wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 30x30 cm i wysokości 125 cm wyposażony w moduł komunikatów głosowych, podświetlany wyświetlacz LCD z komunikatami wyświetlanymi w 3 językach (polski, angielski, niemiecki), czytnik kart zbliżeniowych kompatybilnych z kartami zainstalowanymi w Rybniku z identyfikacją klienta w razie złych warunków pogodowych, który obecnie jest oparty na kartach zbliżeniowych typu MIFARE. Zamawiający informuje, iż nie wymaga typu MIFARE tylko kart kompatybilnych z istniejącymi, video bramofon IP zabudowany w środku słupka z możliwością przekazu audiowizualnego do dyżurnego Straży Miejskiej w Rybniku (budynek SM oddalony jest od miejsca instalacji bramofonu ok. 1 km), detektor pętli indukcyjnej (aktywacja czytnika, kamery i wideobramofonu IP dopiero po najechaniu pojazdu na pętlę), grzałkę z regulacją temperatury za pomocą termostatu, podświetlenie LED w górnej części słupka, zabezpieczenie urządzeń za pomocą bezpiecznika typu „s”. Słupek zostanie zamontowany na fundamencie o wysokości min. 50 cm zabudowanym pod gruntem z lewej strony linii brzegowej drogi wjazdowej około 3 metrów przed automatycznym słupkiem;
3. słupek boczny (wyjazdowy) (2 szt.) - wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 30x30 cm i wysokości 125 cm, zamontowany na fundamencie o wysokości min. 50 cm zabudowanym pod gruntem z lewej strony linii brzegowej drogi wyjazdowej. Słupek zostanie wyposażony w kamerę do rozpoznawania rejestracji, detektor pętli indukcyjnej (sterującą pracą kamery do odczytu rejestracji), podświetlenie LED w górnej części słupka, podwójny semafor świetlny z mocnym światłem min. 5W (czerwonym i zielonym), grzałkę z regulacją temperatury za pomocą termostatu, bezpiecznik typu „s”; (+ słupki boczne)
4. słupki wygradzające 2 szt. - wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy Ø100 mm i łącznej wysokości 175 cm, wyposażone w odblaskowe paski w jego górnej części. Słupki zostaną zamontowane trwale w gruncie na wysokości 125 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
5. aluminiowy słup anodowany w kolorze czarnym o wysokości 4 m nad poziom gruntu, kształt okrągły, stożkowy o wymiarach u podstawy około 12 cm i 6 cm w górnej części wraz z elementami fundamentu, który zostanie zamontowany przed wyjazdem w odległości około 5 m od słupka bocznego. Na dostarczonym słupie Wykonawca dostarczy i zamontuje kamerę IP, która swym zasięgiem musi objąć wszystkie urządzenia systemu.
Zamawiający dopuszcza tolerancję do wyżej wskazanych wymiarów +/-_10%.
Specyfikacja podzespołów i dodatkowe szczegóły:
1. zewnętrzna kamera IP do rozpoznawania numeru rejestracyjnego, działająca w ramach oprogramowania Smart PSS o minimalnych parametrach: 4,0 Mpx; parametry obrazu tj. minimalne oświetlenie kolor: 0,006 lx, czarno-biały: 0,0006 lx, podczerwień: 0 lx, obiektyw zmiennoogniskowy, funkcja dzień/noc, IR 40m. Kamera musi umożliwiać odczyt rejestracji także w nocy przy słabym oświetleniu.
2. zewnętrzna kamera IP do zawieszenia na aluminiowym słupie, działająca w ramach oprogramowania Smart PSS o minimalnych parametrach: rozdzielczość 5Mpx, zasięg oświetlacza 50 m, obiektyw zmiennoogniskowy. Podłączenie kamery za pomocą switcha Poe.
3. rejestrator IP 16 kanałowy, który zostanie wyposażony w 2 dyski twarde o łącznej pojemności min. 8 TB, urządzenie musi działać w ramach oprogramowania. Konfiguracja urządzenia wraz z dodaniem wszystkich nowych kamer, następnie instalacja w biurze parkingów przy ul. Rzecznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
4. Semafor świetlny LED wyposażony w soczewki o kolorach zielony i czerwony o wymiarach soczewki minimum Ø125 mm i mocy lamp minimum 5W każda (mocne światło);
5. serwer/komputer - kompletny zestaw wyposażony w monitor LCD 24”, klawiaturę i mysz bezprzewodową z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzającym, pełniący funkcję serwera o minimalnych parametrach: procesor o architekturze 64 bitowa, prędkości od 2,0 GHz do 3,0 GHz lub więcej, min. 10 rdzeni fizycznych, posiadający zainstalowany system operacyjny, płyta główna oznaczona logiem producenta, 4 złącza DIMM z obsługą min. 64 GB DDR5 pamięci ram, zainstalowana pamięć ram min. 32 GB DDR5 4800MHz, jeden slot wolny, dysk twardy SSD min. 1TB lub więcej w przypadku wymagań dla danego systemu, zasilacz o mocy odpowiadającej wymaganiom sprzętowym podzespołów z certyfikatem sprawności 80 plus, obudowa małogabarytowa, fabrycznie umożliwiająca pracę w pionie i poziomie z wejściami z przodu: 2x usb oraz czytnik kart. Serwer zarządzający systemem zostanie zainstalowany w centrum sterującym, które jest oddalone od miejsca instalacji zapory tj. w biurze parkingów przy ul. Rzecznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
6. Wideobramofon IP – kamera o min. rozdzielczości 1920x1080, 2MP z obiektywem z szerokim kątem widzenia typu „fisheye”. Przekaz audiowizualny z urządzenia zostanie przekierowany na istniejące urządzenia (telefon IP, komputer) zainstalowane na dyżurce straży miejskiej w Rybniku. Uruchomienie, instalacja niezbędnego oprogramowania na urządzeniach Zamawiającego;
7. Media konwerter Ethernet zmieniający sygnał optyczny na sygnał przewodzony kablem miedzianym o szybkości 1000 Mb/s, switch 8 portowy o szybkości 1000 Mb/s, switch Poe 4 portowy o szybkości 1000 Mb/s za pomocą którego zostaną podłączone kamery – po 1 szt. na wjazd i wyjazd;
8. program zarządzający – oprogramowanie o wieczystej licencji (1szt.) do zainstalowania na serwerze głównym, służące do konfiguracji systemu, obsługujące i zarządzające urządzeniami wjazdowymi i wyjazdowymi strefy. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis/odczyt danych w czasie rzeczywistym;
9. program kliencki - oprogramowanie o wieczystej licencji do zainstalowania na komputerach wskazanych przez Zamawiającego (10 licencji, zainstalowanej między innymi w biurze obsługi parkingów Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej). Za pomocą ww. oprogramowania użytkownicy będą łączyli się z oprogramowaniem zarządzającym. Funkcjonalność oprogramowania musi odzwierciedlać w 100% program zarządzający systemem. Oprogramowanie musi umożliwiać również zapis/odczyt danych w czasie rzeczywistym;
10. Aplikacja webowa/internetowa – Wykonawca dostarczy aplikację o wieczystej licencji działającą jako webowy panel z dostępem przez przeglądarkę (bez instalacji lokalnej), który będzie umożliwiał sprawdzenie, czy dany użytkownik wskazany przez numer rejestracyjny pojazdu posiada uprawnienie do wjazdu do określonej strefy oraz do kiedy uprawnienie jest ważne. Numer rejestracyjny będzie używany jako identyfikator wejściowy do odpytania serwera, wyszukiwania rekordu w bazie systemu i sprawdzenie przypisanych uprawnień, a wynik ma zwracać jedną z decyzji: dostęp dozwolony z podaniem strefy/stref dostępu i daty ważności uprawnienia, dostęp zablokowany z podaniem strefy/stref dostępu i daty nieważnego uprawnienia, brak danych w systemie. Aplikacja ma działać jako warstwa pośrednia między interfejsem użytkownika, a bazą systemu realizując wyszukiwanie w sposób kontrolowany oraz audytowalny. Aplikacja musi umożliwiać: rejestracje użytkowników (login/hasło), logowanie użytkowników, reset hasła, raportowanie z opcją eksportu z historią logowań użytkowników i wykonanych zapytań. Główne wymagania: czas ładowania strony poniżej 2 sek., responsywność na urządzeniach mobilnych i desktopowych, zgodność z aktualnymi przeglądarkami, szyfrowanie danych w tranzycie i w spoczynku, możliwość obsługi rosnącej ilości użytkowników, odporność na błędy i poprawne komunikaty o błędach. Interfejs powinien być prosty i szybki w obsłudze, po zalogowaniu pojawi się ekran z polem do wpisania numeru rejestracyjnego i przyciskiem sprawdzenia uprawnienia, a następnie z sekcją z wynikiem i statusem decyzji.
11. system do rozpoznawania numerów rejestracyjnych (2 kanały) – oprogramowanie o wieczystej licencji zarządzające kamerami zainstalowanymi na wjeździe i wyjeździe strefy, za pomocą których zostanie odczytany numer tablicy rejestracyjnej pojazdu. Następnie system odpytując bazę serwera, dokona identyfikacji klienta i w przypadku aktualnej zgody (aktualnego okresu, braku blokady) nastąpi automatyczne opuszczenie zapory. Wszystkie numery rejestracyjne na wjeździe i wyjeździe strefy muszą być rejestrowane bez zatrzymywania pojazdu. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis/odczyt danych w czasie rzeczywistym;
12. system archiwizacji i szybkiego odtwarzania kopi bezpieczeństwa dysku twardego – system umożliwiający odtworzenie całej konfiguracji i bazy danych klientów wraz z historią wjazdów/wyjazdów w sytuacji awarii serwera głównego. Kopia zapasowa z bazy będzie robiona codziennie o określonej godzinie, na zewnętrzny serwer plików, który zostanie dostarczony, skonfigurowany i zamontowany przez Wykonawcę w biurze parkingów przy ul. Rzecznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dane z kopii będą przechowywane przez okres 30 dni, a następnie nadpisywane. Minimalne parametry wyposażenia serwera zapasowego: dysk SSD o pojemności 500GB, pamięć RAM 1GB DDR4 DIMM, obsługa 2 dysków twardych, 1 slot wolny, obudowa wolnostojąca.
Główne wytyczne i funkcjonalność oprogramowania systemu:
· wjazd do strefy na podstawie numeru rejestracyjnego lub odczytu karty, wymaga się kart kompatybilnych z istniejącymi w Rybniku (aktualnie system kart w Rybniku oparty jest na kartach zbliżeniowych typu MIFARE z zasięgiem odczytu kart max. 8cm)] w czytniku zbliżeniowym na terminalu. Wyjazd na podstawie numeru rejestracyjnego;
· identyfikacja karty ma odbywać się poprzez odczyt jej numeru bez ingerencji w samą kartę, następnie system musi odpytać bazę w celu weryfikacji uprawnienia. W przypadku zgody system powinien przesłać informację zwrotną i opuścić zaporę. Uprawnienia klientów muszą być zapisywane w bazie systemu, a nie na kartach. System ma wykorzystywać rybnickie e-karty zbliżeniowe rozprowadzane w ramach systemu elektronicznej karty miejskiej;
· rozpoznawanie pojazdu na wjeździe, wyjeździe i w trakcie przejazdu nad wysuwaną zaporą za pomocą pętli indukcyjnej i detektora. Czułość pętli musi pozwalać na wjazd pojazdów wyższych niż standardowe;
· urządzenia wjazdowe i wyjazdowe (czytnik, video bramofon, kamera do odczytu rejestracji), mogą być aktywne dopiero po najechaniu pojazdu na odpowiednią pętlę indukcyjną;
· Wykonawca dostarczy dodatkowe zabezpieczenie w postaci fotokomórek, które zamontuje w linii pomiędzy słupkiem bocznym, a terminalem. W przypadku przecięcia linii wjazdu w trakcie zamykania tj. wykrycia przeszkody (pieszy, kolejny samochód), zapora musi cofnąć się (otworzyć), a następnie po zwolnieniu przeszkody ponowić próbę podniesienia (zamknięcia);
· Zapora powinna posiadać funkcje awaryjnego (automatycznego) otwarcia w sytuacji zaniku zasilania, a także możliwość ręcznego (stałego) opuszczenia w przypadku awarii przez pracowników serwisu. Wykonawca dostarczy min. 2 klucze serwisowe do ręcznego odblokowania zapory;
· podniesienie wysuwanej zapory może nastąpić tylko po przejechaniu samochodu, także w przypadku zamknięcia strefy na podstawie harmonogramu;
· wszystkie komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu terminala wjazdowego powinny być czytelne i nie pozostawiać wątpliwości interpretacyjnych. Przykładowe komunikaty: „proszę wjechać”, „karta zablokowana”, „brak zgody na wjazd do strefy”, „pojazd w strefie”;
· Funkcjonalność oprogramowania zarządzającego:
· ustalenie harmonogramu z podziałem na poszczególne dni tygodnia z dokładnością co do minuty w których zapory automatycznie będą podnosiły się lub opuszczały (wyznaczenie kiedy strefa ma być zamknięta, czy otwarta). Otwarcie zapory nastąpi automatycznie o wyznaczonej godzinie, natomiast zamknięcie może nastąpić dopiero po przejechaniu pierwszego samochodu po wyznaczonej godzinie w harmonogramie. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne wyznaczenie dni świątecznych, a także ręczne wprowadzenie dodatkowych dni dla których będzie można wyznaczyć inny czas zamknięcia i otwarcia.
· możliwość blokowania zapory w pozycji zamkniętej - wysuniętej (stałe, czasowe) za pomocą oprogramowania przez administratora systemu tak, aby uniemożliwić wjazd wszystkim pojazdom w tym kierującym posiadającym zgody do strefy wraz z blokadą możliwości zdalnego opuszczenia zapór za pomocą oprogramowania zewnętrznego (klienckiego) np. przez straż miejską.
· możliwość blokowania zapory z pozycji otwartej (stałe, czasowe) za pomocą oprogramowania przez administratora systemu;
· zdalne jednorazowe opuszczenie zapory wraz z koniecznością podania powodu otwarcia. Administrator systemu musi mieć możliwość włączenia/wyłączenia ww. funkcji;
· tworzenie bazy (listy) osób uprawnionych do wjazdu do strefy. Rekord w programie to: numer rejestracyjny, dane klienta, uprawnienie (grupa karty), ważność zgody (z podaniem zakresu czasu od/do lub wskazaniem konkretnych dni kiedy uprawnieni będzie aktywne), wskazanie strefy na którą klient ma zgodę, numer karty (wewnętrzny systemowy po odczytaniu przez oprogramowania, a także zewnętrzny naniesiony na karcie). Oprogramowanie powinno umożliwiać filtrowanie bazy na podstawie każdego poszczególnego parametru;
· podstawowa funkcjonalność dostarczonego systemu to wjazd i wyjazd na podstawie numeru rejestracyjnego, dodanie karty będą opcją, a nie warunkiem koniecznym do zapisania/działania rekordu;
· tworzenie grup kart z różnymi uprawnieniami: antipassback, karty serwisowe, karty VIP;
· tworzenie listy osób uprawnionych do korzystania z oprogramowania zarządzającego systemem, logowanie za pomocą hasła, nadawanie różnych poziomów uprawnień z dostępem do wybranych funkcji programu (administrator, serwis, pracownik, obsługa itp.), każde uprawnienie będzie można odznaczyć dla konkretnej grupy użytkowników;
· dodanie nowej karty lub podmiana w systemie istniejącej (np. w przypadku uszkodzenia), poprzez ręczne wprowadzenie numeru naniesionego na karcie lub na podstawie odczytu karty w czytniku zewnętrznym zainstalowanym na komputerze administratora. Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 czytnik na komputerze wskazanym przez Zamawiającego;
· możliwość generowania do pliku z rozszerzeniem pdf i xls wszelkiego rodzaju raportów i statystyk z funkcjonowania systemu w tym np.: uzyskanie listy osób znajdujących w strefie aktualnie i z określeniem zakresu czasowe, historia każdego rekordu tj. wjazdów, wyjazdów, czasu postoju w strefie, logowania użytkowników itp.;
· filtrowanie danych (bazy) wg następujących parametrów: nazwa klienta, numer rejestracyjny,
· korzystanie z dostępnych funkcji oprogramowania powinno być intuicyjne;
· możliwość rozbudowy systemu o kolejne urządzenia (zapory) i strefy bez ograniczeń ilościowych. Oprogramowanie musi umożliwiać nadanie uprawnień dla konkretnej strefy konkretnej grupie użytkowników.
Opis działania systemu:
Wjazd klienta posiadającego zgodę będzie odbywał się na podstawie numeru rejestracyjnego, który odczytywany będzie automatycznie przez kamerę po najechaniu na pętlę umieszczoną przy terminalu wjazdowym. W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień klienta system odnotowuje wjazd i inicjuje automatyczne otwarcie – opuszczenie zapory. Po jej całkowitym opuszczeniu, światło semaforów zmieni się na kolor zielony, a po zjechaniu pojazdu z pętli umieszczonej przy terminalu światło semaforów zmieni się na kolor czerwony, następnie po zjechaniu pojazdu z pętli umieszczonej wokół zapory, nastąpi automatyczne jej podniesienie. W przypadku błędnego lub braku możliwości automatycznego rozpoznania rejestracji, klient musi mieć możliwość wjazdu na podstawie uprawnionej karty poprzez przyłożenie jej do czytnika znajdującego się na terminalu. Klient nieposiadający zgody na wjazd do strefy po podjechaniu pod terminal poprzez wybranie przycisku video bramofonu połączy się z dyżurnym Straży Miejskiej w Rybniku celem umożliwienia jednorazowego wjazdu do strefy. Dyspozytor musi mieć podgląd z kamery wideobramofonu za pośrednictwem której będzie weryfikował uprawnienie klienta (np. poprzez okazanie legitymacji os. niepełnosprawnej) i w sytuacji zgody, opuszczenie zapory za pomocą dedykowanego oprogramowania klienckiego. Obecność pojazdu przy terminalu wjazdowym, przed słupkiem bocznym na wyjeździe, a także nad zaporą ma być wykrywana przez detektor pętli indukcyjnej. Dodatkowo wszystkie urządzenia w tym: odczyt z kamer na wjeździe i wyjeździe, wideobramofon, czytnik kart może być aktywny dopiero po najechaniu samochodu na odpowiednią pętlę indukcyjną. Zamawiający informuje, że należy zastosować rozwiązanie kompatybilne z kartami zainstalowanymi w Rybniku, który obecnie jest oparty na kartach zbliżeniowych typu MIFARE. Zamawiający informuje iż nie wymaga typu MIFARE tylko kart kompatybilnych z istniejącymi. Przy wyjeździe po najechaniu na pętlę indukcyjną, system musi odczytać numer rejestracyjny odnotować wyjazd, usunąć pojazd z puli samochodów które obecnie znajdują się w strefie, zmienić światło semafora na kolor zielony (przy włączonej funkcji antypassback - jeśli pojazd nie zostanie usunięty z puli pojazdów obecnych w strefie system powinien uniemożliwić ponowny wjazd – po odczycie numeru rejestracyjnego i/lub przy użyciu karty). Po zjechaniu pojazdu z pętli po określonym czasie około 5 sek., światło w semaforze powinno zmienić kolor na czerwony.
Inne wytyczne:
· dostarczenie materiałów, montaż oraz wykonanie i podłączenie systemu w całości w gestii Wykonawcy;
· instalacja oprogramowania wraz z uruchomieniem systemu po stronie Wykonawcy;
· Wykonawca musi przewidzieć wszystkie elementy nie wymienione w opisie, niezbędne do wykonania i funkcjonowania dostarczonego systemu;
· przed odbiorem końcowym, dostarczony system musi być dostosowany do wymogów Zamawiającego oraz w pełni gotowy do pracy;
· wszelkie dokumentacje takie jak pomiary elektryczne, certyfikaty, niezbędne pozwolenia po stronie Wykonawcy;
· prace związane z zabudową systemu ograniczającego ruch pojazdów, a także doprowadzenie okablowania (zasilanie, Internet) muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi przepisami i normami zawartymi w prawie budowlanym, a zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w 2026 r. i muszą posiadać odpowiednie atesty;
· każde z urządzeń systemu musi zostać zabezpieczone za pomocą osobnego bezpiecznika typu „s”
· wykonanie i podłączenie pętli indukcyjnych po stronie Wykonawcy;
· dostarczenie fundamentów pod urządzenia, a także ich zabudowa po stronie Wykonawcy;
· dostarczenie i zabudowa słupków wygradzających w miejscach wskazanych przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
· Wykonawca doprowadzi zasilanie z najbliżej położonego punktu w okolice montażu systemu na wjeździe i wyjeździe strefy, a następnie do poszczególnych urządzeń;
· Wykonawca doprowadzi miejską sieć internetową z najbliżej położonego punktu do pierwszego urządzenia na wjeździe i wyjeździe strefy za pomocą kabla światłowodowego, a następnie do poszczególnych urządzeń za pomocą skrętki miedzianej kat. 6
· wykonanie wszystkich połączeń (spawanie) światłowodu po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie elementy niezbędne w tym materiały do wykonania spawania i zabezpieczenia połączeń światłowodowych.
Zdjęcia poglądowe:
WJAZD/WYJAZD (przewiduje się po 2 szt. słupków wysuwanych na komplet)

[image: ]


Wytyczne zasilania słupków zabezpieczających wjazd/wyjazd na ul. Klasztorną
· Zasilanie słupków zabezpieczających wjazd na ulicę Klasztorną należy zrealizować prowadząc kabel poprzez zaprojektowane złącze ZK6 na terenie parku sąsiadującym z pawilonem Rafał, z istniejącej studzienki fi 315 (pokazano na koncepcji - Załącznik nr G). Projektowane złącze posadowione na elewacji budynku Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Natomiast wcześniej zlokalizowana jest studnia fi 315 z kablem do której należy się podłączyć (Zamawiający informuje, że w razie wyłączenia zasilania w studni będzie istniała możliwość podłączenia zasilania ze złącza). W tym celu należy zabudować trójdrożną mufę w studni i poprzez wykonanie przewiertu doprowadzić kabel do złącza Zk-6. Zamawiający standardowo będzie wymagał, aby podłączyć zasilanie słupków ze studni f 315, ale również wymaga aby przygotować instalacje do przyszłego podłączenia z zacisków w złączu ZK-6. W złączu dla przyszłego podłączenia należy do zacisków wyjściowych rezerwowego rozłącznika mocy zabudować podlicznik. Dalej wyprowadzić linię kablową ziemną YKY 3x6 mm2, którą należy zabudować w wykopie w osobnej rurze ochronnej. Drugostronnie kabel YKY 3x6 mm2 wprowadzić do szafki sterowniczej słupków zabezpieczających zlokalizowanych przy wjeździe na ulicę Klasztorną od strony ulicy Miejskiej. Szkic zasilania i przebiegu kabli pokazano na załączniku nr G.
· Natomiast drugi zestaw słupków, które do wykonania przy wjeździe na ul. Klasztorną od strony ul. 3 Maja należy zasilić linią kablową ziemną YKY 3x6 mm2 z szafki od strony ul. Miejskiej (podział wykonać w jednym ze słupków systemu). Kabel prowadzić we wspólnym wykopie z projektowaną linią oświetlenia ulicznego ulicy Klasztornej. Po wykonaniu projektowanych linii kablowych wykonać pomiary stanu izolacji ułożonych kabli oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na obudowach szafek sterowniczych i słupków. Należy rozprowadzić kable zasilające i teletechniczne pomiędzy wysuwanymi słupkami a bocznymi stałymi słupkami (z sygnalizatorami, należy przewidzieć podwójne ostrzegawcze oświetlenie LED na wysuwanym słupku (że słupek jest podniesiony). Należy zamontować w bocznym słupku wideobramofon IP (na wjeździe i wyjeździe), który weryfikowałaby wjeżdżającego oraz kamery weryfikujące rejestracje (umieszczone w słupkach bocznych przednich lub według producenta). 
Zamawiający wymaga by komplet związany z dostawą i montażem opuszczanych słupków na wjeździe oraz na wyjeździe szczegółowo opisany w SWZ był ujęty odpowiednio w pozycji nr. 4.10 (wjazd) i 4.11(wyjazd) przedmiaru robót -nawierzchnia.
Zamawiający również będzie wymagał zabudowy dwóch kamer zewnętrznych (min 5 MP + ZUM, lokalizacja przed wyjazdem w odległości około 5 m od słupka bocznego) pokazujących ogólnie słupki na wjeździe i wyjeździe (opisano wyżej). Kamery należy zabudować na uzgodnionym słupie (aluminiowy słup anodowany w kolorze czarnym) przewidzieć okablowanie do słupków bocznych, gdzie należy włączyć do odpowiedniego SWITCH) tak aby były w stanie odczytać rejestracje nadjeżdżających samochodów.
· Linie kablowe należy wykonać i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego i stosownych polskich norm (lub równoważnych). W razie kolizji należy uzgodnić przejścia z gestorami (PEC TERMIKA, Tauron, Wodociągi, Telekomunikacja-Orange i inni gestorzy).
Kabel sterujący wysuwanymi słupkami (światłowód 12 J) należy poprowadzić z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w budynku „Rafał” przez piwnice (należy przewidzieć przebicie przez ściany działowe i zewnętrzne oraz zabezpieczyć odpowiednio otwory, zabudować kabel w korytach) do słupka sterowniczego (boczny lub słupki przednie). 
Ponadto należy:
· wykonać przewiert dla kabla zasilającego słupki (pod istniejącym murem), w pozostałej części prowadzić okablowanie w wykopie (głębokość około 90 cm, dopuszcza się przewiert), kabel umieścić w rurze ochronnej,
· wykonać spawy (budynek Rafał, słupek na wjeździe i słupek na wyjeździe),
· wykonać całą konfigurację i ustawienia sieci światłowodowej w celu zapewnienia łączności wraz z wymaganym osprzętem,
· wykonać połączenie pomiędzy słupkami wjazdowymi i wyjazdowymi prowadzić w wykopie wspólnie z zasilaniem (osobna rura ochronna),
· wykonać geodezję powykonawczą wraz z pomiarami światłowodu i pomiarami elektrycznymi 
· wykonać uzgodnienia kolizyjne prowadzonego kabla sterowniczego,
połączenia pomiędzy słupkami na wjeździe czy wyjeździe wykonać przy użyciu kabli sieciowych min. kat 5e (żelowane, w rurach ochronnych). 
Zamawiający informuje, że w pozycjach dotyczących zabudowy słupków (Wjazd i osobno Wyjazd) należy przewidzieć i skalkulować wszystkie ww. opisane roboty budowlane, urządzenia oraz materiały oraz geodezję, pomiary, szkolenia, konfigurację systemu, dodatkowe urządzenia takie jak oprogramowanie (wraz z licencją, możliwość m.in. wpisywania uprawnionych rejestracji, system kartowy (czytniki na bocznych słupkach) kamerę pokazującą wjazd i wyjazd + rejestrator wraz z konfiguracją i zabudową we wskazanym miejscu wraz z zabudową okablowania ), komputer, połączenie całości (w tym roboty i materiały w budynku dla podłączenia światłowodu), ustawienia systemu, piloty do otwierania (min. 3 szt.), pętle, wideotelefony. urządzenia przewierty, kopanie ręczne całość nakładów dla wykonania zabudowy systemu słupków. 
Na terenie dziedzińca (wewnątrz terenu gdzie należy wykonać zasilanie) Zamawiający będzie koordynować roboty uwzględniając roboty wykonywane przez Wykonawcę przebudowy budynku Juliusz. 
Ponadto:
· Zamawiający wymaga, aby oferowane świadczenie, w tym wszystkie produkty ICT, usługi ICT oraz procesy ICT wykorzystywane do realizacji zamówienia, zarówno jako elementy główne, jak i komponenty, elementy środowiska świadczenia usługi lub rozwiązania towarzyszące, nie obejmowało:
· produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;
· produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani usług ICT lub procesów ICT określonych w tej decyzji.
Niespełnienie powyższego wymagania skutkuje odrzuceniem oferty odpowiednio na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp.
· Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie.
· Oznakowanie poziome winno być wykonane jako grubowarstwowe.
· Istniejące drzewa w ciągu ul. Klasztornej należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Zabezpieczenie drzew jak i prace prowadzone w ich obrębie będą stale monitorowane przez inspektorów Zamawiającego oraz pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.
· W obrębie korzeni drzew stosować podłoże strukturalne w celu zachowania żywotności tych drzew.
· Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia robót pod nadzorem dendrologa (dendrolog po stronie Wykonawcy), który określi właściwy sposób zabezpieczenia drzew i ich ochrony.
· Roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnego rygoru wykonawczego, przy możliwie najmniejszej ingerencji w istniejący system korzeniowy drzew oraz z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących ryzyko ich uszkodzenia.
· Z uwagi na istniejący drzewostan „Kasztanowiec Zwyczajny” w ciągu rozbudowywanej ul. Klasztornej, należy zachować szczególną ostrożność podczas prac budowlanych związanych z rozbudową ul. Klasztornej i istniejący drzewostan należy zabezpieczyć przed zniszczeniem mechanicznym i chemicznym. W związku z powyższym Zamawiający wymaga wykonania w odległości do 1.5 od pnia drzewa zamiast warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej wykonania warstwy podbudowy strukturalnej, pozostała szerokość warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej konstrukcji jezdni należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową. Jednocześnie roboty pod warstwy podbudowy strukturalnej należy wykonać ręcznie pod nadzorem dendrologa nadzorującego prace przez cały czas ww. robót. Wobec powyższego Zamawiający przekazuje wytyczne wykonania warstwy strukturalnej – załącznik nr H, co należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.7.
· Studnie rewizyjne należy zakończyć włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 kN, z żeliwa szarego. Studzienki ściekowe należy zakończyć wpustem żeliwnym klasy D400 kN, z żeliwa szarego, z zawiasem i ryglem.
· Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3..
· Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych,
· Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym.
· Pionowe słupki stalowe oznakowania pionowego zabudowane w terenach zielonych należy obetonować do poziomu terenu zielonego o średnicy 40 cm i na głębokość 15 cm,
· Wykonawca jest zobligowany do wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem do dnia odbioru kompletnych załączników do zgłoszenia zakończenia budowy. Mapa powykonawcza winna zawierać rzędne wysokościowe studni (góra i dół), kratek ściekowych oraz zasuw. 
· Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych, koszty z tym związane oraz koszty wprowadzenia, utrzymania i likwidacji tymczasowego oznakowania leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
· Kierownik budowy jest zobowiązany do codziennej obecności na placu budowy w okresie trwania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy jest zobowiązany do obecności na placu budowy co najmniej od godziny 9:00 i prowadzenia listy obecności przechowywanej w Biurze Budowy do wglądu Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do zmiany Kierownika Budowy na pisemny wniosek Zamawiającego. Podstawą wniosku zamawiającego będzie nienależyte wykonywanie obowiązków np. rzadka obecność na budowie, dopuszczanie do złej jakości robót, tolerowanie naruszania przepisów BHP, zła organizacja robót mająca wpływ na harmonogram realizacji zadania.
· Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano-techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz SWZ.
· Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00.
· Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulicy, szczególnie do placówek oświatowych i placu budowy Juliusz.
· W trakcie utrudnień drogowych Wykonawca jest zobligowany do pomocy użytkownikom nieruchomości pozbawionych czasowo dojazdu np. w ramach wystawiania pojemników z nieczystościami w wyznaczonym terminie. 
· obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie dodatkowo kosztorysu powykonawczego wykonanych prac związanych z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną zgodnie z porozumieniem kolizyjnym zawartym z Tauron Dystrybucja S.A. 
Zamawiający może z chwilą podpisania protokołu PT (przekazanie środków trwałych/nakładów inwestycyjnych) przekazać uprawnienia z tytułu gwarancji
i rękojmi za wady na jednostkę zarządzającą rozbudowywanym obiektem.  
Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Zarządu Dróg Miejskich i powinny być układane w następujący sposób:
1. kształtka betonowa 	6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie
8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie
1. krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie)
1. płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie.
Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu ZDM lub magazynierów.
Zamawiający informuje, że odległość odwozu materiałów z rozbiórek wynosi do 9 km.
Drewno pochodzące z wycinki należy dostarczyć w godz. 7.00-13.00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób:
1. kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m – zostają przejęte nieodpłatnie,
1. konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m – zostają przejęte nieodpłatnie,
1. gałęzie, karpa także w formie zrąbek – zostają przejęte odpłatnie.
Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki w tabeli rozliczenia elementów.
Wyjaśnienie nazewnictwa:
Kłodzina pnia – cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową,
Konary – gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm,
Gałęzie – wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm,
Karpa – pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu).
Zamawiający informuje, że koszt przyjęcia gałęzi i karpiny należy przyjąć zgodnie z cennikiem Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/cennik-miejskiej-kompostowni-odpadow-roslinnych/.
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej, z uwzględnieniem następujących czynności:
1) protokół konieczności zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie materiałów na tyle szczegółowych, aby możliwe było dokładne określenie zakresu rzeczowego danych robót. Podpisanie protokołu konieczności przez Wykonawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robót,
2) w materiałach do protokołu konieczności Kierownik budowy przedstawi Zamawiającemu niezbędny zakres robót, przewidziany do wykonania. Ilość robót wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i załączonymi innymi dokumentami zostaną uwzględnione w protokole konieczności,
3) protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych, na podstawie aneksu do umowy.
W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
1) zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy,
2) stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),
3) transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,
4) stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.
Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.
Przypomina się również, że:
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania,
1. organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
[bookmark: _Hlk160094905][bookmark: _Hlk147148761]Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały, urządzenia i oznakowanie pionowe oraz minimum 36 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru końcowego (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia). Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczącej wykonania robót budowlanych z zakresu energetycznego (roboty budowlane, montażowe, urządzenia dotyczące kolizji z Tauron Dystrybucja) zostaną przeniesione na właściciela sieci czyli Tauron Dystrybucja S.A. na podstawie porozumienia kolizyjnego.
Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1:
· obniżenie krawężników na wszystkich zjazdach i na sugerowanych przejściach dla pieszych.
Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy: 
· czynności demontażu istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, dojść/chodników i zjazdów,
· czynności związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne drogi, dojść/chodników i zjazdów,
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża drogi, chodników i zjazdów,
· prace związane z korektą i zabudową krawężników, obrzeży,
· układanie warstw konstrukcyjnych - podbudowy i podsypki, 
· układanie nawierzchni z bruku klinkierowego, nawierzchni asfaltowej,
· regulacja pionowa urządzeń obcych, 
· czynności związane z montażem sieci kanalizacyjnych,
· czynności związane z montażem sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Zamawiający informuje, że: 
1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
2) niniejsze zamówienie stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach. Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: zamówienie stanowi spójną całość podział na części skutkował by koniecznością utrzymywania zaplecza budowy dla wszystkich wykonawców co jest ekonomicznie nieuzasadnione.
3) nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej,
4) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Roboty drogowe						45233140-2
Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej	45232410-9


Podwykonawstwo
1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt w załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
VII. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 360 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) wykonanie robót budowlanych w terminie do 330 dni od daty zawarcia umowy,
2) wykonanie rozliczenia końcowego w terminie do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych.
VIII. [bookmark: bookmark0]Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku 
nr 6 do SWZ.
IX. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej nie zostały określone poziomy zdolności na podstawie przepisów wykonawczych wydanych do ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Zamawiający określa zatem warunek samodzielnie.
· Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, każda z nich o wartości co najmniej 700.000 zł brutto oraz każda z nich polegająca na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, obejmująca swoim zakresem jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz urządzenia obce
· Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
· [bookmark: _Hlk100574782]osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania minimum dwiema robotami budowlanymi, każda z nich o wartości co najmniej 700.000 zł brutto oraz każda z nich polegająca na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, obejmująca swoim zakresem jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz urządzenia obce.
Doświadczenie dotyczy pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od przekazania placu budowy do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).
· Co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych,
· Co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
· Co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wszystkich funkcji personelu budowlanego za wyjątkiem kierownika budowy.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. 
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).
2. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Zamawiający nie uzna na potwierdzenie spełnienia warunku wykonywania robót budowlanych (drogowych) polegających tylko na odtworzeniu i remoncie nawierzchni drogowej (np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana nawierzchni z kostki betonowej
z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).
4. Zamawiający nie uzna kierowania robotami budowlanymi (drogowymi) polegającymi tylko na odtworzeniu i remoncie nawierzchni drogowej (np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana nawierzchni z kostki betonowej z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).
5. Pod pojęciem urządzenia obcego należy rozumieć każde urządzenie/instalację nie związaną z obiektem leżącym w ciągu drogi (np. kable oświetlenia ulicznego jako obiekt budowlany związany z funkcją drogi nie stanowi urządzenia obcego).
6. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie.
w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji 
(w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
7. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony: 
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
8. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane 
w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy 
w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
X. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 
1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
XI. Podstawy wykluczenia
1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, 
w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. W celu skorzystania z zapisów pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest 
do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, 
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
XII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.
1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, 
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie: 
1) Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.
6. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
7. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz 
z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu 
z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
8. Kosztorys.
XIII. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Okres, o którym mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ, złożyć albo powołać się na certyfikat, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu lub certyfikacji zdolności wykonawcy. 
6. Certyfikat wywołuje skutek wyłącznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez Zamawiającego w SWZ.
7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten może, na zasadach określonych powyżej dla Wykonawcy, wykazać odpowiednio brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunku udziału w postępowaniu za pomocą certyfikatu, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp – analogicznie jak w przypadku Wykonawcy.
XIV. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-055729e6-13ac-4dff-a345-7f02df69feaf
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy 
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-055729e6-13ac-4dff-a345-7f02df69feaf
6. [bookmark: _Hlk124770446]Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie 
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub 
w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze 
do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się 
w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań 
i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. 
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje 
się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz 
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego 
na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy 
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
XV. Opis sposobu składania oferty
1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza oferty”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie 
e-Zamówienia. 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. 
Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują 
się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „puść”) służące do dodawania plików.
3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” 
w pierwszym polu (Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki 
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Formularz oferty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po podpisaniu nie należy zmieniać nazwy pliku formularza. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się korzystanie z opcji znacznika czasu.
6. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) złożone w formie elektronicznej 
(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodne z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
7. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania 
i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) 
i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę” 
11. Sposób złożenia oferty oraz załączników został opisany w interaktywnej instrukcji „Oferty, wnioski i prace konkursowe”, zamieszczonej na platformie e-zamówienia.
12. Maksymalny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250MB.
XVI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
· w zakresie merytorycznym: 	
	Tomasz Pawlak		Wydział Inwestycji
· w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
	Barbara Skrzypiec			Wydział Zamówień Publicznych
XVII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wadium.
XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) 
lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją.
2. Formularz oferty, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 1 oraz oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem 
w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), przekazuje się ten dokument.
7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
8. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
XIX. [bookmark: bookmark2]Wyjaśnianie treści SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 
o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 3, nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zmiany w treści SWZ
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną treść SWZ.
2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający informuje Wykonawców 
o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ oraz zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XX. [bookmark: _Hlk147148337]Sposób obliczenia ceny
1. Ceną ofertową jest cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 
do SWZ). 
2. Cena ofertowa jest ceną kosztorysowo-ryczałtową
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić sumę wynagrodzeń, na którą składają się:
1) wynagrodzenie kosztorysowe - obejmujące roboty budowlane zgodnie 
z wycenionymi przedmiarami robót uwzględniającymi wszystkie koszty, wynikające z projektów budowlanych i technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wymagań zawartych w SWZ. Kosztorys ofertowy może być opracowany w dowolnej formie, przy zachowaniu następujących zasad:
a) musi zawierać wycenę wszystkich pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót z zachowaniem ilości jednostek przedmiarowych,
b) musi zawierać wycenę wszystkich pozycji wyszczególnionych w przedmiarze, niedopuszczalne jest niedokonanie wyceny jakiejkolwiek pozycji,
c) każda pozycja powinna zawierać ilość robót cenę jednostkową i wartość danej pozycji z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie składników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót 
w oparciu o kosztorys powykonawczy opracowany przez Wykonawcę 
a następnie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
W przypadku zmniejszenia ilości jednostek obmiarowych w stosunku do kosztorysu ofertowego Zamawiający będzie wymagał uwzględnienia tego faktu w kosztorysie powykonawczym. Ceny jednostkowe kosztorysu powykonawczego muszą być takie same jak w kosztorysie ofertowym. Zwiększenie ilości jednostek obmiarowych w kosztorysie powykonawczym 
w stosunku do kosztorysu ofertowego musi zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania robót przez Wykonawcę.
Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji kosztorysowych powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to:
a) koszty bezpośrednie:
· wartości robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,
· wartość użytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, składowania, normatywnych ubytków 
i transportu na teren budowy i/lub do miejsca robót oraz stanowisk roboczych,
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również sprowadzenia sprzętu na teren budowy, przemieszczania pomiędzy stanowiskami pracy, jego montażu i demontażu, oraz odwiezienie 
z terenu budowy po zakończeniu robót,
· zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków nieprzewidzianych, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót 
i w okresie gwarancyjnym,
· podatki obliczone zgodnie z przepisami prawa.
b) koszty pośrednie:
· urządzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy,
· koszty towarzyszące robotom,
· utrzymanie personelu i kierownictwa budowy,
· koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
· koszty zarządu firmy,
· koszty delegacji,
· wynagrodzenia bezosobowe które według Wykonawcy obciążą daną budowę,
· utrzymania zaplecza placu budowy, 
· obsługi geodezyjnej w trakcie robót, 
· niezbędnych badań laboratoryjnych, demontażowych,
· opracowania przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
· niezbędnego wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
· zapewnienia przez cały czas realizacji zamówienia dojazdu i dojścia
z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych, a szczególnie do placówek oświatowych oraz na teren budowy Juliusz.
· wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (obejmującej określenie rzędnych wysokościowych dna i włazów studzienek i komór kanalizacyjnych oraz wykonanie zestawienia kart inwentaryzacyjnych studni dla kanalizacji deszczowej - załącznik do SWZ wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych Miasta w tut. Wydziale Geodezji i Kartografii oraz przekazaniem Zamawiającemu, 
· wykonania inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej – 1 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formie PDF,
· zabezpieczenia, odtworzenia kamieni granicznych i odtworzenie znaków geodezyjnych zniszczonych w trakcie budowy,
· nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, dendrologicznego i herpetologicznego,
· nadzorów branżowych,
· zabezpieczenia znaleziska niewybuchów i archeologicznych oraz ich usunięcia,
2. wynagrodzenie ryczałtowe za sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w odległości 30 metrów od linii rozgraniczającej teren inwestycji, w tym:
1) wynagrodzenie ryczałtowe za sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
2) [bookmark: _Hlk204857711]wynagrodzenie ryczałtowe za sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych,
4. W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.
5. Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 
5 należy zaokrąglić w górę).
6. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego.
8. Umowa będzie zawarta na całość prac określonych w przedmiocie zamówienia.
9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.
XXI. [bookmark: bookmark4]Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2026 r., do godz.: 09:00
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
XXII. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2026 r., o godz.: 10:00
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XXIII. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą upływa w dniu 14 października 2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu, 
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XXIV. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium I	Cena								60 pkt
Kryterium II	Gwarancja							20 pkt
Kryterium III	Doświadczenie kierownika budowy			20 pkt
Kryterium I: Cena (C) – 60 pkt
Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie 
z poniższym wzorem: 
	       Cmax- Co
-----------------------------	 x 60 pkt = liczba punktów dla danej oferty
	     Cmax - Cmin 
gdzie:
Cmax 	cena maksymalna spośród złożonych ofert niepodlegających 			odrzuceniu
Cmin 	cena minimalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co 	cena oferty ocenianej
Wykonawca, który zaoferuje cenę minimalną otrzymuje 60 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje cenę maksymalną – otrzymuje 0 punktów.
W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 60 punktów.
Kryterium II – Gwarancja (T) – 20 pkt
W tym kryterium pod uwagę będzie brana zaoferowana gwarancja udzielona na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały, urządzenia i oznakowanie pionowe. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
G o – G min			
-------------------------  x  20 pkt   =   liczba punktów dla danej oferty
G max – G min
gdzie:
Go – gwarancja oferty ocenianej
Gmin – gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego (60 miesięcy)
Gmax – gwarancja maksymalna punktowana przez Zamawiającego 
(120 miesięcy)
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały, urządzenia i oznakowanie pionowe, nie może być krótszy niż 60 miesięcy (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 120-miesięcznej gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesiące Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 120 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych miesiącach, Zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do pełnych miesięcy (np. przy zaoferowanym terminie 60,5 miesiąca do obliczenia punktów przyjętych będzie 60 miesięcy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje zróżnicowaną gwarancję dla poszczególnych elementów zamówienia, do obliczenia punktów Zamawiający przyjmie najniższą zaoferowaną gwarancję.
Kryterium III Doświadczenie kierownika budowy (D) – 20 pkt
W tym kryterium pod uwagę będzie brane doświadczenie osoby wyznaczonej jako kierownik budowy (osoby wskazanej w załączniku nr 5 do SWZ „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”). Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy przy realizacji zamówienia. Zamawiający będzie przyznawać punkty w następujący sposób:
	Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy
	Liczba punktów

	Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert 
w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy), każda o wartości minimum 700 000,00 zł brutto oraz każda polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej, obejmująca swoim zakresem jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, urządzenia obce 
- w ilości 5 zadań lub więcej.
	20

	Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert 
w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy), każda o wartości minimum 700 000,00 zł brutto oraz każda polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej, obejmująca swoim zakresem jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, urządzenia obce
 - w ilości 4 zadań.
	15

	Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert 
w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy), każda o wartości minimum 700 000,00 zł brutto oraz każda polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej, obejmująca swoim zakresem jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, urządzenia obce 
- w ilości 3 zadań.
	10



Zamawiający informuje, że wśród zadań, które będą zamieszczone w niniejszym kryterium mogą znajdować się dwa zadania potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dla osoby wyznaczonej jako kierownik budowy.
Jeśli pełnienie funkcji polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy.
Pełnienie funkcji polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od przekazania placu budowy do wystawienia świadectwa przejęcia/ protokołu obioru końcowego.
Zamawiający nie uzna kierowania robotami budowlanymi (drogowymi) polegającymi tylko na odtworzeniu i remoncie nawierzchni drogowej (np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana nawierzchni z kostki betonowej z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).
Pod pojęciem urządzenia obcego należy rozumieć każde urządzenie/instalację niezwiązaną z obiektem leżącym w ciągu drogi (np. kable oświetlenia ulicznego jako obiekt budowlany związany z funkcją drogi nie stanowi urządzenia obcego).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. 
1. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 
i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru: S = C + G + D.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 5. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych 
w niniejszej SWZ).
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (określonych w rozdziale XIII niniejszej SWZ).
[bookmark: bookmark10]Poprawianie omyłek rachunkowych 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia a sumą cen poszczególnych części zamówienia (pkt 1 lit. a, lit. b i lit c) podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, Zamawiający uzna za prawidłowe ceny poszczególnych części zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona zsumowania cen poszczególnych części zamówienia i otrzymaną wartość potraktuje jako ostateczną cenę oferty.
2. W przypadku nieprawidłowości w obliczeniu ceny podanej w formularzu oferty 
za wynagrodzenie kosztorysowe a wartościami wynikającymi z przeliczenia kosztorysów (pkt 1 lit. a Formularza ofertowego) Zamawiający uzna za prawidłowe ceny jednostkowe podane w kosztorysie. W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona przeliczenia cen jednostkowych przez ilości podane w przedmiarze i tak otrzymaną wartość po uwzględnieniu podatku VAT potraktuje jako cenę oferty za wynagrodzenie kosztorysowe.
Jawność postępowania.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (z wyjątkiem informacji, które mają charakter poufny). 
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia 
w sytuacjach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XXV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 2), 3), 4) i 5) Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2 pokój 302 przed podpisaniem umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie elektronicznej należy je przesłać na adres: zam_pub@um.rybnik.pl 
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny (z podatkiem VAT) podanej 
w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.
Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
[bookmark: bookmark11]

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej 
(art. 505-590 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający by obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Rybnik, dnia 21 sierpnia 2026 r.
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
· załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
· załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków u udziału w postępowaniu 
· załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
· załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót
· [bookmark: _Hlk147312793]załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
· załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
· Dokumentacja projektowa
· załączniki
Urząd Miasta Rybnika
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