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Opis przedmiotu zamówienia

Zakup jednego samochodu dostawczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 
z przeznaczeniem do zabezpieczenia logistycznego działań prowadzonych w czasie katastrof oraz innych sytuacji kryzysowych.

Opis minimalnych parametrów i funkcjonalności, które powinien posiadać pojazd

Opis ogólny:
Pojazd musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.


Wymagania techniczne:
1) silnik o zapłonie samoczynnym (diesel),
2) pojazd homologowany wg kategorii N1 (dostawczy do 3,5 t.),
3) data produkcji pojazdu 2025 – 2026 r.
4) pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad prawnych i fizycznych, z przebiegiem nie większym niż 500 km. Dopuszcza się pojazd demonstracyjny lub powystawowy zarejestrowany na dealera, spełniający powyższe wymagania,
5) nadwozie typu: furgon - 4d (miejsce przeznaczone dla trzech pasażerów całkowicie oddzielone od przestrzeni ładunkowej),
6) kolor nadwozia: grafitowy, szary lub srebrny, zgodnie z paletą kolorów producenta. 
7) 3 miejscowy,
8) dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg.
9) fabrycznie nowa winda załadowcza (ładowność min. 500 kg.) – standardowa (platformowa),
10) dopuszczalna ładowność pojazdu z zamontowaną windą załadowczą min. 750 kg.
11) hak holowniczy z homologacją,
12) długość całkowita pojazdu min. 5 900 mm,
13) pojemność przestrzeni ładunkowej min. 10 m3
14) wysokość przestrzeni ładunkowej min. 180 cm
15) silnik min. 4 cylindrowy, pojemność silnika nie mniejsza niż 2 000 cm³,
16) moc silnika nie mniejsza niż 150 KM,
17) automatyczna skrzynia biegów,
18) czujniki ciśnienia w ogumieniu,
19) czujnik parkowania przód/tył lub kamera przód/tył ułatwiająca parkowanie,
20) elektrycznie sterowane szyby,
21) kierownica z przyciskami do sterowania radiem,
22) kierownica z lewej strony,
23) regulacja położenia kolumny kierowniczej,
24) system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu,
25) system stabilizacji toru jazdy,
26) tempomat,
27) poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,
28) reflektory przednie w technologii LED,
29) klimatyzacja automatyczna,
30) centralny zamek sterowany pilotem, 
31) dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem, 
32) komplet dywaników gumowych,
33) fabryczny system multimedialny z nawigacją satelitarną lub obsługą Android Auto i Apple CarPlay.
34) immobilizer i fabryczny system zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, 
35) gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3,
36) trójkąt ostrzegawczy,
37) zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół),
38) koło zapasowe lub zestaw naprawczy,
39) drugi komplet kół z oponami zimowymi (klasy wyższej), fabrycznie nowymi, przeznaczonymi do oferowanego pojazdu,
40) okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu nie może być krótszy niż:
a) 24 miesiące lub przebieg minimum 100 tysięcy km (w zależności co nastąpi pierwsze) – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie pojazdu (wady materiałowe, fabryczne oraz mechanikę i elektronikę), 
b) 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,
c) 120 miesięcy na perforację nadwozia.

Wykonawca zapewni możliwość wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego.
Do samochodu zostanie dostarczona:
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· homologacja oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu,
· karta gwarancyjna pojazdu,
· wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi na terenie województwa mazowieckiego,
· niezbędna dokumentacja windy załadowczej potwierdzająca spełnienie wszystkich norm i wymagań Urzędu Dozoru Technicznego.

Pojazd oraz zamontowana winda załadowcza muszą być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gotowe do eksploatacji od dnia odbioru przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy wyposażenia pojazdu oraz windy muszą być fabrycznie nowe, kompletne i pochodzić z legalnego kanału dystrybucji producenta.

Wymagania opcjonalne:
1. [bookmark: _GoBack]Gwarancja mechaniczna (na silnik oraz podzespoły) obejmującą okres minimum 36 miesięcy 
z dopuszczalnym ograniczeniem przebiegu nie mniejszym niż 100 tys. km oraz pakiet serwisowy obejmujący wykonywanie bezpłatnie obowiązkowych przeglądów okresowych samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wykonywanych wg wskazań okresów między obsługowych;

1. Gwarancja mechaniczna (na silnik oraz podzespoły) obejmującą okres minimum 48 miesięcy 
z dopuszczalnym ograniczeniem przebiegu nie mniejszym niż 100 tys. km oraz pakiet serwisowy obejmujący wykonywanie bezpłatnie obowiązkowych przeglądów okresowych samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wykonywanych wg wskazań okresów między obsługowych.






