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Opis przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk229476236]Zakup jednego samochodu zaopatrzeniowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem do zabezpieczenia logistycznego działań prowadzonych w czasie katastrof oraz innych sytuacji kryzysowych.

Opis minimalnych parametrów i funkcjonalności, które powinien posiadać pojazd

Opis ogólny:
Pojazd musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.


Specyfikacja techniczna pojazdu i obowiązki producenta:
1) pojazd homologowany wg kategorii N2 (zaopatrzeniowy do 12 t.),
2) [bookmark: _Hlk229471703]silnik o zapłonie samoczynnym (diesel),
3) moc silnika nie mniejsza niż 250 KM,
4) data produkcji pojazdu 2025 – 2026 r.,
5) pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad prawnych i fizycznych, z przebiegiem nie większym niż 500 km. Dopuszcza się pojazd demonstracyjny lub powystawowy zarejestrowany na dealera, spełniający powyższe wymagania,
6) nadwozie typu: kontener z drzwiami bocznymi (standardowa zabudowa do przewozu towarów neutralnych, niewymagających kontroli temperatury),
7) 3 miejscowy,
8) fabrycznie nowa winda załadowcza (ładowność min. 1500 kg.) – winda jako zamknięcie tylne, standardowa (platformowa),
9) zaczep dla przyczep centralno-osiowych z homologacją; 
10) pojemność przestrzeni ładunkowej min. 16 europalet,
11) wysokość przestrzeni ładunkowej min. 220 cm,
12) automatyczna skrzynia biegów,
13) dodatkowe ogrzewanie postojowe - działające niezależnie od jednostki napędowej,
14) czujniki ciśnienia w ogumieniu,
15) czujnik parkowania przód/tył lub kamera przód/tył ułatwiająca parkowanie,
16) elektrycznie sterowane szyby,
17) kierownica z przyciskami do sterowania radiem,
18) kierownica z lewej strony,
19) regulacja położenia kolumny kierowniczej,
20) system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu,
21) system stabilizacji toru jazdy,
22) tempomat,
23) poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,
24) [bookmark: _GoBack]reflektory przednie w technologii LED,
25) klimatyzacja,
26) centralny zamek sterowany pilotem, 
27) dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem, 
28) komplet dywaników gumowych,
29) zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik z nawigacją satelitarną,
30) immobilizer i autoalarm, 
31) gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3,
32) trójkąt ostrzegawczy,
33) zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół),
34) koło zapasowe,
35) opony wielosezonowe,
36) okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu nie może być krótszy niż:
a) 24 miesiące lub przebieg minimum 100 tysięcy km (w zależności co nastąpi pierwsze) – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie pojazdu (wady materiałowe, fabryczne oraz mechanikę i elektronikę), 
b) 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,
c) 120 miesięcy na perforację nadwozia.

Wykonawca zapewni możliwość wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego.
Do samochodu zostanie dostarczona:
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· homologacja oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu,
· karta gwarancyjna pojazdu,
· wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi na terenie województwa mazowieckiego,
· niezbędna dokumentacja windy załadowczej potwierdzająca spełnienie wszystkich norm i wymagań Urzędu Dozoru Technicznego.

Pojazd oraz zamontowana winda załadowcza muszą być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gotowe do eksploatacji od dnia odbioru przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy wyposażenia pojazdu oraz windy muszą być fabrycznie nowe, kompletne i pochodzić z legalnego kanału dystrybucji producenta.


Wymagania opcjonalne:
1. Gwarancja mechaniczna (na silnik oraz podzespoły) obejmującą okres minimum 36 miesięcy 
z dopuszczalnym ograniczeniem przebiegu nie mniejszym niż 100 tys. km oraz pakiet serwisowy obejmujący wykonywanie bezpłatnie obowiązkowych przeglądów okresowych samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wykonywanych wg wskazań okresów między obsługowych;

1. Gwarancja mechaniczna (na silnik oraz podzespoły) obejmującą okres minimum 48 miesięcy 
z dopuszczalnym ograniczeniem przebiegu nie mniejszym niż 100 tys. km oraz pakiet serwisowy obejmujący wykonywanie bezpłatnie obowiązkowych przeglądów okresowych samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wykonywanych wg wskazań okresów między obsługowych.


