RZP.271.9.2026.JG                                             


Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OŚWIADCZEŃ
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….
REGON: …………………… NIP: …………………………

Tel. …………………………

Adres e-mail: ……………………………………..
Wykonawca jest: mikro, małym, średnim przedsiębiorstwem, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj * 
* niepotrzebne skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.


           Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym bez negocjacji  na zadanie pn.: 

„Zakup sceny, oświetlenia i nagłośnienia w celu doposażenia Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”
Oświadczamy, że:
1. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada parametry zgodne z opisem – na potwierdzenie załączamy kartę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego formularza ofertowego.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

3. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości i stosowania wszystkie warunki podane przez Zamawiającego w otrzymanej specyfikacji warunków zamówienia oraz zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Termin wykonania do 2 miesięcy od podpisania umowy.
6. Przyjmujemy do wiadomości, że: obowiązuje nas wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia umowne zostały zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego
Wybór naszej oferty:

⃣    nie będzie prowadzić
⃣    będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.

Pouczenie:

(Obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego powstaje jedynie w sytuacji, kiedy faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiana przez Wykonawcę nie będzie zawierała kwoty podatku VAT.

Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

· wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

· import usług lub towarów,

· mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT (np. określone w ustawie o podatku od towarów i usług dostawy sprzętu elektronicznego))

9. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy  (jeśli dotyczy)
Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać wspólnie przez:  
· ………………………………… zakres: …………………………………………………………..……



        (nazwa firmy)                     (należy podać zakres robót budowlanych, które wykona ww wykonawca)

· ………………………………… zakres: …………………………………………………………..……



        (nazwa firmy)                     (należy podać zakres robót budowlanych, które wykona ww wykonawca)

Pouczenie:

(oświadczenie należy złożyć w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna itp. W przypadku wykonawcy składającego ofertę samodzielnie należy wpisać „nie dotyczy”)

10. Oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców

Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy realizować z udziałem Podwykonawcy/ów, w części: 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Pouczenie:

(należy wskazać, jaką część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców jeżeli są już znani. W przypadku wykonania zamówienia bez udziału podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy”). 
11. Oświadczenie RODO  (jeśli dotyczy)
Oświadczam, iż jako Administrator wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Pouczenie:

(Oświadczenie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, przekazuje dane osobowe osób trzecich np. projektanta, kierownika budowy itp. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Oświadczenie “sankcyjne”

Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

⃣ Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

⃣   Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub elektronicznym  podpisem osobistym.
Załącznik do formularza ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –SCENA, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE
	LP.
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Spełnia/nie spełnia
	Uwagi (wskazać parametry jeśli różnią się od opisanych)

	Nagłośnienie

	 
	Kolumna szerokopasmowa
	sztuka
	4

	 
	Konstrukcja aktywna
	 
	 

	 
	Moc kolumny 1200 W
	 
	 

	 
	3 × 8-calowe głośniki nisko‑/średniotonowe z cewką 1,5" oraz 1 × 1‑calowy głośnik wysokotonowy z cewką 1,75"
	 
	 

	 
	2 uchwyty MultiGrip
	 
	 

	 
	Wejścia: 1× combo XLR / jack 6,3 mm, 1× Ethernet, Powercon NAC3 In
	 
	 

	 
	Wyjścia: 1x XLR Thru, 1x XLR DSP Out, 1x Ethernet Thru, Powercon NAC3 Thru
	 
	 

	 
	Minimalna wartośc Max. SPL peak 138 dB
	 
	 

	 
	Wyposażona w transformator wielokomórkowy MCT
	 
	 

	 
	Subwoofer
	Sztuka
	8

	 
	Konstrukcja aktywna
	 
	 

	 
	Moc szczytowa 3000 W
	 
	 

	 
	18-calowy głośnik typu bass-reflex z 4-calowym przetwornikiem kompresyjnym z membraną
	 
	 

	 
	DSP z możliwością kontroli z aplikacji przez wewnętrzną sieć Ethernet
	 
	 

	 
	Tryb kardioidy
	 
	 

	 
	Minimalna wartośc Max. SPL peak 131 dB
	 
	 

	 
	Posiada złącza PowerCon i wyjścia
	 
	 

	 
	Element łączący system szerokopasmowy
	Sztuka
	2


	 
	Zgodny z oferowanymi kolumnami szerokopasmowymi
	 
	 

	 
	Zapewniający dwa lub trzy punkty mocowania do zawieszenia i ustawienia pod kątem
	 
	 

	 
	Dopuszczalne obciążenie 210 kg.
	 
	 

	 
	Monitor odsłuchowy
	Sztuka
	4

	 
	Wbudowany cyfrowy procesor sygnału
	 
	 

	 
	Łączność ULTRANET
	 
	 

	 
	Aktywny 12-calowy monitor dwudrożny
	 
	 

	 
	1-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką tytanową
	 
	 

	 
	Minimalna wartość Max SPL: 125 dB peak
	 
	 

	 
	1,100 Wattowy 12" woofer
	 
	 

	 
	Pokrowiec na kolumnę szerokopasmową
	Sztuka
	4

	 
	zgodny z kolumną ze specyfikacji
	 
	 

	 
	Materiał cordura
	 
	 

	 
	Materiał odporny na ścieranie
	 
	 

	 
	Wzór z otworami na uchwyty umożliwiającymi transport 
	 
	 

	 
	Pokrowiec na subwoofer
	Sztuka
	8

	 
	Zgodny z subwooferem ze specyfikacji
	 
	 

	 
	Materiał cordura
	 
	 

	 
	Materiał odporny na ścieranie
	 
	 

	 
	Wzór z otworami na uchwyty umożliwiającymi transport 
	 
	 

	 
	Mikser cyfrowy
	Sztuka
	1

	 
	48-kanałowy cyfrowy mikser full stereo
	 
	 

	 
	16 procesorów efektów true stereo
	 
	 

	 
	28 szyn: 16 x aux stereo, 8 x matryc stereo i 4 x main stereo
	 
	 

	 
	3 porty AES50: 144 wejścia i wyjścia
	 
	 

	 
	Pilot DAW Remote Control kompatybilny z Mackie Control Universal (MCU) i ustawieniami wstępnymi Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One
	 
	 

	 
	Montaż szyny 19" możliwy w 3 pozycjach
	 
	 

	 
	Gniazdo rozszerzeniowe na tylnym panelu do podłączenia opcjonalnych kart 64-kanałowego interfejsu audio i rozszerzenia sieci
	 
	 

	 
	13 zmotoryzowanych suwaków 100 mm
	 
	 

	 
	Skrzynia transportowa na mikser cyfrowy
	Sztuka
	1

	 
	Zgodna z mikserem cyfrowym ze specyfikacji
	 
	 

	 
	Skrzynia wykonana ze sklejki brzozowej z okuciami aluminiowymi
	 
	 

	 
	Okablowanie XLR 1M
	Sztuka
	10

	 
	Dożywotnia gwarancja
	 
	 

	 
	Kabel 99% miedzi
	 
	 

	 
	Końcówki XLR męska - żeńska
	 
	 

	 
	Długość 1m
	 
	 

	 
	Okablowanie XLR 10M
	Sztuka
	4

	 
	Dożywotnia gwarancja
	 
	 

	 
	Kabel 99% miedzi
	 
	 

	 
	Końcówki XLR męska - żeńska
	 
	 

	 
	Długość 10m
	 
	 

	 
	Okablowanie XLR 2M
	Sztuka
	8

	 
	Dożywotnia gwarancja
	 
	 

	 
	Kabel 99% miedzi
	 
	 

	 
	Końcówki XLR męska - żeńska
	 
	 

	 
	Długość 2m
	 
	 

	 
	stage box
	Sztuka
	1

	 
	32 wejścia i 16 wyjść
	 
	 

	 
	Sieć AES50
	 
	 

	 
	Bezpośrednie złącze do monitora P-16
	 
	 

	 
	Podwójne wyjście ADAT
	 
	 

	 
	Wejście i wyjście MIDI
	 
	 

	 
	Kompaktowy mikser cyfrowy Bluetooth z 7-calowym ekranem dotykowym
	Sztuka
	2

	 
	16 przedwzmacniaczy mikrofonowych / liniowych (8x XLR + 8x XLR / wtyczka combo TRS)
	 
	 

	 
	6x Monitor Out (TRS)
	 
	 

	 
	Dwuzakresowy router sieci 2,4 / 5 GHz
	 
	 

	 
	Odtwarzacz / rejestrator kart SD (wejście / wyjście) 24x22 karta SD nagrywanie / odtwarzanie
	 
	 

	 
	4x FX Assist-Engines
	 
	 

	 
	3x Smart Rotaries
	 
	 

	 
	3x przyciski programowe zdefiniowane przez użytkownika
	 
	 

	 
	Uszy rack do miksera kompaktowego
	Sztuka
	2

	 
	zgodne z modelem ze specyfikacji
	 
	 

	 
	Z wytrzymałego stopu metalu
	 
	 

	 
	Z wydrążonymi otworami zgodnymi ze standardami montażu rack
	 
	 

	 
	mikrofon bezprzewodowy do ręki
	Sztuka
	4

	 
	Kompletny zestaw składający się z odbiornika i nadajnika
	 
	 

	 
	Pasmo częstotliwości: Band A
	 
	 

	 
	Mikrofon: HT45, dynamiczny
	 
	 

	 
	Czas pracy nadajnika: do 8 godzin
	 
	 

	 
	System bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym
	Sztuka
	4

	 
	Kompletny zestaw składający się z odbiornika i nadajnika
	 
	 

	 
	odbiornik SR45
	 
	 

	 
	nadajnik bodypack PT45
	 
	 

	 
	mikrofon nagłowny C544 L
	 
	 

	 
	Podwójny system bezprzewodowy
	Sztuka
	2

	 
	Obsługujący wkładkę mikrofonową B58
	 
	 

	 
	Dostarczony kompletny z dwoma nadajnikami oraz jednym odbiornikiem, razem z wkładkami
	 
	 

	 
	wykorzystuje ShowLink® Ease
	 
	 

	 
	zakres częstotliwości 470-606 mhz
	 
	 

	 
	wyposażony w szyfrowanie AES-256
	 
	 

	 
	24-bitowy dźwięk cyfrowy z zakresem dynamiki 118 dB
	 
	 

	 
	Gotowy do zamontowanie w szafie rack
	 
	 

	 
	Posiada system antysprzężeniowy
	 
	 

	 
	Podwójny system bezprzewodowy
	Sztuka
	1

	 
	Obsługujący wkładkę mikrofonową SM58
	 
	 

	 
	Dostarczony kompletny z dwoma nadajnikami oraz jednym odbiornikiem, razem z wkładkami
	 
	 

	 
	wykorzystuje ShowLink® Ease
	 
	 

	 
	zakres częstotliwości 470-606 mhz
	 
	 

	 
	wyposażony w szyfrowanie AES-256
	 
	 

	 
	24-bitowy dźwięk cyfrowy z zakresem dynamiki 118 dB
	 
	 

	 
	Gotowy do zamontowanie w szafie rack
	 
	 

	 
	Posiada system antysprzężeniowy
	 
	 

	 
	Pojedynczy system bezprzewodowy
	Sztuka
	4

	 
	Obsługujący wkładkę mikrofonową SM58
	 
	 

	 
	Dostarczony kompletny z nadajnikiem oraz jednym odbiornikiem, razem z wkładką
	 
	 

	 
	wykorzystuje ShowLink® Ease
	 
	 

	 
	zakres strojenia 138 MHz
	 
	 

	 
	wyposażony w szyfrowanie AES-256
	 
	 

	 
	24-bitowy dźwięk cyfrowy
	 
	 

	 
	Gotowy do zamontowanie w szafie rack
	 
	 

	 
	Skrzynia transportowa
	Sztuka
	2

	 
	W standardzie 10U
	 
	 

	 
	7 mm sklejka
	 
	 

	 
	podwójne drzwi
	 
	 

	 
	Głębokość montażowa 40 cm
	 
	 

	 
	Szuflada do skrzyni transportowej
	Sztuka
	2

	 
	Wymiary 2U
	 
	 

	 
	Głębokość zabudowy: 38,7 cm
	 
	 

	 
	Nośność: 20 kg
	 
	 

	 
	Gąbka do szuflady
	Sztuka
	2

	 
	Pasująca do proponowanej szuflady
	 
	 

	 
	Z możliwością dopasowania wglębień
	 
	 

	 
	Listwa zasilająca
	Sztuka
	2

	 
	Z możliwością montażu w skrzyni rack
	 
	 

	 
	o wymiarach 1U
	 
	 

	 
	8 gniazd z włacznikiem
	 
	 

	 
	Kolumna akumulatorowa
	Sztuka
	2

	 
	Do użytku jako monitor sceniczny, wzmacniacz lub główny system muzyczny
	 
	 

	 
	Wyposażenie głośnika: 1x 6" Woofer i 3x 2,25" Driver
	 
	 

	 
	Czas pracy do 11 godzin
	 
	 

	 
	Funkcja szybkiego ładowania
	 
	 

	 
	4 możliwości pozycjonowania
	 
	 

	 
	Zintegrowany 3-kanałowy mikser z wyświetlaczem OLED, Reverb i sterownikiem EQ dla tonów niskich i wysokich
	 
	 

	 
	ToneMatch
	 
	 

	 
	Przesyłanie strumieniowe Bluetooth z One-Touch-Pairing
	 
	 

	 
	Wbudowana stacja odbiorcza do dedykowanego nadajnika
	 
	 

	 
	Nadajnik mikrofonowy
	Sztuka
	2

	 
	Kompatybilny z odbiornikiem z kolumny akumulatorowej
	 
	 

	 
	Dedykowany przycisk mute
	 
	 

	 
	Statyw mikrofonowy
	Sztuka
	12

	 
	uchwyt wysięgnika Quik-N-EZ Boom Retainer
	 
	 

	 
	sprzęgło EZ Clutch
	 
	 

	 
	odlew z aluminium
	 
	 

	 
	Mikrofon do ręki
	Sztuka
	2

	 
	Charakterystyka kardioidalna
	 
	 

	 
	Zakres częstotliwości: 40 - 16 000 Hz
	 
	 

	 
	Impedancja: 350 Ω
	 
	 

	 
	Przełącznik
	 
	 

	 
	W zestawie torba i uchwyt
	 
	 

	OŚWIETLENIE

	 
	Ruchoma głowica
	Sztuka
	4

	 
	Urzadzenie typu 3in1
	 
	 

	 
	Źródło światła dioda led o mocy 250 W
	 
	 

	 
	Waga 13 kg
	 
	 

	 
	Pobór mocy 350 W
	 
	 

	 
	Koło kolorów 9 + biały
	 
	 

	 
	Statyczne koło gobo 9 + biały, obrót koła , drżenie
	 
	 

	 
	Obrotowe koło gobo 7 + biały , obrót koła , drżenie
	 
	 

	 
	3 stopniowa obrotowa pryzma
	 
	 

	 
	Efekt strobo
	 
	 

	 
	Kąt zoomu 3,7-40
	 
	 

	 
	Tryb sterowania DMX 512 kanałów, master-slave, sound , auto
	 
	 

	 
	Ruchoma głowica
	Sztuka
	4

	 
	Urządzenie typu Wash
	 
	 

	 
	Źródło światła: 19 × 15 W LED RGBW
	 
	 

	 
	16-bitowe ściemnianie i regulacja CTO
	 
	 

	 
	PAN: 540°, TILT: 270°
	 
	 

	 
	Tryby pracy: DMX512, Auto, Master-Slave, Sound Control
	 
	 

	 
	Pobór mocy: 450 W (1,875 A)
	 
	 

	 
	Sterowanie DMX: 21–97 kanałów, 5 trybów
	 
	 

	 
	Waga: 15 kg
	 
	 

	 
	Wyświetlacz: LCD + przyciski fizyczne
	 
	 

	 
	Reflektor typu par
	Sztuka
	8

	 
	Źródło światła: 18 × 15W LED RGBWA 5w1
	 
	 

	 
	Pobór mocy: 324W
	 
	 

	 
	Zasilanie: AC 90–275V, 50/60Hz
	 
	 

	 
	Temperatura barwowa: 6500K–7500K
	 
	 

	 
	Strumień świetlny: 413 × 20 000 lx
	 
	 

	 
	Stopień ochrony: IP65
	 
	 

	 
	Kąt wiązki: 40°
	 
	 

	 
	Oprawa oświetleniowa typu led bar
	Sztuka
	6

	 
	Napięcie zasilania: AC 100–240V, 50/60Hz
	 
	 

	 
	Moc znamionowa: 120W
	 
	 

	 
	Źródło światła: 10 × 10W RGBW 4w1 LED COB
	 
	 

	 
	Tryby pracy: DMX512, Auto, Sound, Master-Slave
	 
	 

	 
	Sterowanie diodami: każda dioda LED sterowana niezależnie
	 
	 

	 
	Wyświetlacz LED
	 
	 

	 
	Funkcje: mieszanie kolorów, automatyczna zmiana kolorów, wbudowane programy, regulowana prędkość strobo, płynne ściemnianie
	 
	 

	 
	Wytwornica dymu
	Sztuka
	2

	 
	Moc: 2000 W
	 
	 

	 
	Źródło światła: 24 x 3W RGB LED
	 
	 

	 
	Czas nagrzewania: 5–7 minut
	 
	 

	 
	Zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz
	 
	 

	 
	Pojemność zbiornika: 1 litr
	 
	 

	 
	Wytwornica dymu typu UP
	 
	 

	 
	Możliwość sterowania DMX przewodowego i bezprzewodowego , w komplecie pilot IR
	 
	 

	 
	Wytwornica mgły Hazer
	Sztuka
	1

	 
	Wymiennik ciepła: 1070 W, ciągła wydajność: 8000 stóp³/min
	 
	 

	 
	DMX sterowana z 2-kanałowym kontrolowaniem prędkości wentylatora i ilości mgły
	 
	 

	 
	Regulacja mocy zamglenia
	 
	 

	 
	Pobór mocy: 1200 W
	 
	 

	 
	Pojemność zbiornika: 2 l
	 
	 

	 
	Waga: 11,4 kg
	 
	 

	 
	Obudowa typu case
	 
	 

	 
	Napięcie: AC 110–240 V, 50/60 Hz
	 
	 

	ELEMENTY SCENICZNE

	 
	Podest sceniczny
	Sztuka
	24

	 
	12 mm sklejka black hexa
	 
	 

	 
	montowanie na okrągłe i kwadratowe nogi
	 
	 

	 
	minimalny udźwig maksymalny wynoszący 750 kg/m2
	 
	 

	 
	Noga teleskopowa
	Sztuka
	96

	 
	Regulacja wysokości 0,6-1m
	 
	 

	 
	Materiał aluminium
	 
	 

	 
	Kwadratowy profil
	 
	 

	 
	Barierka
	Sztuka
	9

	 
	Długość 2m
	 
	 

	 
	materiał aluminium
	 
	 

	 
	waga do 4,5 kg
	 
	 

	 
	Schody
	Sztuka
	1

	 
	Pięciostopniowe
	 
	 

	 
	Wykonane ze stali oraz aluminium
	 
	 

	 
	Materiał schodków - sklejka
	 
	 

	 
	Klamra do łączenia 4 nóg podestu
	Sztuka
	14

	 
	Wykonane ze stali oraz aluminium
	 
	 

	 
	Zgodne ze kwadratowymi profilami
	 
	 

	 
	Waga maksymalna elementu 1,3 kg
	 
	 

	 
	Klamra łącząca podesty
	Sztuka
	58

	 
	Materiał - stal nierdzewna
	 
	 

	 
	Pasująca do proponowanych podestów
	 
	 

	 
	Kostka samopoziomująca
	Sztuka
	58

	 
	Wykonane z tworzywa sztucznego
	 
	 

	 
	W kolorze czarnym
	 
	 

	 
	Klamra łącząca 2 nogi podestu
	Sztuka
	18

	 
	Do profesjonalnego zastosowania
	 
	 

	 
	waga do 0,5 kg
	 
	 

	 
	Materiał aluminium
	 
	 

	 
	pasująca do proponowanych nóg
	 
	 

	 
	Uchwyt mocujący barierkę
	Sztuka
	18

	 
	materiał stal
	 
	 

	 
	szerokość 147 mm
	 
	 

	 
	głębokość 85 mm
	 
	 

	 
	waga do 0,5 kg
	 
	 

	 
	kompatybilny z proponowanymi barierkami
	 
	 

	 
	Klamra łącząca barierki
	Sztuka
	7

	 
	Waga do 1,5 kg
	 
	 

	 
	wymiary 228 na 40 mm
	 
	 

	 
	materiał stal
	 
	 

	 
	pasujący z proponowanymi barierkami
	 
	 

	 
	Barierka schodów przegubowych
	Sztuka
	2

	 
	materiał aluminium
	 
	 

	 
	waga do 4kg
	 
	 

	 
	wymiary 250 x 2285 x 74 mm
	 
	 

	 
	Statyw oświetleniowy
	Sztuka
	2

	 
	Konstrukcja wind up
	 
	 

	 
	wytrzymuje obciążenie do 80 kg
	 
	 

	 
	posiada blokadę zapadkową
	 
	 

	 
	możliwość regulacji wysokości od 1,78m do 4m
	 
	 

	 
	Podstawa oświetleniowa
	Sztuka
	2

	 
	Waga do 1,5 kg
	 
	 

	 
	Materiał stal
	 
	 

	 
	odstępy 200mm
	 
	 

	 
	Pasująca do proponowanej rampy
	 
	 

	 
	Odcinek prosty instalacji oświetleniowej
	Sztuka
	3

	 
	Rampa typu quadro
	 
	 

	 
	Odcinek 3m
	 
	 

	 
	średnica rurki 50 mm
	 
	 

	 
	z certyfikatem TÜV
	 
	 


� ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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