Załącznik nr 2 do SWZ

	Opis wymagań sprzętów: 

	Parametry wymagane
bezwzględnie
	Oferowane  - potwierdzenie TAK/NIE
* wypełnia Oferent

	1. Dane techniczne: CIĄGNIK
	
	

	1.1
	Fabrycznie nowy
	TAK
	

	1.2
	Wyprodukowany w 2026 roku
	TAK
	

	1.3
	Gwarancja 24 miesiące 
	TAK
	

	1.4
	Silnik turbodoładowany

	TAK
	

	1.5
	Moc silnika min. 90 KM
	TAK
	Oferowana moc silnika:
……. KM (wpisać)


	1.6
	Napęd przedniej osi załączany elektrohydraulicznie z poziomu kabiny
	TAK
	

	1.7
	Napęd 4x4
	TAK
	

	1.8
	Napęd na 4 koła z możliwością włączania i wyłączania napędu z kabiny kierowcy
	TAK
	

	1.9
	Skrzynia biegów synchronizowana z możliwością zatrzymania ciągnika przy pomocy hamulca bez użycia sprzęgła np. przy pracy z kosiarką podczas dojazdu do przeszkody
	TAK
	

	1.10
	[bookmark: _GoBack]Skrzynia biegów min. przód/ tył 10/8 z rewersem elektro-hydraulicznym umożliwiającym zmianę kierunku jazdy bez użycia pedału sprzęgła
	TAK
	

	1.11
	Wyjścia hydrauliczne: 3 pary
	TAK
	

	1.12
	Wydatek hydrauliki min.: 90 l/min
	TAK
	

	1.13
	Wał odbioru mocy WOM załączany elektrohydraulicznie o prędkości obrotowej 540/540E/1000
	TAK
	

	1.14
	Tylni TUZ na narzędzia kategorii II udźwig podnośnika min. 4 200 kg, 
	TAK
	

	1.15
	Zaczep transportowy + dolny rolniczy
	TAK
	

	1.16
	Przedni TUZ + wyjścia hydrauliczne min. 1 para
	TAK
	

	1.17
	Wspomaganie układu kierowniczego
	TAK
	

	1.18
	Zbiornik paliwa o pojemności powyżej 90l
	TAK
	

	1.19
	Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektrohydraulicznie
	TAK
	

	1.20
	Oświetlenie ostrzegawcze po lewej stronie „kogut”
	TAK
	

	1.21
	Kabina homologowane na dwie osoby, klimatyzowana, poziom hałasu ≤ 77dB, ogrzewana
	TAK
	

	1.22
	Wycieraczka przedniej i tylnej szyby
	TAK
	

	1.23
	Pneumatyczny fotel operatora
	TAK
	

	1.24
	Kabina wyposażana w apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy
	TAK
	

	1.25
	Przystosowany do transportu przyczep rolniczych
	TAK
	

	1.26
	Uchwyt tablicy rejestracyjnej z oświetleniem
	TAK
	

	1.27
	Akumulator 12V
	TAK
	

	1.28
	Kabina z wejściem w dachu- szyberdach
	TAK
	

	1.29
	Lusterka zewnętrzne
	TAK
	

	1.30
	Przednie błotniki
	TAK
	

	1.31
	Sterowanie tylnego TUZ z poziomu gruntu
	TAK
	

	1.32
	Łącznik centralny przedni i tylny, kule oraz sworznie, obciążnik przedni o masie min. 300kg
	TAK
	

	1.33
	Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe
	TAK
	

	1.34
	Obciążniki kół tylnych min. 60kg na stronę
	TAK
	

	1.35
	Światła robocze z przodu i z tyłu kabiny min. 2 z przodu 2 z tyłu
	TAK
	

	1.36
	Opony rolnicze o szer. tył min. 450mm przód 350mm
	TAK
	



