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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Scena modułowa podestowa

Elementy (podesty, nogi, łączniki, barierki, schody, rampa, scena teatralna) muszą być wzajemnie kompatybilne w zakresie montażu, bezpieczeństwa i eksploatacji. Dopuszcza się rozwiązania różnych producentów, pod warunkiem zapewnienia ich bezpiecznego montażu, eksploatacji oraz łączenia w jeden stabilny układ sceniczny, spełniający wymagania bezpieczeństwa i obowiązujące normy.

1.1 
Podesty sceniczne o konstrukcji modułowej, przeznaczone do budowy sceny – 30 szt.:
Wymiary 200 × 100 cm.

Wymiary sceny przy zastosowaniu wszystkich podestów 6 m × 10 m.

Waga podestu umożliwiająca ręczny montaż i demontaż, nie większa niż 40 kg.

Nośność min. 600 kg/m przy równomiernym obciążeniu, potwierdzona raportem z badań lub certyfikatem TUV wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. 
Konstrukcja aluminiowa lub materiał równoważny zapewniający co najmniej takie same parametry użytkowe w zakresie wytrzymałości, masy oraz możliwości ręcznego montażu i demontażu.
Powierzchnia antypoślizgowa, wodoodporna z atestem trudnopalności w klasie min. Bfl-S1, płyta w kolorze czarnym o grubości min. 10 mm, z obowiązującymi normami europejskimi w zakresie reakcji na ogień.
Konstrukcja ramy zapewniająca odpowiednią sztywność i stabilność systemu modułowego. Wysokość ramy podestu do 85mm wyposażoną w dedykowany rowek montażowy do szybkiego łączenia modułów i mocowania akcesoriów.

Podest przystosowany do montażu demontowanych nóg teleskopowych oraz stałych oraz innych elementów zabezpieczających scenę, jeżeli wymagane.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne przy zachowaniu powyższych minimalnych parametrów podestów potwierdzonych atestami i certyfikatami przez akredytowaną jednostkę badawczą. 
1.2 
Nogi teleskopowe kompatybilne z systemem podestów opisanym w OPZ- 30 kpl (1kpl=4szt.):
Umożliwiające regulację wysokości w zakresie 60–100 cm. 

Wykonane z aluminium, stali lub materiału równoważnego zapewniającego wytrzymałość oraz trwałość eksploatacyjną.

Wyposażone w system stabilnego blokowania wysokości zapewniający bezpieczne i stabilne ustalenie pozycji bez luzów konstrukcyjnych.

Nogi wyposażone systemowo w miarkę do ustalenia żądanej wysokości, zakończone antypoślizgowymi stopami, które zapewniają stabilność na różnych powierzchniach.

Wyposażone w systemowe elementy łączeniowe umożliwiające stabilne łączenie podestów w jeden układ sceniczny zapewniający sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji.

Nośność nóg zapewniająca bezpieczne użytkowanie przy obciążeniu odpowiadającym nośności ofertowanego systemu podestów (min. 600 kg/m²).
1.3 
Barierki zabezpieczające kompatybilne z systemem podestów opisanym w OPZ – 1 kpl:
Przeznaczone do zabezpieczenia krawędzi sceny modułowej o łącznej długości min. 
18 mb, z możliwością konfiguracji dostosowanej do układu sceny (6 m x 10 m, w tym 
10 m – krawędź tylna sceny, 6 m – krawędzie boczne), przy zachowaniu otwartej krawędzi przedniej oraz przewidzianych ciągów komunikacyjnych (w tym dwóch kompletów schodów).
Wyposażone w system mocowania, akcesoria umożliwiające szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż między sobą oraz z pozostałymi elementami sceny bez użycia specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem łączeń prostych i narożnych.

Wysokość barierek dostosowana do funkcji zabezpieczającej min. 110 cm (zapewniająca bezpieczeństwo użytkowników sceny). Barierki muszą posiadać dolną burtę, która dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem się nogi ze sceny.
Bez ostrych krawędzi, elementów niebezpiecznych dla użytkowników, malowane proszkowo na kolor czarny, odporne na intensywną eksploatację.
1.4 
Schody modułowe przeznaczone do komunikacji na scenę kompatybilne z systemem podestów opisanym w OPZ – 2 kpl:
Dostosowane do wysokości podestów w zakresie od 60 do 100 cm, z możliwością regulacji. Szerokość biegu schodów: 90–100 cm.

Wymiary stopni dostosowane do ergonomii użytkowania i bezpieczeństwa (antypoślizgowa powierzchnia stopni w kolorze powierzchni podestów)
Każdy komplet schodów wyposażony w co najmniej jedną poręcz, ale z możliwością montażu poręczy po obu stronach, 

Poręcze powinny być dostosowane do konfiguracji schodów (liczby stopni), zapewniając ciągłość i bezpieczeństwo użytkowania.

Poręcze wykonane z materiałów zapewniających trwałość odpowiadającą pozostałym elementom systemu scenicznego, malowane proszkowo na kolor czarny.
Konstrukcja zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, kompatybilna z systemem podestów opisanym w OPZ.
Wyposażone w system szybkiego i bezpiecznego montażu oraz demontażu, niewymagający użycia specjalistycznych narzędzi.

2. Rampa najazdowa – 1 kpl.
Rampa techniczna dopasowana do wysokości sceny 60cm, wykonana z modułowych podestów scenicznych 200x100, wykończenie podestów jak podesty do sceny głównej opisane w pkt 1.1, nośność minimum 600kg/m2. Szerokość najazdu 100cm, długość 400cm + najazd dolny, rampa z możliwością mocowania (montaż/demontaż) do sceny wykonanej 
z modułowych podestów scenicznych, wyposażona w elementy montażowe. Rampa wyposażona w systemowe nóżki dopasowane do wysokości sceny 60cm. Krawędzie rampy wyposażone w systemowe burty uniemożliwiające zsunięcie się z krawędzi rampy.

3. Uzupełniająca mobilna scena teatralna z okotarowaniem– 1 kpl.
Mobilna scena teatralna z okotarowaniem, przeznaczona do montażu do podestów scenicznych opisanych w OPZ (pkt. 1.1), umożliwiająca utworzenie przestrzeni scenicznej 
o wymiarach odpowiadających układowi podestów 600 × 400 cm. Scena będzie użytkowana przy wymiarze podestów 600x400cm i wysokości podestów 60cm
Konstrukcja sceny oparta na aluminiowym systemie nośnym tworzącym przestrzeń sceniczną, wykorzystującym teleskopowe słupy nośne (4 szt.) umożliwiające szybki montaż i demontaż oraz wyposażone w zintegrowany pasowy mechanizm podnoszenia konstrukcji sceny wraz z kurtynami. Montaż kurtyn i wszelkich konstrukcji odbywa się na wysokości bez użycia drabin.
Słupy przystosowane do montażu do ramy podestów scenicznych opisanych w OPZ oraz wyposażone w rozwiązania ułatwiające transport i przemieszczanie elementów.

System zawieszenia kurtyn oparty na profilach aluminiowych (szynach) wyposażony w komplet akcesoriów umożliwiających montaż, przesuwanie oraz obsługę elementów okotarowania (ręczny mechanizm kurtynowy z olinowaniem do zamykania i otwierania kurtyny głównej oraz mechanizm kurtynowy ręczny bez olinowania do otwierania i zamykania kurtyny horyzontowej). Kulisy sceniczne min. po 3 sztuki na każdą ze stron sceny, mocowane do prowadnic bocznych konstrukcji sceny, każda z kulis musi posiadać niezależny uchylny mechanizm kulisowy. 
Elementy okotarowania: kurtyna główna dwuczęściowa z lambrekinem, kurtyna horyzontowa dwuczęściowa z lambrekinem, szale boczne na front sceny 2 sztuki, kulisy sceniczne 6 szt. oraz tekstylna osłona podestów, wykonane z materiału 100% poliester Trevira CS o gramaturze min. 360 g/m², trudnopalnego (zgodnego z normą EN 13773 klasa 1 lub równoważną), odpornego na zagniecenia i ścieranie, w kolorze ciemnym np. granatowym lub czarnym. 
Wszystkie kurtyny, kulisy, lambrekiny oraz szale boczne udrapowane na min. 50%. Tkanina wykorzystana do uszycia kurtyn wymagany gatunek 1.
Wszystkie elementy konstrukcji wyposażone w zabezpieczenia zapobiegające przypadkowemu wysunięciu lub zsunięciu oraz zapewniające bezpieczne użytkowanie systemu.

W skład zestawu wchodzą wszystkie niezbędne elementy montażowe i akcesoria umożliwiające montaż, demontaż oraz prawidłowe użytkowanie sceny do podestów scenicznych opisanych w OPZ.
Nie dopuszcza się słupów nośnych wykonanych jako statyw, bądź stojak. 

Nie dopuszcza się konstrukcji kratownicowych. Konstrukcja sceny ma być wykonana 
z samonośnych mechanizmów kurtynowych.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne zapewniające pełną funkcjonalność określoną w OPZ.

4. Wózek transportowy do podestów scenicznych – 1 szt.:

Wózek transportowy z uchwytem, przeznaczony do transportu i magazynowania min. 20 szt. podestów scenicznych o wymiarach 200 × 100 cm, wózek dedykowany do podestów scenicznych opisanymi w OPZ.
Konstrukcja wózka dostosowana do bezpiecznego przewożenia i składowania podestów, zapewniająca ich stabilne ułożenie podczas transportu i magazynowania.

Wózek wyposażony w koła jezdne przystosowane do transportu ciężkich elementów, w tym co najmniej dwa koła skrętne z hamulcami. Konstrukcja wózka malowana proszkowo na kolor czarny. Wózek wyposażony w demontowany podchwyt. Koła wykonane z materiału zapewniającego trwałość i odporność na ścieranie (np. poliamidowo-poliuretanowe lub równoważne).

Konstrukcja wózka umożliwiająca łatwe manewrowanie oraz bezpieczne użytkowanie.

5. Kratownica z elementami konstrukcyjnymi i horyzontem

5.1
Kratownica sceniczna aluminiowa przeznaczona do zastosowań estradowych – 4 szt.:
Długość 250 cm.
Konstrukcja kratownicy wykonana z profili aluminiowych zapewniających odpowiednią wytrzymałość i sztywność, przystosowana do podwieszania elementów scenicznych, 
w tym oświetlenia oraz horyzontu.
Średnica rur konstrukcyjnych kratownicy kompatybilna z systemami scenicznymi 
w zakresie 48–52 mm.

Wyposażona w system szybkiego i bezpiecznego łączenia segmentów.
Konstrukcja kratownicy musi umożliwiać bezpieczne podwieszenie oferowanych elementów scenicznych, w tym oświetlenia oraz horyzontu. Parametry wytrzymałościowe, nośność oraz bezpieczeństwo użytkowania kratownicy muszą być potwierdzone dokumentacją producenta lub raportami z badań wykonanych przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą 
Kompatybilna ze stosowanymi akcesoriami scenicznymi, w tym uchwytami, adapterami 
i statywami przeznaczonymi do kratownic aluminiowych.

Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi, zapewniająca bezpieczny montaż i demontaż.

System kratownicowy wraz ze statywami wind-up oraz adapterami umożliwia bezpieczne podwieszenie elementów scenicznych (w tym horyzontu) na wysokości dostosowanej do konfiguracji sceny zapewniając stabilność całego układu.
5.2
Regulowany adapter kratownicy scenicznej (podpora kratownicy), przystosowany do montażu na statywie scenicznym – 2 szt.:
Wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (np. ocynk lub rozwiązanie równoważne).
Adapter umożliwiający dopasowanie do kratownic z pkt 5.1.
Przystosowany do współpracy z kratownicami sceniczno-estradowymi wyposażonymi 
w standardowe profile nośne.

Kompatybilny ze statywami scenicznymi przeznaczonymi do konstrukcji kratownicowych.

Zapewniający stabilne i bezpieczne podparcie kratownicy podczas użytkowania scenicznego.

Nośność dostosowana do obciążeń wynikających z montażu elementów scenicznych, 
w tym oświetlenia i konstrukcji horyzontu - min. 150 kg. 
5.3
Statyw podnoszący typu wind-up do kratownic scenicznych, przeznaczony do podtrzymywania i podnoszenia konstrukcji kratownicowych – 2 szt.:
Wykonany z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji (np. aluminium lub stal).
Udźwig roboczy nie mniejszy niż 150 kg na statyw przy równomiernym obciążeniu systemu kratownicowego.
Zakres regulacji wysokości nie mniejszy niż 3,0 m.
Wyposażony w mechanizm podnoszenia typu wind-up (ręczny mechanizm umożliwiający płynną regulację wysokości) oraz system zabezpieczający przed samoczynnym opuszczaniem konstrukcji.

Konstrukcja składana, zapewniająca stabilność podczas użytkowania, wyposażona w co najmniej trzy antypoślizgowe punkty podparcia.  Wyposażony w kółka transportowe umożliwiające łatwe przemieszczanie statywu. Przystosowany do współpracy 
z adapterami do kratownic scenicznych, zapewniający bezpieczną eksploatację zgodnie 
z przeznaczeniem.
5.4
Horyzont sceniczny (kurtyna) wykonany z tkaniny przeznaczonej do zastosowań scenicznych, w kolorze czarnym – 1 kpl:
Horyzont w kolorze czarnym składający się z co najmniej dwóch elementów, zapewniających łączną szerokość nie mniejszą niż 10,0 m oraz wysokość nie mniejszą niż 3,0 m. Dopuszcza się tolerancję wymiarową umożliwiającą montaż i uzyskanie wymaganej łącznej szerokości systemu.

Tkanina gatunek 1, 100% poliester FR - trudnopalność, gramatura tkaniny w zakresie 250–300 g/m². Horyzont uszyty z drapowaniem min. 50%
Materiał trudnopalny zgodnie z EN 13773, dopuszczony do zastosowań scenicznych.

Wykończenie umożliwiające montaż na systemie kratownicowym (np. tunel, taśmy, troki, oczka lub rozwiązania równoważne). Przeznaczony do wielokrotnego montażu 
i demontażu do kratownicy.
6. Oświetlenie:
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu oświetleniowego muszą zapewniać sterowanie i wymianę danych w standardzie DMX512, gwarantując interoperacyjność urządzeń różnych producentów oraz możliwość rozbudowy systemu bez konieczności stosowania dedykowanych, zamkniętych rozwiązań komunikacyjnych jednego producenta.

6.1 
Oświetlacz estradowy typu LED – 6 szt.: 
Oświetlacz estradowy typu LED - RGBW, przeznaczony do zastosowań scenicznych, 
źródło światła: diody LED RGBW (4 w 1) lub rozwiązanie równoważne, łączna moc źródeł światła nie mniejsza niż 400 W,

zapewniający możliwość uzyskania pełnej palety barw oraz światła białego. Obudowa przystosowana do montażu scenicznego, stopień ochrony obudowy IP20 lub wyższy, system chłodzenia zapewniający bezpieczną i stabilną pracę urządzenia.

Sterowanie w standardzie DMX512 lub równoważnym, możliwość pracy w trybie automatycznym oraz ręcznym.

Złącza DMX muszą być wykonane w standardzie XLR 5-pin lub XLR 3-pin zgodnie z normą DMX512.

Urządzenie musi być wyposażone w wejście DMX (DMX IN) oraz wyjście DMX (DMX OUT),

umożliwiające łączenie urządzeń w łańcuch (daisy-chain) oraz poprawną pracę w systemie sterowania DMX,

w tym odbiór sygnału oraz jego przekazywanie do kolejnych urządzeń bez zakłóceń.

Oświetlacz musi posiadać wejście zasilania (Power IN) , złącza zasilania muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa i umożliwiać pracę w sieci 230 V AC.

Urządzenie powinno posiadać spójną, neutralną estetykę sceniczną, w szczególności ciemną (czarną) kolorystykę obudowy, ograniczającą niepożądane odbicia światła.

Urządzenie musi być wyposażone w fabryczny uchwyt montażowy (omega bracket lub równoważny), umożliwiający bezpieczne podwieszenie na konstrukcjach sceniczny na kratownicy lub statywie, kompatybilne z kratownicą o średnicy rury głównej nie mniejszej niż 50 mm oraz statywami o średnicy rury nie mniejszej niż 35 mm).

6.2 Głowica ruchoma typu spot przeznaczona do zastosowań scenicznych – 4 szt.:
Źródło światła: białe diody LED.

Moc źródła światła: nie mniejsza niż 150 W, pobór mocy nie większy niż 250 W.

Kąt świecenia (beam): nie większy niż 10°.

Wyposażona w zmotoryzowany system focus oraz efekt stroboskopowy.

Tarcza gobo: statyczna min. 8 wzorów + open oraz rotacyjna min. 6 wzorów + open. 

Stopień ochrony: minimum IP20.

Urządzenie musi posiadać elektroniczny dimmer umożliwiający płynną regulację jasności w zakresie 0–100%.

Ruch pan/tilt płynny, umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie wiązki światła 
w zastosowaniach scenicznych.

Urządzenie musi umożliwiać zasilanie przelotowe (daisy-chain), pozwalające na łączenie kilku urządzeń w jeden ciąg zasilania.

Sterowanie w standardzie DMX512 lub równoważnym, z możliwością pracy w trybie automatycznym i ręcznym.

Obudowa w kolorze czarnym lub zbliżonym, przystosowana do zastosowań scenicznych.

Urządzenie musi być przystosowane do montażu scenicznego na kratownicy przy użyciu standardowych uchwytów montażowych (clampów) do rur o średnicy 48–52 mm Urządzenie musi być wyposażone w fabryczny uchwyt montażowy (omega bracket lub równoważny), umożliwiający bezpieczne podwieszenie na konstrukcjach scenicznych.

Urządzenie musi posiadać punkt mocowania linki zabezpieczającej (safety bond) oraz być dostarczone wraz z linką zabezpieczającą o nośności adekwatnej do masy urządzenia.

6.3 Uchwyty montażowe (clampy) do kratownicy scenicznej – 20 szt.:
Uchwyty szybkomocujące przeznaczone do montażu urządzeń oświetleniowych na rurach kratownicowych o średnicy 48–52 mm.

Wykonane z aluminium lub stopu aluminium wyposażone w śrubę M10, nakrętkę motylkową lub system szybkomocujący umożliwiający szybki i bezpieczny montaż oferowanych urządzeń oświetleniowych
Kolor: czarny matowy lub zbliżony, ograniczający odbicia światła w warunkach scenicznych

6.4 Wytwornica mgły przeznaczona do zastosowań scenicznych – 1 szt.:

Moc urządzenia: nie mniejsza niż 1500 W.

Wydajność urządzenia dostosowana do zastosowań scenicznych i obsługi przestrzeni widowiskowych.

Możliwość sterowania w standardzie DMX512 oraz pracy autonomicznej (np. tryb manualny, timer).

Sterowanie DMX512 zapewniające co najmniej podstawowe funkcje sterowania urządzeniem (np. emisja mgły, tryb pracy lub intensywność).

Wyposażona w panel sterowania umożliwiający konfigurację parametrów pracy urządzenia.

Urządzenie musi posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed pracą bez płynu.

Kompatybilna z płynami do wytwornic mgły przeznaczonymi do zastosowań scenicznych.

Czas nagrzewania: nie dłuższy niż 2 minuty.

Pojemność zbiornika na płyn: nie mniejsza niż 2 l.
Płyn do wytwornic mgły, na bazie wody, przeznaczony do oferowanego urządzenia, atestowany – pojemnik 5 l – 1 szt.
6.5 Sterownik oświetlenia DMX - 1 szt.:

Interfejs umożliwiający sterowanie i generowanie sygnału DMX512. 
Obsługa co najmniej 512 kanałów DMX, możliwość rozszerzenia liczby obsługiwanych kanałów do minimum 2048 (np. poprzez licencję, aktualizację).

Wyposażony w możliwość adresacji, patchowania oraz grupowania urządzeń DMX.

Wyposażony w interfejs Ethernet umożliwiający komunikację w sieci lokalnej oraz współpracę z oprogramowaniem sterującym.

Możliwość sterowania oświetleniem z poziomu aplikacji mobilnej działającej na systemach Android lub iOS.
Wyposażony w oprogramowanie sterujące umożliwiające programowanie i obsługę scen świetlnych, interfejs sieciowy Ethernet lub rozwiązanie równoważne.

Sterownik musi umożliwiać pełne funkcjonowanie systemu oświetlenia w zakresie jego podstawowej konfiguracji, sterowania i programowania scen bez konieczności stosowania dodatkowych, odpłatnych licencji, subskrypcji lub dedykowanych, zamkniętych systemów producenta.

Wszystkie urządzenia oświetleniowe muszą być kompatybilne ze standardem DMX512 
i umożliwiać współpracę w ramach systemu sterowania opartego na tym standardzie. 
System musi umożliwiać adresację urządzeń zgodnie ze standardem DMX512, bez konieczności stosowania protokołów zamkniętych lub dedykowanych rozwiązań producenta.

6.6 Splitter DMX – 1 szt.:

Urządzenie umożliwiające rozdzielenie  i wzmocnienie sygnału DMX512.

Wyposażone w wejście DMX oraz co najmniej 8 niezależnych wyjść DMX.

Wyjścia DMX pogrupowane w co najmniej 2 galwanicznie izolowane sekcje wyjściowe.

Wejście i wyjścia w standardzie XLR 3-pin lub 5-pin.

Urządzenie musi zapewniać galwaniczną izolację wejścia od wyjść oraz pomiędzy sekcjami wyjściowymi.

Zasilanie sieciowe 230 V AC.

Urządzenie przystosowane do pracy w systemach sterowania opartych na standardzie DMX512.

Urządzenie musi zapewniać regenerację (re-clocking) sygnału DMX512

Urządzenie wyposażone w elementy umożliwiające montaż na konstrukcjach scenicznych (np. uchwyty montażowe, oczka montażowe lub system mocowania do kratownicy)

6.7 Oświetlacz twarzy typu Fresnel LED – 2 szt.:
Oświetlacz sceniczny typu Fresnel LED przeznaczony do zastosowań teatralnych 
i widowiskowych.

Źródło światła: dioda LED o mocy nie mniejszej niż 120 W.

Temperatura barwowa światła: około 3000 K (światło ciepłe).

Współczynnik oddawania barw CRI nie mniejszy niż 90.

Optyka umożliwiająca płynną regulację kąta świecenia (zoom) w zakresie co najmniej ok. 8°–50°.

Sterowanie w standardzie DMX512 z możliwością pracy w systemie sterowania scenicznego
Urządzenie musi umożliwiać zasilanie przelotowe (daisy-chain), pozwalające na łączenie kilku urządzeń w jeden ciąg zasilania.

Urządzenie przystosowane do zasilania z sieci 230 V AC.

Oświetlacz przystosowany do montażu na konstrukcjach scenicznych i statywach oświetleniowych.
Urządzenie dostarczone wraz z uchwytem montażowym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.

Obudowa w kolorze czarnym lub zbliżonym, przystosowana do zastosowań scenicznych.

6.8 Statyw do oświetlacza typu Fresnel – 2 szt.:
Statyw przeznaczony do montażu scenicznych opraw oświetleniowych.

Regulacja wysokości w zakresie minimum od ok. 140 cm do co najmniej 240 cm.

Konstrukcja zapewniająca stabilne i bezpieczne ustawienie oprawy oświetleniowej.

Nośność: nie mniejsza niż 20 kg.

Statyw kompatybilny ze scenicznymi systemami montażu opraw oświetleniowych.

Średnica rury montażowej: nie mniejsza niż 35 mm.

Wykonany z materiałów zapewniających trwałość i stabilność w zastosowaniach scenicznych. Kolor czarny lub zbliżony, wykończenie odporne na uszkodzenia eksploatacyjne.

6.9 Okablowanie DMX – według rodzaju:

Kable DMX przeznaczone do transmisji sygnału DMX512 w instalacjach scenicznych, do połączeń urządzeń oświetleniowych i sterujących.

Kable ekranowane o impedancji 120 Ω (+- 10%), przeznaczone do transmisji sygnału DMX512, zakończone złączami XLR 3-pin lub XLR 5-pin.
Okablowanie musi zapewniać stabilną transmisję sygnału DMX512 w całym systemie oświetleniowym i być kompatybilne z urządzeniami systemu, w tym sterownikiem DMX, splitterem DMX, wytwornicą mgły oraz oprawami oświetleniowymi.

Okablowanie musi umożliwiać połączenie wszystkich urządzeń systemu oświetleniowego, przy uwzględnieniu możliwości ustawienia sterownika w odległości do 20 m od sceny.

Wymagane długości i ilości kabli:

– 3 m – 10 szt.

– 5 m – 1 szt.

– 15 m – 3 szt.

– 20 m – 2 szt.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do montażu i użytkowania.

Wymagania ogólne:
- 
wszystkie elementy fabrycznie nowe i kompletne,
- 
kompatybilność systemowa w zakresie mechanicznym, elektrycznym i funkcjonalnym,
- 
możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty parametrów użytkowych,
- 
bezpieczeństwo użytkowania oraz stabilność konstrukcyjna całego systemu,
-
asortyment wchodzący w skład przedmiotu zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa UE i RP, w szczególności w zakresie dopuszczenia do użytkowania 
w obiektach użyteczności publicznej – o ile dotyczy danego rodzaju urządzenia,
-
urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania właściwych norm bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej – o ile dotyczy,

- 
dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania kompatybilności mechanicznej, elektrycznej i funkcjonalnej całego systemu.
Wraz z ofertą należy dostarczyć dokumenty oferowanych pozycji/produktów:

- karta katalogowa podestów (dotyczy pozycji 1)
- karta katalogowa rampy (dotyczy pozycji 2)

- karta katalogowa tkanin do modułowej sceny teatralnej (dotyczy pozycji 3)

- karta katalogowa słupów nośnych do modułowej sceny teatralnej (dotyczy pozycji 3)

- karta katalogowa tkaniny na horyzont (dotyczy pozycji 5)
- karta katalogowa kratownicy (dotyczy pozycji 5)

- karta katalogowa statyw typu wind-up (dotyczy pozycji 5)

- karta katalogowa wraz ze specyfikacją na oświetlenie (dotyczy pozycji 6)

Brak dostarczenia wraz z ofertą powyższych kart katalogowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Warunek udziału w postępowaniu – Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać na wezwanie Zamawiającego, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, z których każde miało wartość co najmniej 150.000,00 złotych brutto a zakres każdego z tych zamówień obejmował łącznie dostawę i/lub montaż podestów scenicznych, elementów sceny teatralnej, konstrukcji scenicznych. 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać na wezwanie Zamawiającego:
- Wykaz zrealizowanych dostaw (z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości brutto oraz nazw odbiorców),

- Dowody (referencje, listy polecające) potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie i w sposób prawidłowy.
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