Załącznik nr 1 do SWZ
Numer sprawy: 1/2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(SKRÓCONY)
Remont okapów dachu wraz z wykonaniem rynien i nowych obróbek blacharskich dla

budynku XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi
1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

Główny kod CPV: 

45000000 – 7 - Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:      

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

2. Roboty budowlane obejmują m.in.:
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

· Rozbiórka pokrycia z papy – 3 warstwy

· Rozbiórka rynien i koszy zlewowych

· Rozbiórka obróbek blacharskich

· Rozbiórka deskowania pod obróbkami blacharskimi

· Wywóz papy i utylizacja

- ROBOTY NAPRAWCZE

· Oczyszczenie podłoża za pomocą myjki ciśnieniowej

· Skucie odspojonych i osłabionych tynków

· Naprawa okapów masą naprawczą do betonu

· Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm – pas okapu oraz pas nadrynnowy

· Wykonanie warstwy szczepnej poprzez pokrycie obróbek blacharskich lepikiem asfaltowym

· Montaż nowych koszy zlewowych o wym: 40x40x30cm

· Montaż nowych rynien dachowych o śr. 18cm

- ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

· Wynajem podnośnika koszowego uwaga: brama wjazdowa na teren podwórza liceum jest wysokości 3m.

· Wynajem podnośnika przegubowego do 12m

· Winda dekarska

· Wynajem kontenera o poj. 7m3 dla wywozu gruzu i śmieci – 2szt.

3. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi zawartymi w Umowie.

4. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową .

a) Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

b) Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

c) w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków.

d) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych 
w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

e) W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy jakość jest niezadowalająca, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

5. Dodatkowe wymagania:

Zamawiający nie przewiduje opcji w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wznowień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych. 

6. Zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy:
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

Prace w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót wykończeniowych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub Podwykonawcę  wymagania  wskazanego w rozdziale I ust. 7 SWZ, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

7. Okres realizacji zamówienia:
Zgodnie z SWZ.
8. Personel wykonawcy:
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.

9. Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udziela min. 60 miesięcy
 gwarancji na przedmiot umowy. 

Okres gwarancji  równy jest okresowi rękojmi.
10. Wymagania w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego (art. 100 ustawy Pzp) – o ile dotyczy. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz wymaganiami w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budynku Liceum jako obiektu użyteczności publicznej oraz placówki oświatowej.

Z uwagi na techniczny charakter prac (remont okapów dachu, montaż rynien i obróbek blacharskich), wymagania dotyczące dostępności realizowane będą poprzez zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni przyległej do budynku, w tym:

Bezpieczeństwo ciągów pieszych: System odprowadzenia wód deszczowych (rynny i rury spustowe) musi być zaprojektowany i wykonany w sposób uniemożliwiający zalewanie, oblodzenie lub zaśnieżanie chodników, schodów oraz dróg dojściowych do budynku Liceum, co ma kluczowe znaczenie dla osób o ograniczonej mobilności oraz osób niewidomych i słabowidzących.

Zabezpieczenie przed opadami: W miejscach nad wejściami do budynku oraz nad ciągami komunikacyjnymi obróbki blacharskie i rynny muszą skutecznie zapobiegać niekontrolowanemu ściekaniu wody oraz zsuwaniu się czap śnieżnych lub sopli.

Kolorystyka i kontrast: Elementy systemu rynnowego montowane na wysokości wzroku lub w świetle przejść (np. rury spustowe przy wejściach) powinny posiadać barwy kontrastujące z elewacją budynku lub być zabezpieczone w sposób eliminujący ryzyko zderzenia przez osoby słabowidzące.

W zakresie dostępności dla personelu technicznego i konserwatorskiego (w tym potencjalnych pracowników z ograniczoną sprawnością), wszelkie elementy podlegające okresowej konserwacji lub czyszczeniu (np. kosze zlewowe, rewizje rur spustowych, czyszczaki) muszą być zamontowane na wysokości umożliwiającej łatwy, ergonomiczny dostęp, bez konieczności używania specjalistycznego sprzętu wysokościowego, o ile pozwalają na to warunki techniczne obiektu.

Prace remontowe i montażowe muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość dostępności architektonicznej budynku Liceum (w szczególności wejść do budynku i dróg ewakuacyjnych) dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia z użytku fragmentu ciągów pieszych, Wykonawca wyznaczy i oznakuje alternatywną, bezpieczną i wolną od barier trasę wolną od przeszkód.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 
1. Dokumentacja projektowa, STWiORB 
2. wzór umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
� Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z Rozdziałem XI SWZ.
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