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LP.
	
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA CIĄGNIKA
	
PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
(ZGODNE Z MINIMALNYMI WARUNKAMI ZAMAWIAJĄCEGO) 


	1.
	Rok produkcji 
	

	2.
	Rodzaj silnika
	

	
	Liczba cylindrów
	

	
	Pojemność skokowa min. 6800 cm3
	

	
	Moc maksymalna 170 KM
	

	
	Norma emisji spalin Stage V
	

	3.
	Rodzaj napędu 
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	Oś przednia z niezależnym, samopoziomującym zawieszeniem oraz z hamulcami
	

	
	Blokada przedniego mechanizmu różnicowego manualna lub mechanizm samoblokujący
	

	
	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
	

	4.
	Rozstaw osi max. 2800 mm
	

	5.
	Szerokość ciągnika max. 2,55 m
	

	6.
	Skrzynia biegów bezstopniowa
	

	
	Prędkość minimalna jazdy
	

	
	Prędkość maksymalna jazdy
	

	7.
	Rewers elektrohydrauliczny lub elektroniczny, umożliwiający zmianę kierunku jazdy do przodu/do tyłu bez użycia sprzęgła:
	

	
	Przy kierownicy
	

	
	Na dżojstiku do sterowania hydrauliką ciągnika
	

	8.
	Instalacja hamulcowa do przyczepy:
	

	
	Pneumatyczna dwuobwodowa
	

	
	Hydrauliczna dwuobwodowa
	

	9.
	Masa własna ciągnika bez dodatkowych obciążników
	

	10.
	Hydraulika
	

	
	4 niezależne pary gniazd z tyłu ciągnika
	

	
	1 niezależna para gniazd hydraulicznych na przednim TUZ
	

	
	3 sekcyjny hydrauliczny rozdzielacz w części środkowej ciągnika, do zasilania przedniego TUZ oraz przedniej pary zaworów, sterowany elektronicznym dżojstikiem w podłokietniku fotela operatora;
	

	
	Dodatkowy zbiornik oleju hydraulicznego do otwierania siłownika przyczepy wywrotki
	

	
	Przygotowanie pod układ Power Beyond
	

	
	Wydajność pompy hydraulicznej min. 150 l/min
	

	11.
	WOM:
	

	
	Tylny WOM 540/1000/1000E obr/min., możliwość sterowania WOM na tylnym błotniku
	

	
	Przedni WOM 1000 obr./min.
	

	12.
	Tylny TUZ: 
	

	
	Zaczep kat.3N lub kat.3
	

	
	Hydrauliczne cięgło górne, kat. 3N lub kat.3, możliwość sterowania na tylnym błotniku ciągnika
	

	
	Maksymalny udźwig na hakach min. 7500 kg
	

	
	Możliwość sterowania TUZ na tylnym błotniku
	

	13.
	Przedni TUZ: 
	

	
	Zaczep kat.3N lub kat.3
	

	
	Cięgło górne, kat. 3N lub kat.3
	

	
	Maksymalny udźwig na hakach min. 4000 kg
	

	
	Gniazdo zasilające 12 V do osprzętu
	

	14.
	Koła: 
	

	
	Felgi kół spawane, pełne
	

	
	Opony przód co najmniej 540/65 R30
	

	
	Opony tył co najmniej 650/65 R42
	

	
	Bieżnik opon kostkowy
	

	15.
	Błotniki:
	

	
	Błotniki przednie skrętne
	

	
	Błotniki tylne poszerzane 
	

	16.
	Zaczep do przyczep: 
	

	
	Zaczep transportowy kulowy K80, na prowadnicy umożliwiającej zmianę wysokości położenia zaczepu, min. 8 położeń
	

	
	Zaczep rolniczy
	

	17.
	Zbiornik paliwa min. 250 l z metalową osłoną dna zbiornika
	

	18.
	Układ podgrzewania paliwa zasilany z instalacji ciągnika 12V, umieszczony na filtrze paliwa
	

	19.
	Układ chłodzenia z wentylatorem rewersyjnym umożliwiającym pracę w warunkach dużego zapylenia
	

	20.
	Oświetlenie robocze:
	

	
	Lampy robocze w dachu umożliwiające pracę w nocy - min. 4 z przodu i 4 z tyłu dachu i 2 po bokach
	

	
	Obrotowe światło sygnalizacyjne na dachu
	

	
	Oświetlenie stopni wejściowych do kabiny
	

	21.
	Kabina kierowcy:  
	

	
	Kabina z amortyzacją
	

	
	Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja
	

	
	Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną oraz z pasem bezpieczeństwa
	

	
	Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa (homologacja fabryczna na 2 osoby)
	

	
	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
	

	
	Roleta przeciwsłoneczna przedniej i tylnej szyby 
	

	
	Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym do telefonu i gniazdem USB
	

	
	Gniazdo zapalniczki wewnątrz kabiny
	

	
	Wycieraczki przednia i tylna
	

	
	Poziom hałasu w kabinie na poziomie uszu operatora 
	

	
	Fabryczny immobilizer
	

	
	Przerywacz obwodu akumulatora wbudowany w stacyjce
	

	
	Fabryczny system telematyczny umożliwiający monitorowanie pracy ciągnika (abonament w cenie ciągnika na min. 7 lat pracy)
	

	22.
	Gwarancja na ciągnik 7 lat z limitem nie mniej niż 5250 h
	

	23.
	Szkolenie z obsługi ciągnika:
Oferent w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi ciągnika. Szkolenie należy przeprowadzić na terenie Zamawiającego podczas uruchomienia
	

	24.
	Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:
- dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego,
- wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego (warsztat naprawczy w promieniu 60 km) oraz serwisu mobilnego zapewniającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 72 h (dni robocze) licząc od godziny zgłoszenia usterki
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