Załącznik nr 1a – część I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

W postępowaniu: Zakup zestawów do ciągników na potrzeby 
Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
część I - Zakup mulczera łańcuchowego na pantografie.

I. Mulczer łańcuchowy na pantografie.
	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Mulczera łańcuchowego na pantografie

	1
	Fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025, sprawny technicznie, 

	2
	Typ urządzenia Mulczer łańcuchowy na wysięgniku pantografowym montowany na ciągniku rolniczym

	3
	Szerokość robocza głowicy- min. 1700 mm

	4
	Rodzaj elementu roboczego- Łańcuchy stalowe - hartowane

	5
	Średnica łańcuchów - Min. 10 mm

	6
	Liczba wirników – 1.

	7
	Zasięg roboczy od osi ciągnika – min 4,5 m

	8
	Typ wysięgnika - Pantograf hydrauliczny

	9
	Zakres pracy głowicy - Umożliwiający pracę na poboczu, skarpie, przeciwskarpie oraz w rowie

	10
	Zakres wychylenia głowicy - min. 120 stopni

	11
	Masa urządzenia – nie większa niż 1150 kg

	12
	Zabezpieczenia najazdowe- hydrauliczne lub mechaniczne

	13
	Osłony bezpieczeństwa- wymagane

	14
	Komplet przewodów hydraulicznych

	15
	Oświetlenie transportowe (jeżeli wymagane przepisami

	16
	Sterowanie- Wszystkie funkcje robocze urządzenia muszą być obsługiwane z kabiny operatora ciągnika

	17
	Instalacja elektryczna - Kompatybilna z instalacją 12 V 

	18
	Gwarancja min 12 miesięcy



Opis sprzętu Zamawiającego: Ciągnik John Deere 6130M:

Urządzenie musi być przystosowane do współpracy z ciągnikami będącymi w posiadaniu Zamawiającego o parametrach nie gorszych niż John Deere 6130M lub równoważny
Układ zawieszenia-trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) kategorii II lub III kompatybilny z ciągnikami John Deere 6130M 
Napęd-Napęd z wałka WOM ciągnika 540 obr./min i/lub 1000 obr./min bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.
Układ hydrauliczny ciągnika- Urządzenie musi współpracować z układem hydraulicznym ciągników wyposażonych w minimum 3 pary wyjść hydraulicznych dwustronnego działania.

Stabilność zestawu - Konstrukcja urządzenia musi zapewniać bezpieczną pracę oraz transport po drogach publicznych z ciągnikami klasy John Deere 6130M bez konieczności stosowania dodatkowych elementów balastowych innych niż zalecane przez producenta ciągnika.
Widoczność i bezpieczeństwo - Urządzenie nie może ograniczać pola widzenia operatora w stopniu uniemożliwiającym bezpieczne wykonywanie prac drogowych.

Wykonawca dostawy jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt na adres Zamawiającego, tj. Obwód Drogowo – Mostowy w Surażu, ul. Piłsudskiego 61, 18-105 Suraż.

Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń, w pełni sprawny, kompletny i gotowy bezpośrednio do pracy – użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez Zamawiającego. 
Przy dostawie przedmiotu zamówienia należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce gwarancyjnej, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. 
Wykonawca dostawy jest zobowiązany przeprowadzić na swój koszt szkolenie w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i bezpieczeństwa pracy przedmiotu zamówienia dla wyznaczonych pracowników w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego jest zobowiązany do wystawienia stosownego dokumentu potwierdzającego udział pracowników w szkoleniu.
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe i naprawę – nie dłużej niż 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki.
Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

II.	Parametry składników zamówienia  
W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach nazw własnych (za wyjątkiem nazw własnych zasobów zamawiającego), odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". 

Ewentualne wskazane pochodzenie, nazwy własnych produktów oraz ich producentów zawarte w dokumentacji projektowej mają charakter jedynie poglądowy, przykładowy, stanowiący punkt odniesienia i mają na celu jedynie przybliżyć oraz ułatwić zobrazowanie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego.

Warunki równoważności rozwiązań:
· ten sam zakres zastosowań,
· ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,
· sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,
· nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa, eksploatacji.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

III. Wymogi określone w art. 100 Pzp (dostępność dla osób z niepełnosprawnością)
W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, wymagane jest adekwatnie do przedmiotu zamówienia jego dostosowanie
w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zaprojektowanie
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

5

