Załącznik nr 1c – część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

W postępowaniu: Zakup zestawów do ciągników na potrzeby 
Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
część III - Zakup przyczep tandemowych.

I. Przyczepa dwuosiowa tandem o ładowności do 9 ton

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE przyczepy dwuosiowej tandem

	1
	Fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025, sprawny technicznie, 

	2
	Typ urządzenia przyczepa rolnicza burtowa

	3
	Liczba osi 2

	4
	Zawieszenie tandem z resorami lub wahaczami

	5
	Ładowność min. 7000 kg

	6
	Dopuszczalna masa całkowita min. 11 000 kg

	7
	Długość skrzyni ładunkowej min. 4,4 m

	8
	Szerokość skrzyni ładunkowej min 2,1 m

	9
	Pojemność skrzyni bez nadstaw min. 9,8 m3

	10
	Wywrot hydrauliczny trójstronny

	11
	Grubość podłogi min. 4 mm

	12
	Grubość ścian min. 2 mm

	13
	Hamulec postojowy

	14
	Ogumienie wymiar – min. 14,0/65 -16 

	15
	Kliny pod koła- wymagane

	16
	Instalacja elektryczna 12 V 

	17
	Zaczep – oczkowy obrotowy Ø50 mm

	18
	Plandeka ze stelażem i podestem roboczym

	19
	Tylne wyjścia do drugiej przyczepy: pneumatyka, hydraulika i elektryka

	20
	Tylny zaczep manualny

	21
	Nadstawy 500+500 mm

	22
	Homologacja zgodna z obowiązującymi przepisami PL

	23
	Gwarancja min. 12 miesiące



Opis sprzętu Zamawiającego: Ciągnik John Deere 6130M 

Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim obejmujące, w szczególności: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi i konserwacji, homologacje, zaświadczenie zgodności WE, certyfikaty, świadectwa, atesty i inne wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dostawy jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt na adres Zamawiającego, tj. Obwód Drogowo – Mostowy w Białymstoku, ul. Usługowa 6/3, 15-522 Zaścianki.
Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń, w pełni sprawny, kompletny i gotowy bezpośrednio do pracy – użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez Zamawiającego. 
Przy dostawie przedmiotu zamówienia należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce gwarancyjnej, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. 
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe i naprawę – nie dłużej niż 120 godzin od chwili zgłoszenia usterki.
Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

II. Przyczepa skorupowa tandem o ładowności do 15 ton 

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE przyczepy skorupowa o ładowności do. 15 TON

	1
	Fabrycznie nowa, rok produkcji minimum 2025, sprawna technicznie, 

	2
	Typ urządzenia - przyczepa rolnicza skorupowa tandem 

	3
	Liczba osi -2 tandem

	3
	Ładowność min.12 000 kg 

	4
	Dopuszczalna masa całkowita  min. 16 000 kg

	5
	Długość wewnętrzna skrzyni min. 4, 5 m

	6
	Szerokość wewnętrzna skrzyni min. 2,4 m

	7
	Wysokość burt min. 700 mm

	8
	Pojemność skrzyni min. 7,5 m3

	9
	Wywrot – hydrauliczny do tyłu

	10
	Kąt wywrotu min. 50°

	11
	Grubość podłogi skrzyni min. 10 mm

	12
	Grubość ścian min.8 mm

	13
	Klapa tylna – hydraulicznie otwierana 

	14
	Ogumienie – min. 500/60 -22,5 

	15
	Hamulce – pneumatyczne dwuprzewodowe z hamulcem postojowym

	16
	Instalacja Hydrauliczna – kompatybilna z układem hydraulicznym ciągnika

	17
	Instalacja elektryczna- 12V zgodna z przepisami ruchu drogowego

	18
	Oświetlenie kompletne homologowane

	19
	Dyszel -sztywny umożliwiające współprace z dolnym zaczepem ciągnika

	20
	Homologacja zgodna z obowiązującymi przepisami PL

	21 
	Wyposażenie standardowe – kliny pod koła, drabinka, podpora serwisowa skrzyni, błotniki, trójkąt ostrzegawczy

	22 
	Klapa wahliwa

	22
	Gwarancja min. 12 miesięcy



Opis sprzętu Zamawiającego: Ciągnik John Deere 6130M:

Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia przekaże Zamawiającemu wszystkie  niezbędne dokumenty w języku polskim obejmujące, w szczególności: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi i konserwacji, homologacje, zaświadczenie zgodności WE, certyfikaty, świadectwa, atesty i inne wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dostawy jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt na adres  Zamawiającego, tj. Obwód Drogowo – Mostowy w Michałowie, 
Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń, w pełni sprawny, kompletny i gotowy bezpośrednio do pracy – użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez Zamawiającego. 
Przy dostawie przedmiotu zamówienia należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce  gwarancyjnej, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. 
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe i naprawę – nie dłużej niż 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia  usterki.
Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

III. Parametry składników zamówienia  
W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach nazw własnych (za wyjątkiem nazw własnych zasobów zamawiającego), odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". 

Ewentualne wskazane pochodzenie, nazwy własnych produktów oraz ich producentów zawarte w dokumentacji projektowej mają charakter jedynie poglądowy, przykładowy, stanowiący punkt odniesienia i mają na celu jedynie przybliżyć oraz ułatwić zobrazowanie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego.

Warunki równoważności rozwiązań:
· ten sam zakres zastosowań,
· ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,
· sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,
· nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa, eksploatacji.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

IV. Wymogi określone w art. 100 Pzp (dostępność dla osób z niepełnosprawnością)
W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, wymagane jest adekwatnie do przedmiotu zamówienia jego dostosowanie
w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zaprojektowanie
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.
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