Załącznik Nr 1.5. do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(znak postępowania: RKS.271.12.2026)
CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – 4 SZT.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ urządzenia
	 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

	Zastosowanie:
	Agregaty prądotwórcze będą stosowane przez terenowe organy i podmioty obrony cywilnej dla zabezpieczenia funkcjonowania przepompowni ścieków położonych na terenie gminy w sytuacjach kryzysowych, w szczególności przerw w dostawach prądu.

	Typ:
	Agregaty prądotwórcze

	Moc maksymalna:
	· Od minimum 6.5 do maksimum7,0 kVA (400V)
· Od minimum 3,5 do maksimum 3,7 kVA (230V)

	Moc minimalna:
	· 6,5 kVA (400V)
· 3,5 kVA (230V)

	Gniazda:
	· Gniazda AC:
· Minimum 2 x 230V 16A,
· Minimum 1 x 400V 16A
· Gniazdo DC: opcjonalnie (niekoniecznie)

	Pozostałe parametry:
	·  LWA/Stopień ochrony: minimum 97dB(A) / minimum IP23
· Rodzaj silnika: czterosuwowy, chłodzony powietrzem, wał poziomy
· Moc maks. (norma SAE J1349 lub równoważna): minimum 11 KM
· Rozruch: elektryczny
· Długość (złożone rączki): 750 -780 mm
· Szerokość: minimum 550, maksimum 580 mm
· Wysokość (z kółkami): 500 – 550 mm
· Masa sucha: od 76,5 kgdo maksymalnie 78,5 kg
· Zbiornik paliwa: minimum 6,0 l – maksimum 7,0 l
· Czas pracy: od minimum 1h 30 min do maksimum 2 h 00 min

	Dokumentacja techniczna:
	· Całość dokumentacji technicznej wydanej przez producenta w języku polskim



