Załącznik Nr 1.3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(znak postępowania: RKS.271.12.2026)
CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH – 1 SZT.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ urządzenia
	ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH

	Zastosowanie:
	Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych będzie wykorzystywany do prowadzenia praw naprawczych w sytuacjach zaistnienia zdarzeń kryzysowych na terenie gminy, zgodnie z decyzją organu terenowego ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez podmioty ochrony ludności i obrony cywilnej.


	Typ:
	Zestaw elektryczny

	Elementy składowe zestawu:
	1. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA - (1 szt.)
· Maks. Częstotliwość udaru (ud./min): 0 - 33,000
· Minimalny moment obrotowy (Nm): 150
· Minimalna zdolność wiercenia w drewnie (mm): 30 mm
· Minimalna zdolność wiercenia w betonie (mm): 10
· Minimalna zdolność wiercenia w stali (mm): 12 mm
· Uchwyt (mm): 13
· Waga z akumulatorem (kg): do 2,5 kg
· Wyposażenie standardowe: uchwyty, zaczepy,
· Zestaw bitów udarowych PZ, PH, TORX, SL – minimum 30 elementów.
· zestaw wierteł do metalu od 1 mm do 12 mm
· zestaw wierteł do drewna piórkowych (od 12 do 32 mm), zestaw wierteł 
· zestaw wierteł do betonu 4, 5, 6, 8, 10 mm

2.  PIŁA SZABLASTA - (1 szt.)
· Długość skoku (mm) – 22- 24
· Maks. głębokość cięcia rur metalowych (mm) –  120 lub wyższa
· Maks. głębokość cięcia w miękkim drewnie (mm) – 250 lub powyżej
· Maks. głębokość cięcia w stali (mm) – 20 lub wyższa
· Napięcie (V) – 18
· Typ akumulatora - Li-ion
· Waga z akumulatorem (kg) – do 4.0
· Zestaw brzeszczotów do cięcia drewna z gwoździami
· Zestaw brzeszczotów do metalu min. 200 mm

3.  KLUCZ UDAROWY 1/2 - (1 szt.)
· Min. średnica śruby: M18
· Min. moment dokręcania (Nm): 700
· Min. moment zrywający (Nm): 850
· Napięcie (V): 18
· Typ akumulatora: preferowany Li-ion
· Uchwyt narzędzia: 1/2″ kwadratowy
· Waga bez akumulatora (kg): 2.2 – 2.5
· Zestaw nasadek udarowy krótkich: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm – 6-kąt
· Zestaw nasadek udarowy długich: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm – 6-kąt
· adapter z 1/4'' HEX na 1/2'' kwadrat;
· przedłużka udarowa 1/2'' 150 mm;
· przedłużka udarowa 1/2'' 50 mm;
· przegub udarowy 1/2'';

4.  MŁOTOWIERTARKA - 1 szt.
· Energia udaru min (J): 2.2
· Min. zdolność wiercenia w betonie (mm): 24
· Min. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 25
· Min. zdolność wiercenia w stali (mm): 10
· Uchwyt narzędzia: SDS
· Zestaw wierteł do betonu  SDS (5 mm x 110 mm, 6 mm x 110 mm, 6 mm x 160 mm, 8 mm x 160 mm, 10 mm x 160 mm, 12 mm x 160 mm, 14 x 210 mm)
· Zestaw dłut SDS: 20x250mm, 40x250mm, szpicak 250mm

5.  SZLIFIERKA KĄTOWA – 1 szt. 
· Funkcja blokady włącznika: Tak
· Funkcja wolnego startu: Tak
· Gwint wrzeciona: M14
· Min. głębokość cięcia (mm): 30
· Napięcie (V): 18
· Ochrona przed odrzutem: Tak
· Średnica tarczy (mm): 125
· Typ akumulatora: preferowany Li-ion
· Waga z akumulatorem (kg): do 3.0,
· Komplet 100 tarcz do cięcia stali
· Komplet tarcz do szlifowania o gradacji 40, 80, 120 – po 50 sztuk każda

6.  WYRZYNARKA AKUMULATOROWA – 1 szt.
· Napięcie: preferowane 18 V
· Długość skoku (mm) – 22 - 25
· Min. zdolność cięcia w aluminium (mm): 16
· Min. zdolność cięcia w drewnie (mm): 90
· Min. zdolność cięcia w stali (mm): 8
· Oscylacja Tak
· Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 45
· Typ akumulatora: preferowany Li-ion

7. PILARKA TARCZOWA - 1 szt.
· Min. głębokość cięcia przy 45° (mm):  minimum 40
· Min. głębokość cięcia przy 90° (mm): minimum 60
· Napięcie (V): 18
· Średnica otworu tarczy (mm): 30
· Średnica tarczy tnącej (mm): 190
· Typ akumulatora: preferowany Li-ion
· Waga z akumulatorem (kg): do 4,5 

8.  ZAKRĘTARKA UDAROWA - 1 szt.
· Min. liczba biegów – 3 
· Maks. średnica śruby: M16
· Min. moment dokręcania (Nm): 210
· Min. Moment obrotowy (Nm): 220 - 226
· Uchwyt narzędzia: 1/4'' Hex
· Napięcie (V): 18
· Waga z akumulatorem (kg): do 2.0
· Zestaw bitów udarowych PZ, PH, TORX, SL – minimum 30 elementów.
· adapter kątowy
· Adapter Nasadek i bitów 1/4 Hex na 1/4 Kwadrat
· Adapter Nasadek i bitów 1/4 Hex na 1/2 Kwadrat
9. SMAROWNICA - 1 szt.
· Wąż elastyczny min. (mm): 1000
· Min. Ciśnienie wyjściowe min (bar): 650
· Napięcie (V): 18
· Zestaw smarów litowych – 20 kartuszy 

10. LAMPA ROBOCZA - 2 szt.
· Źródło światła: LED
· Strumień światła: od 800 
· Napięcie (V): 18
· Waga z akumulatorem (kg): do 1,5 

11.  AKUMULATOR – 8 sztuk 
– preferowany typ Li-ion, o pojemności min. 5Ah, 18V,

12. Ładowarka – 2 sztuki
ładowarki do ładowania min. 2 akumulatorów każda


13. SKRZYNIA NARZĘDZIOWA – 1 szt.
· Pojemność ładowania – 110 -120 kg
· Preferowane wymiary – powyżej 550x 400 x450
· Kółka do jazdy po różnych nawierzchniach,
· Wykonanie z materiałów odpornych na uderzenia
· IP65 - zabezpieczenie przez wodą i zanieczyszczeniami i ochrona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.


	Dokumentacja:
	Producenta w języku polskim.



