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CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: 
MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM – 1 SZT.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ urządzenia
	MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM

	Zastosowanie:
	Mobilny maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym będzie stosowany przez terenowe organy i podmioty obrony cywilnej głównie tam, gdzie z powodu braku stałej infrastruktury energetycznej lub podczas zaników dostaw prądu, wystąpi potrzeba oświetlenia terenu w celu prowadzenia akcji ratowniczych i ewakuacyjnych, awaryjnych prac drogowych, usuwaniu skutków wypadków i katastrof. Jako źródło oświetlenia awaryjnego zapewni mocne, równomierne światło w trudno dostępnych miejscach, a ze względu na mobilność i możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego będzie  uniwersalnym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych powstałych zarówno w okresie pokoju jak i podczas działań militarnych. 

	Typ:
	Mobilny maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym

	Maszt oświetleniowy
	· Reflektory LED o żywotności minimalnej 40 000 godzin (dopuszcza się rozwiązanie typu plug & light z elastycznymi opcjami oświetlenia)
· Pokrycie światłem powierzchni od 3000 do 4000 m²
· Regulacja głowic lamp pełna 360° i elastyczna
· Rama i obudowa trwała, nierdzewna
· Bezpieczna praca przy podmuchach wiatru do minimum 50 km/h
· Waga: od minimum 100 kg do maksimum 130 kg
· Wymiary transportowe: dł. od min 1000  do max 1200 / szer. od min  800 do max 900 / od min 1800 do max 2000 mm
· Wysokość robocza  masztu: od minimum 4 do maksimum 6 m
· Ilość reflektorów: minimum 4 do maksimum 6
· Moc każdego reflektora: minimum 120 W
· Napięcie: 230 V
· Częstotliwość: od 50 do 60 Hz

	Agregat prądotwórczy:
	· Silnik spalinowy o mocy od minimum 4 do maksimum 6 KM.
· Moc nominalna: do 3 kW – pozwalająca na zasilanie masztu i innych urządzeń.
· Zużycie paliwa: do 1 litra/h 
· Preferowane wymiary konstrukcyjne: do maksymalnie 620 x 500 x 500 mm, waga do 50 kg
· Częstotliwość: od 50 do 60 Hz



