Załącznik Nr 1.1 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(znak postępowania: RKS.271.12.2026)
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH – 1 SZT.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ urządzenia
	ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH

	Zastosowanie:
	Zestaw narzędzi hydraulicznych będzie wykorzystywany do uwalniania osób uwięzionych w wypadkach drogowych i katastrofach budowlanych poprzez cięcie, rozpieranie i unoszenie elementów konstrukcji przez podmioty obrony cywilnej, zwłaszcza jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w czasie prowadzenia przez nie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa drogowego, budowlanego i technicznego, w szczególności ratowania zdrowia i życia wśród ofiar wypadków, katastrof oraz zdarzeń kryzysowych i militarnych.


	Typ:
	Zestaw narzędzi hydraulicznych

	Elementy składowe zestawu:
	1. Nożyce hydrauliczne  (1 szt.)
· Ciśnienie robocze: minimum 70 MPa
· Siła cięcia: od 700 do 800 kN
· Minimalne rozwarcie ostrzy: od 170 mm (zgodnie PN-EN 13204)
· Maksymalne rozwarcie ostrzy: do 210 mm
· Technologia wykonania ostrzy: wyłącznie odkuwane
· Stopień ochrony: IP 58
· Praca pod wodą: (do maksymalnie  4 m głębokości)
· Panel kontrolny zawierający minimum:
· Wyświetlacz
· Wskaźniki: prędkości pracy, statusu (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury
· Ostrzeżenie w przypadku nieprawidłowej pracy
· Waga z akumulatorem: od minimum 15 kg do maksimum 21 kg

2.  Rozpieracz ramieniowy (1 szt.)
· Ciśnienie robocze: minimum 70 MPa
· Rozwarcie ramion: min. 600 mm
· Siła rozpierania: od min. 40 kN, do  maks. powyżej 800 kN
· Siła ścisku: od 100 kN 150 kN
· Stopień ochrony: IP 58
· Praca pod wodą: (do maksymalnie  4 m głębokości)
· Panel kontrolny zawierający minimum:
· Wskaźniki: prędkości pracy, statusu, rezerwy mocy, temperatury
· Ostrzeżenie o nieprawidłowej pracy
· Waga z akumulatorem: od minimum 18 kg do maksimum 20 kg

3.  Cylinder rozpierający (1 szt.)
· Ciśnienie robocze: od 50 MPa do 70 MPa
· Długość po rozłożeniu: od 500 mm do 1000 mm
· Ilość tłoków: 2
· Stopień ochrony: IP 58 
· Praca pod wodą: (do maksymalnie  4 m głębokości)
· Wskaźniki: prędkości pracy, statusu, rezerwy mocy, temperatury
· Ostrzeżenie o nieprawidłowej pracy
· Waga z akumulatorem: od minimum 13kg do maksimum 18 kg
· 
4.  Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego(1 kpl.)
· Dopasowany do cylindra zgodnie z dokumentacją techniczną modelu cylindra zapewniający możliwie jak największe zwiększenie długości cylindra

5.  Akumulatory 
· Typ: Li-Ion lub LiFePO4
· Ilość: 4 szt. (2 szt. 9 Ah, 2 szt. 5 Ah)
· Napięcie: 25,2 V
· Pojemność:
· 9 Ah (226,8 Wh każdy)
· 5 Ah (126 Wh każdy)
· Możliwość montażu pod wodą
· Stopień ochrony: IP 68
· Niezbędna odporność na warunki atmosferyczne
· Niezbędny wskaźnik naładowania

6.  Ładowarka (minimum 2 szt.)
· Możliwość podłączenia do sieci 230 V lub instalacji samochodowej 12-24 V
· 
7. Kamera termowizyjna (1 szt.)
· Waga do maksymalnie 350 g
· Wodoszczelność: zgodnie z Normą IP 67
· Odporność na upadek z wysokości minimum 1,5 m
· Rozdzielczość sensora: od 320 x 240 pikseli do 640 x 480 pikseli
· Odświeżanie obrazu: od 25 Hz do 50 Hz
· Czas pracy: od minimum 4 godzin na jednym ładowaniu
· Kąt widzenia: powyżej 60° (widzenie szerokokątne)
8.  Deska ewakuacyjna  (1 szt.)
· Materiał: drewno liściaste
· Wymiary: 80 cm (długość),  do 45 cm (szerokość) -  (+/- 5 cm)
· Waga: do 2 kg
· Nośność: minimum 200 kg, maksimum 300 kg 


	Dokumentacja:
	Certyfikat (świadectwo dopuszczenia itp.) potwierdzające zgodność na wykorzystywanie powyższego sprzętu przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wydany przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy lub równoważny.



