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Załącznik nr 5B - OPZ - Namiot
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiot zamówienia realizowany w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” 
1. Nazwa Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
2.1. Konstrukcja i Wymiary Namiotu
· Typ konstrukcji: Namiot pneumatyczny.
· Powierzchnia użytkowa: Minimum 37 m² oraz maksimum 45 m².
· Wysokość wewnętrzna: W przedziale od 2,6 m do 3,0 m (w najwyższym punkcie).
· Konstrukcja stelaża: Dwupowłokowy, stało-gazowy (utrzymujący ciśnienie bez stałego zasilania pompą).
· Materiał stelaża: Poliuretan (TPU) o gramaturze minimum 330 g/m² pokryty polichlorkiem winylu (PVC) lub rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji.

2.2. Materiały i Poszycie
· Materiał poszycia: Tkanina powlekana PVC o gramaturze minimum 430 g/m² lub rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji
· Odporność ogniowa: Materiał trudnopalny (FR – Flame Retardant), zgodny z normami bezpieczeństwa pożarowego.
· Podłoga: Wykonana z PVC, trwale połączona z poszyciem (zintegrowana) lub doczepiana w sposób zapewniający szczelność (np. rzepy/zamki błyskawiczne).
· Właściwości podłogi: Wykonana z materiału antypoślizgowego, odpornego na ścieranie i przebicia. W zestawie należy dostarczyć dedykowaną matę/wykładzinę termoizolacyjną (np. wykonaną z pianki PE o grubości minimum 5 mm), układaną na całej powierzchni podłogi właściwej namiotu. Mata musi zapewniać skuteczną izolację termiczną od podłoża oraz dodatkową ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2.3. Elementy Funkcjonalne Korpusu
· Wejścia: Dwa niezależne wejścia zlokalizowane na ścianach frontowych (szczytowych), zamykane na zamki błyskawiczne chronione patkami.
· Próg: Wyposażony w wyraźny próg ostrzegawczy (np. w kolorze żółtym lub fluorescencyjnym) podnoszący bezpieczeństwo użytkowania.
· Okna: System okienny potrójny (trójwarstwowy) składający się z:
· Moskitier siatkowych (ochrona przed owadami),
· Folii przezroczystej (ochrona przed deszczem przy zachowaniu dopływu światła),
· Zasłony zaciemniającej z materiału tożsamego z poszyciem.
· Doświetlenie: Wbudowany świetlik dachowy (okno dachowe przezroczyste) zapewniający dopływ światła dziennego.
· Wentylacja: Zintegrowane rękawy/kanały wentylacyjne umożliwiające wprowadzenie przewodów nagrzewnicy lub klimatyzacji oraz naturalną cyrkulację powietrza.
· Podpinka termoizolacyjna: Namiot musi zostać wyposażony w demontowalną podpinkę elektroizolacyjną/termoizolacyjną, montowaną do wewnętrznej konstrukcji namiotu (np. za pomocą systemu rzepów lub klipsów). Podpinka musi tworzyć poduszkę powietrzną między poszyciem zewnętrznym a wnętrzem, ograniczając straty ciepła w okresie zimowym oraz zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się namiotu latem. Materiał podpinki musi być trudnopalny (zgodny z normami FR) oraz paroprzepuszczalny (zapobiegający nadmiernej kondensacji pary wodnej).

2.4. Osprzęt i Akcesoria Montażowe
Wraz z namiotem Wykonawca musi dostarczyć pełen zestaw akcesoriów niezbędnych do natychmiastowego sprawienia i zakotwiczenia konstrukcji:
· Komplet linek odciągowych o wysokiej wytrzymałości.
· Komplet kotew/szpilek gruntowych dopasowanych do podłoża twardego i miękkiego.
· Młotek montażowy.
· Pompka elektryczna (230V) dedykowana do szybkiego napełniania i opróżniania stelaża stało-gazowego.
· Dedykowana torba/pokrowiec transportowy o wytrzymałości dostosowanej do masy zestawu, wyposażona w uchwyty transportowe.

3. Specyfikacja Wyposażenia Dodatkowego
3.1. System Oświetlenia LED
· Ilość: 2 sztuki lamp oświetleniowych.
· Klasa szczelności: Minimum IP 65 (odporność na pył i strugi wody).
· Konstrukcja: Przystosowana do podwieszenia na elementach konstrukcyjnych namiotu.
· Zasilanie: Wspólny lub indywidualne przewody zasilające o łącznej długości roboczej minimum 10 m, zakończone wtyczką (230V).

3.2. Nagrzewnica Elektryczna
· Moc grzewcza: Minimum 5 kW
· Regulacja: Wbudowany, płynny termostat umożliwiający automatyczną kontrolę temperatury wewnątrz namiotu.
· Wydajność wentylatora: Przepływ powietrza powyżej 400 m³/h.
· Zasilanie: Dostosowane do parametrów urządzenia (z uwagi na moc: zasilanie trójfazowe 400V) lub inne kompatybilne z oferowanym urządzeniem o wskazanej mocy
· Bezpieczeństwo: Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem.


3.3. System podtrzymujący ciśnienie

· Namiot musi być wyposażony w zautomatyzowany system (zasilany elektrycznie lub bateryjnie) monitorujący i automatycznie uzupełniający ewentualne ubytki powietrza w stelażu, gwarantujący utrzymanie właściwego ciśnienia w przypadku długotrwałego użytkowania bez konieczności ciągłego pompowania ręcznego.
WYMAGANIA FORMALNE I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Gwarancja i Serwis
· Wykonawca udzieli gwarancji jakości na namiot oraz osprzęt na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi, konserwacji oraz rozkładania namiotu w języku polskim.

2. Warunki Dostawy i Odbioru
· Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
· Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego na koszt Wykonawcy, Loco: 78-425 Biały Bór
· Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia krótkiego instruktażu (szkolenia) z zakresu bezpiecznego rozkładania i składania namiotu dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w dniu dostawy.
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