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	Załącznik nr 4 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu w ramach zadania  tworzenie i utrzymywanie na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności oraz  infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”
2. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu pojazd na swój koszt tj.: siedzibą
ul. Zamkowa 57 34-116 Spytkowice
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części tj.:
3.1. Część I - Dostawa nowego ciągnika o mocy min. 110 KM - 2 szt, 
3.2. Część II – Dostawa nowego pługu śnieżnego strzałkowego - 1 szt.

4. Wymagane parametry techniczne:
Część I - Dostawa nowego ciągnika o mocy min. 110 KM - 2 szt:
	Wymagane parametry techniczne

	1. Ciągnik nowy, rok produkcji 2026

	2. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin Stage V

	3. Moc silnika min. 110 KM

	4. Trzy stopniowy wzmacniacz momentu obrotowego

	5. Maksymalny moment obrotowy powyżej 410 Nm

	6. Skrzynia biegów z półbiegami i z rewersem elektro – hydraulicznym

	7. Napęd na cztery koła + błotniki przednie+ blokada mechanizmu różnicowego

	8. Regulowana kierownica i wspomaganie układu kierowniczego

	9. TUZ tylny II kategoria wg ISO 730-1 + co najmniej 6 szybkozłącza hydrauliczne zasilające osprzęt. Udźwig w całym zakresie min. 35 kN (3569 kg) , udźwig maksymalny  co najmniej 40 kN (4078,86 kg). Możliwość ustawienia rozstawu osi kul na 870 mm

	10. TUZ przedni II kategoria wg ISO 730-1 + obciążenie + co najmniej  2 szybkozłącza hydrauliczne do sterowania pługiem wielokierunkowym

	11. Rozdzielacz z Joystickiem do sterowania osprzętem zewnętrznym z kabiny kierowcy

	11. Obroty WOM 540/540E, niezależne i zależne 

	12. Układ hamulcowy sterowany hydraulicznie

	13. Dwuobwodowy układ pneumatycznych hamulców przyczepy

	14. Fotel kierowcy regulowany i amortyzowany pneumatycznie

	15. Podgrzewane lustra i tylna szyba

	16. Klimatyzowana i ogrzewana kabina z radioodbiornikiem

	17. Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem

	18. Co najmniej 6 lamp zewnętrznych – roboczych na kabinie + lampa błyskowa ostrzegawcza

	19. Instalacja elektryczna zasilająca wyposażenie 12V, w tym co najmniej 1 x gniazdo 3 piny  i 1 x gniazdo 7 piny

	20. Skrzynka narzędziowa 

	21. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Wymagana homologacja kompletnego pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe poszczególnych podzespołów i elementów, lub certyfikat zgodności CE lub równoważny. Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu

	22. Instrukcja użytkownika i serwisowa wraz ze schematami wszystkich instalacji w języku polskim

	Informacje dodatkowe:

	1. Do 7 dni od  daty przekazania pojazdu, Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze sprzętu.

	2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, w tym wymagane przeglądy techniczne zgodne z harmonogramem przewidzianym przez producenta ponosząc wszystkie koszty wynikłe w czasie przeglądu.

	3. Wykonawca zagwarantuje co najmniej jedną stację ASO realizującą naprawy pojazdu w odległości  nie przekraczającej 100 km od siedziby Zamawiającego, oraz serwis mobilny z możliwością rozpoczęcia naprawy w miejscu powstania usterki  w czasie 48 h (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

	4. W przypadku unieruchomienia pojazdu trwającego dłużej niż 72 h (za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, którego udostępni w ciągu 48 h od momentu stwierdzenia braku możliwości naprawy pojazdu w czasie 72 h.



Część II – Dostawa nowego pługu śnieżnego strzałkowego - 1 szt.:
	Wymagane parametry techniczne

	1.  Pług nowy, rok produkcji 2026.

	2.  Możliwość wyboru co najmniej 4 kierunków odśnieżania

	3.  Szerokość pracy od 2350-2600 mm, wysokość od 800 do 900 m

	4.  Zawieszenie TUZ kat. II wg ISO 730-1 z szybkozłączami hydraulicznymi umożliwiającymi pełne sterownie pługiem

	5. Zasilanie hydrauliczne oraz instalacja elektryczna 12 V. Sterowanie z kabiny kierowcy

	6. Listwa zgarniająca gumowa.

	7. Ślizgi 2 szt.

	8. Zapotrzebowanie mocy 80 do 150 KM.

	9. Dopuszczalna prędkość pracy 10 km/h

	10. Okres gwarancji 24 miesiące. Wymagana homologacja i certyfikat CE lub równoważny

	11. Instrukcja użytkownika i serwisowa w języku polskim.

	Informacje dodatkowe:

	1. Do 7 dni od  daty przekazania pojazdu, Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze sprzętu.

	2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, w tym jeśli są wymagane, przeglądy techniczne zgodne z harmonogramem przewidzianym przez producenta ponosząc wszystkie koszty wynikłe w czasie przeglądu.

	3. Wykonawca zagwarantuje co najmniej jedną stację ASO realizującą naprawy sprzętu w odległości  nie przekraczającej 100 km od siedziby Zamawiającego, oraz w razie potrzeby serwis mobilny z możliwością rozpoczęcia naprawy w miejscu powstania usterki  w czasie 48 h (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).



5. Kody CPV: 
Część I - 16700000-2 – Ciągniki, 16710000-5 Ciągniki rolnicze pedałowe
Część II - 43313100-1 – Pługi odśnieżające lemieszowe
6. Termin realizacji zamówienia, gwarancji
a. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 60 dni od daty podpisania umowy.
b.  Zamawiający określa wymagania względem okresu gwarancji w następujący sposób: co najmniej 24 miesiące. Pożądany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.
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